***“Măsuri de conservare a energiei la Liceul Teoretic***

***„Dmitrii Celenghir” și grădinița de copii din sat”***

***s. Avdarma, r. Comrat***

***Lista Cantităţilor de Lucrări***

*/ Măsuri de conservare a energiei la Liceul Teoretic „Dmitrii Celenghir”*/

|  |
| --- |
| Valoarea ofertei de preţ**: dolari SUA** |

*Data: 02.02.2017*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, **Dol. SUA** | |
| Pe unitate de măsură  ————  incl. salariu | Total  —————  incl. salariu |

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **1. Termo-izolarea Faţadelor** | |  | | |  | |  | |  |
| 1 | | CN54B | | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade. | | m2 | | | 2820.11 | |  | |  |
| 2 | | CK18C | | Montarea profilelor de soclu din aluminiu. | | m | | | 421.00 | |  | |  |
| 3 | | IzF55A | | Termoizolarea exterioară a pereţilor, clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant, sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului, suprafaţa pereţilor netedă cu placă de polistiren expandat EPS (dens.15kg/m3), gr. 100mm, cu ancadramentul golurilor cu plăci din ignifudate vată minerală (dens. 135kg/m3), cu lăţimea 20 cm. Pentru colturi se vor folosi corniere din aluminiu cu plasa (norma 0.6ml per 1m2 de fatada) | | m2 | | | 2593.31 | |  | |  |
| 4 | | IzF55E | | Termoizolarea exterioară a glafurilor, clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului supraf. pereţilor netedă cu plăci ignifudate vată minerală dens. 135kg/m3, gr..>30mm | | m2 | | | 265.73 | |  | |  |
| 5 | | IzF55B | | Termoizolarea exterioară a pereţilor, clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului suprafaţa pereţilor netedă cu placă de polistiren extrudat XPS (dens.26kg/m3), gros.100mm. Pentru colturi se vor folosi corniere din aluminiu cu plasa (norma 0.2ml per 1m2 de fatada) | | m2 | | | 226.80 | |  | |  |
| 6 | | CC03A | | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. | | kg | | | 272.16 | |  | |  |
| 7 | | CI21A | | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm. | | m2 | | | 321.40 | |  | |  |
| 8 | | CN54B | | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, pereti exteriori, fatade | | m2 | | | 2593.31 | |  | |  |
| 9 | | CF30A | | Tencuieli exterioare executate manual, gr 2 - 3 mm. cu amestec "TINC" la pereti. | | m2 | | | 2593.31 | |  | |  |
| 10 | | CB14A | | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore). | | m2 | | | 3769.54 | |  | |  |
| 11 | | RpCI42A | | Demontarea burlanelor existente(temporar) | | m | | | 196.00 | |  | |  |
| 12 | | CE22A | | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (re-instalarea). | | m | | | 196.00 | |  | |  |
| 13 | | RpCI42A | | Demontarea glafurilor existente | | m | | | 463.20 | |  | |  |
| 14 | | CK26B | | Glafuri noi, montate la ferestre, din aluminiu vopsit, b=300mm. | | m | | | 463.20 | |  | |  |
|  | |  | | **Total I. Fațadele** | |  | | | | | | |  |
|  | |  | | **II. Termo-izolarea planșeului de pod** | |  | | |  | |  | |  |
| 15 | | TsH85A | | Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi. | | 100m2 | | | 20.94 | |  | |  |
| 16 | | RpCU09C | | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala). | | t | | | 20.00 | |  | |  |
| 17 | | TsI50A2 | | Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 2 km. | | t | | | 20.00 | |  | |  |
| 18 | | CE17A | | Folie bariera de vapori (planseu de pod) | | m2 | | | 2172.00 | |  | |  |
| 19 | | IzF53A | | Termoizolarea planseului de pod cu placi de vata minerala (dens.35kg/m3), gros.100mm | | m2 | | | 2094.00 | |  | |  |
| 20 | | CE17A | | Folie anticondens (planseu de pod) | | m2 | | | 2094.00 | |  | |  |
|  | |  | | **Total 1I. Planșeul de pod** | | USD | | | | | | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
|  | |  | | **Total** | | **USD** | | | | | | |  |
|  | |  | | *Total Cheltuieli directe* | | USD | | | | | | |  |
|  | |  | | *Fondul social si medicina* | | % | | | | | | |  |
|  | |  | | *Transportarea* | | % | | | | | | |  |
|  | |  | | *Depozitarea* | | % | | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | | |  |
|  | |  | | *Cheltueli de regie* | | % | | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | | |  |
|  | |  | | *Beneficiu de deviz* | | % | | | | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | **Total fara TVA: USD** | | | | | | | | | |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

(L.S)

***Lista Cantităţilor de Lucrări***

*/ Masuri de conservare a energiei la grădiniţa de copii*/

|  |
| --- |
| Valoarea ofertei de preţ**: dolari SUA** |

*Data: 02.02.2017*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, **Dol. SUA** | |
| Pe unitate de măsură  ————  incl. salariu | Total  —————  incl. salariu |

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **1. Termo-izolarea Faţadelor** | |  | |  | |  | |  |
| 1 | | CN54B | | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade. | | m2 | | 786.20 | |  | |  |
| 2 | | CK18C | | Montarea profilelor de soclu din aluminiu. | | m | | 48.00 | |  | |  |
| 3 | | IzF55A | | Termoizolarea exterioară a pereţilor, clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant, sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului, suprafaţa pereţilor netedă cu placă de polistiren expandat EPS (dens.15kg/m3), gr. 100mm, cu ancadramentul golurilor cu plăci din ignifudate vată minerală (dens. 135kg/m3), cu lăţimea 20 cm. Pentru colturi se vor folosi corniere din aluminiu cu plasa (norma 0.6ml per 1m2 de fatada) | | m2 | | 681.90 | |  | |  |
| 4 | | IzF55E | | Termoizolarea exterioară a glafurilor, clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului supraf. pereţilor netedă cu plăci ignifudate vată minerală dens. 135kg/m3, gr..>30mm | | m2 | | 65.77 | |  | |  |
| 5 | | IzF55B | | Termoizolarea exterioară a pereţilor, clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului suprafaţa pereţilor netedă cu placă de polistiren extrudat XPS (dens.26kg/m3), gros.100mm. Pentru colturi se vor folosi corniere din aluminiu cu plasa (norma 0.2ml per 1m2 de fatada) | | m2 | | 104.30 | |  | |  |
| 6 | | CC03A | | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. | | kg | | 125.16 | |  | |  |
| 7 | | CI21A | | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm. | | m2 | | 104.30 | |  | |  |
| 8 | | CN54B | | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, pereti exteriori, fatade | | m2 | | 681.90 | |  | |  |
| 9 | | CF30A | | Tencuieli exterioare executate manual, gr 2 - 3 mm. cu amestec "TINC" la pereti. | | m2 | | 681.90 | |  | |  |
| 10 | | CB14A | | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore). | | m2 | | 951.30 | |  | |  |
| 11 | | RpCI42A | | Demontarea burlanelor existente(temporar) | | m | | 69.60 | |  | |  |
| 12 | | CE22A | | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (re-instalarea). | | m | | 69.60 | |  | |  |
| 13 | | RpCI42A | | Demontarea glafurilor existente | | m | | 82.53 | |  | |  |
| 14 | | CK26B | | Glafuri noi, montate la ferestre, din aluminiu vopsit, b=300mm. | | m | | 82.53 | |  | |  |
|  | |  | | **Total I. Fațadele** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | **II. Termo-izolarea planșeului de pod** | |  | |  | |  | |  |
| 15 | | TsH85A | | Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi. | | 100m2 | | 5.84 | |  | |  |
| 16 | | RpCU09C | | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala). | | t | | 5.00 | |  | |  |
| 17 | | TsI50A2 | | Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 2 km. | | t | | 5.00 | |  | |  |
| 18 | | CE17A | | Folie bariera de vapori (planseu de pod) | | m2 | | 593.00 | |  | |  |
| 19 | | IzF53A | | Termoizolarea planseului de pod cu placi de vata minerala (dens.35kg/m3), gros.100mm | | m2 | | 584.00 | |  | |  |
| 20 | | CE17A | | Folie anticondens (planseu de pod) | | m2 | | 584.00 | |  | |  |
|  | |  | | **Total 1I. Planșeul de pod** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | | **Total** | | **USD** | | | | | |  |
|  | |  | | *Total Cheltuieli directe* | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | *Fondul social si medicina* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Transportarea* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Depozitarea* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Cheltueli de regie* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Beneficiu de deviz* | | % | | | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Total fara TVA: USD** | | | | | | | | |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

(L.S)

***“Îmbunătățirea căilor de trecere a locuitorilor orașului***

***pe teritoriul grădinițelor de copii” or. Comrat, UTAG***

***Lista Cantităţilor de Lucrări***

*/”Pavarea teritoriului grădiniței de copii nr.4 din oraș cu piatră de trotuar”*/

*Data: 12.02.2017*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valoarea ofertei de preţ**: dolari SUA** | | | | |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, **Dol. SUA** | |
| Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **1. Grădinița de copii nr. 4** | |  | |  | |  | |  |
| 1 | | DI109 | | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | | m3 | | 93,50 | |  | |  |
| 2 | | DG04B | | Desfacerea de borduri de piatra sau beton de orice dimensiune, asezate pe beton | | m | | 232,00 | |  | |  |
| 3 | | TsC59B | | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 Incarcarea | | 100 m3 | | 0,935 | |  | |  |
| 4 | | TsI50A10 | | Transportarea pamintului cu auto-basculanta de 5 t la distanta de 4 km | | t | | 224,40 | |  | |  |
| 5 | | TsC54B | | Strat de fundatie din piatra sparta gr.10 cm | | m3 | | 93,50 | |  | |  |
| 6 | | DE17A | | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Pavaj "Caramida" vibro-presat, gr. 6 cm | | m2 | | 935,00 | |  | |  |
| 7 | | DE11A | | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, 10x20 cm | | m | | 232,00 | |  | |  |
| 8 | | TsC59B | | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 Incarcarea | | 100 m3 | | 0,10 | |  | |  |
| 9 | | TsI50A10 | | Transportarea pamintului cu auto-basculanta de 5 t la distanta de 4 km | | t | | 16,00 | |  | |  |
| 10 | | TsD01B | | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | | m3 | | 10,00 | |  | |  |
|  | |  | | **Total Grădinița de copii nr 4** | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Total Cheltuieli directe* | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | *Fondul social si medicina* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Transportarea* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Depozitarea* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Cheltueli de regie* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Beneficiu de deviz* | | % | | | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Total Grădinița nr. 4 fara TVA: USD** | | | | | | | | |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

Ofertantul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (L.S)

***Lista Cantităţilor de Lucrări***

*/”Pavarea teritoriului grădiniței de copii nr. 5 din oraș cu piatră de trotuar”*/

|  |
| --- |
| Valoarea ofertei de preţ**: dolari SUA** |

*Data: 12.02.2017*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, **Dol. SUA** | |
| Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **Grădinița de copii nr. 5** | |  | |  | |  | |  |
| 1 | | DI109 | | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | | m3 | | 12,48 | |  | |  |
| 2 | | DG04B | | Desfacerea de borduri de piatra sau beton de orice dimensiune, asezate pe beton | | m | | 156,00 | |  | |  |
| 3 | | TsC59B | | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 Incarcarea | | 100 m3 | | 0,125 | |  | |  |
| 4 | | TsI50A10 | | Transportarea pamintului cu auto-basculanta de 5 t la distanta de 4 km | | t | | 29,95 | |  | |  |
| 5 | | TsC54B | | Strat de fundatie din piatra sparta gr.10 cm | | m3 | | 12,48 | |  | |  |
| 6 | | DE17A | | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Pavaj "Caramida" vibro-presat, gr. 4 cm | | m2 | | 124,80 | |  | |  |
| 7 | | DE11A | | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, 10x20 cm | | m | | 156,00 | |  | |  |
| 8 | | TsC59B | | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 Incarcarea | | 100 m3 | | 0,05 | |  | |  |
| 9 | | TsI50A10 | | Transportarea pamintului cu auto-basculanta de 5 t la distanta de 4 km | | t | | 8,00 | |  | |  |
| 10 | | TsD01B | | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | | m3 | | 5,00 | |  | |  |
|  | |  | | **Total Grădinița de copii nr. 5** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | *Total Cheltuieli directe* | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | *Fondul social si medicina* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Transportarea* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Depozitarea* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Cheltueli de regie* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Beneficiu de deviz* | | % | | | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Total Grădinița nr. 5 fara TVA: USD** | | | | | | | | |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

(L.S)

***Lista Cantităţilor de Lucrări***

*/”Pavarea teritoriului grădiniței de copii nr.6 din oraș cu piatră de trotuar”*/

|  |
| --- |
| Valoarea ofertei de preţ**: dolari SUA** |

*Data: 12.02.2017*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, **Dol. SUA** | |
| Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **Grădinița de copii nr. 6** | |  | | | | | |  |
| 1 | | DI109 | | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | | m3 | | 72,90 | |  | |  |
| 2 | | DG04B | | Desfacerea de borduri de piatra sau beton de orice dimensiune, asezate pe beton | | m | | 220,00 | |  | |  |
| 3 | | TsC59B | | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 Incarcarea | | 100 m3 | | 0,729 | |  | |  |
| 4 | | TsI50A10 | | Transportarea pamintului cu auto-basculanta de 5 t la distanta de 4 km | | t | | 174,96 | |  | |  |
| 5 | | TsC54B | | Strat de fundatie din piatra sparta gr.10 cm | | m3 | | 72,90 | |  | |  |
| 6 | | DE17A | | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Pavaj "Caramida" vibro-presat, gr. 6 cm | | m2 | | 729,00 | |  | |  |
| 7 | | DE11A | | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, 10x20 cm | | m | | 280,00 | |  | |  |
| 8 | | TsC59B | | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 Incarcarea | | 100 m3 | | 0,07 | |  | |  |
| 9 | | TsI50A10 | | Transportarea pamintului cu auto-basculanta de 5 t la distanta de 4 km | | t | | 11,20 | |  | |  |
| 10 | | TsD01B | | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | | m3 | | 7,00 | |  | |  |
|  | |  | | **Total Grădinița de copii nr. 6** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | *Total Cheltuieli directe* | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | *Fondul social si medicina* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Transportarea* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Depozitarea* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Cheltueli de regie* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Beneficiu de deviz* | | % | | | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Total Grădinița nr. 6 fara TVA: USD** | | | | | | | | |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

(L.S)

***Lista Cantităţilor de Lucrări***

*/”Pavarea teritoriului grădiniței de copii nr.7 din oraș cu piatră de trotuar”*/

|  |
| --- |
| Valoarea ofertei de preţ**: dolari SUA** |

*Data: 12.02.2017*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, **Dol. SUA** | |
| Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **Grădinița de copii nr. 7** | |  | | | | | |  |
| 1 | | DI109 | | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | | m3 | | 33,70 | |  | |  |
| 2 | | DG04B | | Desfacerea de borduri de piatra sau beton de orice dimensiune, asezate pe beton | | m | | 32,00 | |  | |  |
| 3 | | TsC59B | | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 Incarcarea | | 100 m3 | | 0,337 | |  | |  |
| 4 | | TsI50A10 | | Transportarea pamintului cu auto-basculanta de 5 t la distanta de 4 km | | t | | 80,88 | |  | |  |
| 5 | | TsC54B | | Strat de fundatie din piatra sparta gr.10 cm | | m3 | | 33,70 | |  | |  |
| 6 | | DE17A | | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Pavaj "Caramida" vibro-presat, gr. 4 cm | | m2 | | 337,00 | |  | |  |
| 7 | | DE11A | | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, 10x20 cm | | m | | 32,00 | |  | |  |
| 8 | | TsC59B | | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 Incarcarea | | 100 m3 | | 0,05 | |  | |  |
| 9 | | TsI50A10 | | Transportarea pamintului cu auto-basculanta de 5 t la distanta de 4 km | | t | | 8,00 | |  | |  |
| 10 | | TsD01B | | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | | m3 | | 5,00 | |  | |  |
|  | |  | | **Total Grădinița de copii nr. 7** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | *Total Cheltuieli directe* | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | *Fondul social si medicina* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Transportarea* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Depozitarea* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Cheltueli de regie* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Beneficiu de deviz* | | % | | | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Total Grădinița nr. 7 fara TVA: USD** | | | | | | | | |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

(L.S)

***Lista Cantităţilor de Lucrări***

*/”Pavarea teritoriului grădiniței de copii nr.8 din oraș cu piatră de trotuar”*/

|  |
| --- |
| Valoarea ofertei de preţ**: dolari SUA** |

*Data: 12.02.2017*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, **Dol. SUA** | |
| Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **Grădinița de copii nr. 8** | |  | | | | | |  |
| 1 | | DI109 | | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | | m3 | | 38,45 | |  | |  |
| 2 | | DG04B | | Desfacerea de borduri de piatra sau beton de orice dimensiune, asezate pe beton | | m | | 51,60 | |  | |  |
| 3 | | TsC59B | | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 Incarcarea | | 100 m3 | | 0,385 | |  | |  |
| 4 | | TsI50A10 | | Transportarea pamintului cu auto-basculanta de 5 t la distanta de 4 km | | t | | 92,28 | |  | |  |
| 5 | | TsC54B | | Strat de fundatie din piatra sparta gr.10 cm | | m3 | | 38,45 | |  | |  |
| 6 | | DE17A | | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Pavaj "Caramida" vibro-presat, gr. 4 cm | | m2 | | 384,50 | |  | |  |
| 7 | | DE11A | | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, 10x20 cm | | m | | 51,60 | |  | |  |
| 8 | | TsC59B | | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 Incarcarea | | 100 m3 | | 0,05 | |  | |  |
| 9 | | TsI50A10 | | Transportarea pamintului cu auto-basculanta de 5 t la distanta de 4 km | | t | | 8,00 | |  | |  |
| 10 | | TsD01B | | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | | m3 | | 5,00 | |  | |  |
|  | |  | | **Total Grădinița de copii nr. 8** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | *Total Cheltuieli directe* | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | *Fondul social si medicina* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Transportarea* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Depozitarea* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Cheltueli de regie* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Beneficiu de deviz* | | % | | | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Total Grădinița nr. 8 fara TVA: USD** | | | | | | | | |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

(L.S)

***Lista Cantităţilor de Lucrări***

*/”Pavarea teritoriului grădiniței de copii nr.9 din oraș cu piatră de trotuar”*/

|  |
| --- |
| Valoarea ofertei de preţ**: dolari SUA** |

*Data: 12.02.2017*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, **Dol. SUA** | |
| Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **Grădinița de copii nr. 9** | |  | | | | | |  |
| 55 | | DI109 | | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | | m3 | | 89,16 | |  | |  |
| 56 | | DG04B | | Desfacerea de borduri de piatra sau beton de orice dimensiune, asezate pe beton | | m | | 314,40 | |  | |  |
| 57 | | TsC59B | | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 Incarcarea | | 100 m3 | | 0,892 | |  | |  |
| 58 | | TsI50A10 | | Transportarea pamintului cu auto-basculanta de 5 t la distanta de 4 km | | t | | 213,97 | |  | |  |
| 59 | | TsC54B | | Strat de fundatie din piatra sparta gr.10 cm | | m3 | | 89,16 | |  | |  |
| 60 | | DE17B | | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm Pavaj "Caramida" vibro-presat, gr. 4 cm | | m2 | | 891,56 | |  | |  |
| 61 | | DE11A | | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, 10x20 cm | | m | | 314,40 | |  | |  |
| 62 | | TsC59B | | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 Incarcarea | | 100 m3 | | 0,70 | |  | |  |
| 63 | | TsI50A10 | | Transportarea pamintului cu auto-basculanta de 5 t la distanta de 4 km | | t | | 11,20 | |  | |  |
| 64 | | TsD01B | | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | | m3 | | 7,00 | |  | |  |
|  | |  | | **Total Grădinița de copii nr. 9** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | *Total Cheltuieli directe* | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | *Fondul social si medicina* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Transportarea* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Depozitarea* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Cheltueli de regie* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Beneficiu de deviz* | | % | | | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Total Grădinița nr. 9 fara TVA: USD** | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Total pe proiect fara TVA: USD** |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant |

(L.S)