***“Măsuri de conservare a energiei la Liceul Teoretic***

***„Dmitrii Celenghir” și grădinița de copii din sat”***

***s. Avdarma, r. Comrat***

***Lista Cantităţilor de Lucrări***

*/ Măsuri de conservare a energiei la Liceul Teoretic „Dmitrii Celenghir”*/

|  |
| --- |
| Valoarea ofertei de preţ**: dolari SUA** |

*Data: 02.02.2017*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, **Dol. SUA** |
| Pe unitate de măsură————incl. salariu | Total—————incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  | **1. Termo-izolarea Faţadelor** |  |  |  |  |
| 1 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade. | m2 | 2820.11 |  |  |
| 2 | CK18C | Montarea profilelor de soclu din aluminiu. | m | 421.00 |  |  |
| 3 | IzF55A | Termoizolarea exterioară a pereţilor, clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant, sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului, suprafaţa pereţilor netedă cu placă de polistiren expandat EPS (dens.15kg/m3), gr. 100mm, cu ancadramentul golurilor cu plăci din ignifudate vată minerală (dens. 135kg/m3), cu lăţimea 20 cm. Pentru colturi se vor folosi corniere din aluminiu cu plasa (norma 0.6ml per 1m2 de fatada) | m2 | 2593.31 |  |  |
| 4 | IzF55E | Termoizolarea exterioară a glafurilor, clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului supraf. pereţilor netedă cu plăci ignifudate vată minerală dens. 135kg/m3, gr..>30mm | m2 | 265.73 |  |  |
| 5 | IzF55B | Termoizolarea exterioară a pereţilor, clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului suprafaţa pereţilor netedă cu placă de polistiren extrudat XPS (dens.26kg/m3), gros.100mm. Pentru colturi se vor folosi corniere din aluminiu cu plasa (norma 0.2ml per 1m2 de fatada) | m2 | 226.80 |  |  |
| 6 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. | kg | 272.16 |  |  |
| 7 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm. | m2 | 321.40 |  |  |
| 8 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, pereti exteriori, fatade | m2 | 2593.31 |  |  |
| 9 | CF30A | Tencuieli exterioare executate manual, gr 2 - 3 mm. cu amestec "TINC" la pereti. | m2 | 2593.31 |  |  |
| 10 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore). | m2 | 3769.54 |  |  |
| 11 | RpCI42A | Demontarea burlanelor existente(temporar) | m | 196.00 |  |  |
| 12 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (re-instalarea). | m | 196.00 |  |  |
| 13 | RpCI42A | Demontarea glafurilor existente | m | 463.20 |  |  |
| 14 | CK26B | Glafuri noi, montate la ferestre, din aluminiu vopsit, b=300mm. | m | 463.20 |  |  |
|  |  | **Total I. Fațadele** |  |  |
|  |  | **II. Termo-izolarea planșeului de pod** |  |  |  |  |
| 15 | TsH85A | Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi. | 100m2 | 20.94 |  |  |
| 16 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala). | t | 20.00 |  |  |
| 17 | TsI50A2 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 2 km. | t | 20.00 |  |  |
| 18 | CE17A | Folie bariera de vapori (planseu de pod) | m2 | 2172.00 |  |  |
| 19 | IzF53A | Termoizolarea planseului de pod cu placi de vata minerala (dens.35kg/m3), gros.100mm | m2 | 2094.00 |  |  |
| 20 | CE17A | Folie anticondens (planseu de pod) | m2 | 2094.00 |  |  |
|  |  | **Total 1I. Planșeul de pod** |  USD |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Total**  |  **USD** |  |
|  |  | *Total Cheltuieli directe* |  USD |  |
|  |  | *Fondul social si medicina* | % |  |
|  |  | *Transportarea* | % |  |
|  |  | *Depozitarea* | % |  |
|  |  | *Total* |   |  |
|  |  | *Cheltueli de regie* | % |  |
|  |  | *Total* |   |  |
|  |  | *Beneficiu de deviz* | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Total fara TVA: USD** |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele)  |

 (L.S)

***Lista Cantităţilor de Lucrări***

*/ Masuri de conservare a energiei la grădiniţa de copii*/

|  |
| --- |
| Valoarea ofertei de preţ**: dolari SUA** |

*Data: 02.02.2017*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, **Dol. SUA** |
| Pe unitate de măsură————incl. salariu | Total—————incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  | **1. Termo-izolarea Faţadelor** |  |  |  |  |
| 1 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade. | m2 | 786.20 |  |  |
| 2 | CK18C | Montarea profilelor de soclu din aluminiu. | m | 48.00 |  |  |
| 3 | IzF55A | Termoizolarea exterioară a pereţilor, clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant, sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului, suprafaţa pereţilor netedă cu placă de polistiren expandat EPS (dens.15kg/m3), gr. 100mm, cu ancadramentul golurilor cu plăci din ignifudate vată minerală (dens. 135kg/m3), cu lăţimea 20 cm. Pentru colturi se vor folosi corniere din aluminiu cu plasa (norma 0.6ml per 1m2 de fatada) | m2 | 681.90 |  |  |
| 4 | IzF55E | Termoizolarea exterioară a glafurilor, clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului supraf. pereţilor netedă cu plăci ignifudate vată minerală dens. 135kg/m3, gr..>30mm | m2 | 65.77 |  |  |
| 5 | IzF55B | Termoizolarea exterioară a pereţilor, clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului suprafaţa pereţilor netedă cu placă de polistiren extrudat XPS (dens.26kg/m3), gros.100mm. Pentru colturi se vor folosi corniere din aluminiu cu plasa (norma 0.2ml per 1m2 de fatada) | m2 | 104.30 |  |  |
| 6 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. | kg | 125.16 |  |  |
| 7 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm. | m2 | 104.30 |  |  |
| 8 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, pereti exteriori, fatade | m2 | 681.90 |  |  |
| 9 | CF30A | Tencuieli exterioare executate manual, gr 2 - 3 mm. cu amestec "TINC" la pereti. | m2 | 681.90 |  |  |
| 10 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore). | m2 | 951.30 |  |  |
| 11 | RpCI42A | Demontarea burlanelor existente(temporar) | m | 69.60 |  |  |
| 12 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (re-instalarea). | m | 69.60 |  |  |
| 13 | RpCI42A | Demontarea glafurilor existente | m | 82.53 |  |  |
| 14 | CK26B | Glafuri noi, montate la ferestre, din aluminiu vopsit, b=300mm. | m | 82.53 |  |  |
|  |  | **Total I. Fațadele** |  USD |  |
|  |  | **II. Termo-izolarea planșeului de pod** |  |  |  |  |
| 15 | TsH85A | Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi. | 100m2 | 5.84 |  |  |
| 16 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala). | t | 5.00 |  |  |
| 17 | TsI50A2 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 2 km. | t | 5.00 |  |  |
| 18 | CE17A | Folie bariera de vapori (planseu de pod) | m2 | 593.00 |  |  |
| 19 | IzF53A | Termoizolarea planseului de pod cu placi de vata minerala (dens.35kg/m3), gros.100mm | m2 | 584.00 |  |  |
| 20 | CE17A | Folie anticondens (planseu de pod) | m2 | 584.00 |  |  |
|  |  | **Total 1I. Planșeul de pod** |  USD |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Total**  |  **USD** |  |
|  |  | *Total Cheltuieli directe* |  USD |  |
|  |  | *Fondul social si medicina* | % |  |
|  |  | *Transportarea* | % |  |
|  |  | *Depozitarea* | % |  |
|  |  | *Total* |   |  |
|  |  | *Cheltueli de regie* | % |  |
|  |  | *Total* |   |  |
|  |  | *Beneficiu de deviz* | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Total fara TVA: USD** |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele)  |

 (L.S)

***“Îmbunătățirea căilor de trecere a locuitorilor orașului***

***pe teritoriul grădinițelor de copii” or. Comrat, UTAG***

***Lista Cantităţilor de Lucrări***

*/”Pavarea teritoriului grădiniței de copii nr.4 din oraș cu piatră de trotuar”*/

*Data: 12.02.2017*

|  |
| --- |
| Valoarea ofertei de preţ**: dolari SUA** |
| №crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, **Dol. SUA** |
| Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  | **1. Grădinița de copii nr. 4** |  |  |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 93,50 |  |  |
| 2 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 232,00 |  |  |
| 3 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 Incarcarea | 100 m3 | 0,935 |  |  |
| 4 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu auto-basculanta de 5 t la distanta de 4 km | t | 224,40 |  |  |
| 5 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta gr.10 cm | m3 | 93,50 |  |  |
| 6 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Pavaj "Caramida" vibro-presat, gr. 6 cm | m2 | 935,00 |  |  |
| 7 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, 10x20 cm | m | 232,00 |  |  |
| 8 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 Incarcarea | 100 m3 | 0,10 |  |  |
| 9 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu auto-basculanta de 5 t la distanta de 4 km | t | 16,00 |  |  |
| 10 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 10,00 |  |  |
|  |  | **Total Grădinița de copii nr 4** |  |  |
|  |  | *Total Cheltuieli directe* |  USD |  |
|  |  | *Fondul social si medicina* | % |  |
|  |  | *Transportarea* | % |  |
|  |  | *Depozitarea* | % |  |
|  |  | *Total* |   |  |
|  |  | *Cheltueli de regie* | % |  |
|  |  | *Total* |   |  |
|  |  | *Beneficiu de deviz* | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Total Grădinița nr. 4 fara TVA: USD** |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

Ofertantul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (L.S)

***Lista Cantităţilor de Lucrări***

*/”Pavarea teritoriului grădiniței de copii nr. 5 din oraș cu piatră de trotuar”*/

|  |
| --- |
| Valoarea ofertei de preţ**: dolari SUA** |

*Data: 12.02.2017*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, **Dol. SUA** |
| Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Grădinița de copii nr. 5** |  |  |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 12,48 |  |  |
| 2 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 156,00 |  |  |
| 3 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 Incarcarea | 100 m3 | 0,125 |  |  |
| 4 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu auto-basculanta de 5 t la distanta de 4 km | t | 29,95 |  |  |
| 5 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta gr.10 cm | m3 | 12,48 |  |  |
| 6 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Pavaj "Caramida" vibro-presat, gr. 4 cm | m2 | 124,80 |  |  |
| 7 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, 10x20 cm | m | 156,00 |  |  |
| 8 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 Incarcarea | 100 m3 | 0,05 |  |  |
| 9 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu auto-basculanta de 5 t la distanta de 4 km | t | 8,00 |  |  |
| 10 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 5,00 |  |  |
|  |  | **Total Grădinița de copii nr. 5** |  USD |  |
|  |  | *Total Cheltuieli directe* |  USD |  |
|  |  | *Fondul social si medicina* | % |  |
|  |  | *Transportarea* | % |  |
|  |  | *Depozitarea* | % |  |
|  |  | *Total* |   |  |
|  |  | *Cheltueli de regie* | % |  |
|  |  | *Total* |   |  |
|  |  | *Beneficiu de deviz* | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Total Grădinița nr. 5 fara TVA: USD** |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele)  |

 (L.S)

***Lista Cantităţilor de Lucrări***

*/”Pavarea teritoriului grădiniței de copii nr.6 din oraș cu piatră de trotuar”*/

|  |
| --- |
| Valoarea ofertei de preţ**: dolari SUA** |

*Data: 12.02.2017*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, **Dol. SUA** |
| Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Grădinița de copii nr. 6** |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 72,90 |  |  |
| 2 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 220,00 |  |  |
| 3 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 Incarcarea | 100 m3 | 0,729 |  |  |
| 4 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu auto-basculanta de 5 t la distanta de 4 km | t | 174,96 |  |  |
| 5 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta gr.10 cm | m3 | 72,90 |  |  |
| 6 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Pavaj "Caramida" vibro-presat, gr. 6 cm | m2 | 729,00 |  |  |
| 7 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, 10x20 cm | m | 280,00 |  |  |
| 8 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 Incarcarea | 100 m3 | 0,07 |  |  |
| 9 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu auto-basculanta de 5 t la distanta de 4 km | t | 11,20 |  |  |
| 10 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 7,00 |  |  |
|  |  | **Total Grădinița de copii nr. 6** |  USD |  |
|  |  | *Total Cheltuieli directe* |  USD |  |
|  |  | *Fondul social si medicina* | % |  |
|  |  | *Transportarea* | % |  |
|  |  | *Depozitarea* | % |  |
|  |  | *Total* |   |  |
|  |  | *Cheltueli de regie* | % |  |
|  |  | *Total* |   |  |
|  |  | *Beneficiu de deviz* | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Total Grădinița nr. 6 fara TVA: USD** |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele)  |

 (L.S)

***Lista Cantităţilor de Lucrări***

*/”Pavarea teritoriului grădiniței de copii nr.7 din oraș cu piatră de trotuar”*/

|  |
| --- |
| Valoarea ofertei de preţ**: dolari SUA** |

*Data: 12.02.2017*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, **Dol. SUA** |
| Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Grădinița de copii nr. 7** |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 33,70 |  |  |
| 2 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 32,00 |  |  |
| 3 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 Incarcarea | 100 m3 | 0,337 |  |  |
| 4 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu auto-basculanta de 5 t la distanta de 4 km | t | 80,88 |  |  |
| 5 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta gr.10 cm | m3 | 33,70 |  |  |
| 6 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Pavaj "Caramida" vibro-presat, gr. 4 cm | m2 | 337,00 |  |  |
| 7 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, 10x20 cm | m | 32,00 |  |  |
| 8 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 Incarcarea | 100 m3 | 0,05 |  |  |
| 9 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu auto-basculanta de 5 t la distanta de 4 km | t | 8,00 |  |  |
| 10 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 5,00 |  |  |
|  |  | **Total Grădinița de copii nr. 7** |  USD |  |
|  |  | *Total Cheltuieli directe* |  USD |  |
|  |  | *Fondul social si medicina* | % |  |
|  |  | *Transportarea* | % |  |
|  |  | *Depozitarea* | % |  |
|  |  | *Total* |   |  |
|  |  | *Cheltueli de regie* | % |  |
|  |  | *Total* |   |  |
|  |  | *Beneficiu de deviz* | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Total Grădinița nr. 7 fara TVA: USD** |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele)  |

 (L.S)

***Lista Cantităţilor de Lucrări***

*/”Pavarea teritoriului grădiniței de copii nr.8 din oraș cu piatră de trotuar”*/

|  |
| --- |
| Valoarea ofertei de preţ**: dolari SUA** |

*Data: 12.02.2017*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, **Dol. SUA** |
| Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Grădinița de copii nr. 8** |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 38,45 |  |  |
| 2 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 51,60 |  |  |
| 3 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 Incarcarea | 100 m3 | 0,385 |  |  |
| 4 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu auto-basculanta de 5 t la distanta de 4 km | t | 92,28 |  |  |
| 5 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta gr.10 cm | m3 | 38,45 |  |  |
| 6 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Pavaj "Caramida" vibro-presat, gr. 4 cm | m2 | 384,50 |  |  |
| 7 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, 10x20 cm | m | 51,60 |  |  |
| 8 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 Incarcarea | 100 m3 | 0,05 |  |  |
| 9 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu auto-basculanta de 5 t la distanta de 4 km | t | 8,00 |  |  |
| 10 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 5,00 |  |  |
|  |  | **Total Grădinița de copii nr. 8** |  USD |  |
|  |  | *Total Cheltuieli directe* |  USD |  |
|  |  | *Fondul social si medicina* | % |  |
|  |  | *Transportarea* | % |  |
|  |  | *Depozitarea* | % |  |
|  |  | *Total* |   |  |
|  |  | *Cheltueli de regie* | % |  |
|  |  | *Total* |   |  |
|  |  | *Beneficiu de deviz* | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Total Grădinița nr. 8 fara TVA: USD** |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele)  |

 (L.S)

***Lista Cantităţilor de Lucrări***

*/”Pavarea teritoriului grădiniței de copii nr.9 din oraș cu piatră de trotuar”*/

|  |
| --- |
| Valoarea ofertei de preţ**: dolari SUA** |

*Data: 12.02.2017*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, **Dol. SUA** |
| Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Grădinița de copii nr. 9** |  |  |
| 55 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 89,16 |  |  |
| 56 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 314,40 |  |  |
| 57 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 Incarcarea | 100 m3 | 0,892 |  |  |
| 58 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu auto-basculanta de 5 t la distanta de 4 km | t | 213,97 |  |  |
| 59 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta gr.10 cm | m3 | 89,16 |  |  |
| 60 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm Pavaj "Caramida" vibro-presat, gr. 4 cm | m2 | 891,56 |  |  |
| 61 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, 10x20 cm | m | 314,40 |  |  |
| 62 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 Incarcarea | 100 m3 | 0,70 |  |  |
| 63 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu auto-basculanta de 5 t la distanta de 4 km | t | 11,20 |  |  |
| 64 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 7,00 |  |  |
|  |  | **Total Grădinița de copii nr. 9** |  USD |  |
|  |  | *Total Cheltuieli directe* |  USD |  |
|  |  | *Fondul social si medicina* | % |  |
|  |  | *Transportarea* | % |  |
|  |  | *Depozitarea* | % |  |
|  |  | *Total* |   |  |
|  |  | *Cheltueli de regie* | % |  |
|  |  | *Total* |   |  |
|  |  | *Beneficiu de deviz* | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Total Grădinița nr. 9 fara TVA: USD** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Total pe proiect fara TVA: USD** |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant  |

 (L.S)