***“Măsuri de conservare a energiei la grădinița de copii Nr. 4”***

***or. Taraclia***

***Lista Cantităţilor de Lucrări***

*/ Măsuri de conservare a energiei la Blocul A* /

|  |
| --- |
| Valoarea ofertei de preţ**: dolari SUA** |

*Date: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, **Dol. SUA** | |
| Pe unitate de măsură  incl. salariu | Total  incl. salariu |

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **1. Tîmplărie** | |  | |  | |  | |  |
| 1 | | RpCO56A | | Demontari: timplarie din lemn (ferestre.) | | m2 | | 86,70 | |  | |  |
| 2 | | RpCO56A | | Demontari: timplarie din lemn (usi) | | m2 | | 9,50 | |  | |  |
| 3 | | CK26B K=0.8 | | Demontarea glafurilor interioare | | m | | 48,50 | |  | |  |
| 4 | | RpCI42A | | Demontarea glafurilor exterioare | | m | | 84,50 | |  | |  |
| 5 | | CK57B | | Instalarea ferestrelor din PVC: cu suprafata golului peste 2 m2, profil 5 camere cu miezul din metal gr.1.5mm (vezi specificatia tehnica, documente de tender) | | m2 | | 86,90 | |  | |  |
| 6 | | CK25A | | Usi exterioare, confectionate din profiluri din mase plastice, din profil cu 5 camere, cu miezul din metal 1,5mm inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, prag din aluminiu | | m2 | | 9,50 | |  | |  |
| 7 | | CK26A | | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, b=350mm | | m | | 48,50 | |  | |  |
| 8 | | CK26B | | Glafuri montate la ferestre din tabla protejata anticoroziv b=300mm gr. 0.5mm | | m | | 84,50 | |  | |  |
| 9 | | RpCJ06C | | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (glafuri interioare 237.7\*0.3=71.3 m2) | | m | | 237,70 | |  | |  |
| 10 | | CN53A | | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | | m2 | | 71,30 | |  | |  |
| 11 | | CF50B | | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti / pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | | m2 | | 71,30 | |  | |  |
| 12 | | CF17C | | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | | m2 | | 71,30 | |  | |  |
| 13 | | CF57A | | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" gr. 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | | m2 | | 71,30 | |  | |  |
| 14 | | CN53A | | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | | m2 | | 71,30 | |  | |  |
| 15 | | CN06A | | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, in 2 straturi pe glet existent, executate manual | | m2 | | 71,30 | |  | |  |
| 16 | | IzD10A | | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | | t | | 0,90 | |  | |  |
|  | |  | | **Total Tîmplărie** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | **2. Fațada** | |  | | | | | |  |
| 17 | | RpCJ35A | | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | | m2 | | 53,70 | |  | |  |
| 18 | | RpCJ06B1 | | Reparatii de tencuieli in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, glafuri exterioare (214.8\*0.25=53.7m2) | | m | | 214,80 | |  | |  |
| 19 | | IzF55C | | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.3 cm, cu densitatea de 145kg/m3. | | m2 | | 129,10 | |  | |  |
| 20 | | IzF55A | | Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren EPS M25 grosimea 10cm, cu ancadramentul golurilor cu vata minerala cu densitatea de 145kg/m3, 10cm grosime | | m2 | | 687,80 | |  | |  |
| 21 | | CN53A | | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu patrundere adinca | | m2 | | 687,80 | |  | |  |
| 22 | | CN54B | | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori | | m2 | | 816,90 | |  | |  |
| 23 | | CF30A | | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual., amestec "TINC", pereți | | m2 | | 816,90 | |  | |  |
| 24 | | CB14A | | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m cu imobilizarea schelei 25 zile (200 ore) | | m2 | | 948,10 | |  | |  |
| 25 | | TrI1AA02C3 | | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | | t | | 3,00 | |  | |  |
| 26 | | TsI50A5 | | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | | t | | 3,00 | |  | |  |
|  | |  | | **Total Fațada** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | **3. Soclu** | |  | |  | |  | |  |
| 27 | | RpCJ35A | | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la soclu | | m2 | | 79,20 | |  | |  |
| 28 | | CF15A | | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la soclu, cu suprafete plane | | m2 | | 79,20 | |  | |  |
| 29 | | IzF55B | | Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata neteda: placa de polistiren XPS 100, soclu | | m2 | | 124,50 | |  | |  |
| 30 | | CI21A | | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: 400 x 400 mm, Soclu | | m2 | | 131,20 | |  | |  |
|  | |  | | **Total Soclu** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | **4. Groapa de lumina (3 buc)** | |  | |  | |  | |  |
| 31 | | RpCJ35A | | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite | | m2 | | 72,90 | |  | |  |
| 32 | | RpCK42C | | Desfacerea pardoselilor reci, placi de beton | | m2 | | 15,90 | |  | |  |
| 33 | | RpCI42B | | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, | | m2 | | 28,00 | |  | |  |
| 34 | | RpCO56A | | Demontari: timplarie din lemn (carcasa existent) | | m2 | | 28,00 | |  | |  |
| 35 | | CF15A | | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la soclu, cu suprafete plane | | m2 | | 79,20 | |  | |  |
| 36 | | CF50B | | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | | m2 | | 72,90 | |  | |  |
| 37 | | CN53A | | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu patrundere adinca | | m2 | | 72,90 | |  | |  |
| 38 | | CN06A | | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, in 2 straturi pe glet existent, executate manual | | m2 | | 72,90 | |  | |  |
| 39 | | CG01A | | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | | m2 | | 26,70 | |  | |  |
| 40 | | CG17D | | Pardoseli din placi de gresie ceramica 300x300mm, incl. stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: > 16 m2 | | m2 | | 26,70 | |  | |  |
| 41 | | CL08A | | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | | t | | 0,36 | |  | |  |
| 42 | | IzD10A | | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | | t | | 0,36 | |  | |  |
| 43 | | CE30A1 | | Astereala le invelitori /doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase δ=24 mm, la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle | | m2 | | 28,00 | |  | |  |
| 44 | | CE07A | | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip Profnastil) pentru invelitorile acoperisurilor cu grosimea de min. 0.5mm | | m2 | | 28,00 | |  | |  |
| 45 | | CE40A | | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | | m3 | | 0,73 | |  | |  |
| 46 | | CK18C | | Montarea conierului 50x50mm,din tabla protejata anticoroziv (Nota: Se vor include Accesorii metalice pentru fixare 3 buc/m) | | m | | 35,84 | |  | |  |
| 47 | | TrI1AA02C3 | | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | | t | | 4,50 | |  | |  |
| 48 | | TsI50A5 | | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | | t | | 7,20 | |  | |  |
|  | |  | | **Total Groapa de lumină** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | **5. Intrare in subsol (2 buc)** | |  | |  | |  | |  |
| 49 | | RpCJ35A | | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite | | m2 | | 58.6 | |  | |  |
| 50 | | RpCK42C | | Desfacerea pardoselilor reci placi de beton | | m2 | | 24.7 | |  | |  |
| 51 | | RpCI42B | | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, | | m2 | | 24.0 | |  | |  |
| 52 | | RpCO56A | | Demontari: timplarie din lemn (carcasa existent) | | m2 | | 24.0 | |  | |  |
| 53 | | CF15A | | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la soclu, cu suprafete plane | | m2 | | 58.6 | |  | |  |
| 54 | | CF50B | | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti / pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | | m2 | | 58.6 | |  | |  |
| 55 | | CN53A | | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu patrundere adinca | | m2 | | 58.6 | |  | |  |
| 56 | | CN06A | | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, in 2 straturi pe glet existent, executate manual | | m2 | | 58.6 | |  | |  |
| 57 | | CG01A | | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm gr. cu fata driscuita fin | | m2 | | 24.7 | |  | |  |
| 58 | | CG17D | | Pardoseli din placi de gresie ceramica 300x300mm, incl. stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: > 16 m2 | | m2 | | 24.7 | |  | |  |
| 59 | | CL08A | | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | | t | | 0.36 | |  | |  |
| 60 | | IzD10A | | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | | t | | 0.36 | |  | |  |
| 61 | | CE30A1 | | Asterala le invelitori / doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase δ=24 mm , la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle | | m2 | | 24.0 | |  | |  |
| 62 | | CE07A | | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip Profnastil) pentru invelitorile acoperisurilor cu grosimea de min. 0.5mm | | m2 | | 24.0 | |  | |  |
| 63 | | CE40A | | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | | m3 | | 0.62 | |  | |  |
| 64 | | CK18C | | Montarea conierului 50x50mm, confectionat din tabla protejata anticoroziv (Nota: Se vor include Accesorii metalice pentru fixare 3 buc/m) | | m | | 30.72 | |  | |  |
| 65 | | TrI1AA02C3 | | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | | t | | 4.2 | |  | |  |
| 66 | | TsI50A5 | | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | | t | | 6.72 | |  | |  |
|  | |  | | **Total Întrări în subsol** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | **6. Sistema de scurgere** | |  | |  | |  | |  |
| 67 | | RpCI42A | | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | | m | | 96,00 | |  | |  |
| 68 | | CE22A | | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=80mm (fara material doar clema) | | m | | 80,00 | |  | |  |
| 69 | | CE22A | | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (cu material) | | m | | 33,00 | |  | |  |
|  | |  | | **Total Sistema de scurgere** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | **7. Pereu** | |  | |  | |  | |  |
| 70 | | RpCK42C | | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton (pereul) | | m2 | | 124,40 | |  | |  |
| 71 | | TsC54B | | Strat de fundatie din piatra sparta | | m3 | | 12,44 | |  | |  |
| 72 | | CC03A | | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | | kg | | 232,63 | |  | |  |
| 73 | | CB01A | | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | | m2 | | 12,44 | |  | |  |
| 74 | | CA04A4 | | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | | m3 | | 12,44 | |  | |  |
| 75 | | TrI1AA02C3 | | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | | t | | 20,00 | |  | |  |
| 76 | | TsI50A5 | | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | | t | | 20,00 | |  | |  |
|  | |  | | **Total Pereu** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | **Total** | | **USD** | | | | | |  |
|  | |  | | *Total Cheltuieli directe* | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | *Fondul social si medicina* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Transportarea* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Depozitarea* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Cheltueli de regie* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Beneficiu de deviz* | | % | | | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Total Blocul A fara TVA: USD** | | | | | | | | |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

(L.S)

***Lista Cantităţilor de Lucrări***

*/ Măsuri de conservare a energiei la Blocul B* /

|  |
| --- |
| Valoarea ofertei de preţ**: dolari SUA** |

*Date: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, **Dol. SUA** | |
| Pe unitate de măsură  incl. salariu | Total  incl. salariu |

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **1. Tîmplărie** | |  | |  | |  | |  |
| 1 | | RpCO56A | | Demontari: timplarie din lemn (ferestre.) | | m2 | | 170,50 | |  | |  |
| 2 | | RpCO56A | | Demontari: timplarie din lemn (usi) | | m2 | | 5,30 | |  | |  |
| 3 | | CK26B K=0.8 | | Demontarea glafurilor interioare | | m | | 95,40 | |  | |  |
| 4 | | RpCI42A | | Demontarea glafurilor exterioare | | m | | 95,40 | |  | |  |
| 5 | | CK57B | | Instalarea ferestrelor din PVC: cu suprafata golului peste 2 m2, profil 5 camere cu miezul din metal gr.1.5mm (vezi specificatia tehnica, documente de tender) | | m2 | | 170,50 | |  | |  |
| 6 | | CK25A | | Usi exterioare, confectionate din profiluri din mase plastice, din profil cu 5 camere, cu miezul din metal 1,5mm inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, prag din aluminiu | | m2 | | 5,30 | |  | |  |
| 7 | | CK26A | | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, b=350mm | | m | | 95,40 | |  | |  |
| 8 | | CK26B | | Glafuri montate la ferestre din tabla protejata anticoroziv b=300mm gr. 0.5mm | | m | | 95,40 | |  | |  |
| 9 | | RpCJ06C | | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (glafuri interioare 418.7\*0.3=125.6 m2) | | m | | 418,70 | |  | |  |
| 10 | | CN53A | | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | | m2 | | 125,60 | |  | |  |
| 11 | | CF50B | | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manualai. | | m2 | | 125,60 | |  | |  |
| 12 | | CF17C | | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | | m2 | | 125,60 | |  | |  |
| 13 | | CF57A | | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor , tavanelor | | m2 | | 125,60 | |  | |  |
| 14 | | CN53A | | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | | m2 | | 125,60 | |  | |  |
| 15 | | CN06A | | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | | m2 | | 125,60 | |  | |  |
| 16 | | RpCJ06B1 | | Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, glafuri exterioare (367.6\*0.25=91.9m2) | | m | | 367,60 | |  | |  |
| 17 | | CF50B | | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala | | m2 | | 91,90 | |  | |  |
| 18 | | CN53A | | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | | m2 | | 91,90 | |  | |  |
| 19 | | CF57A | | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor , tavanelor | | m2 | | 91,90 | |  | |  |
| 20 | | CN06A | | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, in 2 straturi pe glet existent, executate manual | | m2 | | 91,90 | |  | |  |
|  | |  | | **Total Tîmplărie** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | *Total Cheltuieli directe* | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | *Fondul social si medicina* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Transportarea* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Depozitarea* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Cheltueli de regie* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Beneficiu de deviz* | | % | | | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Total Blocul B fara TVA: USD** | | | | | | | | |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

(L.S)

***Lista Cantităţilor de Lucrări***

*/ Măsuri de conservare a energiei la Blocul C* /

|  |
| --- |
| Valoarea ofertei de preţ**: dolari SUA** |

*Date: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, **Dol. SUA** | |
| Pe unitate de măsură  incl. salariu | Total  incl. salariu |

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **1. Tîmplărie** | |  | |  | |  | |  |
| 1 | | RpCO56A | | Demontari: timplarie din lemn (ferestre.) | | m2 | | 52,50 | |  | |  |
| 2 | | RpCO56A | | Demontari: timplarie din lemn (usi) | | m2 | | 8,50 | |  | |  |
| 3 | | CK26B K=0.8 | | Demontarea glafurilor interioare | | m | | 29,10 | |  | |  |
| 4 | | RpCI42A | | Demontarea glafurilor exterioare | | m | | 34,70 | |  | |  |
| 5 | | CK57B | | Instalarea ferestrelor din PVC: cu suprafata golului peste 2 m2, profil 5 camere cu miezul din metal gr.1.5mm (vezi specificatia tehnica, documente de tender) | | m2 | | 52,50 | |  | |  |
| 6 | | CK25A | | Usi exterioare, confectionate din profiluri din mase plastice, din profil cu 5 camere, cu miezul din metal 1,5mm inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, prag din aluminiu | | m2 | | 8,50 | |  | |  |
| 7 | | CK26A | | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, b=350mm | | m | | 29,10 | |  | |  |
| 8 | | CK26B | | Glafuri montate la ferestre din tabla protejata anticoroziv b=300mm gr. 0.5mm | | m | | 34,70 | |  | |  |
| 9 | | RpCJ06C | | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (glafuri interioare 237.7\*0.3=71.3 m2) | | m | | 113,00 | |  | |  |
| 10 | | CN53A | | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | | m2 | | 33,90 | |  | |  |
| 11 | | CF50B | | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti / pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | | m2 | | 33,90 | |  | |  |
| 12 | | CF17C | | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | | m2 | | 33,90 | |  | |  |
| 13 | | CF57A | | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" gr. 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | | m2 | | 33,90 | |  | |  |
| 14 | | CN53A | | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | | m2 | | 33,90 | |  | |  |
| 15 | | CN06A | | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, in 2 straturi pe glet existent, executate manual | | m2 | | 33,90 | |  | |  |
|  | |  | | **Total Tîmplărie** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | **2. Fațada** | |  | | | | | |  |
| 16 | | RpCJ06B1 | | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, glafuri exterioare (140.8\*0.25=35.2m2) | | m | | 140,80 | |  | |  |
| 17 | | IzF55C | | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.3 cm, cu densitatea de 145kg/m3, | | m2 | | 35,20 | |  | |  |
| 18 | | IzF55A | | Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren EPS M25 grosimea 10cm, cu ancadramentul golurilor cu vata minerala cu densitatea de 145kg/m3, 10cm grosime | | m2 | | 279,70 | |  | |  |
| 19 | | CN53A | | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu patrundere adinca | | m2 | | 314,90 | |  | |  |
| 20 | | CN54B | | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" 1 strat, la pereti exteriori la fatade | | m2 | | 314,90 | |  | |  |
| 21 | | CF30A | | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. amestec "TINC" pereti | | m2 | | 314,90 | |  | |  |
| 22 | | CB14A | | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m incl. imobilizarea schelei 25 zile (200 ore) | | m2 | | 314,90 | |  | |  |
|  | |  | | **Total Fațada** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | **3. Soclu** | |  | |  | |  | |  |
| 23 | | RpCJ35A | | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la soclu | | m2 | | 20,70 | |  | |  |
| 24 | | CF15A | | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la soclu, cu suprafete plane | | m2 | | 20,70 | |  | |  |
| 25 | | IzF55B | | Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata neteda: placa de polistiren XPS 100, soclu | | m2 | | 41,60 | |  | |  |
| 26 | | CI21A | | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: 400 x 400 mm, Soclu | | m2 | | 43,80 | |  | |  |
|  | |  | | **Total Soclu** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | **4. Parapet** | |  | |  | |  | |  |
| 27 | | RpCI22F | | Glafuri si copertine din tabla zincata, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 80 si 100 cm, inbinate in lacat. | | m | | 75,60 | |  | |  |
|  | |  | | **Total Parapet** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | **5. Intrare in subsol (1 buc)** | |  | |  | |  | |  |
| 28 | | RpCJ35A | | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite | | m2 | | 29,30 | |  | |  |
| 29 | | RpCK42C | | Desfacerea pardoselilor reci placi de beton | | m2 | | 11,30 | |  | |  |
| 30 | | RpCI42B | | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, | | m2 | | 12,00 | |  | |  |
| 31 | | RpCO56A | | Demontari: timplarie din lemn (carcasa existent) | | m2 | | 12,00 | |  | |  |
| 32 | | CF15A | | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la soclu, cu suprafete plane | | m2 | | 29,30 | |  | |  |
| 33 | | CF50B | | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala | | m2 | | 29,30 | |  | |  |
| 34 | | CN53A | | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu patrundere adinca | | m2 | | 29,30 | |  | |  |
| 35 | | CN06A | | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, in 2 straturi pe glet existent, executate manual | | m2 | | 29,30 | |  | |  |
| 36 | | CG01A | | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | | m2 | | 11,30 | |  | |  |
| 37 | | CC03A | | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | | kg | | 21,13 | |  | |  |
| 38 | | CG17D | | Pardoseli din placi de gresie ceramica 300x300mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, pe suprafete: ≤16 m2 | | m2 | | 11,30 | |  | |  |
| 39 | | CL08A | | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | | t | | 0,18 | |  | |  |
| 40 | | IzD10A | | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | | t | | 0,18 | |  | |  |
| 41 | | CE30A1 | | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle | | m2 | | 12,00 | |  | |  |
| 42 | | CE07A | | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip Profnastil) pentru invelitorile acoperisurilor cu grosimea de min. 0.5mm | | m2 | | 12,00 | |  | |  |
| 43 | | CE40A | | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | | m3 | | 0,31 | |  | |  |
| 44 | | CK18C | | Montarea conierului 50x50mm, confectionat din tabla protejata anticoroziv (Nota: Se vor include Accesorii metalice pentru fixare 3 buc/m) | | m | | 15,36 | |  | |  |
| 45 | | TrI1AA02C3 | | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | | t | | 2,03 | |  | |  |
| 46 | | TsI50A5 | | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | | t | | 3,25 | |  | |  |
|  | |  | | **Total Întrare în subsol** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | **6. Praguri** | |  | |  | |  | |  |
| 47 | | RpCK42C | | Desfacerea pardoselilor placi de beton prag | | m2 | | 15,80 | |  | |  |
| 48 | | CC03A | | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | | kg | | 20,10 | |  | |  |
| 49 | | CG01A K=2 | | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin | | m2 | | 10,80 | |  | |  |
| 50 | | CF15A | | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la soclu, cu suprafete plane | | m2 | | 5,00 | |  | |  |
| 51 | | CI21A | | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | | m2 | | 15,80 | |  | |  |
| 52 | | RpCP44B | | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | | kg | | 50,00 | |  | |  |
| 53 | | CL17B | | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada | | kg | | 70,00 | |  | |  |
| 54 | | RCsB28C | | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc. | | m3 | | 2,00 | |  | |  |
| 55 | | TsC54B | | Strat de fundatie din piatra sparta | | m3 | | 2,00 | |  | |  |
| 56 | | CA04A4 | | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | | m3 | | 2,00 | |  | |  |
| 57 | | TrI1AA02C3 | | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | | t | | 4,40 | |  | |  |
| 58 | | TsI50A5 | | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | | t | | 4,40 | |  | |  |
|  | |  | | **Total Praguri** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | **7. Pereu** | |  | |  | |  | |  |
| 59 | | RpCK42C | | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton (pereul) | | m2 | | 79,70 | |  | |  |
| 60 | | TsC54B | | Strat de fundatie din piatra sparta | | m3 | | 7,97 | |  | |  |
| 61 | | CC03A | | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | | kg | | 148,24 | |  | |  |
| 62 | | CB01A | | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | | m2 | | 7,97 | |  | |  |
| 63 | | CA04A4 | | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | | m3 | | 7,97 | |  | |  |
| 64 | | TrI1AA02C3 | | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | | t | | 12,64 | |  | |  |
| 65 | | TsI50A5 | | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | | t | | 12,64 | |  | |  |
|  | |  | | **Total Pereu** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | **Total** | | **USD** | | | | | |  |
|  | |  | | *Total Cheltuieli directe* | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | *Fondul social si medicina* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Transportarea* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Depozitarea* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Cheltueli de regie* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Beneficiu de deviz* | | % | | | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Total Blocul C fara TVA: USD** | | | | | | | | |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

(L.S)

***Lista Cantităţilor de Lucrări***

*/ Măsuri de conservare a energiei la Blocul D* /

|  |
| --- |
| Valoarea ofertei de preţ**: dolari SUA** |

*Date: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, **Dol. SUA** | |
| Pe unitate de măsură  incl. salariu | Total  incl. salariu |

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **1. Tîmplărie** | |  | |  | |  | |  |
| 1 | | RpCO56A | | Demontari: timplarie din lemn (ferestre.) | | m2 | | 11,50 | |  | |  |
| 2 | | CK26B K=0.8 | | Demontarea glafurilor interioare | | m | | 6,80 | |  | |  |
| 3 | | RpCI42A | | Demontarea glafurilor exterioare | | m | | 6,80 | |  | |  |
| 4 | | CK57B | | Instalarea ferestrelor din PVC: cu suprafata golului peste 2 m2, profil 5 camere cu miezul din metal gr.1.5mm (vezi specificatia tehnica) | | m2 | | 11,50 | |  | |  |
| 5 | | CK26A | | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, b=350m | | m | | 6,80 | |  | |  |
| 6 | | CK26B | | Glafuri montate la ferestre din tabla protejata anticoroziv b=300mm grosimea min. 0.5mm | | m | | 6,80 | |  | |  |
| 7 | | RpCJ06C | | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (glafuri interioare 32\*0.3=9.6 m2) | | m | | 32,00 | |  | |  |
| 8 | | CN53A | | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | | m2 | | 9,60 | |  | |  |
| 9 | | CF50B | | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | | m2 | | 9,60 | |  | |  |
| 10 | | CF17C | | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | | m2 | | 9,60 | |  | |  |
| 11 | | CF57A | | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | | m2 | | 9,60 | |  | |  |
| 12 | | CN53A | | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | | m2 | | 9,60 | |  | |  |
| 13 | | CN06A | | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | | m2 | | 9,60 | |  | |  |
|  | |  | | **Total Tîmplărie** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | **2. Fațada** | |  | | | | | |  |
| 14 | | RpCJ35A | | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite | | m2 | | 54,50 | |  | |  |
| 15 | | CF15A | | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la soclu, cu suprafete plane | | m2 | | 54,50 | |  | |  |
| 16 | | RpCJ06B1 | | Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, glafuri exterioare (33.6\*0.25=8.4m2) | | m | | 33,60 | |  | |  |
| 17 | | IzF55C | | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.3 cm, cu densitatea de 145kg/m3, | | m2 | | 8,40 | |  | |  |
| 18 | | IzF55A | | Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren EPS M25 grosimea 10cm, cu ancadramentul golurilor cu vata minerala cu densitatea de 145kg/m3, 10cm grosime | | m2 | | 179,00 | |  | |  |
| 19 | | CN53A | | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu patrundere adinca | | m2 | | 187,40 | |  | |  |
| 20 | | CN54B | | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" 1 strat, la pereti exteriori la fatade | | m2 | | 187,40 | |  | |  |
| 21 | | CF30A | | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual., amestec "TINC" pereti | | m2 | | 187,40 | |  | |  |
| 22 | | CB14A | | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m incl, imobilizarea schelei 25 zile (200 ore) | | m2 | | 187,40 | |  | |  |
| 23 | | TrI1AA02C3 | | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | | t | | 2,70 | |  | |  |
| 24 | | TsI50A5 | | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | | t | | 2,70 | |  | |  |
|  | |  | | **Total Fațada** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | **3. Soclu** | |  | |  | |  | |  |
| 25 | | IzF55B | | Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata neteda: placa de polistiren XPS 100 soclu | | m2 | | 28,40 | |  | |  |
| 26 | | CI21A | | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: 400 x 400 mm Soclu | | m2 | | 30,70 | |  | |  |
|  | |  | | **Total Soclu** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | **4. Parapet** | |  | |  | |  | |  |
| 27 | | RpCI22F | | Glafuri si copertine din tabla zincata, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 80 si 100 cm, inbinate in lacat. | | m | | 56,30 | |  | |  |
|  | |  | | **Total Parapet** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | **7. Pereu** | |  | |  | |  | |  |
| 28 | | RpCK42C | | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton (pereul) | | m2 | | 56,80 | |  | |  |
| 29 | | TsC54B | | Strat de fundatie din piatra sparta | | m3 | | 5,68 | |  | |  |
| 30 | | CC03A | | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | | kg | | 105,65 | |  | |  |
| 31 | | CB01A | | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | | m2 | | 5,68 | |  | |  |
| 32 | | CA04A4 | | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | | m3 | | 5,68 | |  | |  |
| 33 | | TrI1AA02C3 | | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | | t | | 9,10 | |  | |  |
| 34 | | TsI50A5 | | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | | t | | 9,10 | |  | |  |
|  | |  | | **Total Pereu** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | **Total** | | **USD** | | | | | |  |
|  | |  | | *Total Cheltuieli directe* | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | *Fondul social si medicina* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Transportarea* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Depozitarea* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Cheltueli de regie* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Beneficiu de deviz* | | % | | | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Total Blocul D fara TVA: USD** | | | | | | | | |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

(L.S)

***Lista Cantităţilor de Lucrări***

*/ Măsuri de conservare a energiei la Blocul E* /

|  |
| --- |
| Valoarea ofertei de preţ**: dolari SUA** |

*Date: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, **Dol. SUA** | |
| Pe unitate de măsură  incl. salariu | Total  incl. salariu |

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **1. Fațada** | |  | |  | |  | |  |
| 1 | | IzF55C | | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: placi din vata minerala gr.3 cm, densitatea de 145kg/m3, | | m2 | | 8,60 | |  | |  |
| 2 | | IzF55A | | Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren EPS M25 grosimea 10cm, cu ancadramentul golurilor cu vata minerala cu densitatea de 145kg/m3, 10cm grosime | | m2 | | 66,50 | |  | |  |
| 3 | | CN53A | | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu patrundere adinca | | m2 | | 75,10 | |  | |  |
| 4 | | CN54B | | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" 1 strat, la pereti exteriori la fatade | | m2 | | 75,10 | |  | |  |
| 5 | | CF30A | | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. amestec "TINC" pereti | | m2 | | 75,10 | |  | |  |
| 6 | | CB14A | | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | | m2 | | 75,10 | |  | |  |
| 7 | | CK26B | | Glafuri montate la ferestre din tabla protejata anticoroziv b=300mm gr. 0.5mm | | m | | 4,60 | |  | |  |
|  | |  | | **Total Fațada** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | **3. Soclu** | |  | |  | |  | |  |
| 8 | | IzF55B | | Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu finisarea glafurilor tip XPS 100 soclu | | m2 | | 8,40 | |  | |  |
| 9 | | CI21A | | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: 400 x 400 mm Soclu | | m2 | | 8,70 | |  | |  |
|  | |  | | **Total Soclu** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | **4. Parapet** | |  | |  | |  | |  |
| 10 | | RpCI22F | | Glafuri si copertine din tabla zincata, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 80 si 100 cm, inbinate in lacat. | | m | | 23,00 | |  | |  |
|  | |  | | **Total Parapet** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | **5. Praguri** | |  | |  | |  | |  |
| 11 | | RpCK42C | | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton (prag) | | m2 | | 15,80 | |  | |  |
| 12 | | CC03A | | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | | kg | | 20,10 | |  | |  |
| 13 | | CG01A K=2 | | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin | | m2 | | 10,80 | |  | |  |
| 14 | | CF15A | | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la soclu, cu suprafete plane | | m2 | | 5,00 | |  | |  |
| 15 | | CI21A | | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | | m2 | | 15,80 | |  | |  |
| 16 | | RpCP44B | | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | | kg | | 50,00 | |  | |  |
| 17 | | CL17B | | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada | | kg | | 70,00 | |  | |  |
| 18 | | RCsB28C | | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc. | | m3 | | 2,00 | |  | |  |
| 19 | | TsC54B | | Strat de fundatie din piatra sparta | | m3 | | 2,00 | |  | |  |
| 20 | | CA04A4 | | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | | m3 | | 2,00 | |  | |  |
| 21 | | TrI1AA02C3 | | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | | t | | 4,40 | |  | |  |
| 22 | | TsI50A5 | | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | | t | | 4,40 | |  | |  |
|  | |  | | **Total Praguri** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | **Total** | | **USD** | | | | | |  |
|  | |  | | *Total Cheltuieli directe* | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | *Fondul social si medicina* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Transportarea* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Depozitarea* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Cheltueli de regie* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Beneficiu de deviz* | | % | | | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Total Blocul E fara TVA: USD** | | | | | | | | |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

(L.S)

***“Reparația acoperișului și măsuri de conservare a energie***

***la grădinița de copii din sat”, s. Balabanu, r. Taraclia***

***Lista Cantităţilor de Lucrări***

*/ “Măsuri de conservare a energiei la grădinița de copii- Blocul A”*/

|  |
| --- |
| Valoarea ofertei de preţ**: dolari SUA** |

*Date: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, **Dol. SUA** | |
| Pe unitate de măsură  ————  incl. salariu | Total  —————  incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Blocul A. Reparația acoperișului** |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, sorturi, etc. | m | 62,60 |  |  |
| 2 | RpCK42A | Desfacerea sapei din beton sau mortar din ciment (de pe parapet) | m2 | 16,30 |  |  |
| 3 | RpCI42F | Demontarea parțială (prin tăiere) a membranelor bituminoase in unul / doua straturi (partial deteriorate/umflate) | m2 | 91,05 |  |  |
| 4 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane si plafoanele camerelor frigorifice, praimer, intr-un strat | m2 | 91,05 |  |  |
| 5 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 5,42 |  |  |
| 6 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 48,90 |  |  |
| 7 | CG01A K=2 | Strat suport executat din amestec prundiș- nisip - ciment M 100-T , δ=80mm, cu fața driscuita fin | m2 | 16,30 |  |  |
| 8 | RpCI22C | Glafuri si copertine din tabla metal protejat anticoroziv, montate pe zidarie de caramida sau beton, la cladiri existente, din tabla de 0,47 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50cm si 100 cm inclusiv, imbinata prin lacat | m | 27,10 |  |  |
| 9 | RpCI22B | Glafuri si copertine din tabla metal protejat anticoroziv, montate pe zidarie caramida sau beton, la cladiri existente, din tabla de 0,47 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 80 cm inclusiv, imbinata prin lacat dublu culcat (pe parapet), inclusiv confectiile metalice de fixare) | m | 62,60 |  |  |
| 10 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane si plafoanele camerelor frigorifice, cu praimer, un strat | m2 | 455,30 |  |  |
| 11 | RCsI34A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane polimer - bituminoase, lipite cu adeziv la rece in sistem bistrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu, pentru membrane in doua sraturi cu grosimea medie a 2 straturi nu mai putin de 8.0mm, cu garantie pentru condițiile climaterice locale de minimum 10 ani | m2 | 455,30 |  |  |
| 12 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei / hidroizolatiei la tavanele si plafoanele camerelor frigorifice, cu praimer, un strat | m2 | 94,30 |  |  |
| 13 | RpCI34A | Invelitori la acoperisuri cu membrane polimer bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (aplicarea fîșiei pe parapet sub tablă) cu grosimea medie de 3.5mm, garantie minimum 10ani | m2 | 94,30 |  |  |
| 14 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=125mm | m | 62,60 |  |  |
| 15 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=90mm | m | 40,00 |  |  |
| 16 | RpCI12A | Invelitoare din tabla plana, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind incheieturi duble, executate cu foi plane de gr. 0,4 mm din tabla zincata sau vopsită anticoroziv, sau aluminiu (pe canalele de ventilare inclusiv confectiile metalice de fixare) | m2 | 2,00 |  |  |
|  |  | **Total. Reparația acoperișului** |  | | |  |
|  |  | **Bloc A. Termo-izolarea fațadei** |  |  |  |  |
| 17 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 91,20 |  |  |
| 18 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 91,20 |  |  |
| 19 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la soclu | m2 | 33,80 |  |  |
| 20 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la soclu, cu suprafete plane | m2 | 33,80 |  |  |
| 21 | RpCJ06B1 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, 150– 250mm latime, glafuri exterioare | m | 106,30 |  |  |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 296,40 |  |  |
| 23 | IzF55A | Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren EPS M25 grosimea 100mm, cu ancadramentul golurilor cu vata minerala cu densitatea de 145kg/m3, 10cm grosime | m2 | 260,60 |  |  |
| 24 | IzF55С | Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata glafurilor la usi si ferestre neteda: cu placa din vata minerala 145kg/m3 cu gr. 30mm | m2 | 35,80 |  |  |
| 25 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta", un strat, la pereti exterior, fatade | m2 | 296,40 |  |  |
| 26 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 296,40 |  |  |
| 27 | IzF55B | Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu finisarea glafurilor tip XPS 100 soclu | m2 | 33,90 |  |  |
| 28 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Soclu | m2 | 33,90 |  |  |
| 29 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 260,60 |  |  |
|  |  | **Total Termoizolarea fațadei** | USD | | |  |
|  |  | **Blocul A. Timplarie** |  |  |  |  |
| 30 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre.) | m2 | 49,60 |  |  |
| 31 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 4,90 |  |  |
| 32 | RpCI42A | Demontarea glafurilor exterioare | m | 39,10 |  |  |
| 33 | CK26B K0.8 | Demontarea glafurilor interioare | m | 25,30 |  |  |
| 34 | CK57B | Instalarea ferestrelor din PVC: cu suprafata golului peste 2 m2, profil 5 camere cu miezul din metal gr.1.5mm, etc., (vezi specificatia tehnica parte a doc. de tender) | m2 | 49,60 |  |  |
| 35 | CK25A | Usi exterioare, confectionate din profiluri din mase plastice, din profil cu 5 camere, cu miezul din metal 1,5mm inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, prag din aluminiu | m2 | 4,90 |  |  |
| 36 | CK26B | Glafuri montate la ferestre, tabla vopsită protejata anticoroziv, b=350mm, grosimea minimum 0.5mm | m | 31,90 |  |  |
| 37 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, b=400mm, | m | 25,30 |  |  |
| 38 | RpCJ06B | Reparații de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, lățimea intre 150 – 250mm (glafuri interioare) | m | 86,60 |  |  |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 30,30 |  |  |
| 40 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, mortar - preparare manuala | m2 | 30,30 |  |  |
| 41 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 30,30 |  |  |
| 42 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 30,30 |  |  |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 30,30 |  |  |
| 44 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 30,30 |  |  |
|  |  | **Total. Tîmplăria** | USD | | |  |
|  |  | **Blocul A. Streasina** |  |  |  |  |
| 45 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 6,00 |  |  |
| 46 | CA04A4 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 1,00 |  |  |
| 47 | CE30A1 | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle | m2 | 49,48 |  |  |
| 48 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip Prof-nastil) culoare deschisă, pentru invelitorile acoperisurilor, gr. min. 0.5mm | m2 | 49,48 |  |  |
| 49 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,32 |  |  |
| 50 | CK18C | Montarea cornierului 50x50mm, confectionat din tabla protejata anticoroziv (Nota: Se vor include accesorii metalice pentru fixare 3 buc/m); | m | 61,85 |  |  |
|  |  | **Total. Streasina** | USD | | |  |
|  |  | **Blocul A. Pereul** |  |  |  |  |
| 51 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton (pereul) | m2 | 75.15 |  |  |
| 52 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 7.51 |  |  |
| 53 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 225.45 |  |  |
| 54 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 11.3 |  |  |
| 55 | CA04A4 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 11.3 |  |  |
| 56 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 75.15 |  |  |
| 57 | RCsB28C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale beton armat: fundatii, pereti, stilpi | m3 | 7.2 |  |  |
| 58 | TsA02D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare | m3 | 10.0 |  |  |
| 59 | TsI50E | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km | t | 15.0 |  |  |
|  |  | **Total Pereul** | USD | | |  |
|  |  | **Blocul A. Praguri** |  |  |  |  |
| 60 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton (prag) | m2 | 11,70 |  |  |
| 61 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 35,10 |  |  |
| 62 | CG01A K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 15,90 |  |  |
| 63 | CA04A4 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 1,50 |  |  |
| 64 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica incl. stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 15,90 |  |  |
| 65 | RCsB28C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale,beton armat: fundatii, pereti, stilpi | m3 | 5,40 |  |  |
| 66 | TsA02D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub/sau peste 1,0 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren f. tare | m3 | 10,00 |  |  |
| 67 | TsI50E | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km | t | 15,00 |  |  |
|  |  |  | USD | | |  |
|  |  | **Bloc A. Copertine parasolare (2 bucati)** |  |  |  |  |
| 68 | RCsB28C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat:fundatii, pereti, stilpi | m3 | 1,80 |  |  |
| 69 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 0,30 |  |  |
| 70 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,30 |  |  |
| 71 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip Prof-nastil) pentru invelitorile acoperisurilor cu grosimea min 0.5mm | m2 | 10,00 |  |  |
| 72 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km | t | 3,90 |  |  |
|  |  | **Total. Copertine parasolare** | USD | | |  |
|  |  | **Total Blocul A** | USD | | |  |
|  |  | *Total Cheltuieli directe* | USD | | |  |
|  |  | *Fondul social si medicina* | % | | |  |
|  |  | *Transportarea* | % | | |  |
|  |  | *Depozitarea* | % | | |  |
|  |  | *Total* |  | | |  |
|  |  | *Cheltueli de regie* | % | | |  |
|  |  | *Total* |  | | |  |
|  |  | *Beneficiu de deviz* | % | | |  |
|  |  | ***Total Blocul A. fara TVA: USD*** | | | | |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

(L.S)

***Lista Cantităţilor de Lucrări***

*/ “Măsuri de conservare a energiei la grădinița de copii- Blocul A.I”*/

|  |
| --- |
| Valoarea ofertei de preţ**: dolari SUA** |

*Date: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, **Dol. SUA** | |
| Pe unitate de măsură  ————  incl. salariu | Total  —————  incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Blocul A.I Reparația acoperișului** |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, sorturi, etc. | m | 35,10 |  |  |
| 2 | RpCI42F | Demontarea (prin tăiere) a membranelor bituminoase, în unul sau două straturi | m2 | 29,90 |  |  |
| 3 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei / hidroizolatiei la tavanele si plafoanele camerelor frigorifice, cu Praimer, un strat | m2 | 43,50 |  |  |
| 4 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 8,10 |  |  |
| 5 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 132,60 |  |  |
| 6 | CG01A K=2 | Strat suport executat din amestec prundiș- nisip - ciment M 100-T , δ=80mm, cu fața driscuita fin | m2 | 44,20 |  |  |
| 7 | RpCI22C | Glafuri si copertine din tabla metal protejat anticoroziv, montate pe zidarie de caramida sau beton, la cladiri existente, din tabla de 0,47 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv, imbinata prin lacat dublu culcat | m | 18,80 |  |  |
| 8 | RpCI22B | Glafuri si copertine din tabla metal protejat anticoroziv, montate pe zidarie de caramida sau beton, la cladiri existente,din tabla de 0,47 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 80 cm, imbinata prin lacat dublu culcat (Picurătoarea) | m | 36,60 |  |  |
| 9 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane si plafoanele camerelor frigorifice, cu Praimer, un strat | m2 | 46,00 |  |  |
| 10 | RCsI34A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane polimer bituminoase, lipite cu adeziv la rece in sistem bistrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu, pentru membrane cu grosimea medie a 2 straturi nu mai putin de 8mm cu garantie de min 10 ani, pentru condiții locale | m2 | 217,50 |  |  |
| 11 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane si plafoanele camerelor frigorifice, cu Praimer, un strat | m2 | 35,10 |  |  |
| 12 | RpCI34A | Invelitori la acoperisuri cu membrane polimer bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (aplicarea fisiei de consolidare la parapet si picurătoare) cu grosimea medie de 3.5mm, garantie 10ani | m2 | 35,10 |  |  |
| 13 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=125mm | m | 47,80 |  |  |
| 14 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=90mm | m | 40,00 |  |  |
|  |  | **Total. Reparația acoperișului** |  | | |  |
|  |  | **Bloc A.I Termo-izolarea fațadei** |  |  |  |  |
| 15 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 66,18 |  |  |
| 16 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 66,18 |  |  |
| 17 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la soclu | m2 | 14,80 |  |  |
| 18 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la soclu, cu suprafete plane | m2 | 14,80 |  |  |
| 19 | RpCJ06B1 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, glafuri exterioare | m | 73,00 |  |  |
| 20 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade inclusiv glafurile la usi si ferestre | m2 | 215,90 |  |  |
| 21 | IzF55A | Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren EPS M25 grosimea 10cm, cu ancadramentul golurilor cu vata minerala cu densitatea de 145kg/m3, 10cm grosime | m2 | 189,10 |  |  |
| 22 | IzF55С | Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata glafurilor la usi si ferestre neteda: cu placa din vata minerala 145kg/m3 cu grosimea de 30mm | m2 | 26,80 |  |  |
| 23 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 215,90 |  |  |
| 24 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 215,90 |  |  |
| 25 | IzF55B | Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu finisarea glafurilor tip XPS 100 soclu | m2 | 15,00 |  |  |
| 26 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Soclu | m2 | 18,20 |  |  |
| 27 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 189,10 |  |  |
|  |  | **Total Termoizolarea fațadei** | USD | | |  |
|  |  | **Blocul A.I Timplarie** |  |  |  |  |
| 28 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre.) | m2 | 53,90 |  |  |
| 29 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 2,40 |  |  |
| 30 | RpCI42A | Demontarea glafurilor exterioare | m | 28,60 |  |  |
| 31 | CK26B K=0.8 | Demontarea glafurilor interioare | m | 28,60 |  |  |
| 32 | CK57B | Instalarea ferestrelor din PVC: cu suprafata golului peste 2 m2, profil 5 camere cu miezul din metal gr.1.5mm (vezi specificatia tehnica) | m2 | 53,90 |  |  |
| 33 | CK25A | Usi exterioare, confectionate din profiluri din mase plastice, din profil cu 5 camere, cu miezul din metal 1,5mm inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, preg din aluminiu | m2 | 2,40 |  |  |
| 34 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din tabla protejate anticoroziv b=350mm, cu grosimea min. 0.5mm | m | 28,60 |  |  |
| 35 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, b=400mm | m | 28,60 |  |  |
| 36 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (glafuri interioare) | m | 89,14 |  |  |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 27,80 |  |  |
| 38 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 27,80 |  |  |
| 39 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 27,80 |  |  |
| 40 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 27,80 |  |  |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 27,80 |  |  |
| 42 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 27,80 |  |  |
|  |  | **Total. Tîmplăria** | USD | | |  |
|  |  | **Blocul A.I Antreu** |  |  |  |  |
| 43 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie, caramida | m2 | 37,50 |  |  |
| 44 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m incl,aluminiu vopsit | m2 | 3,50 |  |  |
| 45 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta | m2 | 28,70 |  |  |
| 46 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 68,00 |  |  |
| 47 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, mortar preparare manuala | m2 | 68,00 |  |  |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 68,00 |  |  |
| 49 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 68,00 |  |  |
| 50 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor /tavanelor | m2 | 68,00 |  |  |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 68,00 |  |  |
| 52 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 68,00 |  |  |
| 53 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 28,70 |  |  |
| 54 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica 300x300mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 28,70 |  |  |
| 55 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 20,00 |  |  |
| 56 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistente la umeditate, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 28,70 |  |  |
| 57 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 28,70 |  |  |
| 58 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 28,70 |  |  |
| 59 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 28,70 |  |  |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 28,70 |  |  |
| 61 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 28,70 |  |  |
| 62 | RpEB03C | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp | m | 50,00 |  |  |
| 63 | RpEB03D | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp | m | 50,00 |  |  |
| 64 | RpEF13B | Montarea corpurilor de iluminat 4x18 | buc | 3,00 |  |  |
| 65 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente | buc | 12,00 |  |  |
| 66 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 | buc | 1,00 |  |  |
| 67 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | **Total Antreu** | USD | | |  |
|  |  | **Blocul A.I Streasina** |  |  |  |  |
| 68 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 4,00 |  |  |
| 69 | CA04A4 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 0,80 |  |  |
| 70 | CE30A1 | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle | m2 | 41,76 |  |  |
| 71 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip Prof-nastil) culoare deschisă, pentru invelitorile acoperisurilor, gr. min. 0.5mm | m2 | 41,76 |  |  |
| 72 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,27 |  |  |
| 73 | CK18C | Montarea cornierului 50x50mm, confectionat din tabla protejata anticoroziv (Nota: Se vor include accesorii metalice pentru fixare 3 buc/m); | m | 52,50 |  |  |
|  |  | **Total. Streasina** | USD | | |  |
|  |  | **Blocul A.I Pereul** |  |  |  |  |
| 74 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton (pereul) | m2 | 60,00 |  |  |
| 75 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 6,00 |  |  |
| 76 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 180,00 |  |  |
| 77 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 9,00 |  |  |
| 78 | CA04A4 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 9,00 |  |  |
| 79 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 60,00 |  |  |
|  |  | **Total Pereul** | USD | | |  |
|  |  | **Blocul A.I Copertina centrală** |  |  |  |  |
| 80 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor | kg | 120,00 |  |  |
| 81 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 0,15 |  |  |
| 82 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,15 |  |  |
| 83 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip Profnastil) pentru invelitorile acoperisurilor | m2 | 5,00 |  |  |
| 84 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km | t | 1,80 |  |  |
|  |  | **Total Copertina centrală** | USD | | |  |
|  |  | **Total Blocul A.I** | USD | | |  |
|  |  | *Total Cheltuieli directe* | USD | | |  |
|  |  | *Fondul social si medicina* | % | | |  |
|  |  | *Transportarea* | % | | |  |
|  |  | *Depozitarea* | % | | |  |
|  |  | *Total* |  | | |  |
|  |  | *Cheltueli de regie* | % | | |  |
|  |  | *Total* |  | | |  |
|  |  | *Beneficiu de deviz* | % | | |  |
|  |  | ***Total Blocul A.I fara TVA: USD*** | | | | |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

(L.S)

***Lista Cantităţilor de Lucrări***

*/ “Măsuri de conservare a energiei la grădinița de copii- Blocul A.II”*/

|  |
| --- |
| Valoarea ofertei de preţ**: dolari SUA** |

*Date: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, **Dol. SUA** | |
| Pe unitate de măsură  ————  incl. salariu | Total  —————  incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Blocul A.II Reparația acoperișului** |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, sorturi, etc. | m | 62,60 |  |  |
| 2 | RpCK42A | Desfacerea sapei din beton sau mortar din ciment (de pe parapet) | m2 | 16,30 |  |  |
| 3 | RpCI42F | Demontarea parțială (prin tăiere) a membranelor bituminoase in unul / doua straturi (partial deteriorate/umflate) | m2 | 91,05 |  |  |
| 4 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane si plafoanele camerelor frigorifice, praimer, intr-un strat | m2 | 91,05 |  |  |
| 5 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 5,42 |  |  |
| 6 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 48,90 |  |  |
| 7 | CG01A K=2 | Strat suport executat din amestec prundiș- nisip - ciment M 100-T , δ=80mm, cu fața driscuita fin | m2 | 16,30 |  |  |
| 8 | RpCI22C | Glafuri si copertine din tabla metal protejat anticoroziv, montate pe zidarie de caramida sau beton, la cladiri existente, din tabla de 0,47 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50cm si 100 cm inclusiv, imbinata prin lacat | m | 27,10 |  |  |
| 9 | RpCI22B | Glafuri si copertine din tabla metal protejat anticoroziv, montate pe zidarie caramida sau beton, la cladiri existente, din tabla de 0,47 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 80 cm inclusiv, imbinata prin lacat dublu culcat (pe parapet), inclusiv confectiile metalice de fixare) | m | 62,60 |  |  |
| 10 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane si plafoanele camerelor frigorifice, cu praimer, un strat | m2 | 455,30 |  |  |
| 11 | RCsI34A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane polimer - bituminoase, lipite cu adeziv la rece in sistem bistrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu, pentru membrane in doua sraturi cu grosimea medie a 2 straturi nu mai putin de 8.0mm, cu garantie pentru condițiile climaterice locale de minimum 10 ani | m2 | 455,30 |  |  |
| 12 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei / hidroizolatiei la tavanele si plafoanele camerelor frigorifice, cu praimer, un strat | m2 | 94,30 |  |  |
| 13 | RpCI34A | Invelitori la acoperisuri cu membrane polimer bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (aplicarea fîșiei pe parapet sub tablă) cu grosimea medie de 3.5mm, garantie minimum 10ani | m2 | 94,30 |  |  |
| 14 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=125mm | m | 62,60 |  |  |
| 15 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=90mm | m | 28,00 |  |  |
| 16 | RpCI12A | Invelitoare din tabla plana, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind incheieturi duble, executate cu foi plane de gr. 0,4 mm din tabla zincata sau vopsită anticoroziv, sau aluminiu (pe canalele de ventilare inclusiv confectiile metalice de fixare) | m2 | 2,00 |  |  |
|  |  | **Total. Reparația acoperișului** |  | | |  |
|  |  | **Bloc A.II Termo-izolarea fațadei** |  |  |  |  |
| 17 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 83,90 |  |  |
| 18 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 83,90 |  |  |
| 19 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la soclu | m2 | 22,70 |  |  |
| 20 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la soclu, cu suprafete plane | m2 | 22,70 |  |  |
| 21 | RpCJ06B1 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, glafuri exterioare | m | 130,00 |  |  |
| 22 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade inclusiv glafurile la usi si ferestre | m2 | 283,80 |  |  |
| 23 | IzF55A | Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren EPS M25 grosimea 10cm, cu ancadramentul golurilor cu vata minerala cu densitatea de 145kg/m3, 10cm grosime | m2 | 127,70 |  |  |
| 24 | IzF55С | Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata glafurilor la usi si ferestre neteda: cu placa din vata minerala 145kg/m3 cu grosimea de 30mm | m2 | 26,60 |  |  |
| 25 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 154,30 |  |  |
| 26 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 154,30 |  |  |
| 27 | IzF55B | Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu finisarea glafurilor tip XPS 100 soclu | m2 | 11,35 |  |  |
| 28 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Soclu | m2 | 11,35 |  |  |
| 29 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 239,70 |  |  |
| 29.a | CN06A | Vopsitorii exterioare cu vopsea structurata relief, aplicate in 1 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 130,00 |  |  |
|  |  | **Total Termoizolarea fațadei** | USD | | |  |
|  |  | **Blocul A.II Timplarie** |  |  |  |  |
| 30 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre.) | m2 | 40,80 |  |  |
| 31 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 4,70 |  |  |
| 32 | RpCI42A | Demontarea glafurilor exterioare | m | 41,00 |  |  |
| 33 | CK26B K0.8 | Demontarea glafurilor interioare | m | 23,50 |  |  |
| 34 | CK57B | Instalarea ferestrelor din PVC: cu suprafata golului peste 2 m2, profil 5 camere cu miezul din metal gr.1.5mm (vezi specificatia tehnica) | m2 | 40,80 |  |  |
| 35 | CK25A | Usi exterioare, confectionate din profiluri din mase plastice, din profil cu 5 camere, cu miezul din metal 1,5mm inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv prag din aluminiu | m2 | 4,70 |  |  |
| 36 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din tabla protejata anticoroziv b=350mm grosimea min 0.5mm | m | 41,00 |  |  |
| 37 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, b=400mm | m | 23,50 |  |  |
| 38 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (glafuri interioare) | m | 121,50 |  |  |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 42,50 |  |  |
| 40 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 42,50 |  |  |
| 41 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 42,50 |  |  |
| 42 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 42,50 |  |  |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 42,50 |  |  |
| 44 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 42,50 |  |  |
| 44.a | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (la ferestre existente) | m2 | 42,00 |  |  |
|  |  | **Total. Tîmplăria** | USD | | |  |
|  |  | **Blocul A.II Streasina** |  |  |  |  |
| 45 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 4,00 |  |  |
| 46 | CA04A4 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 0,80 |  |  |
| 47 | CE30A1 | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle | m2 | 49,92 |  |  |
| 48 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip Profnastil) pentru invelitorile acoperisurilor | m2 | 49,92 |  |  |
| 49 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,32 |  |  |
| 50 | CK18C | Montarea conierului 50x50mm, confectionat din tabla protejata anticoroziv (Nota: Se vor include Accesorii metalice pentru fixare 3 buc/m) | m | 62,40 |  |  |
|  |  | **Total. Streasina** | USD | | |  |
|  |  | **Blocul A.II Pereul** |  |  |  |  |
| 51 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton (pereul) | m2 | 77,60 |  |  |
| 52 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 7,76 |  |  |
| 53 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 232,80 |  |  |
| 54 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 11,64 |  |  |
| 55 | CA04A4 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 11,64 |  |  |
| 56 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 77,60 |  |  |
|  |  | **Total Pereul** | USD | | |  |
|  |  | **Blocul A.II Praguri** |  |  |  |  |
| 57 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton (prag) | m2 | 20,82 |  |  |
| 58 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 62,46 |  |  |
| 59 | CG01A K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 20,82 |  |  |
| 60 | CA04A4 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 1,40 |  |  |
| 61 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 20,82 |  |  |
| 62 | RCsB28C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat:fundatii, pereti, stilpi | m3 | 2,16 |  |  |
| 63 | TsI50E | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km | t | 3,00 |  |  |
|  |  | **Total Praguri** | USD | | |  |
|  |  | **BlocA.II Copertine parasolare (2 bucati)** |  |  |  |  |
| 64 | RCsB28C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat:fundatii, pereti, stilpi | m3 | 1,80 |  |  |
| 65 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 0,30 |  |  |
| 66 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,30 |  |  |
| 67 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip Profnastil) pentru invelitorile acoperisurilor | m2 | 10,00 |  |  |
| 68 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km | t | 3,90 |  |  |
|  |  | **Total. Copertine parasolare** | USD | | |  |
|  |  | **Total Blocul A.II** | USD | | |  |
|  |  | *Total Cheltuieli directe* | USD | | |  |
|  |  | *Fondul social si medicina* | % | | |  |
|  |  | *Transportarea* | % | | |  |
|  |  | *Depozitarea* | % | | |  |
|  |  | *Total* |  | | |  |
|  |  | *Cheltueli de regie* | % | | |  |
|  |  | *Total* |  | | |  |
|  |  | *Beneficiu de deviz* | % | | |  |
|  |  | ***Total Blocul A.II fara TVA: USD*** | | | | |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

(L.S)

***Lista Cantităţilor de Lucrări***

*/ Îmbunătățirea condițiilor sanitare la grădiniţa de copii*/

|  |
| --- |
| Valoarea ofertei de preţ**: dolari SUA** |

*Date: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, **Dol. SUA** | |
| Pe unitate de măsură  ————  incl. salariu | Total  —————  incl. salariu |

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **Blocul sanitar interior. Tavanul** | |  | |  | |  | |  |
| 1 | | CK50B | | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistente la umeditate, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | | m2 | | 8,70 | |  | |  |
| 2 | | CF17C | | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | | m2 | | 1,00 | |  | |  |
| 3 | | CN53A | | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | | m2 | | 8,70 | |  | |  |
| 4 | | CF57A | | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | | m2 | | 8,70 | |  | |  |
| 5 | | CN53A | | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | | m2 | | 8,70 | |  | |  |
| 6 | | RpCR07A | | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | | m2 | | 8,70 | |  | |  |
|  | |  | | **Total Tavanul** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | **Preții** | |  | |  | |  | |  |
| 7 | | RpCM33A | | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | | m2 | | 20,00 | |  | |  |
| 8 | | RpCJ35A | | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | | m2 | | 30,10 | |  | |  |
| 9 | | CF15A K=2 | | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 4 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | | m2 | | 30,10 | |  | |  |
| 10 | | CI06A | | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime | | m2 | | 30,10 | |  | |  |
| 11 | | CK25A | | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | | m2 | | 1,89 | |  | |  |
| 12 | | CK11B | | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu | | m2 | | 5,10 | |  | |  |
|  | |  | | **Total Pereții** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | **Pardoseli** | |  | |  | |  | |  |
| 13 | | RpCK42C | | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | | m2 | | 8,70 | |  | |  |
| 14 | | RpCK42A | | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | | m2 | | 8,70 | |  | |  |
| 15 | | CG01A K=2 | | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin | | m2 | | 8,70 | |  | |  |
| 16 | | CG17D1 | | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | | m2 | | 8,70 | |  | |  |
|  | |  | | **Total Pardoseli** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | **Lucrări sanitare** | |  | |  | |  | |  |
| 17 | | RpSC01A | | Demontarea unei cazi de baie, cu accesorii | | buc | | 1,00 | |  | |  |
| 18 | | RpSC06A | | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | | buc | | 3,00 | |  | |  |
| 19 | | RpSA19B | | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, diametrul de 20 mm | | m | | 40,00 | |  | |  |
| 20 | | RpSB13E | | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | | m | | 6,00 | |  | |  |
| 21 | | RpSB11D | | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | | buc | | 4,00 | |  | |  |
| 22 | | RpSB13C | | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | | m | | 6,00 | |  | |  |
| 23 | | RpSB11B | | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | | buc | | 6,00 | |  | |  |
| 24 | | RpSB25D | | Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu, diametrul de 75 mm | | buc | | 1,00 | |  | |  |
| 25 | | RpSC21A | | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | | buc | | 3,00 | |  | |  |
| 26 | | RpSD19A | | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. | | buc | | 3,00 | |  | |  |
| 27 | | RpSC24A | | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime / semiinaltime, sifon interior tip S | | buc | | 3,00 | |  | |  |
| 28 | | RpSC31A | | Montarea portpaharului sau sapunierei din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | | buc | | 3,00 | |  | |  |
| 29 | | RpSC19A | | Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. | | buc | | 1,00 | |  | |  |
| 30 | | RpSD19A | | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. | | buc | | 1,00 | |  | |  |
| 31 | | SE59A | | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete, caramida | | buc | | 1,00 | |  | |  |
|  | |  | | **Total Lucrări sanitare** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | **Încălzire** | |  | |  | |  | |  |
| 32 | | RpIC19A | | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. iametrul de 3/8" - 3/4" | | m | | 8,00 | |  | |  |
| 33 | | RpIB11B | | Demontari elemente de radiator pentru micsorarea suprafetei | | buc | | 1,00 | |  | |  |
| 34 | | IB06A | | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiatorul existent) | | buc | | 1,00 | |  | |  |
| 35 | | IC36A | | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava din polipropilen d=25x3.5mm | | m | | 10,00 | |  | |  |
|  | |  | | **Total Încălzire** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | **Electricitate** | |  | |  | |  | |  |
| 36 | | RpEB03C | | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp | | m | | 50,00 | |  | |  |
| 37 | | RpEB03D | | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp | | m | | 50,00 | |  | |  |
| 38 | | RpEF13B | | Montarea corpurilor de iluminat 4x18 | | buc | | 3,00 | |  | |  |
| 39 | | RpEF12B | | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente | | buc | | 12,00 | |  | |  |
| 40 | | RpEE14A | | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 | | buc | | 1,00 | |  | |  |
| 41 | | RpEE17A | | Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 | | buc | | 2,00 | |  | |  |
|  | |  | | **Total Electricitate** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | **Pardoseli coridoare** | |  | |  | |  | |  |
| 42 | | RpCK41C | | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, | | m2 | | 76,00 | |  | |  |
| 43 | | CG01A | | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | | m2 | | 76,00 | |  | |  |
| 44 | | CG17D | | Pardoseli din placi de gresie ceramica 300x300mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | | m2 | | 76,00 | |  | |  |
| 45 | | CG18A | | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | | m | | 105,00 | |  | |  |
|  | |  | | **Total Pardoseli coridoare** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | **Rețea de canalizare exterioară** | |  | |  | |  | |  |
| 46 | | RCsU05I | | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | | buc | | 1,00 | |  | |  |
| 47 | | TsA02D | | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare | | m3 | | 7,00 | |  | |  |
| 48 | | TsD15A1 | | Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu rulou compresor statie autopropulsat pina la 12 T | | m3 | | 1,32 | |  | |  |
| 49 | | RpSB13E | | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | | m | | 6,00 | |  | |  |
| 50 | | TsD01C | | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | | m3 | | 7,00 | |  | |  |
| 51 | | TsD05B | | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | | 100 m3 | | 0,07 | |  | |  |
| 52 | | AcD53A1 | | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu d. = 1.0 m, pentru canalizare, КЦП 1-10-1 | | buc | | 8,00 | |  | |  |
| 53 | | AcE07B | | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B | | buc | | 8,00 | |  | |  |
| 54 | | RpAcF34A | | Demontarea elementelor prefabricate din beton, de tip КЦП 1-10-1 | | buc | | 8,00 | |  | |  |
| 55 | | CG01A K=2 | | Strat suport pentru pardoseli executat din beton M-200 de 10 cm grosime cu fata driscuita fin (In jurul gurilor de canalizare) | | m2 | | 20,00 | |  | |  |
|  | |  | | **Total Canalizare Exterioară** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | **Pavajul exterior** | |  | |  | |  | |  |
| 56 | | RpDB37A | | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | | m2 | | 90,00 | |  | |  |
| 57 | | CO03A | | Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar | | m | | 40,00 | |  | |  |
| 58 | | TsC54B | | Strat de fundatie din piatra Sparta | | m3 | | 11,00 | |  | |  |
| 59 | | DE17B | | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm grosimea pavaj min 38mm | | m2 | | 90,00 | |  | |  |
|  | |  | | **Total Pavaj exterior** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | **Total Lucrări de sanitărie** | | **USD** | | | | | |  |
|  | |  | | *Total Cheltuieli directe* | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | *Fondul social si medicina* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Transportarea* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Depozitarea* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Cheltueli de regie* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Beneficiu de deviz* | | % | | | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Total Lucrări de sanitărie fara TVA: USD** | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Total Grădinița de copii fara TVA: USD** |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

(L.S)