***“Reparaţia partială a sistemului de iluminat stradal”***

***s. Congaz, r. Comrat***

***Lista Cantităţilor de Lucrări***

*/* Reţelele de eluminare aeriene REAE racordate la PT 295/

|  |
| --- |
| Valoarea ofertei de preţ**: dolari SUA** |

*Data: 20.04.2017*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, **Dol. SUA** | |
| Pe unitate de măsură  incl. salariu | Total  incl. salariu |

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **1. Lucrari de montare** | |  | |  | |  | |  |
| 1 | | 33-04-008-3 | | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV,  incl. cablul cu toate accesoriile necesare pentru suspendarea și conectarea cablului | | 1 km | | 1,7100 | |  | |  |
| 2 | | 08-03-595-1 | | Corp de iluminat din aliaj metallic cu lampi LED, capacitatea 40 W pe bază de modul 2x20W încorporate de producător | | 100 buc | | 0,2000 | |  | |  |
| 3 | | 08-02-148-1 | | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu АВВГ 3\*4) | | 100 m | | 0,6000 | |  | |  |
| 4 | | 08-02-363-1 | | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1, L – 0.6m | | buc | | 20,0000 | |  | |  |
| 5 | | 08-02-148-1 | | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu АВВГнг 3\*25) | | 100 m | | 0,1500 | |  | |  |
| 6 | | 08-02-158-1 | | Cap terminal uscat pentru cablu mono-conductor, tensiune pina la 1kV al retelei de contact al transportului urban, sectiune pina la: 240 mm2 | | buc | | 4,0000 | |  | |  |
| 7 | | 08-02-411-1 | | Furtun metalic, d. exterior pina la 48 mm | | 100 m | | 0,0800 | |  | |  |
| 8 | | RpEJ07C | | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : din teava profil de otel, inclusiv gropile si umplutura | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 9 | | RpEN10A | | Vopsirea pilonilor de metal | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 10 | | 08-03-521-1 | | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A, utilaj | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 11 | | RpEG02C | | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,91-1,50 mp (Tablou electric, gata echipat cu aparate de protectie si taimer de 24 ore ) utilaj | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 12 | | 08-03-572-3 | | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (BZUM-TF-40A) utilaj | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 13 | | 08-03-600-1 | | Contoare, pe suport pregatit, monofazat | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 14 | | 08-02-412-1 | | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ПВ-1 1x2,5) | | 100 m | | 0,0300 | |  | |  |
| 15 | | 08-02-471-4 | | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | | 10 buc | | 0,3000 | |  | |  |
| 16 | | 08-02-472-1 | | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | | 100 m | | 0,0900 | |  | |  |
| 17 | | 08-02-472-1 | | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, otel rotund, d. 6 mm | | 100 m | | 0,0600 | |  | |  |
|  | |  | | *Total* | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | *Fondul social si medicina* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Transportarea* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Cheltueli de regie* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Beneficiu de deviz* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | **Total 1. Lucrari de montare** | |  |  | | USD | | |  |
|  | |  | | **2. Lucrari de construcții** | |  | |  | |  | |  |
| 18 | | TsA16B1 | | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | | m3 | | 3,7500 | |  | |  |
| 19 | | TsD01B | | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul din teren mijlociu | | m3 | | 3,7500 | |  | |  |
| 20 | | TsD04A | | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | | m3 | | 3,2500 | |  | |  |
|  | |  | | *Total* | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | *Fondul social si medicina* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Transportarea* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Cheltueli de regie* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Beneficiu de deviz* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | **Total 2. Lucrari de construcții** | |  |  | | USD | | |  |
|  | |  | | **3. Utilaj** | |  | |  | |  | |  |
| 21 | | Pret de piata | | Corp de iluminat din aliaj metallic cu lampi LED, capacitatea 40 W pe bază de modul 2x20W încorporate de producător | | buc | | 20,0000 | |  | |  |
| 22 | | Pret de piata | | Intreruptor instalat exterior (РПС-250А) | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 23 | | Pret de piata | | Tablou electric, gata echipat cu aparate de protectie si taimer de 24 ore | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 24 | | Pret de piata | | Panou de evidenta en/el in complect (BZUM-TF-40A, intrerupator de sarcina automat, limitator de tensiune) | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 25 | | Pret de piata | | Contor monofazat 10-40A, de tip Landis-GYR | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
|  | |  | | Total | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | Depozitarea | | % | | | | | |  |
|  | |  | | **Total 3. Costul utilajului** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | **4. Lucrul laboratorului** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | **Total 1,2,3,4** | | USD | | | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Total fara TVA: USD** | | | | | | | | |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant (LS) |

***Lista Cantităţilor de Lucrări***

*/* Reţelele de eluminare aeriene REAE racordate la PT 301/

|  |
| --- |
| Valoarea ofertei de preţ**: dolari SUA** |

*Data: 20.04.2017*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, **Dol. SUA** | |
| Pe unitate de măsură  ————  incl. salariu | Total  —————  incl. salariu |

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **1. Lucrari de montare** | |  | |  | |  | |  |
| 1 | | 33-04-008-3 | | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV,  incl. cablul cu toate accesoriile necesare pentru suspendarea și conectarea cablului | | 1 km | | 3,5550 | |  | |  |
| 2 | | 08-03-595-1 | | Corp de iluminat din aliaj metallic cu lampi LED, capacitatea 40 W pe bază de modul 2x20W încorporate de producător | | 100 buc | | 0,3100 | |  | |  |
| 3 | | 08-02-148-1 | | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu АВВГ 3\*4) | | 100 m | | 0,9300 | |  | |  |
| 4 | | 08-02-363-1 | | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1, L – 0.6m | | buc | | 31,0000 | |  | |  |
| 5 | | 08-02-148-1 | | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu АВВГнг 3\*25) | | 100 m | | 0,4500 | |  | |  |
| 6 | | 08-02-158-1 | | Cap terminal uscat pentru cablu mono-conductor, tensiune pina la 1kV al retelei de contact al transportului urban, sectiune pina la: 240 mm2 | | buc | | 12,0000 | |  | |  |
| 7 | | 08-02-411-1 | | Furtun metalic, d. exterior pina la 48 mm | | 100 m | | 0,2400 | |  | |  |
| 8 | | RpEJ07C | | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : din teava profil de otel, inclusiv gropile si umplutura | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 9 | | RpEN10A | | Vopsirea pilonilor de metal | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 10 | | 08-03-521-1 | | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A, utilaj | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 11 | | RpEG02C | | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,91-1,50 mp (Tablou electric, gata echipat cu aparate de protectie si taimer de 24 ore ) utilaj | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 12 | | 08-03-572-3 | | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (BZUM-TF-40A) utilaj | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 13 | | 08-03-600-1 | | Contoare, pe suport pregatit, monofazat | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 14 | | 08-02-412-1 | | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ПВ-1 1x2,5) | | 100 m | | 0,0300 | |  | |  |
| 15 | | 08-02-471-4 | | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | | 10 buc | | 0,3000 | |  | |  |
| 16 | | 08-02-472-1 | | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | | 100 m | | 0,0900 | |  | |  |
| 17 | | 08-02-472-1 | | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, otel rotund, d. 6 mm | | 100 m | | 0,0600 | |  | |  |
|  | |  | | *Total* | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | *Fondul social si medicina* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Transportarea* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Cheltueli de regie* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Beneficiu de deviz* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | **Total 1. Lucrari de montare** | |  |  | | USD | | |  |
|  | |  | | **2. Lucrari de construcții** | |  | |  | |  | |  |
| 18 | | TsA16B1 | | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | | m3 | | 3,7500 | |  | |  |
| 19 | | TsD01B | | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul din teren mijlociu | | m3 | | 3,7500 | |  | |  |
| 20 | | TsD04A | | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | | m3 | | 3,2500 | |  | |  |
|  | |  | | *Total* | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | *Fondul social si medicina* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Transportarea* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Cheltueli de regie* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Beneficiu de deviz* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | **Total 2. Lucrari de construcții** | |  |  | | USD | | |  |
|  | |  | | **3. Utilaj** | |  | |  | |  | |  |
| 21 | | Pret de piata | | Corp de iluminat din aliaj metallic cu lampi LED, capacitatea 40 W pe bază de modul 2x20W încorporate de producător | | buc | | 31,0000 | |  | |  |
| 22 | | Pret de piata | | Intreruptor instalat exterior (РПС-250А) | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 23 | | Pret de piata | | Tablou electric, gata echipat cu aparate de protectie si taimer de 24 ore | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 24 | | Pret de piata | | Panou de evidenta en/el in complect (BZUM-TF-40A, intrerupator de sarcina automat, limitator de tensiune) | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 25 | | Pret de piata | | Contor monofazat 10-40A, de tip Landis-GYR | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
|  | |  | | Total | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | Depozitarea | | % | | | | | |  |
|  | |  | | **Total 3. Costul utilajului** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | **4. Lucrul laboratorului** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | **Total 1,2,3,4** | | USD | | | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Total fara TVA: USD** | | | | | | | | |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

(L.S)

***Lista Cantităţilor de Lucrări***

*/* Reţelele de eluminare aeriene REAE racordate la PT 305/

|  |
| --- |
| Valoarea ofertei de preţ**: dolari SUA** |

*Data: 20.04.2017*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, **Dol. SUA** | |
| Pe unitate de măsură  ————  incl. salariu | Total  —————  incl. salariu |

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **1. Lucrari de montare** | |  | |  | |  | |  |
| 1 | | 33-04-008-3 | | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV,  incl. cablul cu toate accesoriile necesare pentru suspendarea și conectarea cablului | | 1 km | | 0,5800 | |  | |  |
| 2 | | 08-03-595-1 | | Corp de iluminat din aliaj metallic cu lampi LED, capacitatea 40 W pe bază de modul 2x20W încorporate de producător | | 100 buc | | 0,0300 | |  | |  |
| 3 | | 08-02-148-1 | | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu АВВГ 3\*4) | | 100 m | | 0,0900 | |  | |  |
| 4 | | 08-02-363-1 | | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1, L – 0.6m | | buc | | 3,0000 | |  | |  |
| 5 | | 08-02-148-1 | | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu АВВГнг 3\*25) | | 100 m | | 0,1500 | |  | |  |
| 6 | | 08-02-158-1 | | Cap terminal uscat pentru cablu monoconductor, tensiune pina la 1 kV, al retelei de contact al transportului urban, sectiune pina la: 240 mm2 | | buc | | 4,0000 | |  | |  |
| 7 | | 08-02-411-1 | | Furtun metalic, d. exterior pina la 48 mm | | 100 m | | 0,0800 | |  | |  |
|  | |  | | *Total* | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | *Fondul social si medicina* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Transportarea* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Cheltueli de regie* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Beneficiu de deviz* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | **Total 1. Lucrari de montare** | |  |  | | USD | | |  |
|  | |  | | **2. Utilaj** | |  | |  | |  | |  |
| 8 | | Pret de piata | | Corp de iluminat din aliaj metallic cu lampi LED, capacitatea 40 W pe bază de modul 2x20W încorporate de producător | | Buc | | 3,0000 | |  | |  |
| 9 | | Pret de piata | | Tablou electric, gata echipat cu aparate de protectie si taimer de 24 ore | | Buc | | 1,0000 | |  | |  |
|  | |  | | Total | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | Depozitarea | | % | | | | | |  |
|  | |  | | **Total 2. Costul utilajului** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | **3. Lucrul laboratorului** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | **Total 1,2,3** | | USD | | | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Total fara TVA: USD** | | | | | | | | |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

(L.S)

***Lista Cantităţilor de Lucrări***

*/* Reţelele de eluminare aeriene REAE racordate la PT 306/

|  |
| --- |
| Valoarea ofertei de preţ**: dolari SUA** |

*Data: 20.04.2017*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, **Dol. SUA** | |
| Pe unitate de măsură  ————  incl. salariu | Total  —————  incl. salariu |

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **1. Lucrari de montare** | |  | |  | |  | |  |
| 1 | | 33-04-008-3 | | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV,  incl. cablul cu toate accesoriile necesare pentru suspendarea și conectarea cablului | | 1 km | | 4,0310 | |  | |  |
| 2 | | 08-03-595-1 | | Corp de iluminat din aliaj metallic cu lampi LED, capacitatea 40 W pe bază de modul 2x20W încorporate de producător | | 100 buc | | 0,3600 | |  | |  |
| 3 | | 08-02-148-1 | | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu АВВГ 3\*4) | | 100 m | | 1,0800 | |  | |  |
| 4 | | 08-02-363-1 | | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1, L – 0.6m | | buc | | 36,0000 | |  | |  |
| 5 | | 08-02-148-1 | | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu АВВГнг 3\*25) | | 100 m | | 0,4500 | |  | |  |
| 6 | | 08-02-158-1 | | Cap terminal uscat pentru cablu mono-conductor, tensiune pina la 1kV al retelei de contact al transportului urban, sectiune pina la: 240 mm2 | | buc | | 12,0000 | |  | |  |
| 7 | | 08-02-411-1 | | Furtun metalic, d. exterior pina la 48 mm | | 100 m | | 0,2400 | |  | |  |
| 8 | | RpEJ07C | | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : din teava profil de otel, inclusiv gropile si umplutura | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 9 | | RpEN10A | | Vopsirea pilonilor de metal | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 10 | | 08-03-521-1 | | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A, utilaj | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 11 | | RpEG02C | | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,91-1,50 mp (Tablou electric, gata echipat cu aparate de protectie si taimer de 24 ore ) utilaj | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 12 | | 08-03-572-3 | | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (BZUM-TF-40A) utilaj | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 13 | | 08-03-600-1 | | Contoare, pe suport pregatit, monofazat | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 14 | | 08-02-412-1 | | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ПВ-1 1x2,5) | | 100 m | | 0,0300 | |  | |  |
| 15 | | 08-02-471-4 | | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | | 10 buc | | 0,3000 | |  | |  |
| 16 | | 08-02-472-1 | | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | | 100 m | | 0,0900 | |  | |  |
| 17 | | 08-02-472-1 | | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, otel rotund, d. 6 mm | | 100 m | | 0,0600 | |  | |  |
|  | |  | | *Total* | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | *Fondul social si medicina* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Transportarea* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Cheltueli de regie* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Beneficiu de deviz* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | **Total 1. Lucrari de montare** | |  |  | | USD | | |  |
|  | |  | | **2. Lucrari de construcții** | |  | |  | |  | |  |
| 18 | | TsA16B1 | | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | | m3 | | 3,7500 | |  | |  |
| 19 | | TsD01B | | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul din teren mijlociu | | m3 | | 3,7500 | |  | |  |
| 20 | | TsD04A | | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | | m3 | | 3,2500 | |  | |  |
|  | |  | | *Total* | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | *Fondul social si medicina* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Transportarea* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Cheltueli de regie* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Beneficiu de deviz* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | **Total 2. Lucrari de construcții** | |  |  | | USD | | |  |
|  | |  | | **3. Utilaj** | |  | |  | |  | |  |
| 21 | | Pret de piata | | Corp de iluminat din aliaj metallic cu lampi LED, capacitatea 40 W pe bază de modul 2x20W încorporate de producător | | buc | | 36,0000 | |  | |  |
| 22 | | Pret de piata | | Intreruptor instalat exterior (РПС-250А) | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 23 | | Pret de piata | | Tablou electric, gata echipat cu aparate de protectie si taimer de 24 ore | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 24 | | Pret de piata | | Panou de evidenta en/el in complect (BZUM-TF-40A, intrerupator de sarcina automat, limitator de tensiune) | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 25 | | Pret de piata | | Contor monofazat 10-40A, de tip Landis-GYR | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
|  | |  | | Total | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | Depozitarea | | % | | | | | |  |
|  | |  | | **Total 3. Costul utilajului** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | **4. Lucrul laboratorului** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | **Total 1,2,3,4** | | USD | | | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Total fara TVA: USD** | | | | | | | | |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

***Lista Cantităţilor de Lucrări***

*/* Reţelele de eluminare aeriene REAE racordate la PT 307/

|  |
| --- |
| Valoarea ofertei de preţ**: dolari SUA** |

*Data: 20.04.2017*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, **Dol. SUA** | |
| Pe unitate de măsură  ————  incl. salariu | Total  —————  incl. salariu |

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **1. Lucrari de montare** | |  | |  | |  | |  |
| 1 | | 33-04-008-3 | | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV,  incl. cablul cu toate accesoriile necesare pentru suspendarea și conectarea cablului | | 1 km | | 0,5850 | |  | |  |
| 2 | | 08-03-595-1 | | Corp de iluminat din aliaj metallic cu lampi LED, capacitatea 40 W pe bază de modul 2x20W încorporate de producător | | 100 buc | | 0,0700 | |  | |  |
| 3 | | 08-02-148-1 | | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu АВВГ 3\*4) | | 100 m | | 0,2100 | |  | |  |
| 4 | | 08-02-363-1 | | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1, L – 0.6m | | buc | | 7,0000 | |  | |  |
| 5 | | 08-02-148-1 | | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu АВВГнг 3\*25) | | 100 m | | 0,1500 | |  | |  |
| 6 | | 08-02-158-1 | | Cap terminal uscat pentru cablu mono-conductor, tensiune pina la 1kV al retelei de contact al transportului urban, sectiune pina la: 240 mm2 | | buc | | 4,0000 | |  | |  |
| 7 | | 08-02-411-1 | | Furtun metalic, d. exterior pina la 48 mm | | 100 m | | 0,0800 | |  | |  |
| 8 | | RpEJ07C | | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : din teava profil de otel, inclusiv gropile si umplutura | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 9 | | RpEN10A | | Vopsirea pilonilor de metal | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 10 | | 08-03-521-1 | | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A, utilaj | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 11 | | RpEG02C | | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,91-1,50 mp (Tablou electric, gata echipat cu aparate de protectie si taimer de 24 ore ) utilaj | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 12 | | 08-03-572-3 | | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (BZUM-TF-40A) utilaj | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 13 | | 08-03-600-1 | | Contoare, pe suport pregatit, monofazat | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 14 | | 08-02-412-1 | | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ПВ-1 1x2,5) | | 100 m | | 0,0300 | |  | |  |
| 15 | | 08-02-471-4 | | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | | 10 buc | | 0,3000 | |  | |  |
| 16 | | 08-02-472-1 | | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | | 100 m | | 0,0900 | |  | |  |
| 17 | | 08-02-472-1 | | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, otel rotund, d. 6 mm | | 100 m | | 0,0600 | |  | |  |
|  | |  | | *Total* | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | *Fondul social si medicina* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Transportarea* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Cheltueli de regie* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Beneficiu de deviz* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | **Total 1. Lucrari de montare** | |  |  | | USD | | |  |
|  | |  | | **2. Lucrari de construcții** | |  | |  | |  | |  |
| 18 | | TsA16B1 | | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | | m3 | | 3,7500 | |  | |  |
| 19 | | TsD01B | | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul din teren mijlociu | | m3 | | 3,7500 | |  | |  |
| 20 | | TsD04A | | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | | m3 | | 3,2500 | |  | |  |
|  | |  | | *Total* | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | *Fondul social si medicina* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Transportarea* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Cheltueli de regie* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Beneficiu de deviz* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | **Total 2. Lucrari de construcții** | |  |  | | USD | | |  |
|  | |  | | **3. Utilaj** | |  | |  | |  | |  |
| 21 | | Pret de piata | | Corp de iluminat din aliaj metallic cu lampi LED, capacitatea 40 W pe bază de modul 2x20W încorporate de producător | | buc | | 7,0000 | |  | |  |
| 22 | | Pret de piata | | Intreruptor instalat exterior (РПС-250А) | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 23 | | Pret de piata | | Tablou electric, gata echipat cu aparate de protectie si taimer de 24 ore | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 24 | | Pret de piata | | Panou de evidenta en/el in complect (BZUM-TF-40A, intrerupator de sarcina automat, limitator de tensiune) | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 25 | | Pret de piata | | Contor monofazat 10-40A, de tip Landis-GYR | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
|  | |  | | Total | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | Depozitarea | | % | | | | | |  |
|  | |  | | **Total 3. Costul utilajului** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | **4. Lucrul laboratorului** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | **Total 1,2,3,4** | | USD | | | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Total fara TVA: USD** | | | | | | | | |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

(L.S)

***Lista Cantităţilor de Lucrări***

*/* Reţelele de eluminare aeriene REAE racordate la PT 308/

|  |
| --- |
| Valoarea ofertei de preţ**: dolari SUA** |

*Data: 20.04.2017*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, **Dol. SUA** | |
| Pe unitate de măsură  ————  incl. salariu | Total  —————  incl. salariu |

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **1. Lucrari de montare** | |  | |  | |  | |  |
| 1 | | 33-04-008-3 | | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV,  incl. cablul cu toate accesoriile necesare pentru suspendarea și conectarea cablului | | 1 km | | 3,1220 | |  | |  |
| 2 | | 08-03-595-1 | | Corp de iluminat din aliaj metallic cu lampi LED, capacitatea 40 W pe bază de modul 2x20W încorporate de producător | | 100 buc | | 0,3800 | |  | |  |
| 3 | | 08-02-148-1 | | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu АВВГ 3\*4) | | 100 m | | 1,1400 | |  | |  |
| 4 | | 08-02-363-1 | | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1, L – 0.6m | | buc | | 38,0000 | |  | |  |
| 5 | | 08-02-148-1 | | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu АВВГнг 3\*25) | | 100 m | | 0,4500 | |  | |  |
| 6 | | 08-02-158-1 | | Cap terminal uscat pentru cablu mono-conductor, tensiune pina la 1kV al retelei de contact al transportului urban, sectiune pina la: 240 mm2 | | buc | | 12,0000 | |  | |  |
| 7 | | 08-02-411-1 | | Furtun metalic, d. exterior pina la 48 mm | | 100 m | | 0,0800 | |  | |  |
| 8 | | RpEJ07C | | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : din teava profil de otel, inclusiv gropile si umplutura | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 9 | | RpEN10A | | Vopsirea pilonilor de metal | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 10 | | 08-03-521-1 | | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A, utilaj | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 11 | | RpEG02C | | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,91-1,50 mp (Tablou electric, gata echipat cu aparate de protectie si taimer de 24 ore ) utilaj | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 12 | | 08-03-572-3 | | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (BZUM-TF-40A) utilaj | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 13 | | 08-03-600-1 | | Contoare, pe suport pregatit, monofazat | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 14 | | 08-02-412-1 | | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ПВ-1 1x2,5) | | 100 m | | 0,0300 | |  | |  |
| 15 | | 08-02-471-4 | | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | | 10 buc | | 0,3000 | |  | |  |
| 16 | | 08-02-472-1 | | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | | 100 m | | 0,0900 | |  | |  |
| 17 | | 08-02-472-1 | | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, otel rotund, d. 6 mm | | 100 m | | 0,0600 | |  | |  |
|  | |  | | *Total* | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | *Fondul social si medicina* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Transportarea* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Cheltueli de regie* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Beneficiu de deviz* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | **Total 1. Lucrari de montare** | |  |  | | USD | | |  |
|  | |  | | **2. Lucrari de construcții** | |  | |  | |  | |  |
| 18 | | TsA16B1 | | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | | m3 | | 3,7500 | |  | |  |
| 19 | | TsD01B | | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul din teren mijlociu | | m3 | | 3,7500 | |  | |  |
| 20 | | TsD04A | | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | | m3 | | 3,2500 | |  | |  |
|  | |  | | *Total* | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | *Fondul social si medicina* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Transportarea* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Cheltueli de regie* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Beneficiu de deviz* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | **Total 2. Lucrari de construcții** | |  |  | | USD | | |  |
|  | |  | | **3. Utilaj** | |  | |  | |  | |  |
| 21 | | Pret de piata | | Corp de iluminat din aliaj metallic cu lampi LED, capacitatea 40 W pe bază de modul 2x20W încorporate de producător | | buc | | 38,0000 | |  | |  |
| 22 | | Pret de piata | | Intreruptor instalat exterior (РПС-250А) | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 23 | | Pret de piata | | Tablou electric, gata echipat cu aparate de protectie si taimer de 24 ore | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 24 | | Pret de piata | | Panou de evidenta en/el in complect (BZUM-TF-40A, intrerupator de sarcina automat, limitator de tensiune) | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 25 | | Pret de piata | | Contor monofazat 10-40A, de tip Landis-GYR | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
|  | |  | | Total | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | Depozitarea | | % | | | | | |  |
|  | |  | | **Total 3. Costul utilajului** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | **4. Lucrul laboratorului** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | **Total 1,2,3,4** | | USD | | | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Total fara TVA: USD** | | | | | | | | |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

***Lista Cantităţilor de Lucrări***

*/* Reţelele de eluminare aeriene REAE racordate la PT 309/

|  |
| --- |
| Valoarea ofertei de preţ**: dolari SUA** |

*Data: 20.04.2017*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, **Dol. SUA** | |
| Pe unitate de măsură  incl. salariu | Total  incl. salariu |

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **1. Lucrari de montare** | |  | |  | |  | |  |
| 1 | | 33-04-008-3 | | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV,  incl. cablul cu toate accesoriile necesare pentru suspendarea și conectarea cablului | | 1 km | | 0,7380 | |  | |  |
| 2 | | 08-03-595-1 | | Corp de iluminat din aliaj metallic cu lampi LED, capacitatea 40 W pe bază de modul 2x20W încorporate de producător | | 100 buc | | 0,0800 | |  | |  |
| 3 | | 08-02-148-1 | | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu АВВГ 3\*4) | | 100 m | | 0,2400 | |  | |  |
| 4 | | 08-02-363-1 | | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1, L – 0.6m | | buc | | 24,0000 | |  | |  |
| 5 | | 08-02-148-1 | | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu АВВГнг 3\*25) | | 100 m | | 0,1500 | |  | |  |
| 6 | | 08-02-158-1 | | Cap terminal uscat pentru cablu mono-conductor, tensiune pina la 1kV al retelei de contact al transportului urban, sectiune pina la: 240 mm2 | | buc | | 4,0000 | |  | |  |
| 7 | | 08-02-411-1 | | Furtun metalic, d. exterior pina la 48 mm | | 100 m | | 0,0800 | |  | |  |
| 8 | | RpEJ07C | | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : din teava profil de otel, inclusiv gropile si umplutura | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 9 | | RpEN10A | | Vopsirea pilonilor de metal | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 10 | | 08-03-521-1 | | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A, utilaj | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 11 | | RpEG02C | | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,91-1,50 mp (Tablou electric, gata echipat cu aparate de protectie si taimer de 24 ore ) utilaj | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 12 | | 08-03-572-3 | | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (BZUM-TF-40A) utilaj | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 13 | | 08-03-600-1 | | Contoare, pe suport pregatit, monofazat | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 14 | | 08-02-412-1 | | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ПВ-1 1x2,5) | | 100 m | | 0,0300 | |  | |  |
| 15 | | 08-02-471-4 | | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | | 10 buc | | 0,3000 | |  | |  |
| 16 | | 08-02-472-1 | | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | | 100 m | | 0,0900 | |  | |  |
| 17 | | 08-02-472-1 | | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, otel rotund, d. 6 mm | | 100 m | | 0,0600 | |  | |  |
|  | |  | | *Total* | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | *Fondul social si medicina* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Transportarea* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Cheltueli de regie* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Beneficiu de deviz* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | **Total 1. Lucrari de montare** | |  |  | | USD | | |  |
|  | |  | | **2. Lucrari de construcții** | |  | |  | |  | |  |
| 18 | | TsA16B1 | | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | | m3 | | 3,7500 | |  | |  |
| 19 | | TsD01B | | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul din teren mijlociu | | m3 | | 3,7500 | |  | |  |
| 20 | | TsD04A | | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | | m3 | | 3,2500 | |  | |  |
|  | |  | | *Total* | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | *Fondul social si medicina* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Transportarea* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Cheltueli de regie* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Beneficiu de deviz* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | **Total 2. Lucrari de construcții** | |  |  | | USD | | |  |
|  | |  | | **3. Utilaj** | |  | |  | |  | |  |
| 21 | | Pret de piata | | Corp de iluminat din aliaj metallic cu lampi LED, capacitatea 40 W pe bază de modul 2x20W încorporate de producător | | buc | | 8,0000 | |  | |  |
| 22 | | Pret de piata | | Intreruptor instalat exterior (РПС-250А) | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 23 | | Pret de piata | | Tablou electric, gata echipat cu aparate de protectie si taimer de 24 ore | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 24 | | Pret de piata | | Panou de evidenta en/el in complect (BZUM-TF-40A, intrerupator de sarcina automat, limitator de tensiune) | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 25 | | Pret de piata | | Contor monofazat 10-40A, de tip Landis-GYR | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
|  | |  | | Total | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | Depozitarea | | % | | | | | |  |
|  | |  | | **Total 3. Costul utilajului** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | **4. Lucrul laboratorului** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | **Total 1,2,3,4** | | USD | | | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Total fara TVA: USD** | | | | | | | | |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

(L.S)

***Lista Cantităţilor de Lucrări***

*/* Reţelele de eluminare aeriene REAE racordate la PT 310/

|  |
| --- |
| Valoarea ofertei de preţ**: dolari SUA** |

*Data: 20.04.2017*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, **Dol. SUA** | |
| Pe unitate de măsură  ————  incl. salariu | Total  —————  incl. salariu |

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **1. Lucrari de montare** | |  | |  | |  | |  |
| 1 | | 33-04-008-3 | | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV,  incl. cablul cu toate accesoriile necesare pentru suspendarea și conectarea cablului | | 1 km | | 1,6300 | |  | |  |
| 2 | | 08-03-595-1 | | Corp de iluminat din aliaj metallic cu lampi LED, capacitatea 40 W pe bază de modul 2x20W încorporate de producător | | 100 buc | | 0,1300 | |  | |  |
| 3 | | 08-02-148-1 | | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu АВВГ 3\*4) | | 100 m | | 0,3900 | |  | |  |
| 4 | | 08-02-363-1 | | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1, L – 0.6m | | buc | | 13,0000 | |  | |  |
| 5 | | 08-02-148-1 | | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu АВВГнг 3\*25) | | 100 m | | 0,1500 | |  | |  |
| 6 | | 08-02-158-1 | | Cap terminal uscat pentru cablu monoconductor, tensiune pina la 1 kV, al retelei de contact al transportului urban, sectiune pina la: 240 mm2 | | buc | | 4,0000 | |  | |  |
| 7 | | 08-02-411-1 | | Furtun metalic, d. exterior pina la 48 mm | | 100 m | | 0,0800 | |  | |  |
|  | |  | | *Total* | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | *Fondul social si medicina* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Transportarea* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Cheltueli de regie* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Beneficiu de deviz* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | **Total 1. Lucrari de montare** | |  |  | | USD | | |  |
|  | |  | | **2. Utilaj** | |  | |  | |  | |  |
| 8 | | Pret de piata | | Corpuri de iluminat LED 40W | | Buc | | 13,0000 | |  | |  |
| 9 | | Pret de piata | | Tablou electric, gata echipat cu aparate de protectie si taimer de 24 ore | | Buc | | 1,0000 | |  | |  |
|  | |  | | Total | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | Depozitarea | | % | | | | | |  |
|  | |  | | **Total 2. Costul utilajului** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | **3. Lucrul laboratorului** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | **Total 1,2,3** | | USD | | | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Total fara TVA: USD** | | | | | | | | |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

(L.S)

***Lista Cantităţilor de Lucrări***

*/* Reţelele de eluminare aeriene REAE racordate la PT 316/

|  |
| --- |
| Valoarea ofertei de preţ**: dolari SUA** |

*Data: 20.04.2017*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, **Dol. SUA** | |
| Pe unitate de măsură  incl. salariu | Total  incl. salariu |

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **1. Lucrari de montare** | |  | |  | |  | |  |
| 1 | | 33-04-008-3 | | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV,  incl. cablul cu toate accesoriile necesare pentru suspendarea și conectarea cablului | | 1 km | | 1,4100 | |  | |  |
| 2 | | 08-03-595-1 | | Corp de iluminat din aliaj metallic cu lampi LED, capacitatea 40 W pe bază de modul 2x20W încorporate de producător | | 100 buc | | 0,1600 | |  | |  |
| 3 | | 08-02-148-1 | | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu АВВГ 3\*4) | | 100 m | | 0,4800 | |  | |  |
| 4 | | 08-02-363-1 | | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1, L – 0.6m | | buc | | 16,0000 | |  | |  |
| 5 | | 08-02-148-1 | | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu АВВГнг 3\*25) | | 100 m | | 0,3000 | |  | |  |
| 6 | | 08-02-158-1 | | Cap terminal uscat pentru cablu mono-conductor, tensiune pina la 1kV al retelei de contact al transportului urban, sectiune pina la: 240 mm2 | | buc | | 6,0000 | |  | |  |
| 7 | | 08-02-411-1 | | Furtun metalic, d. exterior pina la 48 mm | | 100 m | | 0,1600 | |  | |  |
| 8 | | RpEJ07C | | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : din teava profil de otel, inclusiv gropile si umplutura | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 9 | | RpEN10A | | Vopsirea pilonilor de metal | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 10 | | 08-03-521-1 | | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A, utilaj | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 11 | | RpEG02C | | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,91-1,50 mp (Tablou electric, gata echipat cu aparate de protectie si taimer de 24 ore ) utilaj | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 12 | | 08-03-572-3 | | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (BZUM-TF-40A) utilaj | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 13 | | 08-03-600-1 | | Contoare, pe suport pregatit, monofazat | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 14 | | 08-02-412-1 | | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ПВ-1 1x2,5) | | 100 m | | 0,0300 | |  | |  |
| 15 | | 08-02-471-4 | | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | | 10 buc | | 0,3000 | |  | |  |
| 16 | | 08-02-472-1 | | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | | 100 m | | 0,0900 | |  | |  |
| 17 | | 08-02-472-1 | | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, otel rotund, d. 6 mm | | 100 m | | 0,0600 | |  | |  |
|  | |  | | *Total* | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | *Fondul social si medicina* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Transportarea* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Cheltueli de regie* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Beneficiu de deviz* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | **Total 1. Lucrari de montare** | |  |  | | USD | | |  |
|  | |  | | **2. Lucrari de construcții** | |  | |  | |  | |  |
| 18 | | TsA16B1 | | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | | m3 | | 3,7500 | |  | |  |
| 19 | | TsD01B | | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul din teren mijlociu | | m3 | | 3,7500 | |  | |  |
| 20 | | TsD04A | | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | | m3 | | 3,2500 | |  | |  |
|  | |  | | *Total* | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | *Fondul social si medicina* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Transportarea* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Cheltueli de regie* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Beneficiu de deviz* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | **Total 2. Lucrari de construcții** | |  |  | | USD | | |  |
|  | |  | | **3. Utilaj** | |  | |  | |  | |  |
| 21 | | Pret de piata | | Corp de iluminat din aliaj metallic cu lampi LED, capacitatea 40 W pe bază de modul 2x20W încorporate de producător | | buc | | 16,0000 | |  | |  |
| 22 | | Pret de piata | | Intreruptor instalat exterior (РПС-250А) | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 23 | | Pret de piata | | Tablou electric, gata echipat cu aparate de protectie si taimer de 24 ore | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 24 | | Pret de piata | | Panou de evidenta en/el in complect (BZUM-TF-40A, intrerupator de sarcina automat, limitator de tensiune) | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 25 | | Pret de piata | | Contor monofazat 10-40A, de tip Landis-GYR | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
|  | |  | | Total | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | Depozitarea | | % | | | | | |  |
|  | |  | | **Total 3. Costul utilajului** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | **4. Lucrul laboratorului** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | **Total 1,2,3,4** | | USD | | | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Total fara TVA: USD** | | | | | | | | |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

(L.S)

***Lista Cantităţilor de Lucrări***

*/* Reţelele de eluminare aeriene REAE racordate la PT 317/

|  |
| --- |
| Valoarea ofertei de preţ**: dolari SUA** |

*Data: 20.04.2017*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, **Dol. SUA** | |
| Pe unitate de măsură  incl. salariu | Total  incl. salariu |

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **1. Lucrari de montare** | |  | |  | |  | |  |
| 1 | | 33-04-008-3 | | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV,  incl. cablul cu toate accesoriile necesare pentru suspendarea și conectarea cablului | | 1 km | | 2,5500 | |  | |  |
| 2 | | 08-03-595-1 | | Corp de iluminat din aliaj metallic cu lampi LED, capacitatea 40 W pe bază de modul 2x20W încorporate de producător | | 100 buc | | 0,1600 | |  | |  |
| 3 | | 08-02-148-1 | | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu АВВГ 3\*4) | | 100 m | | 0,4800 | |  | |  |
| 4 | | 08-02-363-1 | | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1, L – 0.6m | | buc | | 16,0000 | |  | |  |
| 5 | | 08-02-148-1 | | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu АВВГнг 3\*25) | | 100 m | | 0,6000 | |  | |  |
| 6 | | 08-02-158-1 | | Cap terminal uscat pentru cablu mono-conductor, tensiune pina la 1kV al retelei de contact al transportului urban, sectiune pina la: 240 mm2 | | buc | | 16,0000 | |  | |  |
| 7 | | 08-02-411-1 | | Furtun metalic, d. exterior pina la 48 mm | | 100 m | | 0,3200 | |  | |  |
| 8 | | RpEJ07C | | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : din teava profil de otel, inclusiv gropile si umplutura | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 9 | | RpEN10A | | Vopsirea pilonilor de metal | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 10 | | 08-03-521-1 | | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A, utilaj | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 11 | | RpEG02C | | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,91-1,50 mp (Tablou electric, gata echipat cu aparate de protectie si taimer de 24 ore ) utilaj | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 12 | | 08-03-572-3 | | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (BZUM-TF-40A) utilaj | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 13 | | 08-03-600-1 | | Contoare, pe suport pregatit, monofazat | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 14 | | 08-02-412-1 | | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ПВ-1 1x2,5) | | 100 m | | 0,0300 | |  | |  |
| 15 | | 08-02-471-4 | | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | | 10 buc | | 0,3000 | |  | |  |
| 16 | | 08-02-472-1 | | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | | 100 m | | 0,0900 | |  | |  |
| 17 | | 08-02-472-1 | | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, otel rotund, d. 6 mm | | 100 m | | 0,0600 | |  | |  |
|  | |  | | *Total* | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | *Fondul social si medicina* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Transportarea* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Cheltueli de regie* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Beneficiu de deviz* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | **Total 1. Lucrari de montare** | |  |  | | USD | | |  |
|  | |  | | **2. Lucrari de construcții** | |  | |  | |  | |  |
| 18 | | TsA16B1 | | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | | m3 | | 3,7500 | |  | |  |
| 19 | | TsD01B | | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul din teren mijlociu | | m3 | | 3,7500 | |  | |  |
| 20 | | TsD04A | | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | | m3 | | 3,2500 | |  | |  |
|  | |  | | *Total* | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | *Fondul social si medicina* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Transportarea* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Cheltueli de regie* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Beneficiu de deviz* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | **Total 2. Lucrari de construcții** | |  |  | | USD | | |  |
|  | |  | | **3. Utilaj** | |  | |  | |  | |  |
| 21 | | Pret de piata | | Corp de iluminat din aliaj metallic cu lampi LED, capacitatea 40 W pe bază de modul 2x20W încorporate de producător | | buc | | 16,0000 | |  | |  |
| 22 | | Pret de piata | | Intreruptor instalat exterior (РПС-250А) | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 23 | | Pret de piata | | Tablou electric, gata echipat cu aparate de protectie si taimer de 24 ore | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 24 | | Pret de piata | | Panou de evidenta en/el in complect (BZUM-TF-40A, intrerupator de sarcina automat, limitator de tensiune) | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 25 | | Pret de piata | | Contor monofazat 10-40A, de tip Landis-GYR | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
|  | |  | | Total | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | Depozitarea | | % | | | | | |  |
|  | |  | | **Total 3. Costul utilajului** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | **4. Lucrul laboratorului** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | **Total 1,2,3,4** | | USD | | | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Total fara TVA: USD** | | | | | | | | |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

(L.S)

***Lista Cantităţilor de Lucrări***

*/* Reţelele de eluminare aeriene REAE racordate la PT 319/

|  |
| --- |
| Valoarea ofertei de preţ**: dolari SUA** |

*Data: 20.04.2017*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, **Dol. SUA** | |
| Pe unitate de măsură  incl. salariu | Total  incl. salariu |

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **1. Lucrari de montare** | |  | |  | |  | |  |
| 1 | | 33-04-008-3 | | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV,  incl. cablul cu toate accesoriile necesare pentru suspendarea și conectarea cablului | | 1 km | | 2,6750 | |  | |  |
| 2 | | 08-03-595-1 | | Corp de iluminat din aliaj metallic cu lampi LED, capacitatea 40 W pe bază de modul 2x20W încorporate de producător | | 100 buc | | 0,3200 | |  | |  |
| 3 | | 08-02-148-1 | | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu АВВГ 3\*4) | | 100 m | | 0,9600 | |  | |  |
| 4 | | 08-02-363-1 | | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1, L – 0.6m | | buc | | 32,0000 | |  | |  |
| 5 | | 08-02-148-1 | | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu АВВГнг 3\*25) | | 100 m | | 0,3000 | |  | |  |
| 6 | | 08-02-158-1 | | Cap terminal uscat pentru cablu mono-conductor, tensiune pina la 1kV al retelei de contact al transportului urban, sectiune pina la: 240 mm2 | | buc | | 8,0000 | |  | |  |
| 7 | | 08-02-411-1 | | Furtun metalic, d. exterior pina la 48 mm | | 100 m | | 0,1600 | |  | |  |
| 8 | | RpEJ07C | | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : din teava profil de otel, inclusiv gropile si umplutura | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 9 | | RpEN10A | | Vopsirea pilonilor de metal | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 10 | | 08-03-521-1 | | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A, utilaj | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 11 | | RpEG02C | | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,91-1,50 mp (Tablou electric, gata echipat cu aparate de protectie si taimer de 24 ore ) utilaj | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 12 | | 08-03-572-3 | | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (BZUM-TF-40A) utilaj | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 13 | | 08-03-600-1 | | Contoare, pe suport pregatit, monofazat | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 14 | | 08-02-412-1 | | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ПВ-1 1x2,5) | | 100 m | | 0,0300 | |  | |  |
| 15 | | 08-02-471-4 | | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | | 10 buc | | 0,3000 | |  | |  |
| 16 | | 08-02-472-1 | | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | | 100 m | | 0,0900 | |  | |  |
| 17 | | 08-02-472-1 | | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, otel rotund, d. 6 mm | | 100 m | | 0,0600 | |  | |  |
|  | |  | | *Total* | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | *Fondul social si medicina* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Transportarea* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Cheltueli de regie* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Beneficiu de deviz* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | **Total 1. Lucrari de montare** | |  |  | | USD | | |  |
|  | |  | | **2. Lucrari de construcții** | |  | |  | |  | |  |
| 18 | | TsA16B1 | | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | | m3 | | 3,7500 | |  | |  |
| 19 | | TsD01B | | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul din teren mijlociu | | m3 | | 3,7500 | |  | |  |
| 20 | | TsD04A | | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | | m3 | | 3,2500 | |  | |  |
|  | |  | | *Total* | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | *Fondul social si medicina* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Transportarea* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Cheltueli de regie* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Beneficiu de deviz* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | **Total 2. Lucrari de construcții** | |  |  | | USD | | |  |
|  | |  | | **3. Utilaj** | |  | |  | |  | |  |
| 21 | | Pret de piata | | Corp de iluminat din aliaj metallic cu lampi LED, capacitatea 40 W pe bază de modul 2x20W încorporate de producător | | buc | | 32,0000 | |  | |  |
| 22 | | Pret de piata | | Intreruptor instalat exterior (РПС-250А) | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 23 | | Pret de piata | | Tablou electric, gata echipat cu aparate de protectie si taimer de 24 ore | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 24 | | Pret de piata | | Panou de evidenta en/el in complect (BZUM-TF-40A, intrerupator de sarcina automat, limitator de tensiune) | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 25 | | Pret de piata | | Contor monofazat 10-40A, de tip Landis-GYR | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
|  | |  | | Total | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | Depozitarea | | % | | | | | |  |
|  | |  | | **Total 3. Costul utilajului** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | **4. Lucrul laboratorului** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | **Total 1,2,3,4** | | USD | | | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Total fara TVA: USD** | | | | | | | | |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

(L.S)

***Lista Cantităţilor de Lucrări***

*/* Reţelele de eluminare aeriene REAE racordate la PT 341/

|  |
| --- |
| Valoarea ofertei de preţ**: dolari SUA** |

*Data: 20.04.2017*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, **Dol. SUA** | |
| Pe unitate de măsură  incl. salariu | Total  incl. salariu |

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **1. Lucrari de montare** | |  | |  | |  | |  |
| 1 | | 33-04-008-3 | | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV,  incl. cablul cu toate accesoriile necesare pentru suspendarea și conectarea cablului | | 1 km | | 2,8800 | |  | |  |
| 2 | | 08-03-595-1 | | Corp de iluminat din aliaj metallic cu lampi LED, capacitatea 40 W pe bază de modul 2x20W încorporate de producător | | 100 buc | | 0,2500 | |  | |  |
| 3 | | 08-02-148-1 | | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu АВВГ 3\*4) | | 100 m | | 0,7500 | |  | |  |
| 4 | | 08-02-363-1 | | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1, L – 0.6m | | buc | | 25,0000 | |  | |  |
| 5 | | 08-02-148-1 | | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu АВВГнг 3\*25) | | 100 m | | 0,4500 | |  | |  |
| 6 | | 08-02-158-1 | | Cap terminal uscat pentru cablu mono-conductor, tensiune pina la 1kV al retelei de contact al transportului urban, sectiune pina la: 240 mm2 | | buc | | 12,0000 | |  | |  |
| 7 | | 08-02-411-1 | | Furtun metalic, d. exterior pina la 48 mm | | 100 m | | 0,2400 | |  | |  |
| 8 | | RpEJ07C | | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : din teava profil de otel, inclusiv gropile si umplutura | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 9 | | RpEN10A | | Vopsirea pilonilor de metal | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 10 | | 08-03-521-1 | | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A, utilaj | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 11 | | RpEG02C | | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,91-1,50 mp (Tablou electric, gata echipat cu aparate de protectie si taimer de 24 ore ) utilaj | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 12 | | 08-03-572-3 | | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (BZUM-TF-40A) utilaj | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 13 | | 08-03-600-1 | | Contoare, pe suport pregatit, monofazat | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 14 | | 08-02-412-1 | | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ПВ-1 1x2,5) | | 100 m | | 0,0300 | |  | |  |
| 15 | | 08-02-471-4 | | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | | 10 buc | | 0,3000 | |  | |  |
| 16 | | 08-02-472-1 | | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | | 100 m | | 0,0900 | |  | |  |
| 17 | | 08-02-472-1 | | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, otel rotund, d. 6 mm | | 100 m | | 0,0600 | |  | |  |
|  | |  | | *Total* | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | *Fondul social si medicina* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Transportarea* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Cheltueli de regie* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Beneficiu de deviz* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | **Total 1. Lucrari de montare** | |  |  | | USD | | |  |
|  | |  | | **2. Lucrari de construcții** | |  | |  | |  | |  |
| 18 | | TsA16B1 | | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | | m3 | | 3,7500 | |  | |  |
| 19 | | TsD01B | | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul din teren mijlociu | | m3 | | 3,7500 | |  | |  |
| 20 | | TsD04A | | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | | m3 | | 3,2500 | |  | |  |
|  | |  | | *Total* | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | *Fondul social si medicina* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Transportarea* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Cheltueli de regie* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Beneficiu de deviz* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | **Total 2. Lucrari de construcții** | |  |  | | USD | | |  |
|  | |  | | **3. Utilaj** | |  | |  | |  | |  |
| 21 | | Pret de piata | | Corp de iluminat din aliaj metallic cu lampi LED, capacitatea 40 W pe bază de modul 2x20W încorporate de producător | | buc | | 25,0000 | |  | |  |
| 22 | | Pret de piata | | Intreruptor instalat exterior (РПС-250А) | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 23 | | Pret de piata | | Tablou electric, gata echipat cu aparate de protectie si taimer de 24 ore | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 24 | | Pret de piata | | Panou de evidenta en/el in complect (BZUM-TF-40A, intrerupator de sarcina automat, limitator de tensiune) | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 25 | | Pret de piata | | Contor monofazat 10-40A, de tip Landis-GYR | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
|  | |  | | Total | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | Depozitarea | | % | | | | | |  |
|  | |  | | **Total 3. Costul utilajului** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | **4. Lucrul laboratorului** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | **Total 1,2,3,4** | | USD | | | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Total fara TVA: USD** | | | | | | | | |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

(L.S)

***Lista Cantităţilor de Lucrări***

*/* Reţelele de eluminare aeriene REAE racordate la PT 371/

|  |
| --- |
| Valoarea ofertei de preţ**: dolari SUA** |

*Data: 20.04.2017*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, **Dol. SUA** | |
| Pe unitate de măsură  incl. salariu | Total  incl. salariu |

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **1. Lucrari de montare** | |  | |  | |  | |  |
| 1 | | 33-04-008-3 | | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV,  incl. cablul cu toate accesoriile necesare pentru suspendarea și conectarea cablului | | 1 km | | 3,7430 | |  | |  |
| 2 | | 08-03-595-1 | | Corp de iluminat din aliaj metallic cu lampi LED, capacitatea 40 W pe bază de modul 2x20W încorporate de producător | | 100 buc | | 0,4100 | |  | |  |
| 3 | | 08-02-148-1 | | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu АВВГ 3\*4) | | 100 m | | 1,2300 | |  | |  |
| 4 | | 08-02-363-1 | | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1, L – 0.6m | | buc | | 41,0000 | |  | |  |
| 5 | | 08-02-148-1 | | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu АВВГнг 3\*25) | | 100 m | | 0,4500 | |  | |  |
| 6 | | 08-02-158-1 | | Cap terminal uscat pentru cablu mono-conductor, tensiune pina la 1kV al retelei de contact al transportului urban, sectiune pina la: 240 mm2 | | buc | | 12,0000 | |  | |  |
| 7 | | 08-02-411-1 | | Furtun metalic, d. exterior pina la 48 mm | | 100 m | | 0,2400 | |  | |  |
| 8 | | RpEJ07C | | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : din teava profil de otel, inclusiv gropile si umplutura | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 9 | | RpEN10A | | Vopsirea pilonilor de metal | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 10 | | 08-03-521-1 | | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A, utilaj | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 11 | | RpEG02C | | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,91-1,50 mp (Tablou electric, gata echipat cu aparate de protectie si taimer de 24 ore ) utilaj | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 12 | | 08-03-572-3 | | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (BZUM-TF-40A) utilaj | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 13 | | 08-03-600-1 | | Contoare, pe suport pregatit, monofazat | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 14 | | 08-02-412-1 | | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ПВ-1 1x2,5) | | 100 m | | 0,0300 | |  | |  |
| 15 | | 08-02-471-4 | | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | | 10 buc | | 0,3000 | |  | |  |
| 16 | | 08-02-472-1 | | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | | 100 m | | 0,0900 | |  | |  |
| 17 | | 08-02-472-1 | | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, otel rotund, d. 6 mm | | 100 m | | 0,0600 | |  | |  |
|  | |  | | *Total* | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | *Fondul social si medicina* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Transportarea* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Cheltueli de regie* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Beneficiu de deviz* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | **Total 1. Lucrari de montare** | |  |  | | USD | | |  |
|  | |  | | **2. Lucrari de construcții** | |  | |  | |  | |  |
| 18 | | TsA16B1 | | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | | m3 | | 3,7500 | |  | |  |
| 19 | | TsD01B | | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul din teren mijlociu | | m3 | | 3,7500 | |  | |  |
| 20 | | TsD04A | | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | | m3 | | 3,2500 | |  | |  |
|  | |  | | *Total* | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | *Fondul social si medicina* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Transportarea* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Cheltueli de regie* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Beneficiu de deviz* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | **Total 2. Lucrari de construcții** | |  |  | | USD | | |  |
|  | |  | | **3. Utilaj** | |  | |  | |  | |  |
| 21 | | Pret de piata | | Corp de iluminat din aliaj metallic cu lampi LED, capacitatea 40 W pe bază de modul 2x20W încorporate de producător | | buc | | 41,0000 | |  | |  |
| 22 | | Pret de piata | | Intreruptor instalat exterior (РПС-250А) | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 23 | | Pret de piata | | Tablou electric, gata echipat cu aparate de protectie si taimer de 24 ore | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 24 | | Pret de piata | | Panou de evidenta en/el in complect (BZUM-TF-40A, intrerupator de sarcina automat, limitator de tensiune) | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 25 | | Pret de piata | | Contor monofazat 10-40A, de tip Landis-GYR | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
|  | |  | | Total | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | Depozitarea | | % | | | | | |  |
|  | |  | | **Total 3. Costul utilajului** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | **4. Lucrul laboratorului** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | **Total 1,2,3,4** | | USD | | | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Total fara TVA: USD** | | | | | | | | |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

(L.S)

***Lista Cantităţilor de Lucrări***

*/* Reţelele de eluminare aeriene REAE racordate la PT 480/

|  |
| --- |
| Valoarea ofertei de preţ**: dolari SUA** |

*Data: 20.04.2017*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, **Dol. SUA** | |
| Pe unitate de măsură  incl. salariu | Total  incl. salariu |

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **1. Lucrari de montare** | |  | |  | |  | |  |
| 1 | | 33-04-008-3 | | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV,  incl. cablul cu toate accesoriile necesare pentru suspendarea și conectarea cablului | | 1 km | | 0,9960 | |  | |  |
| 2 | | 08-03-595-1 | | Corp de iluminat din aliaj metallic cu lampi LED, capacitatea 40 W pe bază de modul 2x20W încorporate de producător | | 100 buc | | 0,1400 | |  | |  |
| 3 | | 08-02-148-1 | | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu АВВГ 3\*4) | | 100 m | | 0,4200 | |  | |  |
| 4 | | 08-02-363-1 | | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1, L – 0.6m | | buc | | 14,0000 | |  | |  |
| 5 | | 08-02-148-1 | | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu АВВГнг 3\*25) | | 100 m | | 0,3000 | |  | |  |
| 6 | | 08-02-158-1 | | Cap terminal uscat pentru cablu mono-conductor, tensiune pina la 1kV al retelei de contact al transportului urban, sectiune pina la: 240 mm2 | | buc | | 8,0000 | |  | |  |
| 7 | | 08-02-411-1 | | Furtun metalic, d. exterior pina la 48 mm | | 100 m | | 0,1600 | |  | |  |
| 8 | | RpEJ07C | | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : din teava profil de otel, inclusiv gropile si umplutura | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 9 | | RpEN10A | | Vopsirea pilonilor de metal | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 10 | | 08-03-521-1 | | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A, utilaj | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 11 | | RpEG02C | | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,91-1,50 mp (Tablou electric, gata echipat cu aparate de protectie si taimer de 24 ore ) utilaj | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 12 | | 08-03-572-3 | | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (BZUM-TF-40A) utilaj | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 13 | | 08-03-600-1 | | Contoare, pe suport pregatit, monofazat | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 14 | | 08-02-412-1 | | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ПВ-1 1x2,5) | | 100 m | | 0,0300 | |  | |  |
| 15 | | 08-02-471-4 | | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | | 10 buc | | 0,3000 | |  | |  |
| 16 | | 08-02-472-1 | | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | | 100 m | | 0,0900 | |  | |  |
| 17 | | 08-02-472-1 | | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, otel rotund, d. 6 mm | | 100 m | | 0,0600 | |  | |  |
|  | |  | | *Total* | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | *Fondul social si medicina* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Transportarea* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Cheltueli de regie* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Beneficiu de deviz* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | **Total 1. Lucrari de montare** | |  |  | | USD | | |  |
|  | |  | | **2. Lucrari de construcții** | |  | |  | |  | |  |
| 18 | | TsA16B1 | | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | | m3 | | 3,7500 | |  | |  |
| 19 | | TsD01B | | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul din teren mijlociu | | m3 | | 3,7500 | |  | |  |
| 20 | | TsD04A | | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | | m3 | | 3,2500 | |  | |  |
|  | |  | | *Total* | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | *Fondul social si medicina* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Transportarea* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Cheltueli de regie* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Beneficiu de deviz* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | **Total 2. Lucrari de construcții** | |  |  | | USD | | |  |
|  | |  | | **3. Utilaj** | |  | |  | |  | |  |
| 21 | | Pret de piata | | Corp de iluminat din aliaj metallic cu lampi LED, capacitatea 40 W pe bază de modul 2x20W încorporate de producător | | buc | | 14,0000 | |  | |  |
| 22 | | Pret de piata | | Intreruptor instalat exterior (РПС-250А) | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 23 | | Pret de piata | | Tablou electric, gata echipat cu aparate de protectie si taimer de 24 ore | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 24 | | Pret de piata | | Panou de evidenta en/el in complect (BZUM-TF-40A, intrerupator de sarcina automat, limitator de tensiune) | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 25 | | Pret de piata | | Contor monofazat 10-40A, de tip Landis-GYR | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
|  | |  | | Total | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | Depozitarea | | % | | | | | |  |
|  | |  | | **Total 3. Costul utilajului** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | **4. Lucrul laboratorului** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | **Total 1,2,3,4** | | USD | | | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Total fara TVA: USD** | | | | | | | | |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

(L.S)

***Lista Cantităţilor de Lucrări***

*/* Reţelele de eluminare aeriene REAE racordate la PT 501/

|  |
| --- |
| Valoarea ofertei de preţ**: dolari SUA** |

*Data: 20.04.2017*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, **Dol. SUA** | |
| Pe unitate de măsură  incl. salariu | Total  incl. salariu |

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **1. Lucrari de montare** | |  | |  | |  | |  |
| 1 | | 33-04-008-3 | | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV,  incl. cablul cu toate accesoriile necesare pentru suspendarea și conectarea cablului | | 1 km | | 0,1200 | |  | |  |
| 2 | | 08-03-595-1 | | Corp de iluminat din aliaj metallic cu lampi LED, capacitatea 40 W pe bază de modul 2x20W încorporate de producător | | 100 buc | | 0,0300 | |  | |  |
| 3 | | 08-02-148-1 | | Cablu АВВГ 3\*4, pina la 35 kV in tevi, blocuri/cutii pozate, masa 1m pina la:1kg | | 100 m | | 0,0900 | |  | |  |
| 4 | | 08-02-363-1 | | Console metalice, speciale, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri:1, L-0.6m | | buc | | 3,0000 | |  | |  |
| 5 | | 08-02-148-1 | | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu АВВГнг 3\*25) | | 100 m | | 0,1500 | |  | |  |
| 6 | | 08-02-158-1 | | Cap terminal uscat pentru cablu monoconductor, tensiune pina la 1 kV, al retelei de contact al transportului urban, sectiune pina la: 240 mm2 | | buc | | 4,0000 | |  | |  |
| 7 | | 08-02-411-1 | | Furtun metalic, d. exterior pina la 48 mm | | 100 m | | 0,0800 | |  | |  |
| 8 | | RpEG02C | | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, supraf. 0,91-1,50 mp (Tablou electric, gata echipat cu aparate de protectie si taimer de 24 ore ) utilaj | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
|  | |  | | *Total* | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | *Fondul social si medicina* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Transportarea* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Cheltueli de regie* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Beneficiu de deviz* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | **Total 1. Lucrari de montare** | |  |  | | USD | | |  |
|  | |  | | **2. Utilaj** | |  | |  | |  | |  |
| 9 | | Pret de piata | | Corp de iluminat din aliaj metallic cu lampi LED, capacitatea 40 W pe bază de modul 2x20W încorporate de producător | | buc | | 3,0000 | |  | |  |
| 10 | | Pret de piata | | Tablou electric, gata echipat cu aparate de protectie si taimer de 24 ore | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
|  | |  | | Total | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | Depozitarea | | % | | | | | |  |
|  | |  | | **Total 2. Costul utilajului** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | **3. Lucrul laboratorului** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | **Total 1,2,3** | | USD | | | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Total fara TVA: USD** | | | | | | | | |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

***Lista Cantităţilor de Lucrări***

*/* Reţelele de eluminare aeriene REAE racordate la PT 611/

|  |
| --- |
| Valoarea ofertei de preţ**: dolari SUA** |

*Data: 20.04.2017*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, **Dol. SUA** | |
| Pe unitate de măsură  incl. salariu | Total  incl. salariu |

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **1. Lucrari de montare** | |  | |  | |  | |  |
| 1 | | 33-04-008-3 | | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV,  incl. cablul cu toate accesoriile necesare pentru suspendarea și conectarea cablului | | 1 km | | 2,9950 | |  | |  |
| 2 | | 08-03-595-1 | | Corp de iluminat din aliaj metallic cu lampi LED, capacitatea 40 W pe bază de modul 2x20W încorporate de producător | | 100 buc | | 0,3100 | |  | |  |
| 3 | | 08-02-148-1 | | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu АВВГ 3\*4) | | 100 m | | 0,9300 | |  | |  |
| 4 | | 08-02-363-1 | | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1, L-0.6m | | buc | | 31,0000 | |  | |  |
| 5 | | 08-02-148-1 | | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu АВВГнг 3\*25) | | 100 m | | 0,3000 | |  | |  |
| 6 | | 08-02-158-1 | | Cap terminal uscat pentru cablu mono-conductor, tensiune pina la 1kV al retelei de contact al transportului urban, sectiune pina la: 240 mm2 | | buc | | 8,0000 | |  | |  |
| 7 | | 08-02-411-1 | | Furtun metalic, d. exterior pina la 48 mm | | 100 m | | 0,1600 | |  | |  |
| 8 | | RpEJ07C | | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : din teava profil de otel, inclusiv gropile si umplutura | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 9 | | RpEN10A | | Vopsirea pilonilor de metal | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 10 | | 08-03-521-1 | | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A, utilaj | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 11 | | RpEG02C | | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,91-1,50 mp (Tablou electric, gata echipat cu aparate de protectie si taimer de 24 ore ) utilaj | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 12 | | 08-03-572-3 | | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (BZUM-TF-40A) utilaj | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 13 | | 08-03-600-1 | | Contoare, pe suport pregatit, monofazat | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 14 | | 08-02-412-1 | | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ПВ-1 1x2,5) | | 100 m | | 0,0300 | |  | |  |
| 15 | | 08-02-471-4 | | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | | 10 buc | | 0,3000 | |  | |  |
| 16 | | 08-02-472-1 | | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | | 100 m | | 0,0900 | |  | |  |
| 17 | | 08-02-472-1 | | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, otel rotund, d. 6 mm | | 100 m | | 0,0600 | |  | |  |
|  | |  | | *Total* | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | *Fondul social si medicina* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Transportarea* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Cheltueli de regie* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Beneficiu de deviz* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | **Total 1. Lucrari de montare** | |  |  | | USD | | |  |
|  | |  | | **2. Lucrari de construcții** | |  | |  | |  | |  |
| 18 | | TsA16B1 | | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | | m3 | | 3,7500 | |  | |  |
| 19 | | TsD01B | | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul din teren mijlociu | | m3 | | 3,7500 | |  | |  |
| 20 | | TsD04A | | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | | m3 | | 3,2500 | |  | |  |
|  | |  | | *Total* | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | *Fondul social si medicina* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Transportarea* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Cheltueli de regie* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Beneficiu de deviz* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | **Total 2. Lucrari de construcții** | |  |  | | USD | | |  |
|  | |  | | **3. Utilaj** | |  | |  | |  | |  |
| 21 | | Pret de piata | | Corp de iluminat din aliaj metallic cu lampi LED, capacitatea 40 W pe bază de modul 2x20W încorporate de producător | | buc | | 31,0000 | |  | |  |
| 22 | | Pret de piata | | Intreruptor instalat exterior (РПС-250А) | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 23 | | Pret de piata | | Tablou electric, gata echipat cu aparate de protectie si taimer de 24 ore | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 24 | | Pret de piata | | Panou de evidenta en/el in complect (BZUM-TF-40A, intrerupator de sarcina automat, limitator de tensiune) | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 25 | | Pret de piata | | Contor monofazat 10-40A, de tip Landis-GYR | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
|  | |  | | Total | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | Depozitarea | | % | | | | | |  |
|  | |  | | **Total 3. Costul utilajului** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | **4. Lucrul laboratorului** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | **Total 1,2,3,4** | | USD | | | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Total fara TVA: USD** | | | | | | | | |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

(L.S)

***Lista Cantităţilor de Lucrări***

*/* Reţelele de eluminare aeriene REAE racordate la PT 612/

|  |
| --- |
| Valoarea ofertei de preţ**: dolari SUA** |

*Data: 20.04.2017*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, **Dol. SUA** | |
| Pe unitate de măsură  ————  incl. salariu | Total  —————  incl. salariu |

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **1. Lucrari de montare** | |  | |  | |  | |  |
| 1 | | 33-04-008-3 | | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV,  incl. cablul cu toate accesoriile necesare pentru suspendarea și conectarea cablului | | 1 km | | 3,0020 | |  | |  |
| 2 | | 08-03-595-1 | | Corp de iluminat din aliaj metallic cu lampi LED, capacitatea 40 W pe bază de modul 2x20W încorporate de producător | | 100 buc | | 0,3900 | |  | |  |
| 3 | | 08-02-148-1 | | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu АВВГ 3\*4) | | 100 m | | 1,1700 | |  | |  |
| 4 | | 08-02-363-1 | | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1, L – 0.6m | | buc | | 39,0000 | |  | |  |
| 5 | | 08-02-148-1 | | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu АВВГнг 3\*25) | | 100 m | | 0,6000 | |  | |  |
| 6 | | 08-02-158-1 | | Cap terminal uscat pentru cablu mono-conductor, tensiune pina la 1kV al retelei de contact al transportului urban, sectiune pina la: 240 mm2 | | buc | | 16,0000 | |  | |  |
| 7 | | 08-02-411-1 | | Furtun metalic, d. exterior pina la 48 mm | | 100 m | | 0,3200 | |  | |  |
| 8 | | RpEJ07C | | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : din teava profil de otel, inclusiv gropile si umplutura | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 9 | | RpEN10A | | Vopsirea pilonilor de metal | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 10 | | 08-03-521-1 | | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A, utilaj | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 11 | | RpEG02C | | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,91-1,50 mp (Tablou electric, gata echipat cu aparate de protectie si taimer de 24 ore ) utilaj | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 12 | | 08-03-572-3 | | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (BZUM-TF-40A) utilaj | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 13 | | 08-03-600-1 | | Contoare, pe suport pregatit, monofazat | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 14 | | 08-02-412-1 | | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ПВ-1 1x2,5) | | 100 m | | 0,0300 | |  | |  |
| 15 | | 08-02-471-4 | | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | | 10 buc | | 0,3000 | |  | |  |
| 16 | | 08-02-472-1 | | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | | 100 m | | 0,0900 | |  | |  |
| 17 | | 08-02-472-1 | | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, otel rotund, d. 6 mm | | 100 m | | 0,0600 | |  | |  |
|  | |  | | *Total* | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | *Fondul social si medicina* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Transportarea* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Cheltueli de regie* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Beneficiu de deviz* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | **Total 1. Lucrari de montare** | |  |  | | USD | | |  |
|  | |  | | **2. Lucrari de construcții** | |  | |  | |  | |  |
| 18 | | TsA16B1 | | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | | m3 | | 3,7500 | |  | |  |
| 19 | | TsD01B | | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul din teren mijlociu | | m3 | | 3,7500 | |  | |  |
| 20 | | TsD04A | | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | | m3 | | 3,2500 | |  | |  |
|  | |  | | *Total* | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | *Fondul social si medicina* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Transportarea* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Cheltueli de regie* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | *Total* | |  | | | | | |  |
|  | |  | | *Beneficiu de deviz* | | % | | | | | |  |
|  | |  | | **Total 2. Lucrari de construcții** | |  |  | | USD | | |  |
|  | |  | | **3. Utilaj** | |  | |  | |  | |  |
| 21 | | Pret de piata | | Corp de iluminat din aliaj metallic cu lampi LED, capacitatea 40 W pe bază de modul 2x20W încorporate de producător | | buc | | 39,0000 | |  | |  |
| 22 | | Pret de piata | | Intreruptor instalat exterior (РПС-250А) | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 23 | | Pret de piata | | Tablou electric, gata echipat cu aparate de protectie si taimer de 24 ore | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 24 | | Pret de piata | | Panou de evidenta en/el in complect (BZUM-TF-40A, intrerupator de sarcina automat, limitator de tensiune) | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
| 25 | | Pret de piata | | Contor monofazat 10-40A, de tip Landis-GYR | | buc | | 1,0000 | |  | |  |
|  | |  | | Total | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | Depozitarea | | % | | | | | |  |
|  | |  | | **Total 3. Costul utilajului** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | **4. Lucrul laboratorului** | | USD | | | | | |  |
|  | |  | | **Total 1,2,3,4** | | USD | | | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Total fara TVA: USD** | | | | | | | | |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

(L.S)

***“Reparația capitală a acoperișului casei de cultură”***

***din s. Cairaclia, r. Taraclia***

***Lista Cantităţilor de Lucrări***

***/*** *Acoperiș șarpant din metal profilat pe construcții portante din lemn /*

|  |
| --- |
| Valoarea ofertei**: dolari SUA** |

*Data: 17.05.2017*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, **Dol. SUA** | |
| Pe unitate de măsură  ————  incl. salariu | Total  —————  incl. salariu |

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **1. Lucrări de construcție** | |  | |  | | |  | |  |
| 1 | | RpCI42B | | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | | m2 | | 1 371,00 | | |  | |  |
| 2 | | RCsB27A | | Demontarea panourilor prefabricate de fatada de 3,5 x 2,75 x 0,25 m, pentru inlocuire sau demolare | | m3 | | 8,76 | | |  | |  |
| 3 | | RpCI42F | | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase, 1 sau 2 straturi | | m2 | | 153,25 | | |  | |  |
| 4 | | CL18A | | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | | kg | | 120,00 | | |  | |  |
| 5 | | CB01A | | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme, inclusiv sprijinirile | | m2 | | 45,00 | | |  | |  |
| 6 | | CB02B | | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile, inaltimi pina la 20 m | | m2 | | 25,50 | | |  | |  |
| 7 | | RpCB03C | | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii | | m3 | | 8,03 | | |  | |  |
| 8 | | RpCB03C | | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii | | m3 | | 2,03 | | |  | |  |
| 9 | | IzF11A | | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu zgura de furnal expandata (7...30 mm) asezat pe suprafete orizontale/ inclinate pina la 7% | | m3 | | 3,45 | | |  | |  |
| 10 | | CC02K | | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | | kg | | 310,00 | | |  | |  |
| 11 | | CC02L | | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | | kg | | 128,00 | | |  | |  |
| 12 | | CN50A | | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | | m3 | | 40,64 | | |  | |  |
| 13 | | CN51A | | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | | m3 | | 40,64 | | |  | |  |
| 14 | | CE27A | | Sarpante pe scaune de lemn, acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Grinzi de rasinoase-11,46m3; Dulapi de rasinoase-5.42m3; Rigle de rasinoase-6.70m3; Lemn rotund de rasinoase-0.70m3. | | m2 | | 1 371,00 | | |  | |  |
| 15 | | CE30A | | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Scinduri de rasinoase-11.83m3 | | m2 | | 1 371,00 | | |  | | Din |
| 16 | | CE31B | | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, latimea medie 0,4 m | | m2 | | 123,38 | | |  | |  |
| 17 | | CE06A | | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | | m2 | | 1 371,00 | | |  | |  |
| 18 | | CE17A | | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | | m2 | | 1 371,00 | | |  | |  |
| 19 | | RpCI22F | | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv | | m | | 101,40 | | |  | |  |
| 20 | | CE20A | | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=150mm | | m | | 91,30 | | |  | |  |
| 21 | | CE22A | | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=120mm | | m | | 123,20 | | |  | |  |
| 22 | | CD50B | | Zidarie din caramida simpla,250x120x65 pereti exteriori, inaltimea peste 4 m | | m3 | | 10,70 | | |  | |  |
| 23 | | CF15A | | Tencuieli interioare si exterioare, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, suprafete plane | | m2 | | 104,00 | | |  | |  |
| 24 | | CB14A | | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | | m2 | | 312,36 | | |  | |  |
| 25 | | CL10A | | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice/platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi | | t | | 0,676 | | |  | |  |
| 26 | | CN17A | | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | | m2 | | 123,40 | | |  | |  |
| 27 | | RCsB21C | | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, gr.30cm | | buc | | 382,00 | | |  | |  |
| 28 | | CL18A | | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | | kg | | 79,00 | | |  | |  |
| 29 | | CE05A | | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, incl. executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | | m2 | | 81,40 | | |  | |  |
| 30 | | CK18C | | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | | m | | 108,00 | | |  | |  |
| 31 | | CK17G | | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de aluminiu | | m2 | | 32,60 | | |  | |  |
|  | |  | | **Total Lucrari de constructie** | |  |  | | | USD | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | **Total** | | USD | | | | | | |  |
|  | |  | | Fondul social si medicina | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Transportarea | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Total | |  | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Cheltueli de regie | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Total | |  | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Beneficiu de deviz | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | **Total oferta fara TVA: USD** | | | | | | | | | |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |