**ITB17/1595 – Lot-1**

***„Reparația capitală a clădirii sălii sportive”***

***din s. Musaitu, r. Taraclia***

 ***Lista Cantităţilor de Lucrări***

*/**Lucrări de construcție: pereți, ferestre, uși, pardosele, etc. /*

|  |
| --- |
| Valoarea ofertei de preţ**: dolari SUA** |

*Data: 3.08.2017*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, **dol SUA**  |
| Pe unitate de măsură———— | Total——— |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1. Lucrari de demolare.** **1.1 Timplărie, betoane** |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)  | m2 | 74,70 |  |  |
| 2 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii, dozaje ciment pina la 150 kg/mc  | m3 | 2,50 |  |  |
|  |  | **Total 1.1Timplărie, betoane** | **USD** |  |
|  |  | **1. 2 Intrare pe axa 1** |  |  |  |  |
| 3 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc.  | m3 | 3,70 |  |  |
| 4 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm  | m3 | 1,10 |  |  |
| 5 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor  | m3 | 2,75 |  |  |
|  |  | **Total 1.2 Intrare pe axa 1** | **USD** |  |
|  |  | **1. 3 Pardosele**  |  |  |  |  |
| 6 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc. | m2 | 289,50 |  |  |
|  |  | **Total 1.3 Pardosele** | **USD** |  |
|  |  | **1. 4 Pereți** |  |  |  |  |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane  | m2 | 305,50 |  |  |
| 8 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc | m2 | 75,50 |  |  |
|  |  | **Total 1.4 Pereți** | **USD** |  |
|  |  | **1.5 Evacuarea gunoiului** |  |  |  |  |
| 9 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III  | 100 m3 | 0,20 |  |  |
| 10 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3  | t | 10,00 |  |  |
| 11 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km  | t | 20,00 |  |  |
|  |  | **Total 1.5 Evacuarea gunoiului** | **USD** |  |
|  |  | **Total 1 Demolări** | **USD** |  |
|  |  | **2. Ferestre** |  |  |  |  |
| 12 | CK23C | Ferestrelor din PVC: cu suprafata golului peste 2,5 m2, profil 5 camere cu miezul din metal gr .≥ 1.5 mm, (vezi cerințele și specificațiile tehnice din documentele de tender  | m2 | 37,73 |  |  |
| 13 | CK23B | Ferestrelor din PVC: cu suprafata golului peste 1.0-2,0 m2, profil 5 camere cu miezul din metal gr. ≥ 1.5 mm (vezi cerințele și specificațiile tehnice din documentele de tender  | m2 | 1,44 |  |  |
| 14 | CK23B | Ferestrelor din PVC: cu suprafata golului peste 1.0-2,0 m2, profil 5 camere cu miezul din metal gr. ≥ 1.5 mm (vezi cerințele și specificațiile tehnice din documentele de tender  | m2 | 4,21 |  |  |
| 15 | Preț de piață | Elemente de ventilare la ferestre ПО 400 (Оконные проветриватели)  | buc | 16,00 |  |  |
| 16 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din tablă protejată anticoroziv, gr. min. 0.5 mm | m | 26,00 |  |  |
| 17 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor  | m2 | 4,10 |  |  |
| 18 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu  | m | 26,00 |  |  |
| 19 | Preț de piață | Защитная сетка | м2 | 40,00 |  |  |
|  |  | **Total 2 Ferestre** | **USD** |  |
|   |  | **3. Uși** |  |  |  |  |
| 20 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  | m2 | 7,23 |  |  |
| 21 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m  | m2 | 10,50 |  |  |
| 22 | CK07B | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre  | m | 24,50 |  |  |
|  |  | **Total 3. Uși** | **USD** |  |
|  |  | **4. Pardosele Tip 2** |  |  |  |  |
| 23 | CG42A | Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune60x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi, lemn  | m2 | 289,50 |  |  |
| 24 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive  | m2 | 289,50 |  |  |
| 25 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de lac de ulei la dusumele  | m2 | 289,50 |  |  |
| 26 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de lac de ulei la dusumele, marcare pentru sale sportive | m2 | 55,00 |  |  |
|  |  | **Total 4. Pardosele Tip 2** | **USD** |  |
|  |  | **5. Finisări interioare****5.1 Tavanul** |  |  |  |  |
| 27 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma  | m2 | 370,00 |  |  |
| 28 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  | m2 | 370,00 |  |  |
| 29 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2 | 370,00 |  |  |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 370,00 |  |  |
| 31 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 370,00 |  |  |
| 32 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)  | m2 | 370,00 |  |  |
| 33 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma  | m2 | 18,00 |  |  |
| 34 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  | m2 | 18,00 |  |  |
| 35 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2 | 18,00 |  |  |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 18,00 |  |  |
| 37 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 18,00 |  |  |
|  |  | **Total 5.1 Tavan** | **USD** |  |
|  |  | **5.2 Pereți**  |  |  |  |  |
| 38 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton  | m2 | 391,30 |  |  |
| 39 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2 | 346,50 |  |  |
| 40 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2 | 346,50 |  |  |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 346,50 |  |  |
| 42 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 346,50 |  |  |
|  |  | **Glafuri** |  |  |  |  |
| 43 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton  | m2 | 4,10 |  |  |
| 44 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2 | 4,10 |  |  |
| 45 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu  | m | 16,80 |  |  |
| 46 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2 | 4,10 |  |  |
| 47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 4,10 |  |  |
| 48 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 4,10 |  |  |
| 49 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor  | m2 | 44,80 |  |  |
|  |  | **Coloane** |  |  |  |  |
| 50 | CF15C | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane | m2 | 54,40 |  |  |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 54,40 |  |  |
| 52 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2 | 54,40 |  |  |
| 53 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2 | 54,40 |  |  |
|  |  | **Pereți** |  |  |  |  |
| 54 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma  | m2 | 166,80 |  |  |
| 55 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2 | 166,80 |  |  |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 166,80 |  |  |
| 57 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 166,80 |  |  |
|  |  | **Glafuri** |  |  |  |  |
| 58 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma  | m2 | 8,10 |  |  |
| 59 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2 | 8,10 |  |  |
| 60 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu  | m | 57,60 |  |  |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 8,10 |  |  |
| 62 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 8,10 |  |  |
|  |  | **Total 5.2 Pereți** | **USD** |  |
|  |  | **Total 5. Finisări interioare** | **USD** |  |
|  |  | **6. Finisări exterioare** |  |  |  |  |
| 63 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Подготовка оштукатуренных или неоштукатуренных бетонных или металлических поверхностей перед антикоррозионной защитой с помощью металлической щетки) | m2 | 9,00 |  |  |
| 64 | IzA05D | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu email perclorvinilic (un strat amorsa si cinci straturi de email) (STRATO-4900) | m2 | 9,00 |  |  |
| 65 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu resisti tixo pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Resisto Tixo) | m2 | 9,00 |  |  |
| 66 | RpCE31A | Indepartarea chitului Romalchid din rosturile verticale si orizontale la panouri si refacerea muchiilor la panouri, in vederea rechituirii  | m | 70,00 |  |  |
| 67 | RpCE32A | Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit Romalchid (Герметизация вертикальных или горизонтальных междупанельных швов просмоленным канатом и экраном из шпатлевки Romalchid) | m | 70,00 |  |  |
| 68 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Ду100 мм без стоимости труб | m | 20,00 |  |  |
| 69 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Ду100 мм | m | 14,00 |  |  |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 395,50 |  |  |
| 71 | IzF55A | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm  | m2 | 385.5 |  |  |
| 72 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (30 мм) | m2 | 11,00 |  |  |
| 73 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade  | m2 | 395,50 |  |  |
| 74 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 395,50 |  |  |
| 75 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 395,50 |  |  |
| 76 | RCsA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite  | m3 | 0,40 |  |  |
| 77 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... В7,5 | m3 | 0,80 |  |  |
| 78 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 30 см) | buc | 22,00 |  |  |
| 79 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно) | kg | 10,00 |  |  |
| 80 | CC02A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante  | kg | 54,00 |  |  |
| 81 | RpCE18B | Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atit spre interior, cit si spre exterior, cu snur de vata minerala lipit cu mastic bituminos  | m | 9,00 |  |  |
| 82 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti  | m2 | 24,00 |  |  |
|  |  | **Total 6. Finisări exterioare** | **USD** |  |
|  |  | **7. Lucrări diverse****7.1 Pereul** |  |  |  |  |
| 83 | DG01B | Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe beton  | m2 | 78,00 |  |  |
| 84 | DG05A | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane аsfaltice  | m2 | 78,00 |  |  |
| 85 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite  | m3 | 7,80 |  |  |
| 86 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II  | 100 m2 | 0,78 |  |  |
| 87 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm  | m3 | 1,20 |  |  |
| 88 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren (soclu)  | m2 | 45,00 |  |  |
| 89 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate  | m2 | 100,00 |  |  |
| 90 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,74 |  |  |
| 91 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12,5Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01 | m3 | 7,00 |  |  |
|  |  | **Total 7.1 Pereul** | **USD** |  |
|  |  | **7.2 Canal în CT** |  |  |  |  |
| 92 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment  | m2 | 1,40 |  |  |
| 93 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite  | m3 | 1,00 |  |  |
| 94 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01 | m3 | 0,06 |  |  |
| 95 | CD50C | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m  | m3 | 0,21 |  |  |
| 96 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate  | m2 | 0,46 |  |  |
| 97 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1,05 | buc | 1,00 |  |  |
| 98 | RpCB08A | Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din ziduri de beton, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri pina la 25 cm grosime inclusiv Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,02 | buc | 1,00 |  |  |
| 99 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  | kg | 9,00 |  |  |
|  |  | **Total 7.2 Canal în CT** | **USD** |  |
|  |  | **7.3 Restabilirea podelei** |  |  |  |  |
| 100 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp  | m2 | 1,15 |  |  |
| 101 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade Коэфф. к трудозатратам, материалам =2,00 | m2 | -1,15 |  |  |
| 102 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  | m3 | 0,03 |  |  |
|  |  | **Total 7.3 Restabilirea podelei** | **USD** |  |
|  |  | **7.4 Bariera la radiatoare** |  |  |  |  |
| 103 | CK30B | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile  | m2 | 21,60 |  |  |
|  |  | **Total 7.4 Bariera la radiatoare** | **USD** |  |
|  |  | **Total 7. Lucrări diverse** |  |  |
|  |  | **Total**  | **USD** |  |
|  |  | *Total Cheltuieli directe* |  USD |  |
|  |  | *Fondul social si medicina* | % |  |
|  |  | *Transportarea* | % |  |
|  |  | *Total* |   |  |
|  |  | *Cheltueli de regie* | % |  |
|  |  | *Total* |   |  |
|  |  | *Beneficiu de deviz* | % |  |
|  |  | **Total**  |  USD |  |
|  |  | ***Total Lucrări construcții sala sportive fara TVA: USD*** |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele)  |

L.S

***Lista Cantităţilor de Lucrări***

*/**Lucrări Centrala Termică (CT) - teplomecanica /*

|  |
| --- |
| Valoarea ofertei de preţ**: dolari SUA** |

*Data: 3.08.2017*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, **dol SUA**  |
| Pe unitate de măsură———— | Total——— |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1. Lucrari de montare**  |  |  |  |  |
| 1 | IA12B | Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de 45 kw, montat direct pe perete, de tip THERM DUO 50 FT.A ori echivalent | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | IA16A | Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de pina la 200 l, inclusiv  | buc | 1,00 |  |  |
| 3 | IA28A | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 50 l  | buc | 1,00 |  |  |
| 4 | IA28A | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 8 l  | buc | 1,00 |  |  |
| 5 | IA23A | Filtru de combustibil lichid  | buc | 1,00 |  |  |
| 6 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"  | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | *Total Cheltuieli directe* |  USD |  |
|  |  | *Fondul social si medicina* | % |  |
|  |  | *Transportarea* | % |  |
|  |  | *Total* |   |  |
|  |  | *Cheltueli de regie* | % |  |
|  |  | *Total* |   |  |
|  |  | *Beneficiu de deviz* | % |  |
|  |  | **Total 1. Lucrări de montare** |  **USD** |  |
|  |  | **2. Lucrări de santehnică** |  |  |  |  |
| 7 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (клапан давления прямого действия "после себя" Ду15мм со встроенным обратным клапаном, фирмы Danfoss) C 100C, ori echivalent | buc | 1,00 |  |  |
| 8 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, diametrul nominal de 40 mm (кран шаровый полнопроходной)  | buc | 3,00 |  |  |
| 9 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, diametrul nominal de 25 mm (кран шаровый полнопроходной  | buc | 4,00 |  |  |
| 10 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, diametrul nominal de 20 mm (кран шаровый полнопроходной)  | buc | 5,00 |  |  |
| 11 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (обратный клапан) | buc | 1,00 |  |  |
| 12 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (обратный клапан) | buc | 1,00 |  |  |
| 13 | ID03B | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu pres-garnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, diametrul nominal de 25 mm (3-ходовой распред. клапан) VC 66113MQ6000 1" 230 B  | buc | 1,00 |  |  |
| 14 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, diam. nominal de 15 mm (автоматический воздухоотделитель) | buc | 1,00 |  |  |
| 15 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, diam. nominal de 25 mm (кран шаровый полнопроходной спускной) | buc | 1,00 |  |  |
| 16 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (вентиль запорный) ШТРЕМАКС фирма "HERZ" ori echivalent | buc | 3,00 |  |  |
| 17 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, diametrul nominal de 20 mm (вентиль балансовый проходной), ШТРЕМАКС-R, фирма "HERZ" ori echivalent | buc | 3,00 |  |  |
| 18 | IC13C | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 45x2,5 mm  | m | 30,00 |  |  |
| 19 | IC13C | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 32x2,5 mm  | m | 10,00 |  |  |
| 20 | IC13B | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 25x2,5 mm  | m | 10,00 |  |  |
| 21 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"  | m | 10,00 |  |  |
| 22 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"  | m | 40,00 |  |  |
| 23 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"  | m | 10,00 |  |  |
| 24 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"  | m | 40,00 |  |  |
| 25 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm (коллектор из трубы ст. электросварн. Ду57х2,5 мм на 3 отвода L=600мм) | buc | 1,00 |  |  |
| 26 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata  | kg | 20,00 |  |  |
| 27 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (теплоизоляционная трубка TL-42/20-DG –A) | m | 30,00 |  |  |
| 28 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm (теплоизоляционная трубка TL-32/13-DG-A) | m | 10,00 |  |  |
|  |  | *Total Cheltuieli directe* |  USD |  |
|  |  | *Fondul social si medicina* | % |  |
|  |  | *Transportarea* | % |  |
|  |  | *Total* |   |  |
|  |  | *Cheltueli de regie* | % |  |
|  |  | *Total* |   |  |
|  |  | *Beneficiu de deviz* | % |  |
|  |  | **Total 2. Lucrări de santehnică** |  **USD** |  |
|  |  | **3. Echipament** |  |  |  |  |
| 29 | Preț de piață | Газовый настенный котел "Termona", 45 кВт, THERM DUO 50 FT.A ori echivalent | buc | 1,00 |  |  |
| 30 | Preț de piață | Бойлер косвенного нагрева хозяйственной воды объемом 200л фирмы "Thermona" OKCTRR ori echivalent | set | 1,00 |  |  |
| 31 | Preț de piață | Расширительный бак закрытого типа V=50 л; Р=5,0 bar "VAREM", Starvarem LR ori echivalent | set | 1,00 |  |  |
| 32 | Preț de piață | Расширительный бак закрытого типа V=8 л; Р= 4,0 bar "VAREM", FLATVAREM ori echivalent | set | 1,00 |  |  |
| 33 | Preț de piață | Фильтр сетчатый для воды Ду40 мм | buc | 1,00 |  |  |
| 34 | Preț de piață | Бытовой катрижный фильтр для удаления карбонатной жесткости Экософт-Мопо-КУМ | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | **Total 3. Echipament** |  **USD** |  |
|  |  | Cheltuieli directe | USD |  |
|  |  | Cheltuieli achiziționare depozitare  | % USD |  |
|  |  | Total Echipament | USD |  |
|  |  | **Total** | USD |  |
|  |  | ***Total Lucrări CT - termomecanica fara TVA: USD*** |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele)  |

L.S

***Lista Cantităţilor de Lucrări***

*/**Montarea sistemul de încălzire și ventilare /*

|  |
| --- |
| Valoarea ofertei de preţ**: dolari SUA** |

*Data: 3.08.2017*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, **dol SUA**  |
| Pe unitate de măsură———— | Total——— |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1. Demontarea sistemului încălzire și ventilare** |  |  |  |  |
| 1 | RpIC19D | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"  | m | 35,00 |  |  |
| 2 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"  | m | 78,00 |  |  |
| 3 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"  | m | 20,00 |  |  |
| 4 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare  | m2 | 68,77 |  |  |
| 5 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm  | m2 | 30,50 |  |  |
|  |  | **Total 1. Lucrări demontare** | **USD** |  |
|  |  | **2. Lucrări de montare****2.1Sistemul de încălzire** |  |  |  |  |
| 6 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm -Tip 22K 500x2000 | buc | 8,00 |  |  |
| 7 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (клапан термостатический угловой ГЕРЦ-TS-90) | buc | 8,00 |  |  |
| 8 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (вентиль запорный угловой радиаторный ГЕРЦ-RL-5) | buc | 8,00 |  |  |
| 9 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (головка термостат. ГЕРЦ-"МИНИ"с.9000) | buc | 8,00 |  |  |
| 10 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (зажим для пластиковых труб Ду16 мм) | buc | 16,00 |  |  |
| 11 | IC35A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 16х2 mm, incl. металлопласт PE-Xc/AI/-Xc | m | 10,00 |  |  |
| 12 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 26x3 mm металлопласт PE-Xc/AI/-Xc | m | 130,00 |  |  |
| 13 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"  | m | 140,00 |  |  |
| 14 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"  | m | 140,00 |  |  |
| 15 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (трубчатая теплоизоляция толщиной 10 мм) Ду16-35 | m | 140,00 |  |  |
| 16 | IC38G | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20х16х20 mm, incl. (тройник под пресс) | buc | 8,00 |  |  |
| 17 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 26х16х26 mm (тройник под пресс) | buc | 8,00 |  |  |
| 18 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 26х16х20 mm (тройник под пресс) | buc | 8,00 |  |  |
| 19 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 26х26х20 mm (тройник под пресс) | buc | 2,00 |  |  |
| 20 | IC38G | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20х16х16 mm, incl. (тройник под пресс) | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | **Total 2.1 Montarea sistemului încălzire** | **USD** |  |
|  |  | **2.2 Sistemului de ventilare** |  |  |  |  |
| 21 | VB28A | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN (Дефлектор) Д315.00.000 Д630 | buc | 2,00 |  |  |
| 22 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda:cu placi din vata minerala >35кг/м3 т.50 мм  | m2 | 22,00 |  |  |
| 23 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate  | m2 | 22,00 |  |  |
| 24 | Preț de piață | Nodul de trecere УП4-17 | buc | 4,00 |  |  |
| 25 | CC09A | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv (металлическая сетка) | m2 | 1,50 |  |  |
| 26 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (труба для отвода конденсата ПВХ Д20 мм) | 100 m | 0,26 |  |  |
| 27 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (средства для крепления воздуховодов) | kg | 5,00 |  |  |
|  |  | **Total 2. 2 Montarea sistemului ventilare** | **USD** |  |
|  |  | **Total**  | **USD** |  |
|  |  | *Total Cheltuieli directe* |  USD |  |
|  |  | *Fondul social si medicina* | % |  |
|  |  | *Transportarea* | % |  |
|  |  | *Total* |   |  |
|  |  | *Cheltueli de regie* | % |  |
|  |  | *Total* |   |  |
|  |  | *Beneficiu de deviz* | % |  |
|  |  | **Total**  | USD |  |
|  |  | ***Total Montarea sistemului de încălzire și ventilare fara TVA: USD*** |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele)  |

L.S

***Lista Cantităţilor de Lucrări***

*/ Sistemul de iluminare electrică /*

|  |
| --- |
| Valoarea ofertei de preţ**: dolari SUA** |

*Data: 3.08.2017*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, **dol SUA**  |
| Pe unitate de măsură———— | Total——— |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1. Lucrări de montare** |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare  | buc | 3,00 |  |  |
| 2 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la (ЩРн-12з-136, ЩВ-1): 600х600х350 mm) | buc | 1,00 |  |  |
| 3 | 08-03-573-4 | Dulap de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime (ЩРв-18з-136, ГЩ1) 600х600х350)mm | buc | 1,00 |  |  |
| 4 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare  | buc | 10,00 |  |  |
| 5 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la (ЩРн-12з-136, ГЩА-1) mm 600х600х350) | buc | 1,00 |  |  |
| 6 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 OPL/S 236 Sport IP20  | 100 buc | 0,35 |  |  |
| 7 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete (указатель ВЫХОД 1х11 Вт IP22 EFS73)  | 100 buc | 0,03 |  |  |
| 8 | Preț de piață | Corp de iluminat cu lampi lumina de zi IP20 сu ПРА, cu reșou, OPL/S 236 Sport | buc | 35,00 |  |  |
| 9 | Preț de piață | Indicător cu lumină ВЫХОД 1х11 Вт IP22 EFS73 | buc | 3,00 |  |  |
| 10 | Preț de piață | Lampa ЛБ36 | buc | 70,00 |  |  |
| 11 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-LS сеч. 2х1,5мм2) | 100 m | 0,40 |  |  |
| 12 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-LS сеч. 3х1,5мм2)  | 100 m | 5,50 |  |  |
| 13 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-LS сеч. 3х2,5мм2)  | 100 m | 0,45 |  |  |
| 14 | Preț de piață | Cablu ВВГнг-LS сеч. 2х1,5 мм2 | m | 40,00 |  |  |
| 15 | Preț de piață | Cablu ВВГнг-LS сеч. 3х1,5 мм2 | m | 550,00 |  |  |
| 16 | Preț de piață | Cablu ВВГнг-LS сеч. 3х2,5 мм2 | m | 45,00 |  |  |
| 17 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 ПВ1-450 сеч.1x1,5 мм2  | 100 m | 2,40 |  |  |
| 18 | Preț de piață | Conductor cupru ПВХ izolarea ПВ1-450 1,5 мм2 | m | 240,00 |  |  |
| 19 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm ПВХ  | 100 m | 7,70 |  |  |
| 20 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa  | 100 b | 0,06 |  |  |
| 21 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель однополюсный 250В, 10А скрытой установки)  | 100 buc | 0,05 |  |  |
| 22 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (выключатель однополюсный 250В, 10А открытой установки)  | 100 buc | 0,03 |  |  |
| 23 | Preț de piață | Boxa pentru întrerupător și priză | buc | 12,00 |  |  |
| 24 | Preț de piață | Boxa de distribuție IP44 cu bloc de fixatoare | buc | 80,00 |  |  |
|  |  | **Total 1. Lucrări de montare** | **USD** |  |
|  |  | *Total Cheltuieli directe* |  USD |  |
|  |  | *Fondul social si medicina* | % |  |
|  |  | *Transportarea* | % |  |
|  |  | *Total* |   |  |
|  |  | *Cheltueli de regie* | % |  |
|  |  | *Total* |   |  |
|  |  | *Beneficiu de deviz* | % |  |
|  |  | **Total Lucrări de montare** | USD |  |
|  |  | **2. Utilaj** |  |  |  |  |
| 25 | Preț de piață | Întrerupător automat tri-fazat ВА47-29/3/С20 | buc | 1,00 |  |  |
| 26 | Preț de piață | Întrerupător automat tri-fazat ВА47-29/3/С16 | buc | 1,00 |  |  |
| 27 | Preț de piață | Întrerupător automat tri-fazat ВА47-29/3/С10 | buc | 1,00 |  |  |
| 28 | Preț de piață | Întrerupător automat tri-fazat ВА47-29/1/С6 | buc | 1,00 |  |  |
| 29 | Preț de piață | Dulap distribuție suspendat 12 module ЩРн-12з | buc | 1,00 |  |  |
| 30 | Preț de piață | Întrerupător automat tri-fazat ВА47-29/3/С10 | buc | 1,00 |  |  |
| 31 | Preț de piață | Desfacator independent 230В РН-47 | buc | 1,00 |  |  |
| 32 | Preț de piață | Întrerupător automat tri-fazat ВА47-29/1/С6 | buc | 2,00 |  |  |
| 33 | Preț de piață | Dulap distribuție suspendat 18 module ЩРн-18з | buc | 1,00 |  |  |
| 34 | Preț de piață | Întrerupător de sarcini ВН32-3Р/20 | buc | 1,00 |  |  |
| 35 | Preț de piață | Întrerupător automat mono-fazat ВА47-29/1/В10 | buc | 3,00 |  |  |
| 36 | Preț de piață | Boxa de pornire magnetică ПМА-0261Uн=220В | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | **Total 2. Utilaj**  | USD |  |
|  |  | *Cheltuieli directe* |  USD |  |
|  |  | *Cheltuieli achiziționare și depozitare* | % USD |  |
|  |  | **Total Utilaj** |  USD |  |
|  |  | **Total**  | USD |  |
|  |  | ***Total Echipament și iluminare electrică fara TVA: USD*** |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele)  |

L.S

***Lista Cantităţilor de Lucrări***

*/ Sistemul de semnalizare anti-incendiu /*

|  |
| --- |
| Valoarea ofertei de preţ**: dolari SUA** |

*Data: 3.08.2017*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, **dol SUA**  |
| Pe unitate de măsură———— | Total——— |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1. Lucrări de montare** |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Варта-1/8)  | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (АК50-2М)  | buc | 1,00 |  |  |
| 3 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (извещатель дымовой SD-112)  | buc | 8,00 |  |  |
| 4 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (извещатель ручной ИПР)  | buc | 2,00 |  |  |
| 5 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate (сирена=12в)  | buc | 1,00 |  |  |
| 6 | 08-01-101-2 | Convertizor, masa pina la 0,25 t (РИП 7АН)  | buc | 1,00 |  |  |
| 7 | 10-08-003-02 | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc (радиопередатчик МАТ)  | buc | 1,00 |  |  |
| 8 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: (аккумулятор)  | buc | 1,00 |  |  |
| 9 | Preț de piață  | Boxa de distributie УК-2П | buc | 8,00 |  |  |
| 10 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2( провод медный ПСВЭВнг FRLS 1х2х0,75 мм2)  | 100 m | 0,95 |  |  |
| 11 | Preț de piață  | Conductor cupru ПСВЭВнг FRLS 1х2х0,75 мм2 | m | 100,00 |  |  |
| 12 | Preț de piață  | Cablu cupru ВВГнг сеч. 3х1,5 мм2 | m | 3,00 |  |  |
| 13 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (труба 20мм)  | 100 m | 1,10 |  |  |
| 14 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (металлоизделия) | t | 0,001 |  |  |
| 15 | Preț de piață  | Rezistor | buc | 8,00 |  |  |
|  |  | **Total 1. Lucrări de montare** | **USD** |  |
|  |  | *Total Cheltuieli directe* |  USD |  |
|  |  | *Fondul social si medicina* | % |  |
|  |  | *Transportarea* | % |  |
|  |  | *Total* |   |  |
|  |  | *Cheltueli de regie* | % |  |
|  |  | *Total* |   |  |
|  |  | *Beneficiu de deviz* | % |  |
|  |  | **Total Lucrări de montare** | USD |  |
|  |  | **2. Utilaj** |  |  |  |  |
| 16 | Preț de piață | Instrument primire-control Варта 1/8 | buc | 1,00 |  |  |
| 17 | Preț de piață | Întrerupător automat АК50-2М | buc | 1,00 |  |  |
| 18 | Preț de piață | Senzor de fum SD-112 | buc | 8,00 |  |  |
| 19 | Preț de piață | Avertizor manual ИПР  | buc | 2,00 |  |  |
| 20 | Preț de piață | Sirena semnalizare 12В | buc | 1,00 |  |  |
| 21 | Preț de piață | Dispozitiv iluminator НС-103 | buc | 1,00 |  |  |
| 22 | Preț de piață | Sursa de alimentare de rezervă РИП-7А/ч | buc | 1,00 |  |  |
| 23 | Preț de piață | Radio-difuzor МАТ | buc | 1,00 |  |  |
| 24 | Preț de piață | Acumulator 12V7Ah | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | **Total 2. Utilaj**  | USD |  |
|  |  | *Cheltuieli directe* |  USD |  |
|  |  | *Cheltuieli achiziționare și depozitare* | % USD |  |
|  |  | **Total Utilaj** |  USD |  |
|  |  | **Total**  | USD |  |
|  |  | ***Total Sistemul semnalizare anti-incendiu fara TVA: USD*** |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele)  |

L.S

***„Reparația parțială a clădirii grădiniței de copii”***

***din s. Albota de Sus, r. Taraclia***

 ***Lista Cantităţilor de Lucrări***

*/**Lucrări de construcție: acoperiș, ferestre, uși exterioare /*

|  |
| --- |
| Valoarea ofertei de preţ**: dolari SUA** |

*Data: 2.08.2017*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, **dol SUA**  |
| Pe unitate de măsură———— | Total——— |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1. 1 Lucrari de demolare. Anexele** |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42C | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla PAS PVC etc | m2 | 160,00 |  |  |
|  2 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si elem. de acoperis astereala invelitori cu/ fara recuperarea materialelor | m2 | 160,00 |  |  |
|  3 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 160,00 |  |  |
|  4 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente | m2 | 16,00 |  |  |
|  5 | RpCH32A | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, incl. dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura moloz/ zgura indepartarea materialelor rezultate (Poduri din lut b=120mm) | m2 | 122,60 |  |  |
|  6 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre) | m2 | 47,60 |  |  |
|  7 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 12,60 |  |  |
|  8 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice  | m3 | 88,30 |  |  |
|  9 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (soclu) | m3 | 15,00 |  |  |
|  10 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (plansee si viziere) | m3 | 17,90 |  |  |
|  11 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 212,20 |  |  |
|  12 | TRI1AA03F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | 268,14 |  |  |
|  13 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 268,14 |  |  |
| 14 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 2,00 |  |  |
|  |  | **Total 1.1 Lucrari de demolare. Anexele** | **USD** |  |
|  |  | **1. 2 Lucrari de demontaj. Blocul principal** |  |  |  |  |
| 15 | RpCI42C | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (Intorcerea costului materialulu) | m2 | 650,00 |  |  |
| 16 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 650,00 |  |  |
| 17 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente | m2 | 32,00 |  |  |
| 18 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 78,00 |  |  |
| 19 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre) | m2 | 176,41 |  |  |
| 20 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 15,30 |  |  |
| 21 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (scari) | m3 | 4,00 |  |  |
| 22 | RpCP45D | Demontarea balustradelor metalice  | kg | 172,00 |  |  |
| 23 | RpCJ35B | Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (inlaturare finisariii deformate din amestec ciment-nisip) | m2 | 90,00 |  |  |
| 24 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 | 77,30 |  |  |
| 25 | RpDB37A1 | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga | m2 | 77,30 |  |  |
| 26 | TRI1AA03F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | 69,40 |  |  |
| 27 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 69,40 |  |  |
| 28 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,60 |  |  |
|  |  | **Total 1.2 Demontaj Blocul principal** | **USD** |  |
|   |  | **2. Acoperiș** |  |  |  |  |
| 29 | RpCH06E | Reparatii elemente sarpanta deteriorate/consolidare cu elemente din otel ИМ1..ИМ4, toroane 2ф3 ВР1 | kg | 141,40 |  |  |
| 30 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,142 |  |  |
| 31 | RpCH05D | Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - popi din grinzi de rasinoase (Scindura 50x120 refolosita dupa demontare) Detaliu III | m | 127,80 |  |  |
| 32 | RpCH06C | Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin dublarea capriorilor intre 2 reazeme (Scindura 50x120 L=3000 mm - refolosita) Detaliu IV | buc | 36,00 |  |  |
| 33 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Sipcile50x50 mm, total: - 2690.6m, din fosta utilizare - 971.4m) | m2 | 690,00 |  |  |
| 34 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. Material marunt=1,030 | m2 | 690,00 |  |  |
| 35 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) cu gosime pina la 0.5 mm. Material marunt=1,050 | m2 | 690,00 |  |  |
| 36 | CE31B | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Lambriu, b=20mm) | m2 | 92,00 |  |  |
| 37 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Piesa de racordare jgheab -burlan - 18 bucati). Material marunt=1,030 | m | 130,40 |  |  |
| 38 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv. Material marunt=1,020 | m | 98,00 |  |  |
| 39 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 12,57 |  |  |
| 40 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 12,57 |  |  |
| 41 | CE20A | Opritor de zapada BravoProfil. Material marun 1,03 | m | 106,00 |  |  |
|  |  | **Total 2. Total acoperiș** | **USD** |  |
|  |  | **3. Bariera OГ1, ОГ2** |  |  |  |  |
| 42 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc | 26,00 |  |  |
| 43 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 26,00 |  |  |
| 44 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada (cu suprafata cromata) | kg | 691,22 |  |  |
|  |  | **Total 3. Bariera OГ1, ОГ2** | **USD** |  |
|   |  | **4. Tamburi, praguri si pante** |  |  |  |  |
|  |  | **4.1 Prag pe axa 7** |  |  |  |  |
| 45 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 0,82 |  |  |
| 46 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  | kg | 1,50 |  |  |
| 47 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,40 |  |  |
| 48 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,90 |  |  |
| 49 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica (cu grosime de 8 mm) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  | m2 | 2,60 |  |  |
|  |  | **Total 4.1 Prag pe axa 7** | **USD** |  |
|  |  | **4.2 Tambur T-1** |  |  |  |  |
| 50 | TsA03B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu | m3 | 7,60 |  |  |
| 51 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 45,30 |  |  |
| 52 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B7.5 (fundatii) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 3,45 |  |  |
| 53 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 | 2,20 |  |  |
| 54 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Briu МП1, Coloane CM1, Rigla PM1, Planseu ПМ1) | m2 | 10,70 |  |  |
| 55 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 203,80 |  |  |
| 56 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 26,90 |  |  |
| 57 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante  | kg | 31,40 |  |  |
| 58 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusivMaterial marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 | m3 | 1,80 |  |  |
| 59 | CD65C | Zidarie medie caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etaj. pina la 4 m  | m3 | 1,50 |  |  |
| 60 | CE27A | Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat. (Mauerlat si popi 80x120 - 0.39 m3 - material nou; Capriori 50x120 - 0.19 m3 - material refolosit; Elemente din otel - 1.6 kg) | m2 | 10,00 |  |  |
| 61 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Sipcile 50x50 mm din fosta utilizare, l=46.2m) | m2 | 10,00 |  |  |
| 62 | CE31B | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Lambriu, b=20mm) | m2 | 1,75 |  |  |
| 63 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,74 |  |  |
| 64 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 0,74 |  |  |
| 65 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul din teren mijlociu | m3 | 17,54 |  |  |
| 66 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 17,54 |  |  |
| 67 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,256 |  |  |
| 68 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  | kg | 31,10 |  |  |
| 69 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B7.5 (portic si rampa) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 10,20 |  |  |
| 70 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica (cu grosime de 8 mm) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  | m2 | 25,60 |  |  |
|  |  | **Total 4.2 Tambur T-1** | **USD** |  |
|   |  | **4.3 Tambur T-2** |  |  |  |  |
| 71 | TsA03B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu | m3 | 2,50 |  |  |
| 72 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 20,30 |  |  |
| 73 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B7.5 (fundatii)Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 3,45 |  |  |
| 74 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 | 2,20 |  |  |
| 75 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Briu МП1, Coloane CM1, Rigla PM1, Planseu ПМ1) | m2 | 10,70 |  |  |
| 76 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 203,80 |  |  |
| 77 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 26,90 |  |  |
| 78 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante  | kg | 31,40 |  |  |
| 79 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusive. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 | m3 | 1,80 |  |  |
| 80 | CD65C | Zidarie medie caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m  | m3 | 2,20 |  |  |
| 81 | CE27A | Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat. (Mauerlat si popi 80x120 - 0.39 m3 - material nou; Capriori 50x120 - 0.19 m3 - material refolosit; Elemente din otel - 1.6 kg) | m2 | 10,00 |  |  |
| 82 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Sipcile 50x50 mm din fosta utilizare, l=46.2m) | m2 | 10,00 |  |  |
| 83 | CE31B | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Lambriu, b=20mm) | m2 | 1,75 |  |  |
| 84 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,74 |  |  |
| 85 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 0,74 |  |  |
| 86 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul din teren mijlociu | m3 | 9,90 |  |  |
| 87 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 9,90 |  |  |
| 88 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,075 |  |  |
| 89 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  | kg | 12,40 |  |  |
| 90 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B7.5 (portic) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 1,60 |  |  |
| 91 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica (cu grosime de 8 mm) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  | m2 | 7,90 |  |  |
|  |  | **Total 4.3 Tambur T-2** | **USD** |  |
|   |  | **4.4 Tambur T-3, T-4** |  |  |  |  |
| 92 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 1,80 |  |  |
| 93 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc | 12,00 |  |  |
| 94 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kgMateriale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010 | kg | 28,70 |  |  |
| 95 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusivMaterial marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 | m3 | 0,18 |  |  |
| 96 | CE27A | Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat. (Mauerlat 130x150 si Capriori 60x125 - 0.82 m3 - material refolosit; Elemente din otel - 21.6 kg) | m2 | 13,30 |  |  |
| 97 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Sipcile 50x50 mm, contrasipci 50x25 din fosta utilizare - 0.43 m3) | m2 | 13,30 |  |  |
| 98 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 1,25 |  |  |
| 99 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 1,25 |  |  |
| 100 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % b=120 mm | m2 | 18,40 |  |  |
| 101 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  | kg | 15,10 |  |  |
| 102 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B12.5Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 2,30 |  |  |
| 103 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica (cu grosime de 8 mm) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  | m2 | 27,60 |  |  |
|  |  | **Total 4.4 Tambur T-3, T-4** | **USD** |  |
|  |  | **Total 4. Tamburi, praguri, Pante** | **USD** |  |
|  |  | **5. Scari МЛ 1** |  |  |  |  |
| 104 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.  | kg | 1 827,40 |  |  |
| 105 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusivMaterial marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 | m3 | 0,60 |  |  |
| 106 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 1,827 |  |  |
|  |  | **Total 5. Scari МЛ 1** | **USD** |  |
|  |  | **6. Iesiri la mansarda (pl. 26)** |  |  |  |  |
| 107 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime | buc | 4,00 |  |  |
| 108 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Grinda Б1) | kg | 70,80 |  |  |
| 109 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 4,00 |  |  |
| 110 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. Scara ЛМ1 | kg | 72,00 |  |  |
| 111 | CK42A | Instalarea usilor si gurilor ermetice de acces, izolate termic, dimensiuni 900x900 mm cu fixare la rama incorporata (Intrarea in pod) | buc | 2,00 |  |  |
| 112 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,143 |  |  |
|  |  | **Total 6. Iesiri la mansarda (pl. 26)** | **USD** |  |
|  |  | **7. Timplarie** |  |  |  |  |
| 113 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice cu prag, bara de protectie si geam termopan cu stecla calita inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 32,80 |  |  |
| 114 | CK23A | Ferestre din PVC: cu suprafata golului peste pina la 1m2, profil 5camere cu miezul din metal gr. ≥ 1.5 mm (vezi cerințele și specificațiile tehnice din documentele de tender)  | m2 | 46,49 |  |  |
| 115 | CK23B | Ferestrelor din PVC: cu suprafata golului peste 1.0-2,5 m2, profil 5 camere cu miezul din metal gr. ≥ 1.5 mm (vezi cerințele și specificațiile tehnice din documentele de tender  | m2 | 125,83 |  |  |
| 116 | CK23C | Ferestrelor din PVC: cu suprafata golului peste 2,5 m2, profil 5 camere cu miezul din metal gr .≥ 1.5 mm, (vezi cerințele și specificațiile tehnice din documentele de tender  | m2 | 9,20 |  |  |
| 117 | CK22C | Glasvanduri din profile din PVC cu puntea termica, geam termopan cu sticla calita, bara de protectie, la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa | m2 | 21,30 |  |  |
| 118 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 11,00 |  |  |
| 119 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi. Materiale marunte (dopuri)=1,020 | m | 1,00 |  |  |
| 120 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi. Materiale marunte (dopuri)=1,020 | m | 80,95 |  |  |
| 121 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din tablă protejată anticoroziv, gr. min. 0.5 mm | m | 3,60 |  |  |
| 122 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din tablă protejată anticoroziv, gr. min. 0.5 mm | m | 70,00 |  |  |
| 123 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 386,00 |  |  |
| 124 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 386,00 |  |  |
| 125 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betonocontact | m2 | 135,30 |  |  |
| 126 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu | m | 386,00 |  |  |
| 127 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala mortarului. | m2 | 135,30 |  |  |
| 128 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2 | 135,30 |  |  |
| 129 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 270,60 |  |  |
| 130 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 270,60 |  |  |
|  |  | **Total 7. Timplarie** | **USD** |  |
|  |  | **8. Fatada** |  |  |  |  |
| 131 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala vata minerala 135 kg/m3, gr. 50 mm, cu latimea 25 cm (cornier din aluminiu L=442.6 m.l.). Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010 | m2 | 570,00 |  |  |
| 132 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 100 mmMateriale marunte (cirpe, spuma)=1,010 | m2 | 78,00 |  |  |
| 133 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala 135-145 kg/m3, gr. 30 mm. Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010 | m2 | 135,00 |  |  |
| 134 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm. Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010 | m2 | 78,00 |  |  |
| 135 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade  | m2 | 705,00 |  |  |
| 136 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 705,00 |  |  |
| 137 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita | m2 | 144,00 |  |  |
| 138 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Scarile metalice, pl. 9) | m2 | 60,00 |  |  |
| 139 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 660,00 |  |  |
|  |  | **Total 8. Fatada**  | **USD** |  |
|  |  | **9. Pereu** |  |  |  |  |
| 140 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 6,20 |  |  |
| 141 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  | kg | 150,00 |  |  |
| 142 | CG22A | Strat din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp.  | m2 | 77,30 |  |  |
|  |  | **Total 9. Pereu** | **USD** |  |
|  |  | *Total Cheltuieli directe* |  USD |  |
|  |  | *Fondul social si medicina* | % |  |
|  |  | *Transportarea* | % |  |
|  |  | *Total* |   |  |
|  |  | *Cheltueli de regie* | % |  |
|  |  | *Total* |   |  |
|  |  | *Beneficiu de deviz* | % |  |
|  |  | **Total**  |  USD |  |
|  |  | **10. Costul materialelor recuperabile** |  |  |
| 143 | Prețul de piață | Sipci 50x50mm din fosta utilizare | m3 | -3,04 |  |  |
| 144 | Prețul de piață | Sipci 50x25 mm din fosta utilizare | m3 | -0,14 |  |  |
| 145 | Prețul de piață | Scindura 50x120 (refolosita dupa demontare) | m3 | -1,795 |  |  |
| 146 | Prețul de piață | Scindura 60x125 (refolosita dupa demontare) | m3 | -0,50 |  |  |
| 147 | Prețul de piață | Scindura 130x150 (refolosita dupa demontare) | m3 | -0,32 |  |  |
|  |  | **Total 10. Costul materialelor recuperabile** | * **USD**
 |  |
|  |  | **Total**  |  USD |  |
|  |  | ***Total Lucrări grădinița fara TVA: USD*** |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele)  |

L.S