**Annex 1**

**Schedule of Requirements**

**(Caiet de Sarcini)**

**Obiectul: Reparatii in birourile Oficiului Organizatiei Natiunilor Unite in Moldova din strada 31 august, nr.131, Chisinau, Republica Moldova**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse  | Lucrări şi cheltuieli  | U.M.  | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| Pe unitate de măsură————incl. salariu | Total—————incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1. Cabinet 127,128**  |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,.) | m2 | 2,30 |  |  |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (fereastra) | m2 | 2,21 |  |  |
| 3 | RpCR32B | Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare | m2 | 71,19 |  |  |
| 4 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 2,30 |  |  |
| 5 | RCsB21A k=0,2 | Forarea mecanica a gaurilor pentru dublu | buc | 25,00 |  |  |
| 6 | CK35D | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat | buc | 25,00 |  |  |
| 7 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (usa) | m2 | 4,60 |  |  |
| 8 | CD72B | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (fereastra) | m2 | 2,21 |  |  |
| 9 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 68,89 |  |  |
| 10 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 68,89 |  |  |
| 11 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 77,91 |  |  |
| 12 | CF51B K=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)  | m2 | 77,91 |  |  |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2 | 77,91 |  |  |
| 14 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,  | m2 | 77,91 |  |  |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2 | 77,91 |  |  |
| 16 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 77,91 |  |  |
| 17 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 1,00 |  |  |
| 18 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la glafuri | m2 | 12,86 |  |  |
| 19 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 38,70 |  |  |
| 20 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 12,86 |  |  |
| 21 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (cornier din aliuminiu) | m | 38,70 |  |  |
| 22 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 12,86 |  |  |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafuri | m2 | 12,86 |  |  |
| 24 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri | m2 | 12,86 |  |  |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafuri | m2 | 12,86 |  |  |
| 26 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -glafuri | m2 | 12,86 |  |  |
| 27 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat,  | m2 | 2,30 |  |  |
| 28 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  | **Total Cabinet 127,128**  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|   |  | **2. Cabinet 108-109** |  |  |  |  |
| 29 | RpCQ11B | Demontarea peretilor cu placi de sticla  | m2 | 10,56 |  |  |
| 30 | CM07A | Luminator-perete din placi din sticla  | m2 | 3,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  | **Total Cabinet 108-109** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|   |  | **3. Garaj** |  |  |  |  |
|  |  | **3.1. Demontari** |  |  |  |  |
| 31 | RpCQ11C | Demontarea peretilor cu caramizi de sticla  | m2 | 1,68 |  |  |
| 32 | RpCO56A | Demontari: rolete | m2 | 6,80 |  |  |
| 33 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, (boiandrug) | m3 | 0,64 |  |  |
| 34 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de , gresie, (tambur de intrare ) | m2 | 3,63 |  |  |
| 35 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (tambur de intrare) | m2 | 3,63 |  |  |
| 36 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, .) | m2 | 3,60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  | **Total Demontari** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|   |  | **3.2. Tavan** |  |  |  |  |
| 37 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 42,74 |  |  |
| 38 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (tambur de intrare) | m2 | 3,63 |  |  |
| 39 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, tavane interioare (tambur) | m2 | 3,63 |  |  |
| 40 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 3,63 |  |  |
| 41 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  | m2 | 3,63 |  |  |
| 42 | CF53B K=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)  | m2 | 3,63 |  |  |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2 | 3,63 |  |  |
| 44 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului | m2 | 3,63 |  |  |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2 | 3,63 |  |  |
| 46 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,63 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  | **Total Tavan** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|   |  | **3.3. Pereti** |  |  |  |  |
| 47 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 | 1,44 |  |  |
| 48 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob p/u tevii) | m2 | 2,00 |  |  |
| 49 | CF15A | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (по кладке) | m2 | 2,90 |  |  |
| 50 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 86,20 |  |  |
| 51 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 86,20 |  |  |
| 52 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 86,20 |  |  |
| 53 | CF51B K=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)  | m2 | 86,20 |  |  |
| 54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2 | 86,20 |  |  |
| 55 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,  | m2 | 86,20 |  |  |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2 | 86,20 |  |  |
| 57 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 86,20 |  |  |
| 58 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 1,00 |  |  |
| 59 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la glafuri | m2 | 8,36 |  |  |
| 60 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 16,40 |  |  |
| 61 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 8,36 |  |  |
| 62 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (cornier din aliuminiu) | m | 20,00 |  |  |
| 63 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 8,36 |  |  |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafuri | m2 | 8,36 |  |  |
| 65 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri | m2 | 8,36 |  |  |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafuri | m2 | 8,36 |  |  |
| 67 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -glafuri | m2 | 8,36 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  | **Total Pereti** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|   |  | **3.4. Pereti dispartitor din sticla** |  |  |  |  |
| 68 | CM07A | Luminator-perete din placi din sticla  | m2 | 33,76 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  | **Total Pereti dispartitor din sticla** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|   |  | **3.5. Pardosele** |  |  |  |  |
| 69 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pardosele (inclusiv tambur de intrare) | m2 | 46,50 |  |  |
| 70 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2 | 46,50 |  |  |
| 71 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  | m2 | 46,50 |  |  |
| 72 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa 33 gr 12mm | m2 | 46,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  | **Total Pardosele** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|   |  | **3.6. Usi si ferestre** |  |  |  |  |
| 73 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp  | m2 | 6,82 |  |  |
| 74 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400mm | m | 3,00 |  |  |
| 75 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat,  | m2 | 1,89 |  |  |
| 76 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 1,00 |  |  |
| 77 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa pentru dulap de incendiu) | m2 | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  | **Total Usi si ferestre** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|   |  | **3.7. Lucrari exterioare** |  |  |  |  |
| 78 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu | m | 2,90 |  |  |
| 79 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la glafuri | m2 | 1,58 |  |  |
| 80 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 10,50 |  |  |
| 81 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 1,14 |  |  |
| 82 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 1,14 |  |  |
| 83 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -glafuri | m2 | 1,14 |  |  |
| 84 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (по кладке) | m2 | 2,90 |  |  |
| 85 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 2,90 |  |  |
| 86 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2 | 3,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  | **Total Lucrari exterioare** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|   |  | **3.8. Lucrari tehnice sanitare** |  |  |  |  |
| 87 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |  |  |
| 88 | RpSE06A | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda,  | buc | 2,00 |  |  |
| 89 | RpSE25A Ksal=0,5 | Demontarea preparatorului de apa calda menajera,  | buc | 1,00 |  |  |
| 90 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor pentru dublu | buc | 2,00 |  |  |
| 91 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 12,00 |  |  |
| 92 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3.4" | buc | 10,00 |  |  |
| 93 | SE57A | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 80l (boiler existent) | buc | 1,00 |  |  |
| 94 | CL20A | Usita din masa plastice gata confectionate 400x400mm | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  | **Total Lucrari tehnice sanitare** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|   |  | **3.9. Incalzire** |  |  |  |  |
| 95 | RpIC30A | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" | buc | 2,00 |  |  |
| 96 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare  | m2 | 5,00 |  |  |
| 97 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare  | buc | 6,00 |  |  |
| 98 | IC30D | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" | buc | 2,00 |  |  |
| 99 | GD12A | Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune  | buc | 2,00 |  |  |
| 100 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 24,00 |  |  |
| 101 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 24,00 |  |  |
| 102 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 12,00 |  |  |
| 103 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 1,50 |  |  |
| 104 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm | buc | 6,00 |  |  |
| 105 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Racord 20x1/2" | buc | 6,00 |  |  |
| 106 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (3/4") | buc | 3,00 |  |  |
| 107 | IB06B | Radiatoare avind lungimea de 1500 mm 15 sectii | buc | 3,00 |  |  |
| 108 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 12,00 |  |  |
| 109 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet Tur tip coltar M Dy=15mm | buc | 3,00 |  |  |
| 110 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet Retur tip coltar M Dy=15mm | buc | 3,00 |  |  |
| 111 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 3,00 |  |  |
| 112 | RpIzA07C | Vopsitorii la corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual, cu vopsea de ulei  | m2 | 11,43 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  | **Total Incalzire** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|   |  | **3.10. Ventilare** |  |  |  |  |
| 113 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm d=125 | m2 | 6,00 |  |  |
| 114 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm d=100 | m2 | 8,00 |  |  |
| 115 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Difuzor CRL `125 | buc | 16,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  | **Total Ventilare** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|   |  | **3.11. Lucrari diverse** |  |  |  |  |
| 116 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1 (materiale de constructie) | t | 5,00 |  |  |
| 117 | TrB05B1-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m (materiale de constructie) | t | 4,00 |  |  |
| 118 | TrB05B1-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m (gunoi) | t | 1,50 |  |  |
| 119 | TsH92B | Incarcarea in auto gunoi | t | 1,50 |  |  |
| 120 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km  | t | 1,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  | **Total Lucrari diverse** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|   |  | **3.12. Lucrari electrice** |  |  |  |  |
| 121 | RpEK06A | Demontarea corpurilor de iluminat cu bec incandescent | buc | 4,00 |  |  |
| 122 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : (intrerupatoare,  | buc | 2,00 |  |  |
| 123 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize | buc | 2,00 |  |  |
| 124 |  | Panou 12 module | buc | 1,00 |  |  |
| 125 |  | Automat VA 47 29 1P 16A | buc | 12,00 |  |  |
| 126 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,13 |  |  |
| 127 |  | Corp de iluminat LED 600x600 45wt in tavane suspendata cu sticla omogena | buc | 12,00 |  |  |
| 128 |  | Corp de iluminat LED 600x600 45wt cu sticla omogena | buc | 1,00 |  |  |
| 129 |  | Lampa 18w LED | buc | 52,00 |  |  |
| 130 |  | Starter  | buc | 13,00 |  |  |
| 131 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa (material este inclus in norma) | 100 buc | 0,06 |  |  |
| 132 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (material este inclus in norma) | 100 buc | 0,01 |  |  |
| 133 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (material este inclus in norma) | 100 buc | 0,18 |  |  |
| 134 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,50 |  |  |
| 135 |  | Gofra d=20mm | m | 150,00 |  |  |
| 136 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp | m | 100,00 |  |  |
| 137 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp | m | 50,00 |  |  |
| 138 | 10-01-055-03 | Кабель FTR cat 5 (material este inclus in norma) -pentru computer | 100 m | 0,35 |  |  |
| 139 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza RJ45 cat 5 (material este inclus in norma) pentru computer | buc | 3,00 |  |  |
| 140 | 10-01-055-03 | Кабель FTR cat 5 (material este inclus in norma) pentru telefon | 100 m | 0,35 |  |  |
| 141 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza RJ 12 (material este inclus in norma) pentru telefon | buc | 3,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  | **Total Lucrari electrice** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  | **Total Garaj** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Inclusiv salariu** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямые затраты |  lei |  |  |  |
|  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |