**Annex 1**

**Specificații tehnice**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Descrierea generică** | **Cantitate** |
| **Lot 1** |
| 1 | **Maşină electrică de tocat carne:*** confecționat din oțel inoxidabil
* panou de control electronic, ușor de utilizat
* complet detașabil (pentru a permite curățarea accesoriilor)
* ~~echipat cu o serie de discuri de tăiere: 5-10 discuri~~
* sistem de protecție pe mânerul presei
* tensiune: 380V
* putere minimă: 1200 W - 2000W
* productivitate minimă: 5 kg / min
 | 6 |
| 2 | **Mașină electrică de curățat cartofi:*** alimentare: 380V/ 220V
* putere: 950W
* dimensiuni (mm): minim 500 L x 410 A x 1000 H
* ciclu de curățare a capacității: 10-20 kg
* cronometru: 0-15 min
* cadru din aluminiu sau oțel inoxidabil
* vas din aluminiu sau oțel inoxidabil
* picioare reglabile în înălțime
 | 6 |
| **Lot 2** |
| 1 | **Tigaie electrică:*** carcasă din oțel inoxidabil
* tigaie din fontă sau oțel inoxidabil
* rabatare manuală
* regim de temperatură: 20ºC – 260ºC
* timpul de încălzire până la 120ºC - 130ºC/ 15 min
* grosimea fundului tigăii: min 10 mm
* termostat reglabil
* mânere integrate
* suprafață neadezivă
* sistem antiderapant
* volum: minim 90 l
* dimensiuni (mm): minim 800l \* 1200 L
* tensiune: 380V
* putere: 12-15kvt
 |  |
| 2 | **Cântar electric 30 kg:*** rezistent la umiditate și praf
* dotat cu LCD display cu contrast înalt și iluminare
* funcție de auto-resetare și excluderea masei vasului
* diapazonul temperaturii de lucru: de la -10ºC până la +45 ºC
* diapazonul umidității de lucru: de la 15% până la 85%
* tensiune: 220V
* regim autonom de lucru
* limita de cântărire:

a) maximă - 30 kgb) minimă - 100 g* indicele unei secțiuni de scară: 5 sau 10 g
* consumul autonom: DC 6V/4A/oră
* timpul de lucru de la acumulator: minim 100 ore
* clasa de corectitudine a cântarului, mediu (III)
 | 12 |
| 3 | **Cântar electric 600 kg:*** rezistent la umiditate și praf
* platformă din inox
* dotat cu LCD display cu contrast înalt și iluminare
* funcție de auto-resetare și excluderea masei vasului
* diapazonul temperaturii de lucru: de la -10ºC până la +45 ºC
* diapazonul umidității de lucru: de la 15% până la 85%
* tensiune: 220V
* limita de cântărire:
1. maximă - 600 kg

b) minimă - 4 sau 5 kg* indicele unei secțiuni de scară: 200 g
* dimensiuni (mm): minim 600 l x 800 L
* consumul autonom: DC 6V/4A/oră
* timpul de lucru de la acumulator: minim 100 ore
* clasa de corectitudine a cântarului, mediu (III)
 | 6 |
| 4 | **Cadă de spălat cu o secție:*** carcasă: metal inoxidabil
* dimensiuni: 850 H x 600 L x 600 l
* piciorușe reglabile pentru a compensa deformările podelei
 | 3 |
| 5 | **Aragaz:*** 6 ochiuri coroană dublă
* putere/ochi: 6kw
* 1 grătar nichelat (pentru cuptor)
* robinete de gaz cu termocuplare de siguranță
* cuptor pe gaz
* putere cuptor: minim 6 kW
* cuptor capacitate: 4 tăvi DN 1/1
* echipat cu 4 tave GN 1/1: (3 \* 20 H și 1 \* 40 H)
* supapa cuptorului termostatic
* interior şi exteriorul cuptor din inox
* dimensiune (mm): minim 1200 l x 700 L x 900 H
 | 3 |
| **Lot 3** |
| 8 | **Ladă frigorifică:*** capacitate netă: minim 500 l
* alimentare: 380V
* clasa energetică: minim A+
* dimensiuni (cm): minim 164 l x 90 H x 80 A
* congelare rapidă
* ecran
* nivel de zgomot: 40 dB (± 5)
* temperatura: min (-18ºC)
 | 5 |
| 9 | **Frigider cu 2 uşi:*** capacitate: minim 1200 litri
* temperatura de lucru: -2/+8°C
* refrigerare ventilată
* control temperatura electronic
* dezgheţare automată
* dimensiuni (mm): minim 1200 l x 830 A x 2000 H
* alimentare 220V
* lumină interior
* consum energie: econom *(indicați consumul per 24 h)*
 | 5 |
| **Lot 4** |
| 10 | **Fierbător electric (boiler):*** termoelectric
* volum: 200 litri
* din oțel porțelanat
* sursă de încălzire: mixtă, serpentină și rezistenţe electrice
* mantaua și capacele din tablă de oțel, vopsite în câmp electrostatic
* protecție împotriva coroziunii

Echipat cu: * termometru
* întrerupator general cu semnalizare luminoasă
* termostat de reglare a temperaturii apei
* termostat de siguranță la supraîncălzire 95ºC
 | 2 |