**Annex 1**

**Specificații tehnice**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. item** | **Descriere** | **Cantitate** |
| **Lot 1** |
| 1 | Rezervor mobil:* volum 8-10 m3;
* cu distribuitor electronic;
* pereţii fabricaţi din metale inerte față de produsele petroliere, cu grosimea de minimum 3,2 mm;
* interfaţă;
* indicator de nivel electronic;
* chei pentru acces;
* filtru linear de reţinere apă şi filtru sită;
* pistol automat cu senzor de preaplin.
 | 3 |
| 2 | Rezervor mobil:* volum 8-10 m3;
* cu distribuitor mecanic sau funcționare autonomă;
* pereţii fabricaţi din metale inerte față de produsele petroliere, cu grosimea de minimum 3,2 mm;
* indicator de nivel mecanic;
* filtru linear de reţinere apă şi filtru sită.
 | 1 |
| **Lot 2** |
| 1 | Pompă manuală pentru motorină/ulei:* 38 - 50 litri/la 100 rotaţii;
* pompă rotativă cu auto-amorsare cu gura de scurgere din oțel;
* 2 – 3 metri furtun flexibil de livrare cu diametrul de 3/4” (aproximativ 20 mm);
* ţeavă extensibilă de absorbţie;
* adaptor pentru conectare butoi, cu diametrul gurii de 70 mm.
 | 5 |
| 2 | Pompă automată pentru motorină:* corpus din metale inerte față de produsele petroliere;
* debit maxim de 550 litri/minut;
* puterea electrică de 1200-1500W;
* intrare şi ieşire 2" sau aproximativ 50 mm.
 | 2 |
| 3 | Pompă automată pentru benzină şi motorină:* corpus din metale inerte față de produsele petroliere;
* cu filtru încorporat;
* debit 40-50 litri/minut;
* puterea electrică de 250-500 W;
* unire 1" sau aprox. 25 mm.
 | 2 |
| 4 | Pistol automat pentru benzină:* permisie de curgere 40-60 litri/minut;
* corpus interior: aluminiu;
* intrare: 25 mm;
* ieşirea: 20mm.
 | 3 |
| 5 | Pistol automat pentru motorină: * permisie de curgere 100-120 litri/minut;
* corpus interior: aluminiu;
* intrare: 25 mm;
* ieşirea: 20mm.
 | 3 |
| **Lot 3** |
| 1 | Furtun:* rezistent la produse petroliere (benzină şi motorină):
* diametrul interior: 31 mm;
* lungimea: 40 m.
 | 1 |
| 2 | Furtun pentru motorină:* diametru interior: 50 mm;
* lungimea: 40 m.
 | 1 |
| 3 | Furtun pentru benzină:* diametru interior: 20-25 mm;
* lungimea: 40 m.
 | 1 |
| **Lot 4** |
| 1 | Aparat mecanic de măsurare a densităţii benzinei:* scara de măsurare aproximativă 720 g/dm3 - 770 g/dm3, inclusiv cu scară pentru măsurarea temperaturii (aproximativ -20°C pînă la 40°C).
 | 2 |
| 2 | Aparat mecanic pentru măsurare a densităţii motorinei:* cu scara de măsurare aproximativă 830 g/dm3 - 880 g/dm3, inclusiv cu scară pentru măsurarea temperaturii (aproximativ -20°C pînă la 40°C).
 | 3 |