**Annex 1**

**Specificații tehnice**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. item** | **Descriere** | **Cantitate** |
| **Lot 1** | | |
| 1 | Rezervor mobil:   * volum 8-10 m3; * cu distribuitor electronic; * pereţii fabricaţi din metale inerte față de produsele petroliere, cu grosimea de minimum 3,2 mm; * interfaţă; * indicator de nivel electronic; * chei pentru acces; * filtru linear de reţinere apă şi filtru sită; * pistol automat cu senzor de preaplin. | 3 |
| 2 | Rezervor mobil:   * volum 8-10 m3; * cu distribuitor mecanic sau funcționare autonomă; * pereţii fabricaţi din metale inerte față de produsele petroliere, cu grosimea de minimum 3,2 mm; * indicator de nivel mecanic; * filtru linear de reţinere apă şi filtru sită. | 1 |
| **Lot 2** | | |
| 1 | Pompă manuală pentru motorină/ulei:   * 38 - 50 litri/la 100 rotaţii; * pompă rotativă cu auto-amorsare cu gura de scurgere din oțel; * 2 – 3 metri furtun flexibil de livrare cu diametrul de 3/4” (aproximativ 20 mm); * ţeavă extensibilă de absorbţie; * adaptor pentru conectare butoi, cu diametrul gurii de 70 mm. | 5 |
| 2 | Pompă automată pentru motorină:   * corpus din metale inerte față de produsele petroliere; * debit maxim de 550 litri/minut; * puterea electrică de 1200-1500W; * intrare şi ieşire 2" sau aproximativ 50 mm. | 2 |
| 3 | Pompă automată pentru benzină şi motorină:   * corpus din metale inerte față de produsele petroliere; * cu filtru încorporat; * debit 40-50 litri/minut; * puterea electrică de 250-500 W; * unire 1" sau aprox. 25 mm. | 2 |
| 4 | Pistol automat pentru benzină:   * permisie de curgere 40-60 litri/minut; * corpus interior: aluminiu; * intrare: 25 mm; * ieşirea: 20mm. | 3 |
| 5 | Pistol automat pentru motorină:     * permisie de curgere 100-120 litri/minut; * corpus interior: aluminiu; * intrare: 25 mm; * ieşirea: 20mm. | 3 |
| **Lot 3** | | |
| 1 | Furtun:   * rezistent la produse petroliere (benzină şi motorină): * diametrul interior: 31 mm; * lungimea: 40 m. | 1 |
| 2 | Furtun pentru motorină:   * diametru interior: 50 mm; * lungimea: 40 m. | 1 |
| 3 | Furtun pentru benzină:   * diametru interior: 20-25 mm; * lungimea: 40 m. | 1 |
| **Lot 4** | | |
| 1 | Aparat mecanic de măsurare a densităţii benzinei:   * scara de măsurare aproximativă 720 g/dm3 - 770 g/dm3, inclusiv cu scară pentru măsurarea temperaturii (aproximativ -20°C pînă la 40°C). | 2 |
| 2 | Aparat mecanic pentru măsurare a densităţii motorinei:   * cu scara de măsurare aproximativă 830 g/dm3 - 880 g/dm3, inclusiv cu scară pentru măsurarea temperaturii (aproximativ -20°C pînă la 40°C). | 3 |