Amenajarea platformelor cu containere pentru colectarea deseurilor menajere in s. Speia, r-nul Anenii Noi 
Platforma 1	Formular Nr.1
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 1
 Lucrari generale de constructie

Intocmit in preţuri  curente 28.08.2019
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, USD	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Lucrari de constructie					
		1.1. Lucrari de terasament					
1	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare	m3	1,58			
2	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	0,95			
3	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	0,95			
		Total	 $				
		Total Lucrari de terasament
Inclusiv salariu					
		1.2. Fundatie					
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,18			
5	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	7,14			
6	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) 	m3	0,53			
		Total	$				
		Total Fundatie
Inclusiv salariu					
		1.3. Platforma					
7	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg	407,70			
8	RpIF03B	Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea de pina la 5 mm	m	15,20			
9	CP19A	Taierea cu flacara oxiacetilenica la locul de montaj, a barelor din otel rotund, avind diametrul pina la 16  mm 	100 buc	22,24			
10	CP18A	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv	m	15,20			
11	CP17A	Innadirea armaturilor din otel beton prin sudura electrica in pozitia de montaj a prefabricatelor cu bare din otel beton OB 37, cap la cap cu o eclisa, cu bare avind diametrul 8-16 mm	buc	2 224,00			
12	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ-021	t	0,41			
13	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115	t	0,41			
14	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	11,70			
15	CR06A	Captuseli (lambriuri) executate la peretii  magaziilor, din scinduri de rasinoase (80x20, l=88m.l., v=0,14m3)	m2	10,56			
16	CN17A	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	17,60			
17	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	1,80			
18	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	18,00			
19	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	22,00			
		Total	 $				
		Total Platforma
Inclusiv salariu					
		Total	$				
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			
		Transportarea materialelor	%			
		Total	 				
		Cheltuieli de regie	%			
		Total	 				
		Beneficiu de deviz	%				
		Total Lucrari de constructie
Inclusiv salariu					
		2. Utilaj					
20	Pret de piata	Eurocontainere metalice zincate 1100 litri (1,1mc) cu capac rotund; Capacitate: 1100 l. Capacitate maxima de incarcare: 440kg
Eurocontainerele fabricate din otel zincat la cald . Capacul containerului este semirotund, rabatabil, cu banda din cauciuc continuu pe toata lungimea de etansare. Containerele dotate cu 4 roti de tip pivotante, jante metalice, rotire 360 grd, bandaj din cauciuc, 2 roti cu sistem de autoblocare (franare), 7 manere de manipulare. Fundul containerului este prevazut cu orificiu cu dop pentru igienizare cu lichid.Dimensiuni conform Standard EN 840-3, DIN 30 700, IBC11A Testate si corespunzatoare conform normelor EN 840-5. Corespunzatoare conform normelor EN 840-6. Containerele compatibile cu sistemele dispozitivelor de ridicare a containerelor conforme cu normativul EN-1501-1.	buc	3,00			
21	Pret de piata	Eurocontainer pentru deseuri menajere confectionat din material plastic PVP de calitate, rezistent la contact cu agenti fizici, chimici, biologici si raze UV. Dotat cu 4 roti jante metalice cu ax rotativ (doua cu frana) cu diametrul de 200 mm pentru transport facil Dimensiunile containerului corespund normelor EN 840-2 si cu EN 840-3. Suprafata interioara neteda care va facilita curatarea si impiedica aderenta deseurilor. 
Capac plat rabatabil. Manere laterale fixe, ergonomice pentru o manipulare facila.
Dimensiuni: 1200 x 1115 x 1470 mm. Greutate container: max 65 kg. Capacitate incarcare: min 450kg.
Capacitate: 1100 litri. compatibile cu sistemele dispozitivelor de ridicare a containerelor conforme cu normativul EN-1501-1.	buc	1,00			
		Total	 $				
		Cheltuieli de depozitare	%				
		Total Utilaj
Inclusiv salariu					

		Total	 $				
		
Total deviz:
Inclusiv salariu					

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Amenajarea platformelor cu containere pentru colectarea deseurilor menajere in s. Speia, r-nul Anenii Noi
Platforma 1	Formular Nr.1
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 2
 Speia. Amenajarea terenului nr 1

Intocmit in preţuri  curente 28.08.2019
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, USD	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton
	m	11,00			

		Total	 USD				
		Asigurarea socio-medicala	22,5 %				
		Total	 				
		Cheltuieli de regie	%				
		Total	 				
		Beneficiu de deviz	%				
		
Total deviz:
Inclusiv salariu					

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Amenajarea platformelor cu containere pentru colectarea deseurilor menajere in s. Speia, r-nul Anenii Noi 
Platforma 2	Formular Nr.1
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 3
 Lucrari generale de constructie

Intocmit in preţuri  curente 28.08.2019
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, USD	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Lucrari de constructie					
		1.1. Lucrari de terasament					
1	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare	m3	1,58			
2	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	0,95			
3	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	0,95			
		Total	 $				
		Total Lucrari de terasament
Inclusiv salariu					
		1.2. Fundatie					
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,18			
5	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	7,14			
6	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) 	m3	0,53			
		Total	$				
		Total Fundatie
Inclusiv salariu					
		1.3. Platforma					
7	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg	407,70			
8	RpIF03B	Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea de pina la 5 mm	m	15,20			
9	CP19A	Taierea cu flacara oxiacetilenica la locul de montaj, a barelor din otel rotund, avind diametrul pina la 16  mm 	100 buc	22,24			
10	CP18A	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv	m	15,20			
11	CP17A	Innadirea armaturilor din otel beton prin sudura electrica in pozitia de montaj a prefabricatelor cu bare din otel beton OB 37, cap la cap cu o eclisa, cu bare avind diametrul 8-16 mm	buc	2 224,00			
12	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ-021	t	0,41			
13	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115	t	0,41			
14	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	11,70			
15	CR06A	Captuseli (lambriuri) executate la peretii  magaziilor, din scinduri de rasinoase (80x20, l=88m.l., v=0,14m3)	m2	10,56			
16	CN17A	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	17,60			
17	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	1,80			
18	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	18,00			
19	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	22,00			
		Total	 $				
		Total Platforma
Inclusiv salariu					
		Total	$				
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			
		Transportarea materialelor	%			
		Total	 				
		Cheltuieli de regie	%			
		Total	 				
		Beneficiu de deviz	%				
		Total Lucrari de constructie
Inclusiv salariu					
		2. Utilaj					
20	Pret de piata	Eurocontainere metalice zincate 1100 litri (1,1mc) cu capac rotund; Capacitate: 1100 l. Capacitate maxima de incarcare: 440kg
Eurocontainerele fabricate din otel zincat la cald . Capacul containerului este semirotund, rabatabil, cu banda din cauciuc continuu pe toata lungimea de etansare. Containerele dotate cu 4 roti de tip pivotante, jante metalice, rotire 360 grd, bandaj din cauciuc, 2 roti cu sistem de autoblocare (franare), 7 manere de manipulare. Fundul containerului este prevazut cu orificiu cu dop pentru igienizare cu lichid.Dimensiuni conform Standard EN 840-3, DIN 30 700, IBC11A Testate si corespunzatoare conform normelor EN 840-5. Corespunzatoare conform normelor EN 840-6. Containerele sunt compatibile pentru incarcare pe gunoiere conform EN 1501-1	buc	3,00			
21	Pret de piata	Eurocontainer pentru deseuri menajere confectionat din material plastic PVP de calitate, rezistent la contact cu agenti fizici, chimici, biologici si raze UV. Dotat cu 4 roti jante metalice cu ax rotativ (doua cu frana) cu diametrul de 200 mm pentru transport facil Dimensiunile containerului corespund normelor EN 840-2 si cu EN 840-3. Suprafata interioara neteda care va facilita curatarea si impiedica aderenta deseurilor. 
Capac plat rabatabil. Manere laterale fixe, ergonomice pentru o manipulare facila.
Dimensiuni: 1200 x 1115 x 1470 mm. Greutate container: max 65 kg. Capacitate incarcare: min 450kg.
Capacitate: 1100 litri. compatibile cu sistemele dispozitivelor de ridicare a containerelor conforme cu normativul EN-1501-1.	buc	1,00			
		Total	 $				
		Cheltuieli de depozitare	%				
		Total Utilaj
Inclusiv salariu					

		Total	 $				
		
Total deviz:
Inclusiv salariu					

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Amenajarea platformelor cu containere pentru colectarea deseurilor menajere in s. Speia, r-nul Anenii Noi
Platforma 2	Formular Nr.1
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 4
 Speia. Amenajarea terenului nr 2

Intocmit in preţuri  curente 28.08.2019
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, USD	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton	m	3,50			
2	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare	m3	5,70			
3	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	9,12			
4	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 10 km 	t	9,12			
5	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	5,70			

		Total	$				
		Asigurarea socio-medicala	22,5 %				
		Cheltuieli de transportare	%				
		Cheltuieli de depozitare	 %				
		Total	 				
		Cheltuieli de regie	%				
		Total	 				
		Beneficiu de deviz	%				
		Total deviz:
Inclusiv salariu					

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Amenajarea platformelor cu containere pentru colectarea deseurilor menajere in s. Speia, r-nul Anenii Noi 
Platforma 3	Formular Nr.1
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 5
 Lucrari generale de constructie

Intocmit in preţuri  curente 28.08.2019
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, USD	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Lucrari de constructie					
		1.1. Lucrari de terasament					
1	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare	m3	1,58			
2	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	0,95			
3	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	0,95			
		Total	 $				
		Total Lucrari de terasament
Inclusiv salariu					
		1.2. Fundatie					
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,18			
5	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	7,14			
6	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) 	m3	0,53			
		Total	$				
		Total Fundatie
Inclusiv salariu					
		1.3. Platforma					
7	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg	407,70			
8	RpIF03B	Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea de pina la 5 mm	m	15,20			
9	CP19A	Taierea cu flacara oxiacetilenica la locul de montaj, a barelor din otel rotund, avind diametrul pina la 16  mm 	100 buc	22,24			
10	CP18A	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv	m	15,20			
11	CP17A	Innadirea armaturilor din otel beton prin sudura electrica in pozitia de montaj a prefabricatelor cu bare din otel beton OB 37, cap la cap cu o eclisa, cu bare avind diametrul 8-16 mm	buc	2 224,00			
12	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ-021	t	0,41			
13	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115	t	0,41			
14	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	11,70			
15	CR06A	Captuseli (lambriuri) executate la peretii  magaziilor, din scinduri de rasinoase (80x20, l=88m.l., v=0,14m3)	m2	10,56			
16	CN17A	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	17,60			
17	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	1,80			
18	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	18,00			
19	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	22,00			
		Total	 $				
		Total Platforma
Inclusiv salariu					
		Total	$				
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			
		Transportarea materialelor	%			
		Total	 				
		Cheltuieli de regie	%			
		Total	 				
		Beneficiu de deviz	%				
		Total Lucrari de constructie
Inclusiv salariu					
		2. Utilaj					
20	Pret de piata	Eurocontainere metalice zincate 1100 litri (1,1mc) cu capac rotund; Capacitate: 1100 l. Capacitate maxima de incarcare: 440kg
Eurocontainerele fabricate din otel zincat la cald . Capacul containerului este semirotund, rabatabil, cu banda din cauciuc continuu pe toata lungimea de etansare. Containerele dotate cu 4 roti de tip pivotante, jante metalice, rotire 360 grd, bandaj din cauciuc, 2 roti cu sistem de autoblocare (franare), 7 manere de manipulare. Fundul containerului este prevazut cu orificiu cu dop pentru igienizare cu lichid.Dimensiuni conform Standard EN 840-3, DIN 30 700, IBC11A Testate si corespunzatoare conform normelor EN 840-5. Corespunzatoare conform normelor EN 840-6. Containerele sunt compatibile pentru incarcare pe gunoiere conform EN 1501-1	buc	3,00			
21	Pret de piata	Eurocontainer pentru deseuri menajere confectionat din material plastic PVP de calitate, rezistent la contact cu agenti fizici, chimici, biologici si raze UV. Dotat cu 4 roti jante metalice cu ax rotativ (doua cu frana) cu diametrul de 200 mm pentru transport facil Dimensiunile containerului corespund normelor EN 840-2 si cu EN 840-3. Suprafata interioara neteda care va facilita curatarea si impiedica aderenta deseurilor. 
Capac plat rabatabil. Manere laterale fixe, ergonomice pentru o manipulare facila.
Dimensiuni: 1200 x 1115 x 1470 mm. Greutate container: max 65 kg. Capacitate incarcare: min 450kg.
Capacitate: 1100 litri. compatibile cu sistemele dispozitivelor de ridicare a containerelor conforme cu normativul EN-1501-1.	buc	1,00			
		Total	 $				
		Cheltuieli de depozitare	%				
		Total Utilaj
Inclusiv salariu					

		Total	 $				
		
Total deviz:
Inclusiv salariu					

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Amenajarea platformelor cu containere pentru colectarea deseurilor menajere in s. Speia, r-nul Anenii Noi
Platforma 3	Formular Nr.1
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 6
 Speia. Amenajarea terenului nr 3

Intocmit in preţuri  curente 28.08.2019
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, USD	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 1	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare	m3	3,80			
2	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	6,08			
3	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 10 km 	t	6,08			
4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	3,80			
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	16,00			

		Total	USD				
		Asigurarea socio-medicala	22,5 %				
		Cheltuieli de transportare	%				
		Cheltuieli de depozitare	%				
		Total	 				
		Cheltuieli de regie	%				
		Total	 				
		Beneficiu de deviz	%				
		
Total deviz:
Inclusiv salariu					

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Amenajarea platformelor cu containere pentru colectarea deseurilor menajere in s. Telița, r-nul Anenii Noi 
Platforma 1	Formular Nr.1
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 7
 Lucrari generale de constructie

Intocmit in preţuri  curente 28.08.2019
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, USD	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Lucrari de constructie					
		1.1. Lucrari de terasament					
1	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare	m3	1,58			
2	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	0,95			
3	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	0,95			
		Total	 $				
		Total Lucrari de terasament
Inclusiv salariu					
		1.2. Fundatie					
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,18			
5	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	7,14			
6	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) 	m3	0,53			
		Total	$				
		Total Fundatie
Inclusiv salariu					
		1.3. Platforma					
7	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg	407,70			
8	RpIF03B	Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea de pina la 5 mm	m	15,20			
9	CP19A	Taierea cu flacara oxiacetilenica la locul de montaj, a barelor din otel rotund, avind diametrul pina la 16  mm 	100 buc	22,24			
10	CP18A	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv	m	15,20			
11	CP17A	Innadirea armaturilor din otel beton prin sudura electrica in pozitia de montaj a prefabricatelor cu bare din otel beton OB 37, cap la cap cu o eclisa, cu bare avind diametrul 8-16 mm	buc	2 224,00			
12	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ-021	t	0,41			
13	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115	t	0,41			
14	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	11,70			
15	CR06A	Captuseli (lambriuri) executate la peretii  magaziilor, din scinduri de rasinoase (80x20, l=88m.l., v=0,14m3)	m2	10,56			
16	CN17A	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	17,60			
17	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	1,80			
18	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	18,00			
19	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	22,00			
		Total	 $				
		Total Platforma
Inclusiv salariu					
		Total	$				
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			
		Transportarea materialelor	%			
		Total	 				
		Cheltuieli de regie	%			
		Total	 				
		Beneficiu de deviz	%				
		Total Lucrari de constructie
Inclusiv salariu					
		2. Utilaj					
20	Pret de piata	Eurocontainere metalice zincate 1100 litri (1,1mc) cu capac rotund; Capacitate: 1100 l. Capacitate maxima de incarcare: 440kg
Eurocontainerele fabricate din otel zincat la cald . Capacul containerului este semirotund, rabatabil, cu banda din cauciuc continuu pe toata lungimea de etansare. Containerele dotate cu 4 roti de tip pivotante, jante metalice, rotire 360 grd, bandaj din cauciuc, 2 roti cu sistem de autoblocare (franare), 7 manere de manipulare. Fundul containerului este prevazut cu orificiu cu dop pentru igienizare cu lichid.Dimensiuni conform Standard EN 840-3, DIN 30 700, IBC11A Testate si corespunzatoare conform normelor EN 840-5. Corespunzatoare conform normelor EN 840-6. Containerele sunt compatibile pentru incarcare pe gunoiere conform EN 1501-1	buc	3,00			
21	Pret de piata	Eurocontainer pentru deseuri menajere confectionat din material plastic PVP de calitate, rezistent la contact cu agenti fizici, chimici, biologici si raze UV. Dotat cu 4 roti jante metalice cu ax rotativ (doua cu frana) cu diametrul de 200 mm pentru transport facil Dimensiunile containerului corespund normelor EN 840-2 si cu EN 840-3. Suprafata interioara neteda care va facilita curatarea si impiedica aderenta deseurilor. 
Capac plat rabatabil. Manere laterale fixe, ergonomice pentru o manipulare facila.
Dimensiuni: 1200 x 1115 x 1470 mm. Greutate container: max 65 kg. Capacitate incarcare: min 450kg.
Capacitate: 1100 litri. compatibile cu sistemele dispozitivelor de ridicare a containerelor conforme cu normativul EN-1501-1.	buc	1,00			
		Total	 $				
		Cheltuieli de depozitare	%				
		Total Utilaj
Inclusiv salariu					

		Total	 $				
		
Total deviz:
Inclusiv salariu					

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Amenajarea platformelor cu containere pentru colectarea deseurilor menajere in s. Telița, r-nul Anenii Noi 
Platforma 2	Formular Nr.1
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 8
 Lucrari generale de constructie

Intocmit in preţuri  curente 28.08.2019
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, USD	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Lucrari de constructie					
		1.1. Lucrari de terasament					
1	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare	m3	1,58			
2	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	0,95			
3	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	0,95			
		Total	 $				
		Total Lucrari de terasament
Inclusiv salariu					
		1.2. Fundatie					
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,18			
5	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	7,14			
6	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) 	m3	0,53			
		Total	$				
		Total Fundatie
Inclusiv salariu					
		1.3. Platforma					
7	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg	407,70			
8	RpIF03B	Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea de pina la 5 mm	m	15,20			
9	CP19A	Taierea cu flacara oxiacetilenica la locul de montaj, a barelor din otel rotund, avind diametrul pina la 16  mm 	100 buc	22,24			
10	CP18A	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv	m	15,20			
11	CP17A	Innadirea armaturilor din otel beton prin sudura electrica in pozitia de montaj a prefabricatelor cu bare din otel beton OB 37, cap la cap cu o eclisa, cu bare avind diametrul 8-16 mm	buc	2 224,00			
12	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ-021	t	0,41			
13	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115	t	0,41			
14	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	11,70			
15	CR06A	Captuseli (lambriuri) executate la peretii  magaziilor, din scinduri de rasinoase (80x20, l=88m.l., v=0,14m3)	m2	10,56			
16	CN17A	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	17,60			
17	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	1,80			
18	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	18,00			
19	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	22,00			
		Total	 $				
		Total Platforma
Inclusiv salariu					
		Total	$				
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			
		Transportarea materialelor	%			
		Total	 				
		Cheltuieli de regie	%			
		Total	 				
		Beneficiu de deviz	%				
		Total Lucrari de constructie
Inclusiv salariu					
		2. Utilaj					
20	Pret de piata	Eurocontainere metalice zincate 1100 litri (1,1mc) cu capac rotund; Capacitate: 1100 l. Capacitate maxima de incarcare: 440kg
Eurocontainerele fabricate din otel zincat la cald . Capacul containerului este semirotund, rabatabil, cu banda din cauciuc continuu pe toata lungimea de etansare. Containerele dotate cu 4 roti de tip pivotante, jante metalice, rotire 360 grd, bandaj din cauciuc, 2 roti cu sistem de autoblocare (franare), 7 manere de manipulare. Fundul containerului este prevazut cu orificiu cu dop pentru igienizare cu lichid.Dimensiuni conform Standard EN 840-3, DIN 30 700, IBC11A Testate si corespunzatoare conform normelor EN 840-5. Corespunzatoare conform normelor EN 840-6. Containerele sunt compatibile pentru incarcare pe gunoiere conform EN 1501-1	buc	3,00			
21	Pret de piata	Eurocontainer pentru deseuri menajere confectionat din material plastic PVP de calitate, rezistent la contact cu agenti fizici, chimici, biologici si raze UV. Dotat cu 4 roti jante metalice cu ax rotativ (doua cu frana) cu diametrul de 200 mm pentru transport facil Dimensiunile containerului corespund normelor EN 840-2 si cu EN 840-3. Suprafata interioara neteda care va facilita curatarea si impiedica aderenta deseurilor. 
Capac plat rabatabil. Manere laterale fixe, ergonomice pentru o manipulare facila.
Dimensiuni: 1200 x 1115 x 1470 mm. Greutate container: max 65 kg. Capacitate incarcare: min 450kg.
Capacitate: 1100 litri. compatibile cu sistemele dispozitivelor de ridicare a containerelor conforme cu normativul EN-1501-1.	buc	1,00			
		Total	 $				
		Cheltuieli de depozitare	%				
		Total Utilaj
Inclusiv salariu					

		Total	 $				
		
Total deviz:
Inclusiv salariu					

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Amenajarea platformelor cu containere pentru colectarea deseurilor menajere in s. Telita, r-nul Anenii Noi
Platforma 2	Formular Nr.1
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 9
 Amenajarea terenului nr 2

Intocmit in preţuri  curente 28.08.2019
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, USD	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 1	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare	m3	7,21			
2	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	11,54			
3	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 10 km 	t	11,54			
4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	7,21			

		Total	USD				
		Asigurarea socio-medicala	22,5 %				
		Cheltuieli de transportare	%				
		Cheltuieli de depozitare	%				
		Total	 				
		Cheltuieli de regie	%				
		Total	 				
		Beneficiu de deviz	%				
		Total deviz:
Inclusiv salariu					

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Amenajarea platformelor cu containere pentru colectarea deseurilor menajere in s. Telița, r-nul Anenii Noi 
Platforma 3	Formular Nr.1
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 10
 Lucrari generale de constructie

Intocmit in preţuri  curente 28.08.2019
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, USD	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Lucrari de constructie					
		1.1. Lucrari de terasament					
1	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare	m3	1,58			
2	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	0,95			
3	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	0,95			
		Total	 $				
		Total Lucrari de terasament
Inclusiv salariu					
		1.2. Fundatie					
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,18			
5	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	7,14			
6	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) 	m3	0,53			
		Total	$				
		Total Fundatie
Inclusiv salariu					
		1.3. Platforma					
7	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg	407,70			
8	RpIF03B	Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea de pina la 5 mm	m	15,20			
9	CP19A	Taierea cu flacara oxiacetilenica la locul de montaj, a barelor din otel rotund, avind diametrul pina la 16  mm 	100 buc	22,24			
10	CP18A	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv	m	15,20			
11	CP17A	Innadirea armaturilor din otel beton prin sudura electrica in pozitia de montaj a prefabricatelor cu bare din otel beton OB 37, cap la cap cu o eclisa, cu bare avind diametrul 8-16 mm	buc	2 224,00			
12	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ-021	t	0,41			
13	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115	t	0,41			
14	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	11,70			
15	CR06A	Captuseli (lambriuri) executate la peretii  magaziilor, din scinduri de rasinoase (80x20, l=88m.l., v=0,14m3)	m2	10,56			
16	CN17A	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	17,60			
17	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	1,80			
18	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	18,00			
19	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	22,00			
		Total	 $				
		Total Platforma
Inclusiv salariu					
		Total	$				
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			
		Transportarea materialelor	%			
		Total	 				
		Cheltuieli de regie	%			
		Total	 				
		Beneficiu de deviz	%				
		Total Lucrari de constructie
Inclusiv salariu					
		2. Utilaj					
20	Pret de piata	Eurocontainere metalice zincate 1100 litri (1,1mc) cu capac rotund; Capacitate: 1100 l. Capacitate maxima de incarcare: 440kg
Eurocontainerele fabricate din otel zincat la cald . Capacul containerului este semirotund, rabatabil, cu banda din cauciuc continuu pe toata lungimea de etansare. Containerele dotate cu 4 roti de tip pivotante, jante metalice, rotire 360 grd, bandaj din cauciuc, 2 roti cu sistem de autoblocare (franare), 7 manere de manipulare. Fundul containerului este prevazut cu orificiu cu dop pentru igienizare cu lichid.Dimensiuni conform Standard EN 840-3, DIN 30 700, IBC11A Testate si corespunzatoare conform normelor EN 840-5. Corespunzatoare conform normelor EN 840-6. Containerele sunt compatibile pentru incarcare pe gunoiere conform EN 1501-1	buc	3,00			
21	Pret de piata	Eurocontainer pentru deseuri menajere confectionat din material plastic PVP de calitate, rezistent la contact cu agenti fizici, chimici, biologici si raze UV. Dotat cu 4 roti jante metalice cu ax rotativ (doua cu frana) cu diametrul de 200 mm pentru transport facil Dimensiunile containerului corespund normelor EN 840-2 si cu EN 840-3. Suprafata interioara neteda care va facilita curatarea si impiedica aderenta deseurilor. 
Capac plat rabatabil. Manere laterale fixe, ergonomice pentru o manipulare facila.
Dimensiuni: max 1200 x 1115 x 1470 mm. Greutate container: max 65 kg. Capacitate incarcare: min 450kg.
Capacitate: 1100 litri. compatibile cu sistemele dispozitivelor de ridicare a containerelor conforme cu normativul EN-1501-1.	buc	1,00			
		Total	 $				
		Cheltuieli de depozitare	%				
		Total Utilaj
Inclusiv salariu					

		Total	 $				
		
Total deviz:
Inclusiv salariu					

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Amenajarea platformelor cu containere pentru colectarea deseurilor menajere in s. Telita, r-nul Anenii Noi
Platforma 3	Formular Nr.1
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 11
 Amenajarea terenului nr 3

Intocmit in preţuri  curente 28.08.2019
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, USD	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 1	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare	m3	3,02			
2	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	4,83			
3	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 10 km 	t	4,83			
4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	4,32			
5	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	43,20			
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	9,60			

		Total	USD				
		Asigurarea socio-medicala	22,5 %				
		Cheltuieli de transportare	%				
		Cheltuieli de depozitare	%				
		Total	 				
		Cheltuieli de regie	%				
		Total	 				
		Beneficiu de deviz	%				
		
Total deviz:
Inclusiv salariu					

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)