Replanificarea cladirii existente in sediul sectorului de politie Nr.4, com. Egorovca, r-ul Falesti	Formular Nr.1
	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1
Solutii arhitectural-constructive (03/2020-2-SAC)
(denumirea lucrării)

№
 crt.	Simbol norme și cod  resurse  	Denumirea lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	Preţ pe unitate de măsură, USD (inclusiv salariu)	Total,
 (col.5 x col.6) USD (TVA0%)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de demolare 
					
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	37,26			
 2	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)
	m2	43,50			
 3	RpCG29C1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice
	m3	9,06			
 4	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn inclusiv carcasa
	m2	20,00			
 5	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu (scari existente)
	m3	6,00			
 6	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	230,80			
 7	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite tavane
	m2	230,80			
 8	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	328,00			
 9	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment
	m2	307,00			
 10	RpCH32B
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente
	m2	307,00			
 11	RpCI42F
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi
	m2	306,00			
 12	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	306,00			
 13	RpIzC45B
	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)
	m3	61,20			
 14	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu (suport vas closet turcesc)
	m3	2,90			
 15	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
	t	87,74			
 16	TsC35C1
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg  la distanta < 10 m
	100 m3	0,36			
 17	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km
	t	174,14			
 18	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III
	100 m3	0,76			
 19	RCsB29S k=4.76
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 250 mm L=400 mm
	buc	5,00			
 20	RCsB29S k=3.82
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm L=400 mm
	buc	7,00			
 		Capitolul 2. Inchideri si compartimentari 
					
21	CD60С
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m
	100m2	1,63			
 22	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile (boiandrugi)
	m2	2,68			
 23	CC02K
	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	5,20			
 24	CC02L2
	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	19,94			
 25	CA04B3
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv
	m3	0,12			
 26	СF59F
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (pl 9)
	m2	7,70			
 27	CO18A
	Usite de vizitare gata confectionate din material plastic
	buc	4,00			
 28	CK22C
	Vitralii din profile din aluminiu, interior, coeficient de fonoizolare nu mai mic de Rw = 49 dB, cu geam termopan din sticla grosime 4,0 mm, inclusiv panglica reflectoare aplicata pe sticla, la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si 1usa 1800x2100 mm (V1 - ((3550+2000)x3200 mm)
	m2	17,76			
 		Capitolul 3. Finisarea interioara 
					
		Capitolul 3.1. Pereti 
					
		Capitolul 3.1.1. PE-1
					
29	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	65,90			
 30	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	65,90			
 31	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	65,90			
 32	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni  placute:dimensiunile si culoarea de coordonat cu Beneficiarul
	m2	65,90			
 		Capitolul 3.1.2. PE-2
					
33	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	259,00			
 34	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	259,00			
 35	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	259,00			
 36	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	259,00			
 37	CF17C
	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat
	m2	259,00			
 38	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor
	m2	259,00			
 39	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	259,00			
 40	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	259,00			
 		Capitolul 3.1.3. PE-3
					
41	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	56,00			
 42	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni  placute:dimensiunile si culoarea de coordonat cu Beneficiarul
	m2	56,00			
 		Capitolul 3.1.4. PE-4
					
43	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	403,40			
 44	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	403,40			
 45	CF17C
	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat
	m2	403,40			
 46	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor
	m2	403,40			
 47	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	403,40			
 48	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	403,40			
 		Capitolul 3.2. Pardosele 
					
		Capitolul 3.2.1. PA-1
					
49	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	6,04			
 50	CA04B3
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv
	m3	1,93			
 51	CC02M
	Armaturi din otel beton d=6mm A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	64,36			
 52	IzF53A
	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, densitate 35 kg/m3, grosime 50 mm, lamda=0.032 W/m2K, intr-un strat
	m2	24,16			
 53	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 fabricat in statii, de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	24,16			
 54	CG01A1 k=4
	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga
	m2	24,16			
 55	IzF31A
	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda
	m2	24,16			
 56	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip cuart
	m2	24,16			
 57	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Dimensiuni  placute si culoarea de coordonat cu Beneficiarul
	m2	24,16			
 		Capitolul 3.2.2. PA-2
					
58	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	55,75			
 59	CA04B3
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv
	m3	17,84			
 60	CC02M
	Armaturi din otel beton d=6mm A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	594,07			
 61	IzF53A
	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, densitate 35 kg/m3, grosime 50 mm, lamda=0.032 W/m2K, intr-un strat
	m2	223,00			
 62	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 fabricat in statii, de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	223,00			
 63	CG01A1 k=4
	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga
	m2	223,00			
 64	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip cuart
	m2	223,00			
 65	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Dimensiuni  placute si culoarea de coordonat cu Beneficiarul
	m2	31,17			
 66	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica porcelonada inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2. Dimensiuni  placute si culoarea de coordonat cu Beneficiarul
	m2	191,83			
 67	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata h=100 mm, aplicate cu adeziv
	m	175,34			
 		Capitolul 3.2.3. Nota 2, pl. 17
					
68	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 fabricat in statii, de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	55,21			
 69	CG01A1 k=4
	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga
	m2	55,21			
 70	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip cuart
	m2	55,21			
 71	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit antiderapante: dimensiuni pina la 400 x 400 mm inclusiv
	m2	55,21			
 		Capitolul 3.3. Tavane 
					
		Capitolul 3.3.1. Tip T1
					
72	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	6,34			
 73	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor
	m2	6,34			
 74	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	6,34			
 75	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	6,34			
 		Capitolul 3.3.2. Tip T2
					
76	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	223,06			
 		Capitolul 3.3.3. Tip T3
					
77	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofob de 12.5 mm grosime, cu executarea carcasei metalice simple plane din profile CD si UD, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie
	m2	17,79			
 78	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 2,0 mm pe suprafetele din gips-carton
	m2	17,79			
 79	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	17,79			
 80	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	17,79			
 		Capitolul 3.3.4. Nota 3, pl. 17
					
81	IzF55B
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placa de polistiren expandat ignifugate denisitatea 35-50 kg/m3, grosime 50 mm, conductivitate termica - 0,032W/mK
	m2	55,21			
 82	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade
	m2	55,21			
 83	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti, RAL 9001
	m2	55,21			
 		Capitolul 3.4. Glafuri ferestre, usa
					
84	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi cu montarea cornierului din aluminiu perforat la muchii
	m2	51,15			
 85	CF17C
	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat
	m2	51,15			
 86	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor
	m2	44,48			
 87	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	44,48			
 88	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	44,48			
 		Capitolul 3.5. Echipament pentru bloc sanitar
					
89	SC12B
	Bara din otel inoxidabil AISI 304 cu d=40 mm, Ltot=1450mm,  se instaleaza la distanta de min. 40 mm de la suprafata peretelui, efortul maxim asupra barei de 120kg. Elementele de fixare se livreaza оn set
	buc	1,00			
 90	SC12B
	Bara rabatabila din otel inoxidabil AISI 304 cu d=40 mm, L=750 mm, efortul maxim asupra barei de 120kg. Elementele de fixare se livreaza оn set
	buc	1,00			
 91	SC12B
	Bara fixa din otel inoxidabil AISI 304 cu d=40 mm se instaleaza in jurul lavuarului Ltot= 2880-2980 mm, efortul maxim asupra barei de 120kg. Elementele de fixare se livreaza оn set
	buc	1,00			
 92	SC13A
	Oglinda antivandal, avind dimensiunile de 500 x 600(h) mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	1,00			
 93	SC15A
	Cuier pentru haine/baston,  montat pe perete din zidarie de caramida
	buc	1,00			
 		Capitolul 4. Timplarie 
					
94	CK57H
	Montarea profilurilor PVC, RAL9010 cu punte termica, transfer termic K=1.5 (W/m2K) cu geam termopan din sticla grosime 4.0 mm: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 in 6 canaturi, inclusiv in prezenta cercevelelor ale geamurilor fixe, din care 1 canat oscilobatant, dotat cu plasa antiinsecte (F1 - 1650x2440(h) mm)
	m2	16,12			
 95	CK57F
	Montarea profilurilor PVC, RAL9010 cu punte termica, transfer termic K=1.5 (W/m2K) cu geam termopan din sticla grosime 4.0 mm: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi, inclusiv in prezenta cercevelelor ale geamurilor fixe, din care 1 canat oscilobatant, dotat cu plasa antiinsecte (F2 - 1600x2000(h) mm)
	m2	19,80			
 96	CK57F
	Montarea profilurilor PVC, RAL9010 cu punte termica, transfer termic K=1.5 (W/m2K) cu geam termopan din sticla grosime 4.0 mm: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi, inclusiv in prezenta cercevelelor ale geamurilor fixe, din care 1 canat oscilobatant, dotat cu plasa antiinsecte (F2* - 1600x2000(h) mm)
	m2	3,30			
 97	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea 450 mm, inclusiv instalarea dopurilor laterale
	m	18,70			
 98	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu latime 280 mm
	m	18,70			
 99	CK21D
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu supralumina, exterioare, RAL9007, cu punte termica, transfer termic K=2,2 (W/m2K) cu geam termopan din sticla grosime 5.0 mm in partea superioara, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, inclusiv broasca cu 5 chei si minerul din aluminiu, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv,  in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1 - 1800x(2100+950) mm)
	m2	5,31			
 100	CK21D
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, cu supralumina, RAL9007, interioara, cu geam termopan, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, inclusiv broasca cu 5 chei si minerul din aluminiu, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U2 - 1550x(2100+300) mm)
	m2	3,72			
 101	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, cu supralumina, RAL9007, interioara, cu geam termopan, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, inclusiv broasca cu 5 chei si minerul din aluminiu, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U3 - 1460x(2100+1100) mm)
	m2	4,67			
 102	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu,  RAL9007, interioara, cu sticla armata in partea superioara, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, inclusiv broasca cu 5 chei si minerul din aluminiu, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U4 - 1000x2100mm)
	m2	4,20			
 103	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu,  RAL9007, interioara, oarba, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, inclusiv broasca cu 5 chei si minerul din aluminiu, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U4* - 1000x2100mm)
	m2	2,10			
 104	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu,  RAL9007, interioara, oarba, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, inclusiv broasca cu 5 chei si minerul din aluminiu, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U5 - 900x2100mm)
	m2	3,78			
 105	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu,  RAL9007, interioara, oarba, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, inclusiv broasca cu 5 chei si minerul din aluminiu, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U6 - 800x2100mm)
	m2	1,68			
 106	CK21D
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu supralumina, exterioare, RAL9007, cu punte termica, transfer termic K=1.5 (W/m2K) cu geam termopan din sticla grosime 5.0 mm in partea superioara, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, inclusiv broasca cu 5 chei si minerul din aluminiu, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv,  in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U7 - 1050x(2100+950) mm)
	m2	3,20			
 107	CK56A
	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat EI30, inclusiv broasca cu 5 chei si miner,  RAL9007 (U8 - 1000x2100mm)
	m2	2,10			
 108	CK33A
	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor cu greutatea pina la 100 kg
	buc	12,00			
 109	CL19D
	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la fereastra F2*
	kg	39,46			
 110	CN21B
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul
	m2	3,30			
 		Capitolul 5. Finisarea exterioara 
					
		Capitolul 5.1. Termoizolarea soclului (partea vizibila)
					
111	RpCJ10A
	Reparatii de tencuieli exterioare, de 3 cm grosime, executate pe plasa VR1 d=3,0 mm ochi 100x100 mm, driscuite, la pereti, cu mortar de ciment-marca 100-T pentru smir, mortar de ciment marca 50-T pentru grund si mortar de var marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti
	m2	48,00			
 112	IzF55B
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placa de polistiren XPS grosime 50 mm, cu modificarea materialuli Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 in Plasa din sirma de otel zincata d=1,5 mm, ochi 20x20 mm
	m2	48,00			
 113	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade
	m2	48,00			
 114	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti, RAL 7012
	m2	48,00			
 		Capitolul 5.2. Termoizolarea soclu mai jos de nivelul solului
					
115	TsA02F
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare
	m3	26,40			
 116	RpCJ34A
	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade
	m2	64,00			
 117	CA02A3
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)
	m3	0,80			
 118	RpCJ10A
	Reparatii de tencuieli exterioare, de 3 cm grosime, executate pe plasa VR1 d=3,0 mm ochi 100x100 mm, driscuite, la pereti, cu mortar de ciment-marca 100-T pentru smir, mortar de ciment marca 50-T pentru grund si mortar de var marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti
	m2	64,00			
 119	IzF55B
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placa de polistiren XPS grosime 50 mm, cu modificarea materialuli Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 in Plasa din sirma de otel zincata d=1,5 mm, ochi 20x20 mm
	m2	64,00			
 120	IzF31A
	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda
	m2	64,00			
 121	TsD01C
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare
	m3	21,40			
 122	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3	21,40			
 123	TsC35C1
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg  la distanta < 10 m
	100 m3	0,05			
 124	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km
	t	8,25			
 125	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,05			
 		Capitolul 5.3. Termoizolarea fatadei 
					
126	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2	384,00			
 127	CN53A
	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor
	m2	288,00			
 128	IzF55A
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placa de polistiren expandat ignifugate denisitatea 35-50 kg/m3, grosime 80 mm, conductivitate termica - 0,032W/mK, cu ancadramentul golurilor cu placi  din vata minerala ignifugate, denisitatea 135 kg/m3, grosime 80 mm, conductivitate termica - 0,038W/mK, cu latimea 25 cm, cu montarea cornierilor din aluminiu cu plasa la muchii
	m2	288,00			
 129	IzF55E
	Termoizolarea  exterioara glafurilorr ferestre si usi exterioare a cladirilor cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi  ignifudate din vata minerala densitate 135 kg/m2, grosime 30 mm
	m2	24,70			
 130	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade
	m2	312,70			
 131	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti, RAL 7012
	m2	144,00			
 132	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti, RAL 9001
	m2	168,70			
 133	CI14B
	Elemente liniare din placi placi din ceramica-granit aplicate cu adeziv pentru lucrari exterioare B=150 mm
	m	55,00			
 		Capitolul 5.4. Panou informativ 
					
134	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade
	m2	10,00			
 135	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti, RAL 5015
	m2	10,00			
 		Capitolul 5.5. Ingradirea si finisarea rampelor de acces 
					
136	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 fabricat in statii, de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	6,50			
 137	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip cuart
	m2	6,50			
 138	CG50A
	Executarea pardoselilor din granit ceramic rezistent la inghet, antiderapante, cu grosimea placilor 10 mm, pe strat suport din adeziv pentru lucrari exterioare
	m2	6,50			
 139	CH06A
	Balustrada din inox (inclusiv mina curenta) montata pe suporti de 102 cm inaltime, asezati la distante de 1,0 m prevazuti cu rondele sudate, fixata de parapet de beton cu mina curenta ordinara Bal-1
	m	6,90			
 140	CH06A
	Balustrada din inox (inclusiv mina curenta) montata pe suporti prinsi de perete de 10 cm inaltime, asezati la distante de 1,0 m prevazuti cu rondele sudate, fixata de parapet de beton cu mina curenta dubla (obisnuita si pentru persoane cu mobilitate redusa) Bal-2
	m	6,90			
 141	CH06A
	Balustrada din inox (inclusiv mina curenta) montata pe suporti de 102 cm inaltime, asezati la distante de 1,0 m prevazuti cu rondele sudate, fixata de parapet de beton cu mina curenta ordinara Bal-3
	m	18,30			
 142	CH06A
	Balustrada din inox (inclusiv mina curenta) montata pe suporti de 102 cm inaltime, asezati la distante de 1,0 m prevazuti cu rondele sudate, fixata de parapet de beton cu mina curenta ordinara Bal-3
	m	3,25			
 		Capitolul 6. Acoperis 
					
		Capitolul 6.1. Nod A
					
143	IzF18C k=1.17
	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3.5 cm
	m2	306,07			
 144	CE17A
	Strat pelicola antivapori
	m2	306,07			
 145	IzF53A
	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din Polistiren extrudat (XPS), densitate 26-32 kg/m3, grosime 100 mm, Conductivitate termica 0,029W/mK, intr-un strat
	m2	306,07			
 146	IzF53A
	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din Polistiren extrudat (XPS), densitate 26-32 kg/m3, grosime 30-150 mm, panta - 1.7%, Conductivitate termica 0,029W/mK, intr-un strat
	m2	306,07			
 147	IzF04J1
	Strat hidroizolant executat la pardosele executat cu geotextil , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite
	m2	306,07			
 148	IzF04L
	Strat hidroizolant, membrana PVC grosime 1.2 mm, cu rezistenta la rupere longitudinala/transversala - 16/15 Mpa, gradul de propagare a flacarilor - PF1, gradul de mflamabilitate - In1, gradul de combustibilitate - C2, intr-un strat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% la acoperisuri, inclusiv realizarea rosturilor de sudura si fixare mecanica
	m2	306,07			
 		Capitolul 6.2. Nod B
					
149	IzF55B
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placa de polistiren expandat ignifugate denisitatea 35-50 kg/m3, grosime 50 mm, conductivitate termica - 0,032W/mK
	m2	17,70			
 150	IzF04L
	Strat hidroizolant, membrana PVC grosime 1.2 mm, cu rezistenta la rupere longitudinala/transversala - 16/15 Mpa, gradul de propagare a flacarilor - PF1, gradul de mflamabilitate - In1, gradul de combustibilitate - C2, intr-un strat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% la acoperisuri, inclusiv realizarea rosturilor de sudura si fixare mecanica
	m2	28,32			
 151	CE23B2
	Glafuri din tabla zincata protejata anticoroziv cu acoperire RAL, de 0,7 mm grosime, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm
	m	29,50			
 152	CE23D2
	Glafuri din tabla zincata  protejata anticoroziv cu acoperire RAL de 0,7 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm
	m	29,50			
 		Capitolul 6.3. Nod C
					
153	IzF55B
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placa de polistiren expandat ignifugate denisitatea 35-50 kg/m3, grosime 80 mm, conductivitate termica - 0,032W/mK
	m2	11,50			
 154	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade
	m2	8,50			
 155	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti, RAL 7012
	m2	8,50			
 156	CE23B2
	Glafuri din tabla zincata protejata anticoroziv cu acoperire RAL, de 0,7 mm grosime, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm
	m	12,00			
 157	IzF04L
	Strat hidroizolant, membrana PVC grosime 1.2 mm, cu rezistenta la rupere longitudinala/transversala - 16/15 Mpa, gradul de propagare a flacarilor - PF1, gradul de mflamabilitate - In1, gradul de combustibilitate - C2, intr-un strat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% la acoperisuri, inclusiv realizarea rosturilor de sudura si fixare mecanica
	m2	14,50			
 158	CE23D2
	Glafuri din tabla zincata  protejata anticoroziv cu acoperire RAL de 0,7 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm
	m	12,00			
 		Capitolul 6.4. Nod N
					
159	IzF55B
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placa de polistiren expandat ignifugate denisitatea 35-50 kg/m3, grosime 50 mm, conductivitate termica - 0,032W/mK
	m2	33,50			
 160	CE23B2
	Glafuri din tabla zincata protejata anticoroziv cu acoperire RAL, de 0,7 mm grosime, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm
	m	53,20			
 161	IzF04L
	Strat hidroizolant, membrana PVC grosime 1.2 mm, cu rezistenta la rupere longitudinala/transversala - 16/15 Mpa, gradul de propagare a flacarilor - PF1, gradul de mflamabilitate - In1, gradul de combustibilitate - C2, intr-un strat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% la acoperisuri, inclusiv realizarea rosturilor de sudura si fixare mecanica
	m2	40,20			
 162	CE23D2
	Glafuri din tabla zincata  protejata anticoroziv cu acoperire RAL de 0,7 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm
	m	26,60			
 163	CE25A
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice
	m	26,60			
 		Capitolul 6.5. Nodul M
					
164	IzF55B
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placa de polistiren expandat ignifugate denisitatea 35-50 kg/m3, grosime 50 mm, conductivitate termica - 0,032W/mK
	m2	9,00			
 165	CE23B2
	Glafuri din tabla zincata protejata anticoroziv cu acoperire RAL, de 0,7 mm grosime, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm
	m	23,20			
 166	IzF04L
	Strat hidroizolant, membrana PVC grosime 1.2 mm, cu rezistenta la rupere longitudinala/transversala - 16/15 Mpa, gradul de propagare a flacarilor - PF1, gradul de mflamabilitate - In1, gradul de combustibilitate - C2, intr-un strat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% la acoperisuri, inclusiv realizarea rosturilor de sudura si fixare mecanica
	m2	23,20			
 167	CE23D2
	Glafuri din tabla zincata  protejata anticoroziv cu acoperire RAL de 0,7 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm
	m	22,30			
 168	SB26A
	Gura de scurgere (receptor)  din HPDE, cu iesire verticala, pentru evacuarea apelor de pe acoperisuri, avind diametrul de 100 mm, inclusiv parafrunzarul
	buc	1,00			
 		Capitolul 6.6. Nod S
					
169	IzF04L
	Strat hidroizolant, membrana PVC grosime 1.2 mm, cu rezistenta la rupere longitudinala/transversala - 16/15 Mpa, gradul de propagare a flacarilor - PF1, gradul de mflamabilitate - In1, gradul de combustibilitate - C2, intr-un strat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% la acoperisuri, inclusiv realizarea rosturilor de sudura si fixare mecanica
	m2	8,52			
 170	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass cu D=100 mm, din tabla protejata anticoroziv cu acoperire RAL 7012, gr. 0.5 mm
	m	13,00			
 171	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass cu D=110 mm, din tabla protejata anticoroziv cu acoperire RAL 7012, gr. 0.5 mm
	m	14,20			

L.Ș.

Ofertant__________________________________ 
(funcția, semnătura (numele, prenumele) 

Replanificarea cladirii existente in sediul sectorului de politie Nr.4, com. Egorovca, r-ul Falesti	Formular Nr.1
	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2
Solutii constructive (03/2020-2-CBA)
(denumirea lucrării)
№
 crt.	Simbol norme și cod  resurse  	Denumirea lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	Preţ pe unitate de măsură, USD (inclusiv salariu)	Total,
 (col.5 x col.6) USD (TVA0%)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Consolidarea planseelor (partea exterioara cota 3.420, 4.370). Nota 1 si 2 pl. 4
					
1	RpCU06C1
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata
	m	33,60			
 2	RpCB15A
	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou
	m2	11,20			
 3	RpCD02C1
	Armaturi din otel-beton A400, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.
	kg	105,10			
 4	RpCD01C
	Armaturi din otel-beton A240, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.
	kg	14,00			
 5	RpCD08D
	Montarea plaselor sudate d4.0 VR1  la constructii speciale sau consolidari si fretari
	kg	20,30			
 6	RpCC02B
	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm
	m2	0,50			
 7	RpCB04A
	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)
	m3	1,54			
 8	CP21B
	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi  la inaltimi pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (umplerea rosturilor logitudionale)
	m3	0,75			
 9	CP23G
	Prepararea si turnarea  betonului aparent clasa C12/15 (B15/M200) in elemente prefabricate din beton armat executate pe santier turnat in ateliere de santier , in elemente mici sub 0,05 mc/buc, din beton simplu sau armat
	m3	0,50			
 		Capitolul 2. Consolidarea planseelor (partea interioara cota 3.200 si 4.150) Nota 3 pl. 4
					
10	RpIzA01A
	Curatarea prin sablare, in vederea aplicarii protectiilor anticorozive, executata pe suprafete intinse de beton, cu nisip cuartos de riu granulatie 1-2 mm
	m2	302,40			
 11	RpIzA03A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (10%)
	m2	30,24			
 12	IzA05N
	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu CONVERTIZOR RUGINA (un strat aplicat pe suprafete de beton)
	m2	30,24			
 13	CN54A
	Aplicarea manuala a amestecului STRATO4900 si ciment M400 in proportie de 1:1, intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	30,24			
 14	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare cu STRATO4900 diluat cu apa in proportie de 1:3
	m2	30,24			
 15	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar RESISTO TIXO (consum 1,85 kg/m2/1mm), la tavan, preparare manuala a mortarului
	m2	30,24			
 16	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar RESISTO UNIFIX (consum 1,90 kg/m2/1mm), la tavan, preparare manuala a mortarului
	m2	302,40			
 17	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului polimeric RESISTO BIFINISHING AB (consum 1,75 kg/m2/1mm) grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor in 2 straturi a cite 1 mm
	m2	302,40			
 		Capitolul 3. Executarea acceselor in cladire 
					
18	TsA02C
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare
	m3	7,80			
 19	CB03B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv,  sprijinirile fiind incluse
	m2	20,60			
 20	CA03D2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)
	m3	61,20			
 21	TsD01C
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare
	m3	7,80			
 22	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3	0,08			
 23	CA02A2
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)
	m3	8,20			
 24	CC03C
	Montare plase sudate d=4.0 mm, ochi 200x200 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi
	kg	66,70			
 25	CA04B3
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv
	m3	7,25			
 		Capitolul 4. Camasuire pereti si consolidarea golurilor
					
26	RpCG17A Ksa=Kmec=0.8
	Consolidarea zidariei portante, cu executarea forajelor pentru instalarea agrafelor (poz. 1*) - consum 3.3044 kg/m2, prin camasuire cu plase sudate BP-1 cu d=4 mm ochi 150x150 mm - consum 2,604 kg/m2, mortar M 100-T, de 4 cm grosime. Vezi plansa 14 03/2020-2-1-CBA notele 1-3.
	m2	446,00			
 27	RCsB29A
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 20 mm
	buc	229,00			
 28	CP21A
	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi  la inaltimi pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor
	buc	229,00			
 29	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (buloane M16 cu saibe si piulite)
	kg	190,07			
 30	RpCU02A
	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (cornier 63x4 mm, placi metalice gr. 6 mm)
	kg	2 067,40			
 31	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv
	t	2,07			
 		Capitolul 5. Parapet 
					
32	RCsB30A
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 20 mm
	buc	64,00			
 33	CP21A
	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi  la inaltimi pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor
	buc	64,00			
 34	RpCC02B
	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm
	m2	73,62			
 35	CB11B
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R
	buc	36,00			
 36	RpCD02D1
	Armaturi din otel-beton A400, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.
	kg	259,00			
 37	RpCD01C1
	Armaturi din otel-beton A400, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.
	kg	11,20			
 38	RpCD01C
	Armaturi din otel-beton A240, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.
	kg	83,40			
 39	RpCD08D
	Montarea plaselor sudate d3.0 VR1  la constructii speciale sau consolidari si fretari
	kg	12,20			
 40	CD66С
	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50,  inaltimea  etajului pina la 4 m
	100m2	0,30			
 41	RpCB04A
	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)
	m3	4,65			
 		Capitolul 6. Inzidirea golului usa pe axa 2
					
42	RCsB29A
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 20 mm
	buc	20,00			
 43	CP21A
	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi  la inaltimi pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor
	buc	20,00			
 44	RpCD02D1
	Armaturi din otel-beton A400, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.
	kg	5,60			
 45	RpCD01C
	Armaturi din otel-beton A240, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.
	kg	1,60			
 46	CD65G
	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala а mortarului M-50,  inaltimeа etajului pina la 4 m
	m3	1,40			

L.Ș.

Ofertant__________________________________ 
(funcția, semnătura (numele, prenumele) 

Replanificarea cladirii existente in sediul sectorului de politie Nr.4, com. Egorovca, r-ul Falesti	Formular Nr.1
	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-3
Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare (03/2020-2-RAC)
(denumirea lucrării)

№
 crt.	Simbol norme și cod  resurse  	Denumirea lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	Preţ pe unitate de măsură, USD (inclusiv salariu)	Total,
 (col.5 x col.6) USD (TVA0%)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie 
					
		Capitolul 1.1. Apeduct apa rece B1
					
1	SA15B
	Teava din polipropilena PN10 imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul 20*2.8 mm. Consum fitinguri: Cot PP-R d20 - 5 buc; Teu PP-R d20 - 1 buc; Racord drept M x Fe 20x1/2" - 10 buc; Cot PP-R x Fe 20x1/2" - 3 buc
	m	16,00			
 2	SA16A
	Teava din polipropilena PN10, imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, avind diametrul de 25x3.5 mm. Consum fitinguri: Cot PP-R d20 - 3 buc; Teu PP-R d25 - 1 buc; Teu redus 25x20x25 - 1 buc, Reductie PP-R 25x20 - 2 buc, Racord drept M x Fe 25x3/4" - 4 buc
	m	2,00			
 3	SA16C
	Teava din polipropilena PN10, imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, avind diametrul de 32x4.4 mm. Consum fitinguri: Reductie PP-R 32x25 - 1 buc, Racord drept M x Fe 32x1" - 2 buc
	m	2,00			
 4	SA08C
	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm (teava de protectie)
	m	10,00			
 5	SA08D
	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm (teava de protectie)
	m	2,00			
 6	SF01A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	m	20,00			
 7	SF02A
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	10 m	2,00			
 8	SF05A
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2"
	m	20,00			
 9	SB30A
	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura, avind greutatea de pina la 2 kg
	kg	5,00			
 10	SD06A
	Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez, pentru apeduct, avind diametrul de 1/2"
	buc	5,00			
 11	SD07B
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4", tip 15Б1бк
	buc	1,00			
 12	SD07C
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1", tip 15Б1бк
	buc	1,00			
 13	SD12A
	Supapa de sens, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"
	buc	1,00			
 14	VA02A
	Confectionarea si montarea suportului sub rezervor, din tabla zincata de 0,4 mm grosime
	m2	1,20			
 		Capitolul 1.2. Apeduct apa calda T3
					
15	SA15B
	Teava din polipropilena PN10 imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul 20*3.4 mm. Consum fitinguri: Cot PP-R d20 - 6 buc; Teu PP-R d20 - 2 buc; Racord drept M x Fe 20x1/2" - 8 buc; Cot PP-R x Fe 20x1/2" - 3 buc
	m	16,00			
 16	SA08C
	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm (teava de protectie)
	m	10,00			
 17	SF01A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	m	16,00			
 18	SF02A
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	10 m	1,60			
 19	SF05A
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2"
	m	16,00			
 20	SB30A
	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura, avind greutatea de pina la 2 kg
	kg	3,00			
 21	SD06A
	Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez, pentru apeduct, avind diametrul de 1/2"
	buc	4,00			
 22	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,00			
 23	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	1,00			
 		Capitolul 1.3. Canalizare K1
					
24	SA16E
	Teava din polpropilena PN10, imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, avind diametrul de 50x6.4 mm. Consum fitinguri: Cot PP-R 50 - 3 bucTeu redus 50x32x50 - 1 buc
	m	2,00			
 25	SA16C
	Teava din polipropilena PN10, imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, avind diametrul de 32x4.4 mm. Consum fitinguri: Cot PP-R 32 - 1 buc
	m	1,00			
 26	SD07E
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2", tip 15Б1бк
	buc	1,00			
 27	SB08E
	Teava din polipropilena (PP-R) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m	19,00			
 28	SB08C
	Teava din polipropilena (PP-R) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	5,00			
 29	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din polipropilena (PP-R) pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x50 mm, 45*
	buc	6,00			
 30	SB09E
	Cot din polipropilena (PP-R) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, 45*
	buc	10,00			
 31	SB09C
	Cot din polipropilena (PP-R) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, 45*
	buc	5,00			
 32	SB09E
	Reductie excentrica (PP-R) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 x 50 mm
	buc	1,00			
 33	SB09E
	Revizie din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	1,00			
 34	SB07E
	Dop din polipropilena (PP-R), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm
	buc	2,00			
 35	SB09C
	Supapa de aer din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	1,00			
 36	SB24E
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm
	buc	1,00			
 37	SB30A
	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg
	kg	10,00			
 38	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv
	10 m	2,40			
 39	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	1,00			
 40	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,00			
 41	SC06A
	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din inox, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida
	buc	1,00			
 42	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,00			
 43	SC07B1
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P
	buc	1,00			
 		Capitolul 2. Lucrari de montare 
					
		Capitolul 2.1. Apeduct apa rece B1
					
44	SE55A
	Grup compact de ridicare a presiunii si pompare, cuprinzind electropompa, recipient hidropneumatic cu membrana si presostat, cu debit maxim de 2 l/sec.
	buc	1,00			
 45	SE49E
	Recipient pentru hidrofor, din tabla de otel montat pe fundatie, avind capacitatea de 1600 sau 2000 l
	buc	1,00			
 		Capitolul 2.2. Canalizare K1
					
46	SC02A
	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.
	buc	1,00			
 		Capitolul 3. Utilaj, inventar, mobilier 
					
		Capitolul 3.1. Apeduct apa rece B1
					
47	pret furnizor
	Grup automat de ridicare a presiunii apei alcatuit dintr-un rezervor cu membrana cu capacitate de 20 litri, presostat pentru functionarea automata, manometru, electropompa JET prevazuta cu cablu de alimentare cu stecher, kit de racord intre pompa si rezervor. HIDROFOR din fonta Tmax=40*C, Tmin=0*C, Hmax=37 m, debit maxim 5,7 m3/h, Pmax=8 bar, 230V, 50 Hz, 0,94 kW, IP55
	buc	1,00			
 48	
	Rezervor din tabla de otel gr. 4.0 mm, dimensiuni de gabarit 700x1500x1500(h) mm, inclusiv  protectia anticoroziva interioara cu vopsele destinate pentru industria alimentara (non nocive) si exterioara
	kg	300,00			
 		Capitolul 3.2. Canalizare K1
					
49	pret furnizor
	Cabina pentru dus 900x900 mm, unghiulara, echipata cu sifon
	buc	1,00			

	                                                                                                         

L.Ș.

Ofertant__________________________________ 
(funcția, semnătura (numele, prenumele) 

Replanificarea cladirii existente in sediul sectorului de politie Nr.4, com. Egorovca, r-ul Falesti	Formular Nr.1
	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-4
Incalzire ventilare si conditionare (03/2020-2-IVC)
(denumirea lucrării)

№
 crt.	Simbol norme și cod  resurse  	Denumirea lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	Preţ pe unitate de măsură, USD (inclusiv salariu)	Total,
 (col.5 x col.6) USD (TVA0%)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie 
					
		Capitolul 1.1. Incalzire
					
1	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1"
	buc	1,00			
 2	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1 1/4"
	buc	1,00			
 3	ID04B
	Robinet sfera, cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1 1/4"
	buc	1,00			
 4	ID04A
	Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1"
	buc	7,00			
 5	ID04A
	Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"
	buc	8,00			
 6	ID04A
	Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"
	buc	6,00			
 7	ID13C
	Supapa de sens cu arc, cu mufe, montata pe conducte de distibutie cu apa calda (rece), avind diametrul nominal de 1 1/4"
	buc	1,00			
 8	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"
	buc	14,00			
 9	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"
	buc	14,00			
 10	ID02A
	Cap termostatic reglaj  pentru instalatii de incalzire centrala
	buc	14,00			
 11	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc cu conexiune laterala, dezaerator incorporat, avind lungimea de pina la 1000 mm, tip 33K, 500x1000 mm
	buc	1,00			
 12	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc cu conexiune laterala, dezaerator incorporat, avind lungimea de 1001 - 1500 mm, tip 33K, 500x1200 mm
	buc	1,00			
 13	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc cu conexiune laterala, dezaerator incorporat, avind lungimea de 1001 - 1500 mm, tip 33K, 500x1400 mm
	buc	3,00			
 14	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc cu conexiune laterala, dezaerator incorporat, avind lungimea de 1501 - 2000 mm, tip 33K, 500x2000 mm
	buc	7,00			
 15	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc cu conexiune laterala, dezaerator incorporat, avind lungimea de pina la 1000 mm, tip 33K, 900x1000 mm
	buc	1,00			
 16	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc cu conexiune laterala, dezaerator incorporat, avind lungimea de 1501 - 2000 mm, tip 33K, 900x1600 mm
	buc	1,00			
 17	IB07C
	Radiatoare din tuburi de otel inoxidabil pentru baie, avind inaltimea (h) 1537 mm, latimea 600 mm
	buc	1,00			
 18	IC35B k=2
	Teava din polipropilena armata cu fibra, tip K Plastic, PPR-GF PN20 montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul 20x2.8 mm (k=2 p/u fitinguri)
	m	100,00			
 19	IC35C k=2
	Teava din polipropilena armata cu fibra, tip K Plastic, PPR-GF PN20 montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul 25x3.5 mm (k=2 p/u fitinguri)
	m	80,00			
 20	IC35D k=2
	Teava din polipropilena armata cu fibra, tip K Plastic, PPR-GF PN20 montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32x4.4 mm (k=2 p/u fitinguri)
	m	6,00			
 21	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, introduse pe conducte, de tip ARMAFLEX, avind diametrul si grosimea de la D=22x19 mm
	m	94,00			
 22	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, introduse pe conducte, de tip ARMAFLEX, avind diametrul si grosimea de la D=28x19 mm
	m	80,00			
 23	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, introduse pe conducte, de tip ARMAFLEX, avind diametrul si grosimea de la D=35x19 mm
	m	6,00			
 24	IE01A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp
	m2	37,62			
 25	IE02A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp
	m2	37,62			
 26	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	186,00			
 27	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	186,00			
 28	IE08A
	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la  100 mp
	m2	33,62			
 29	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata
	kg	50,00			
 		Capitolul 1.2. Ventilare 
					
30	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 150 mm.
	m2	4,71			
 31	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 160 mm.
	m2	2,51			
 32	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm.
	m2	1,26			
 33	pret furnizor
	Material pentru fixarea canalelor de ventilare
	kg	20,00			
 34	CL20A
	Grile de ventilatie, exterioara, din aluminiu  cu un adaptor pentru conectarea la conductele de aer, diametrul 150 mm, montate in zidarie
	buc	2,00			
 35	CL20A
	Grile de ventilatie, exterioara, din aluminiu  cu un adaptor pentru conectarea la conductele de aer, diametrul 200 mm, montate in zidarie
	buc	4,00			
 36	CL20A
	Grile de ventilatie, din aluminiu interioare cu un regulator de debit de aer si un adaptor pentru conectarea la conductele de aer, diametrul 150 mm, montate in zidarie
	buc	1,00			
 37	CL20A
	Grile de ventilatie, din aluminiu interioare cu un regulator de debit de aer si un adaptor pentru conectarea la conductele de aer, diametrul 125 mm, montate in zidarie
	buc	4,00			
 38	CO18A
	Usite pentru luarea probelor de aer dupa tipul A9-57 inclusiv toate accesoriile necesare
	buc	4,00			
 		Capitolul 1.3. Conditionare 
					
39	IC35C k=2
	Teava din polipropilena armata cu fibra, tip K Plastic, PPR-GF PN20 montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul 25x3.5 mm (k=2 p/u fitinguri)
	m	15,00			
 		Capitolul 2. Lucrari de montare 
					
		Capitolul 2.1. Incalzire
					
40	IA14A
	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw
	buc	1,00			
 41	TfE01C
	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm
	m	2,00			
 42	IA25A
	Neitralizatorului pentru rizidurile de la lucrul cazanului, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm
	buc	1,00			
 43	11-03-011-01
	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I -Regulator de temperatura
	set	1,00			
 44	IA37B
	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1"
	buc	1,00			
 45	IC39A
	Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 3/4" pe zid de caramida
	buc	1,00			
 46	IA52A aplicativ
	Cutie metalica pentru protectia  nodului colector-distribuitor
	buc	1,00			
 		Capitolul 2.2. Ventilare 
					
47	VC07A
	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw
	buc	6,00			
 48	VC05A
	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi  - trifoi, in constructie antiexploziva axiale,  de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw
	buc	2,00			
 		Capitolul 2.3. Conditionare 
					
49	VC37H
	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 12,5 kw, de pe autoturn telescopic (K1, K2)
	buc	2,00			
 50	VC37B
	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic (K3, K4, K5)
	buc	3,00			
 		Capitolul 3. Utilaj, inventar, mobilier 
					
		Capitolul 3.1. Incalzire
					
51	pret furnizor
	Centrala in condensare cu camera de ardere ermetica- tip turbo pentru sistemul de incalzire si preparare a apei calde, functionind pe gaz natural - consum 2.73 m3/h, 20 mbar, Q=24kW, U=230V, in set cu blocul de regulare, arzatorul, pompele interioare, blocurile de comanda si de siguranta, schimbator de caldura, pompe, vas de expansiune, chit coaxial de evacuare a produselor de ardere tip "teava in teava" D=100/60 mm cu fitingurile necesare
	set	1,00			
 52	pret furnizor
	Cos de fum D=150 mm din tabla inoxidabila gr. 1.0 mm, cu izolare din vata minerala gr. 100 mm cu protectie a izolatiei din stecloplastic gr. 1.0 mm, L=2.0 m, in set cu toate fitingurile si accesoriile necesare montarii (bratari de fixare de fatada cu elementele de fixare de perete, nod de curatare si drenare, caciula de protectie, element de racordare acoperis, etc)
	set	1,00			
 53	pret furnizor
	Montarea neitralizatorului pentru rizidurile de la lucrul cazanului in set cu 5 kg de agent chimic pentru neutralizare
	buc	1,00			
 54	pret furnizor
	Regulator de temperatura de perete
	buc	1,00			
 55	
	Pompa centrifuga de inalta presiune, orizontala, multietajata, cu amorsare normala, constructie bloc compacta, cu єtut de aspiratie orizontal si stut de refulare vertical. Presiune de intrare - 6 bar. Presiune de lucru maxima PN - 10 bar. Temperatura fluidului pompat min. Tmin =-15*C. Temperatura fluidului pompat max. Tmax=110*C. Alimentare electrica - 230V, 50Hz. Putere nominala a motorului - 0,55 kW. Curent nominal - 4,0 A. Turatie nominala - 2810 rot/min. Factor de putere - 0,97. Clasa de izolatie - F. Grad de protectie - X4. Materiale: Carcasa pompa - 1.4301. Rotor hidraulic - 1.4301. Arbore - 1.4301. Garnitura arbore - BQ1E3GG. Material etansare - EPDM. Racord conducta la aspiratie - 1 1/4". Racord conducta pe refulare - 1". Greutate neta -10 kg
	buc	1,00			
 56	pret furnizor
	Colector-distribuitor, din otel inoxidabil, racorduri intrare-iseire 5/4" cu 4 circuite 3/4", eurocon, cu dezaerator automat in set
	buc	1,00			
 57	pret furnizor
	Dulap aplicatpe perete, din tabla zincata/tabla vopsita cu vopsea pulbere in conditii de uzina, cu usa, pentru protectia nodului colector-distribuitor, inclusiv elementele de prindere si de inchidere
	buc	1,00			
 		Capitolul 3.2. Ventilare 
					
58	pret furnizor
	Sistem de admisie-evacuare a aerului cu dublu flux, cu schimbator de caldura din cupru, functia de preincalzire a aerului, cu urmatoarele caracteristici: debit de aer admis 235 m3/h, debit de aer evacuat 220 m3/h,  N=14-54 W/h, diametrul instalatiei - 200 mm, in carcasa termoizolanta, cu sistem de comanda de la distanta prin telecomnda
	buc	4,00			
 59	pret furnizor
	Sistem de admisie-evacuare a aerului cu dublu flux, cu schimbator de caldura din cupru, functia de preincalzire a aerului, cu urmatoarele caracteristici: debit de aer maxim admis 150 m3/h, debit de aer maxim evacuat 150 m3/h,  N=14-54 W/h, diametrul instalatiei - 150 mm, in carcasa termoizolanta, cu sistem de comanda de la distanta prin telecomnda
	buc	2,00			
 60	pret furnizor
	Ventilator montat pe canal Q=250 m3/h, P=270Pa, motor N=0.084kW, n=3105 rot/min, 230V, D=150mm
	buc	2,00			
 		Capitolul 3.3. Conditionare 
					
61	pret furnizor
	Conditioner de perete. Bloc interior + Bloc exterior cu urmatoarele caracteristici: 230V, 1.60 kW, productivitate frig 4.2 (0.8-4.4) kW, productivitate incalzire - 5.4 (1.3-6.0) kW, inclusiv umplerea sistemei cu agent frigorific R410A
	set	2,00			
 62	pret furnizor
	Conditioner de perete. Bloc interior + Bloc exterior cu urmatoarele caracteristici: 230V, 0.80 kW, productivitate frig 2.5 (0.9-3.4) kW, productivitate incalzire - 3.2 (1.0-4.1) kW, inclusiv umplerea sistemei cu agent frigorific R410A
	set	3,00			

	                                                                                                         

L.Ș.

Ofertant__________________________________ 
(funcția, semnătura (numele, prenumele) 

Replanificarea cladirii existente in sediul sectorului de politie Nr.4, com. Egorovca, r-ul Falesti	Formular Nr.1
	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-5
Echipament electric (03/2020-2-EEIEI/EEF)
(denumirea lucrării)
№
 crt.	Simbol norme și cod  resurse  	Denumirea lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	Preţ pe unitate de măsură, USD (inclusiv salariu)	Total,
 (col.5 x col.6) USD (TVA0%)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de montare 
					
1	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 - PD1
	buc	1,00			
 2	08-03-575-1
	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate
	buc	27,00			
 3	08-01-080-3
	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la:12 - OPS
	buc	1,00			
 4	08-01-080-3
	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la:12 - PH47, TE
	buc	2,00			
 5	08-03-575-1
	Dispozitiv: bare de conexiune
	buc	4,00			
 6	pret furnizor
	Bara de legare la nul PE pentru 24 conexiuni, 6x9x195 mm, In=100A, Un=400V
	buc	2,00			
 7	pret furnizor
	Bara de legare a firului de N pentru 24 conexiuni, 6x9x195 mm, In=100A, Un=400V
	buc	2,00			
 8	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 - PDa
	buc	1,00			
 9	08-03-575-1
	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate
	buc	7,00			
 10	08-03-575-1
	Dispozitiv: bare de conexiune
	buc	2,00			
 11	pret furnizor
	Bara de legare la nul PE pentru 24 conexiuni, 6x9x195 mm, In=100A, Un=400V
	buc	1,00			
 12	pret furnizor
	Bara de legare a firului de N pentru 24 conexiuni, 6x9x195 mm, In=100A, Un=400V
	buc	1,00			
 13	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu sursa de iluminare LED
	100 buc	0,45			
 14	pret furnizor
	Corp de iluminat LED incorporat in tavan, 596x596 mm,  48W, IP20, 6000Lm, 4000K, 230V, 50Hz
	buc	25,00			
 15	pret furnizor
	Corp de iluminat LED incorporat in tavan, 596x296 mm,  25W, IP20, 2500Lm, 4000K, 230V, 50Hz
	buc	16,00			
 16	pret furnizor
	Corp de iluminat de siguranta de tip permanent cu inscriptie Iesire, IP22, 3.6W, 150Lm, 230V, 50Hz, autonomie 3 ore
	buc	4,00			
 17	08-03-593-2
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu umiditate si praf avansat
	100 buc	0,08			
 18	pret furnizor
	Corp de iluminat cu lampi incandescente 60W, НПП 2604A, IP54
	buc	8,00			
 19	pret furnizor
	Lampa incandescenta 60W
	buc	8,00			
 20	08-03-596-3
	Proiector, montat separat pe constructie de otel pe acoperisul cladirii, cu lampa, putere, W: 500
	100 buc	0,01			
 21	pret furnizor
	Proiector LED 150W, 18000Lm, IP65, 230V, 370x370 mm
	buc	1,00			
 22	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	14,00			
 23	pret furnizor
	Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm
	m.l.	1 300,00			
 24	pret furnizor
	Teava corugata U-PVC, 750N, d=25 mm
	m.l.	100,00			
 25	08-02-409-2
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm
	100 m	0,30			
 26	pret furnizor
	Teava corugata U-PVC, 750N, d=32 mm
	m.l.	30,00			
 27	08-02-396-6
	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m
	100 m	0,18			
 28	pret furnizor
	Canal metalic pentru cabluri cu capac 35x50x3000 mm
	m.l.	18,00			
 29	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	15,95			
 30	pret furnizor
	Cablu de forta cu 2 conductori din cupru, cu izolatie din PVC, cu izolatie interioara si cu un furtun de protectie dintr-un compus de polimeri, ce nu contin halogen, cu cantitate redusa de emanare a fumului si gazelor in caz de incendiu, conform ГОСТ 31565-2012, sectiune conductor 1,5 mmp
	m.l.	70,00			
 31	pret furnizor
	Cablu de forta cu 3 conductori din cupru, cu izolatie din PVC, cu izolatie interioara si cu un furtun de protectie dintr-un compus de polimeri, ce nu contin halogen, cu cantitate redusa de emanare a fumului si gazelor in caz de incendiu, conform ГОСТ 31565-2012, sectiune conductor 1,5 mmp
	m.l.	680,00			
 32	pret furnizor
	Cablu de forta cu 4 conductori din cupru,  cu izolatie din PVC, cu izolatie interioara si cu un furtun de protectie dintr-un compus de polimeri, ce nu contin halogen, cu cantitate redusa de emanare a fumului si gazelor in caz de incendiu, conform ГОСТ 31565-2012, sectiune conductor 1,5 mmp
	m.l.	30,00			
 33	pret furnizor
	Cablu de forta cu 5 conductori din cupru,  cu izolatie din PVC, cu izolatie interioara si cu un furtun de protectie dintr-un compus de polimeri, ce nu contin halogen, cu cantitate redusa de emanare a fumului si gazelor in caz de incendiu, conform ГОСТ 31565-2012, sectiune conductor 1,5 mmp
	m.l.	20,00			
 34	pret furnizor
	Cablu de forta cu 3 conductori din cupru, cu izolatie din PVC, cu izolatie interioara si cu un furtun de protectie dintr-un compus de polimeri, ce nu contin halogen, cu cantitate redusa de emanare a fumului si gazelor in caz de incendiu, conform ГОСТ 31565-2012, sectiune conductor 2,5 mmp
	m.l.	550,00			
 35	pret furnizor
	Cablu de forta cu 3 conductori din cupru, cu izolatie din PVC, cu izolatie interioara si cu un furtun de protectie dintr-un compus de polimeri, ce nu contin halogen, cu cantitate redusa de emanare a fumului si gazelor in caz de incendiu, conform ГОСТ 31565-2012, sectiune conductor 4,0 mmp
	m.l.	120,00			
 36	pret furnizor
	Cablu de forta cu 3 conductori din cupru, cu izolatie din PVC, cu izolatie interioara si cu un furtun de protectie dintr-un compus de polimeri, ce nu contin halogen, cu cantitate redusa de emanare a fumului si gazelor in caz de incendiu, rezistente la incendiu, conform ГОСТ 31565-2012, sectiune conductor 1,5 mmp
	m.l.	10,00			
 37	pret furnizor
	Cablu de forta cu 3 conductori din cupru, cu izolatie din PVC, cu izolatie interioara si cu un furtun de protectie dintr-un compus de polimeri, ce nu contin halogen, cu cantitate redusa de emanare a fumului si gazelor in caz de incendiu, rezistente la incendiu, conform ГОСТ 31565-2012, sectiune conductor 4,0 mmp
	m.l.	5,00			
 38	pret furnizor
	Conductor de forta, din cupru, cu izolatie din PVC, cu izolatie interioara si cu un furtun de protectie dintr-un compus de polimeri, ce nu contin halogen, cu cantitate redusa de emanare a fumului si gazelor in caz de incendiu, conform ГОСТ 31565-2012, cu sectiunea: 2.5 mmp
	m.l.	10,00			
 39	pret furnizor
	Conductor de forta, din cupru, cu izolatie din PVC, cu izolatie interioara si cu un furtun de protectie dintr-un compus de polimeri, ce nu contin halogen, cu cantitate redusa de emanare a fumului si gazelor in caz de incendiu, conform ГОСТ 31565-2012, cu sectiunea: 6.0 mmp
	m.l.	100,00			
 40	08-02-148-2
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg
	100 m	0,60			
 41	pret furnizor
	Cablu de forta cu 5 conductori din cupru,  cu izolatie din PVC, cu izolatie interioara si cu un furtun de protectie dintr-un compus de polimeri, ce nu contin halogen, cu cantitate redusa de emanare a fumului si gazelor in caz de incendiu, conform ГОСТ 31565-2012, sectiune conductor 25 mmp
	m.l.	60,00			
 42	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate
	100 buc	0,23			
 43	pret furnizor
	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 220V
	buc	23,00			
 44	08-03-591-4
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, montare aparenta
	100 buc	0,01			
 45	pret furnizor
	Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 16A, 220V
	buc	1,00			
 46	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate
	100 buc	0,05			
 47	pret furnizor
	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 220V
	buc	5,00			
 48	08-03-591-9
	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate
	100 buc	0,73			
 49	pret furnizor
	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, IK02, 16A, 230V
	buc	73,00			
 50	pret furnizor
	Rama orizontala 2M
	set	10,00			
 51	pret furnizor
	Rama orizontala 3M
	set	14,00			
 52	10-08-019-01
	Cutie de ramificare pe perete
	buc	40,00			
 53	pret furnizor
	Cutie de distributie pentru instalatie inchisa cu capac, IP20
	buc	40,00			
 54	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 20 mm, L=3.0 m
	10 buc	0,30			
 55	08-02-472-6
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie ZINCAT, sectiune 100 mm2
	100 m	0,32			
 		Capitolul 2. Utilaj, inventar, mobilier 
					
56	pret furnizor
	Dulap montat pe perete in nisa ЩРв-54з-1-36-УХЛ3, IP31
	buc	1,00			
 57	pret furnizor
	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=63A
	buc	1,00			
 58	pret furnizor
	Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V
	buc	3,00			
 59	pret furnizor
	Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V
	buc	4,00			
 60	pret furnizor
	Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=16A, U=230V
	buc	5,00			
 61	pret furnizor
	Intrerupator automat tripolar, caracteristica B, In=25A, Un=400V
	buc	1,00			
 62	pret furnizor
	Declansator independent de tip PH47
	buc	1,00			
 63	pret furnizor
	Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16А, 30мА, Un=230V
	buc	13,00			
 64	pret furnizor
	Timer ТЭ15, 16А, 230V
	buc	1,00			
 65	pret furnizor
	Limitator de supratensiune, clasa I(B) cu 4 poli
	buc	1,00			
 66	pret furnizor
	Dulap montat pe perete in nisa  ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31
	buc	1,00			
 67	pret furnizor
	Separator de sarcina modular, Un=230V, 1P, In=25A
	buc	1,00			
 68	pret furnizor
	Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V
	buc	2,00			
 69	pret furnizor
	Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V
	buc	3,00			
 70	pret furnizor
	Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16А, 30мА, Un=230V
	buc	1,00			

L.Ș.

Ofertant__________________________________ 
(funcția, semnătura (numele, prenumele) 

Replanificarea cladirii existente in sediul sectorului de politie Nr.4, com. Egorovca, r-ul Falesti	Formular Nr.1
	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-6
Semnalizare de incendiu (03/2020-2-SI)
(denumirea lucrării)
№
 crt.	Simbol norme și cod  resurse  	Denumirea lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	Preţ pe unitate de măsură, USD (inclusiv salariu)	Total,
 (col.5 x col.6) USD (TVA0%)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de montare 
					
1	10-08-001-02
	Aparate receptoare: Dispozitive "SI" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze - Panou de incendiu
	buc	1,00			
 2	10-01-039-06
	Piese diverse: Placa de comunicare SmartLan/RS485, cu pregatire loc de montare
	buc	1,00			
 3	10-08-003-03
	Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control
	buc	1,00			
 4	08-03-575-1 adoptata
	Montarea in dulap a acumulatorului
	buc	2,00			
 5	08-03-575-1
	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: intrerupatoare automate
	buc	1,00			
 6	10-08-003-04
	Dispozitive de ultrasunet: convertizor (ATS-100)
	buc	1,00			
 7	10-08-002-02
	Avertizoare "SI" automatice: de fum cu baza in executare normala
	buc	19,00			
 8	08-03-591-3 apicabil
	Declansator manual de alarma de incendiu
	100 buc	0,01			
 9	08-03-593-9
	Montarea dispozitivelor de alarma - sirene
	100 buc	0,01			
 10	10-08-002-02
	Avertizoare "SI" automatice: de gaz CH4 cu baza in executare normala
	buc	1,00			
 11	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,20			
 12	pret furnizor
	Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm
	m.l.	20,00			
 13	08-02-390-1
	Canale din masa plastica cu capac, sectiunea 25x16 mm, inclusiv toate accesoriile necesare (coturi, dopuri, teuri, cruci, etc)
	100 m	1,20			
 14	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	2,80			
 15	pret furnizor
	Cablu de alimentare cu 2 conductoare din cupru, sectiune conductor 0.50 mm2, rezistent la foc (FR) cu izolatie din PVC fara halogeni (HF), rezistenta la foc minim 30 min
	m.l.	210,00			
 16	pret furnizor
	Cablu ВВГнг(A)-FRHF 3x1.0 mm2
	m.l.	60,00			
 17	pret furnizor
	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x0.51 mm2, 24AWG, cat.5e, dublu ecranat, cu izolatie din PVC fara halogeni  SFTP cat.5e
	m.l.	10,00			
 		Capitolul 2. Utilaj, inventar, mobilier 
					
18	pret furnizor
	Panou de incendiu - centrala convetionala de detectie a incendiu, in dulap metalic, cu unitate centrala de afisaj LCD touchscreen, U=24V, IP54, pentru 4 zone de securitate, cu iesire pentru: 1 sirena de alarma; 1 transmitator radio
	buc	1,00			
 19	
	Interfata Ethernet pentru centralele SmartLine - SMARTLAN/485
	buc	1,00			
 20	pret furnizor
	Bloc de alimentare de rezerva I=4A, U=24V in carcasa IP54
	buc	1,00			
 21	pret furnizor
	Acumulator 12V, 7A/h
	buc	2,00			
 22	pret furnizor
	Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V
	buc	1,00			
 23	pert furnizor
	Radioemitator de tip ATS-100
	buc	1,00			
 24	
	Detector optic de fum conventional, sensibilitate configurabila la: 0.09dB/m, 40mA, tensiunea de operare 10-30 Vcc, Temperatura de operar -5°C +40°C
	buc	19,00			
 25	
	Buton manual de semnalizare incendiu conventional sensibilitate configurabila la: 0.10dB/m, 50mA, tensiunea de operare 10-30 Vcc, temperatura de operar -5°C +40°C, grad protectie IP67
	buc	1,00			
 26	pret furnizor
	Sirena LD-95, 12V, 150mA
	buc	1,00			
 27	pret furnizor
	Detector gaz CH4, 12V
	buc	1,00			

L.Ș.

Ofertant__________________________________ 
(funcția, semnătura (numele, prenumele) 

Replanificarea cladirii existente in sediul sectorului de politie Nr.4, com. Egorovca, r-ul Falesti	Formular Nr.1
	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-7
Semnalizare de paza (03/2020-2-SPA)
(denumirea lucrării)
№
 crt.	Simbol norme și cod  resurse  	Denumirea lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	Preţ pe unitate de măsură, USD (inclusiv salariu)	Total,
 (col.5 x col.6) USD (TVA0%)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de montare 
					
1	10-08-001-02
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze (PC1864)
	buc	1,00			
 2	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350
	buc	1,00			
 3	10-08-003-03
	Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare 16.5V(AC), 40VA
	buc	1,00			
 4	08-01-121-1
	Acumulator montat in panou, tip: 7A*h, 12V
	buc	2,00			
 5	08-03-575-1
	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: intrerupatoare automate
	buc	1,00			
 6	10-08-003-04
	Dispozitive de ultrasunet: convertizor (ATS-100)
	buc	1,00			
 7	10-08-001-03
	Aparate receptoare: tastatura PK5500E1
	10 buc	1,00			
 8	10-08-003-05
	Dispozitive optic-(foto)electrice: aparat optico-electric in executare monobloca (LC 102 PI)
	buc	12,00			
 9	10-08-002-04
	Avertizoare "ОС" automatice: de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor NK-Y1313
	buc	2,00			
 10	08-03-593-10
	Indicatori de iluminat de perete (LD-95)
	100 buc	0,02			
 11	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	3,00			
 12	pret furnizor
	Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm
	m.l.	300,00			
 13	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	3,20			
 14	pret furnizor
	Cablu de semnalizare, fara halogeni, ecranat, nr. conductori x sectiune: 6x0.5 mm2
	m.l.	250,00			
 15	pret furnizor
	Cablu ВВГнг(A)-FRHF 3x1.0 mm2
	m.l.	40,00			
 16	pret furnizor
	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x24AWG, cat.6A, dublu ecranat, cu izolatie din PVC fara halogeni (HF) de tip SFTP
	m.l.	30,00			
 		Capitolul 2. Utilaj, inventar, mobilier 
					
17	
	Panou de control PC-1864, productor "DSC" Canada
	buc	1,00			
 18	pret furnizor
	Dulap montat pe perete ЩМП-1-0 УХЛ3, IP31
	buc	1,00			
 19	pret furnizor
	Bloc de alimentare 16.5V(AC), 40VA
	buc	1,00			
 20	pret furnizor
	Acumulator 12V, 7A*h
	buc	2,00			
 21	pret furnizor
	Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V
	buc	1,00			
 22	pert furnizor
	Radioemitator de tip ATS-100
	buc	1,00			
 23	
	Claviatura PK-5500 E1, productor "DSC" Canada
	buc	1,00			
 24	pret furnizor
	Senzor combinat: infrarosu+deteriorare LC 102 PI
	buc	12,00			
 25	pret furnizor
	Avertizoare de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor NK-Y1313
	buc	2,00			
 26	pret furnizor
	Sirena LD-95, 12V, 150mA
	buc	2,00			

L.Ș.

Ofertant__________________________________ 
(funcția, semnătura (numele, prenumele) 

Replanificarea cladirii existente in sediul sectorului de politie Nr.4, com. Egorovca, r-ul Falesti	Formular Nr.1
	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-8
Sistema LAN (03/2020-2-TS)
(denumirea lucrării)
№
 crt.	Simbol norme și cod  resurse  	Denumirea lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	Preţ pe unitate de măsură, USD (inclusiv salariu)	Total,
 (col.5 x col.6) USD (TVA0%)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de montare 
					
1	10-04-112-01
	Telecomunicatii si semnalizari: Dulap sau panou de comutare a telecomunicatiilor si semnalizarii pe perete sau in nisa, cantitate perechi: pina la 20 (dulap 19" 18U)
	buc	1,00			
 2	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (rafturi, SWITCH 24 port, patch panel 24 port, cable managment, UPS, PDU)
	buc	11,00			
 3	10-02-051-04
	Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: fara pozare in canal de cablu. Patch cord
	100 buc	0,60			
 4	pret furnizor
	Patch cord cat.6e L=0.5 m
	buc	50,00			
 5	pret furnizor
	Patch cord cat.6e L=2.0 m
	buc	10,00			
 6	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	12,00			
 7	pret furnizor
	Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm
	m.l.	1 200,00			
 8	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m	12,00			
 9	08-02-412-9
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m	2,00			
 10	pret furnizor
	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x24AWG, cat.6A, dublu ecranat, cu izolatie din PVC fara halogeni (HF)
	m.l.	1 400,00			
 11	10-04-066-07
	Aparataj de perete: Priza RJ-45
	buc	30,00			
 12	pret furnizor
	Priza RJ-45 cat. 6A, inclusiv doza de montaj 70x65x45 mm complet echipata
	buc	30,00			
 		Capitolul 2. Utilaj, inventar, mobilier 
					
13	pret furnizor
	Dulap de telecomunicatii si retelistica RACK 19" 18U, usa fata sticla securizata, usa spate metal perforat, dotat cu sistem de ventilare cu termostat in set
	buc	1,00			
 14	pret furnizor
	Polita pentru dulap RACK 19"
	buc	2,00			
 15	pret furnizor
	Ethernet switch: standart industrial 19", 1U, 2xAC220V; Ports: 24 RJ-45 ports, 2 combo ports, 10/100/1000 Mbps, 19", 1U
	buc	2,00			
 16	pret furnizor
	19" Patch panel modular 24xRJ45, 1U, cat. 6A SFTP, with Jack RJ45 fully shielded
	buc	2,00			
 17	pret furnizor
	Organizator cablu 1U
	buc	3,00			
 18	pret furnizor
	Bloc de alimentare UPS, 1550VA/1100W, 200-240V, 50/60 Hz
	buc	1,00			
 19	pret furnizor
	PDU 12 x C13, I=16-20A, U=200-240V, 50/60Hz pentru montare in dulap
	buc	1,00			
 20	pret furnizor
	Cablu de alimentare pentru PDU compatibil cu UPS de tip CEE 7/4
	buc	1,00			

L.Ș.

Ofertant__________________________________ 
(funcția, semnătura (numele, prenumele) 

Replanificarea cladirii existente in sediul sectorului de politie Nr.4, com. Egorovca, r-ul Falesti	Formular Nr.1
	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-9
Supraveghere video (03/2020-2-TS)
(denumirea lucrării)
№
 crt.	Simbol norme și cod  resurse  	Denumirea lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	Preţ pe unitate de măsură, USD (inclusiv salariu)	Total,
 (col.5 x col.6) USD (TVA0%)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de montare 
					
1	10-04-077-01
	Utilaj de centrala: Registrator video
	buc	1,00			
 2	10-04-101-10
	Utilaj de abonat si utilaj divers: 3.5" HDD
	buc	1,00			
 3	10-04-067-23
	Dispozitiv de videocontrol camera video
	buc	7,00			
 4	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	2,40			
 5	pret furnizor
	Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm
	m.l.	240,00			
 6	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m	2,40			
 7	08-02-412-9
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m	0,30			
 8	pret furnizor
	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x24AWG, cat.6A, dublu ecranat, cu izolatie din PVC fara halogeni (HF)
	m.l.	240,00			
 9	pret furnizor
	Conector RJ-45 cat. 6A
	buc	15,00			
 		Capitolul 2. Utilaj, inventar, mobilier 
					
10	pret furnizor
	Registrator video IP, cu alimentare PoE, cu min. 8 canale, cu switch PoE 802.3af, 2 SATA interface, cu 1 hard discuri 2Tb pentru stocarea imnaginilor timp de 15 zile in calitate min. 2 Mp, consum de energie max. 180W, inclusiv cablurile de conexiune
	buc	1,00			
 11	pret furnizor
	3.5" HDD pentru sisteme de seupaveghere video, 2.0TB
	buc	1,00			
 12	pret furnizor
	Camera video de retea instalare interioara: 3 MP, 1/1.8" CMOS sensor, progresiv scan, IR=30m, 2.8 mm, PoE (802.3af), inclusiv accesoriile de montare
	buc	3,00			
 13	pret furnizor
	Camera video de retea instalare pe exterior: 3 MP, 1/3" CMOS sensor, IR=30m, 2.8/4.0 mm, PoE (802.3af), inclusiv accesoriile de montare
	buc	4,00			

L.Ș.

Ofertant__________________________________ 
(funcția, semnătura (numele, prenumele) 

Replanificarea cladirii existente in sediul sectorului de politie Nr.4, com. Egorovca, r-ul Falesti	Formular Nr.1
	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-10
Sistem apel personal (03/2020-2-TS)
(denumirea lucrării)
№
 crt.	Simbol norme și cod  resurse  	Denumirea lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	Preţ pe unitate de măsură, USD (inclusiv salariu)	Total,
 (col.5 x col.6) USD (TVA0%)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de montare 
					
1	10-08-001-05
	Aparate receptoare- Controller pentru sistema de apel a personalului
	buc	1,00			
 2	10-01-039-06
	Piese diverse: Buton cu pregatire loc de montare
	buc	2,00			
 3	08-03-593-10
	Lampa de semnalizare de perete
	100 buc	0,01			
 4	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,25			
 5	pret furnizor
	Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm
	m.l.	25,00			
 6	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m	0,26			
 7	pret furnizor
	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x24AWG, cat.6A, dublu ecranat, cu izolatie din PVC fara halogeni (HF)
	m.l.	20,00			
 8	pret furnizor
	Cablu ВВГнг(A)-HF 3x0.5 mm2.
	m.l.	6,00			
 		Capitolul 2. Utilaj, inventar, mobilier 
					
9	
	Controller pentru sistema de apel a personalului, In=1.0 A, U=12V, inclusiv toate accesoriile necesare
	buc	1,00			
 10	
	Buton de apel pentru sistemul de chemare a personalului, IP54, cu lant, inclusiv toate accesoriile necesare
	buc	1,00			
 11	
	Buton oprire a apelului pentru sistemul de chemare a personalului, IP20, inclusiv toate accesoriile necesare
	buc	1,00			
 12	
	Lampa de senalizare LED pentru sistemul de chemare a personalului, IP20, inclusiv toate accesoriile necesare
	buc	1,00			

L.Ș.

Ofertant__________________________________ 
(funcția, semnătura (numele, prenumele) 

Replanificarea cladirii existente in sediul sectorului de politie Nr.4, com. Egorovca, r-ul Falesti	Formular Nr.1
	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-11
Alimentarea cu gaze. Presiune joasa  (30/2020-1-1-AGI)
(denumirea lucrării)
№
 crt.	Simbol norme și cod  resurse  	Denumirea lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	Preţ pe unitate de măsură, USD (inclusiv salariu)	Total,
 (col.5 x col.6) USD (TVA0%)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie 
					
1	RpGA30A
	Demontarea tevilor  de otel pentru instalatii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 3/4-1"mm
	m	5,00			
 2	RpGC15A
	Demontarea contoarelor de gaze volumetrice, montate cu racorduri olandeze de 3/4"-1 1/2" si debit de 3-20 mc/ora
	buc	1,00			
 3	GD15A
	Legatura bransamentului cu instalatia de utilizare, avand Dn: -3/4"
	buc	1,00			
 4	IC26A
	Teava din otel neagra pentru instalatii, nefilatata, conform ГОСТ 3262-75, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul interior si grosimea peretelui de 20x2.8 mm
	m	7,00			
 5	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv
	m	7,00			
 6	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava conform ГОСТ 10704-91, avind diametrul exterior si grosimea peretilor de 57x3,0 mm si lungimea de 600 mm
	buc	1,00			
 7	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 3/4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida
	buc	2,00			
 8	IE06A
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"
	m	7,00			
 9	IE07A
	Verificarea difinitiva la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv
	m	7,00			
 10	RpIC29A
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"
	buc	9,00			
 11	ID10B
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4", tip 11Б 27пк
	buc	1,00			
 12	ID10B
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4", tip 11Б 12бк
	buc	1,00			
 13	RpGA39B
	Montarea racordurilor olandeze U2 , cu diametrul nominal de 1/2" din fonta la instalatiile de gaze (altele decit cele prevazute in normele pentru conducte) mufa de capat pentru conexiune furtunului flexibil - 3/4"x1/2"
	buc	1,00			
 14	ID02A
	Furtun flexibil pentru instalatii de gaze naturale presiune joasa, L=1.0 m, avind diametrul nominal al racordutilor - 1/2"
	buc	1,00			
 15	IC26A
	Teava din otel neagra pentru instalatii, nefilatata, conform ГОСТ 3262-75, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul interior si grosimea peretelui de 20x2.5 mm (teava de drenaj)
	m	4,50			
 16	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv
	m	4,50			
 		Capitolul 2. Lucrari de montare 
					
17	ID13B
	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (supape de termoblocare si de siguranta)
	buc	2,00			
 18	IA43A
	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1"
	buc	1,00			
 19	IA52A
	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze
	buc	1,00			
 20	11-03-011-03
	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: III (detector CH4, CO)
	set	1,00			
 		Capitolul 3. Utilaj, inventar, mobilier 
					
21	pret furnizor
	Supapa de termoblocare КТЗ-001 Dc20mm,  omologata in R.M.
	buc	1,00			
 22	pret furnozor
	Supapa de siguranta-inchidere Dc20mm, cu cablu electric pentru conectare la retea,  omologata in R.M.
	buc	1,00			
 23	pret furnizor
	Contor de gaze naturale Qmax=6.0 m3/h,  omologat in R.M.
	buc	1,00			
 24	pret furnizor
	Ferida metalica pentru contror gaze naturale Qmax=6.0 m3/h,  omologata in R.M.
	buc	1,00			
 25	pret furnizor
	Detector de CH4, CO omologat in R.M.
	buc	1,00			

L.Ș.

Ofertant__________________________________ 
(funcția, semnătura (numele, prenumele)