***Construcția rervorului de acumulare și stocare***

***a apelor pluviale pentru irigare, “Agro-Vet” SRL,***

***din s. Ciuciuleni, raionul Hîncești.***

***Lista Cantităţilor de Lucrări***

***/*** *Lucrări de construcție generale /*

|  |
| --- |
| Valoarea ofertei**: dolari SUA** |

*Data: 15.09.2020*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate | Valoarea de deviz, **Dol. SUA** | |
| Pe unitate de măsură  ————  incl. salariu | Total  —————  incl. salariu |

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **Cap. 1. Lucrari de construcție** | |  | |  | | |  | |  |
| 1 | | TsC08B1 | | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime cu descarcare in depozit teren catg. II | | 100 m3 | | 161,250 | | |  | |  |
| 2 | | TsC10A01 | | Panouri de placaje cu suport, pentru deplasarea excavatorului pe senile in teren mocirlos | | 100 m3 | | 161,250 | | |  | |  |
| 3 | | TsC19B1 | | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | | 100 m3 | | 20,000 | | |  | |  |
| 4 | | TsC22A1 | | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I | | 100 m3 | | 20,000 | | |  | |  |
| 5 | | 36-01-001-1 | | Executarea barajelor, digurilor, rambleurilor si a partii inferioare a ecranelor si nucleelor pe uscat din pamint necoeziv cu rulouri compactoare, masa: pina la 16 t | | 1000 m3 | | 2,000 | | |  | |  |
| 6 | | TsE05B | | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | | 100m2 | | 5,000 | | |  | |  |
| 7 | | 36-01-009-1 | | Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu excavatoare | | 1000 m2 | | 0,780 | | |  | |  |
| 8 | | TsD03A1 | | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | | 100 m3 | | 141,250 | | |  | |  |
| 9 | | TsC22A1 | | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I | | 100 m3 | | 141,250 | | |  | |  |
| 10 | | TsD03A1 | | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | | 100 m3 | | 40,000 | | |  | |  |
|  | |  | | **Total lucrări de construcţie** | |  |  | | | USD | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | **Total** | | USD | | | | | | |  |
|  | |  | | Fondul social si medicina | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Transportarea | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Depozitarea | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Total | |  | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Cheltueli de regie | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Total | |  | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Beneficiu de deviz | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | **Total oferta fara TVA: USD** | | | | | | | | | |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.

***Lista Cantităţilor de Lucrări***

***/*** *Drumul de acces la bazin pentru tehnica specială a serviciului de pompieri /*

Valoarea ofertei**: dolari SUA**

*Data: 15.09.2020*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, **dol SUA** | |
| Pe unitate de măsură  ————  incl. salariu | Total  —————  incl. salariu |

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **1. Lucrari de constructie** | |  | |  | | |  | |  |
|  | |  | | **1.1. Lucrari de terasament** | |  | |  | | |  | |  |
| 1 | | TsC18B1 | | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Excavare sol fertil) | | 100 m3 | | 0,150 | | |  | |  |
| 2 | | TsC18B1 | | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 ( nivelarea terasamentului) | | 100 m3 | | 0,20 | | |  | |  |
| 3 | | TsC18B1 | | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Excavare sol mineral) | | 100 m3 | | 0,150 | | |  | |  |
| 4 | | TsC18B1 | | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 ( amenajarea solului fertil) | | 100 m3 | | 0,150 | | |  | |  |
| 5 | | TsC02D1 | | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I(incarcarea solului mineral) | | 100 m3 | | 0,150 | | |  | |  |
| 6 | | TsI50A1 k=0.2 | | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1.0 km | | t | | 30,00 | | |  | |  |
|  | |  | | Total | | USD | | | | | | |  |
|  | |  | | **1.2. Imbracamintea rutiera / pavaj** | |  | |  | | |  | |  |
| 7 | | TsC53B | | Compactarea mecanică a pamintului | | 100m2 | | 1,50 | | |  | |  |
| 8 | | DA06A2 | | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | | m3 | | 15,00 | | |  | |  |
| 9 | | Dl134 | | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=16 cm | | 100m2 | | 1,50 | | |  | |  |
| 10 | | CA04A4 | | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C15 W4 F75, la inaltimi pina la 35 m inclusive (dinte) | | m3 | | 0,40 | | |  | |  |
|  | |  | | Total | | USD | | | | | | |  |
|  | |  | | **1.3. Rigole de scurgere** | |  | |  | | |  | |  |
| 11 | | TsC03B1 | | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | | 100 m3 | | 0,15 | | |  | |  |
| 12 | | TsC54B | | Umpluturi in santuri, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare, strat filtrant, executate cu piatră spartă calcar M300, gr.10cm | | m3 | | 0,50 | | |  | |  |
| 13 | | CA02B2 | | Beton simplu ciclopian – cu piatră brută turnat in pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier, turnarea cu mijloace clasice beton B15 | | m3 | | 1,00 | | |  | |  |
| 14 | | TsD03A1 | | Umplerea cu pamint afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | | 100 m3 | | 3,00 | | |  | |  |
| 15 | | TsC53B | | Compactarea manual a pamintului | | 100m2 | | 0,10 | | |  | |  |
| 16 | | AcA04E | | Montarea în pămînt a conductelor din oțel 425x6mm Materiale mărunte (suruburi, bile, sirmă) =1.03 | | m | | 6,00 | | |  | |  |
| 17 | | IzL08A | | Izolarea manual a conductelor montate în pămînt cu 2 straturi de bitum și un rind de hîrtie de tip sulfit tip 1 | | m2 | | 8,00 | | |  | |  |
|  | |  | | Total | | USD | | | | | | |  |
|  | |  | | **1.4 Barieră si semne de Securitate** | |  | |  | | |  | |  |
| 18 | | CL10D | | Parapete, podeste, pane cu zabrele, bare si constructii metalice livrate in sub -ansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura (bariera, elemente met. Ø 50mm), cu acesorii de fixare si lacăt | | t | | 0,17 | | |  | |  |
| 19 | | CA02B2 | | Beton simplu ciclopian – cu piatră brută turnat in pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier, turnarea cu mijloace clasice beton B15 | | m3 | | 0,50 | | |  | |  |
| 20 | | IzD05B | | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) | | t | | 0,17 | | |  | |  |
| 21 | | IzD06B | | Vopsirea cu vopsea de ulei in 2 straturi a utilajelor la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme). | | t | | 0,17 | | |  | |  |
| 22 | | Preț de piață | | Instalarea semnelor de securitate -scăldatul interzis, picior metal zincat, diam. 50 mm, h-1.5m, înglobat în beton B7,5, la adîncimea 50cm | | buc | | 4 | | |  | |  |
|  | |  | | Total | | USD | | | | | | |  |
|  | |  | | **Total lucrări de construcţie/montare** | |  |  | | | USD | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | **Total** | | USD | | | | | | |  |
|  | |  | | Fondul social si medicina | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Transportarea | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Depozitarea | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Total | |  | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Cheltueli de regie | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Total | |  | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Beneficiu de deviz | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | **Total oferta fara TVA: USD** | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant |

*(functia, numele, semnatura)*

L..S.