***Construcția rervorului de acumulare și stocare***

***a apelor pluviale pentru irigare, SRL “Grand Depot ”,***

***din s. Antonești, raionul Cantemir.***

***Lista Cantităţilor de Lucrări***

***/*** *Lucrări de construcție a bazinului /*

|  |
| --- |
| Valoarea ofertei**: dolari SUA** |

*Data: 15.09.2020*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate | Valoarea de deviz, **Dol. SUA** | |
| Pe unitate de măsură  ————  incl. salariu | Total  —————  incl. salariu |

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **Cap. 1. Lucrari de construcție** | |  | |  | | |  | |  |
| 1 | | TsC03B1 | | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | | 100 m3 | | 10,500 | | |  | |  |
| 2 | | TsC18B1 | | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | | 100 m3 | | 10,500 | | |  | |  |
| 3 | | TsC22B1 k=9 | | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II (с перемещением на 100м) | | 100 m3 | | 10,500 | | |  | |  |
| 4 | | 36-01-001-1 | | Executarea barajelor, digurilor, rambleurilor si a partii inferioare a ecranelor si nucleelor pe uscat din pamint necoeziv cu rulouri compactoare, masa: pina la 16 t | | 1000 m3 | | 0,700 | | |  | |  |
| 5 | | TsE04A | | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri, pamintului sapat, teren catg. I si II | | 100m2 | | 7,400 | | |  | |  |
| 6 | | 36-01-009-1 | | Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu excavatoare | | 1000 m2 | | 0,960 | | |  | |  |
| 7 | | TsC35F11 | | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m (Разработка и перемещение грунта погрузчиком типа "BOBCAT" 0,5-0,99 м3 в отвал , грунт II категории, ) | | 100 m3 | | 0,160 | | |  | |  |
| 8 | | TsJ05C k=0.5 | | (Atentie! - NUMAI LUCRU ) Protejarea terasamentelor cu Geotecstil - 200gr/m2 | | m2 | | 1 750,000 | | |  | |  |
| 9 | | Pret de piata | | Geotecstil-fibră de polipropilen 200gr/m2 | | m2 | | 1 750,000 | | |  | |  |
| 10 | | TsJ05C k=0.5 | | (Atentie! - NUMAI LUCRU )  Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta, pe taluze, contra ravinarilor de tipul СТ100/200(П) sau alt tip echivalent | | m2 | | 1 750,000 | | |  | |  |
| 11 | | Pret de piata | | Costul pinzei de tipul echivalent cu tipul СТ 100/200(П) | | m2 | | 1 750,000 | | |  | |  |
| 12 | | Pret de piata | | Scoabe din otel, cu diametrul 8.0mm si lungimea de 0.9m | | kg | | 13,000 | | |  | |  |
| 13 | | TsD01B | | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | | m3 | | 16,000 | | |  | |  |
| 14 | | TsD05B | | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | | 100 m3 | | 0,160 | | |  | |  |
| 15 | | TsC53A | | (gr.0.05m =0.59m3) Compactarea pamintului cu pietris | | 100m2 | | 0,120 | | |  | |  |
| 16 | | Dl119 | | (Dala de reazem 1.5x1.5x0.15m din beton monolit B15 F100 W6 t=0,7m,2buc) Fundatii monolite din beton B15 F100 W6 la edificiile artificiale | | m3 | | 0,680 | | |  | |  |
| 17 | | Dl119 | | (Dala de reazem 2.5x1.5x0.15m din beton monolit B15 F100 W6 t=0,7m) Fundatii monolite din beton B15 F100 W6 la edificiile artificiale | | m3 | | 0,560 | | |  | |  |
| 18 | | RpAcA57B | | (Demontarea tevilor din polietilena d=150mm) Demontarea din pamint a tevilor din PVC tip 4-G sau 3M, avind diametrul de 110-160 mm | | m | | 25,500 | | |  | |  |
|  | |  | | **Total lucrări de construcţie** | |  |  | | | USD | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | **Total** | | USD | | | | | | |  |
|  | |  | | Fondul social si medicina | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Transportarea | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Depozitarea | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Total | |  | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Cheltueli de regie | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Total | |  | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Beneficiu de deviz | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | **Total oferta fara TVA: USD** | | | | | | | | | |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.