***Construcția rervorului de acumulare și stocare***

***a apelor pluviale pentru irigare, SRL “Binețe - Lux”,***

***din s. Beștemac, raionul Leova.***

***Lista Cantităţilor de Lucrări***

***/*** *Lucrări de construcție a barajului bazinului /*

|  |
| --- |
| Valoarea ofertei**: dolari SUA** |

*Data: 15.09.2020*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate | Valoarea de deviz, **Dol. SUA** | |
| Pe unitate de măsură  ————  incl. salariu | Total  —————  incl. salariu |

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **Cap. 1. Lucrari de construcție** | |  | |  | | |  | |  |
| 1 | | TsC18A11 | | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 in conditiile gospodaririi apelor (strat vegetal L =20m) | | 100 m3 | | 23,300 | | |  | |  |
| 2 | | TsC22A11 | | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18 teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor | | 100 m3 | | 23,300 | | |  | |  |
| 3 | | TsC18A11 К=1,15 | | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 in conditiile gospodaririi apelor (strat vegetal L =20m, грунт мокрый, налипающий на ковш)) | | 100 m3 | | 25,700 | | |  | |  |
| 4 | | TsC22A11 к=1,15 | | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18 teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor (strat vegetal L =20m,грунт мокрый,налипающий на ковш) | | 100 m3 | | 25,700 | | |  | |  |
| 5 | | TsC24A11 | | Sapatura mecanica cu screper de 2,75-3 mc, cu tractor pe senile de 65 CP, inclusiv transportul pamintului pina la 100 m, cu descarcarea in straturi de grosime sub 20 cm teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor | | 100 m3 | | 33,700 | | |  | |  |
| 6 | | 36-01-001-1 | | Executarea barajelor, digurilor, rambleurilor si a partii inferioare a ecranelor si nucleelor pe uscat din pamint necoeziv cu rulouri compactoare, masa: pina la 16 t | | 1000 m3 | | 3,370 | | |  | |  |
| 7 | | TsE04A | | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren cat. I si II | | 100m2 | | 3,040 | | |  | |  |
| 8 | | 36-01-009-1 | | Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu excavatoare | | 1000 m2 | | 2,170 | | |  | |  |
| 9 | | TsC18A11 | | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 in conditiile gospodaririi apelor (strat vegetal , L =50m) | | 100 m3 | | 3,720 | | |  | |  |
| 10 | | TsC22A11 к=4 | | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18 teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor | | 100 m3 | | 3,720 | | |  | |  |
| 11 | | TsE04A | | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren cat. I si II | | 100m2 | | 3,040 | | |  | |  |
| 12 | | 36-01-009-2 | | Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu buldozere | | 1000 m2 | | 2,102 | | |  | |  |
| 13 | | TsC03E11 | | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor | | 100 m3 | | 45,280 | | |  | |  |
| 14 | | TsI51A1 | | Transportarea pamintului cu auto-basculanta de 10 t la distanta de: 1km | | t | | 6 792,000 | | |  | |  |
|  | |  | | **Total lucrări de construcţie** | |  |  | | | USD | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | **Total** | | USD | | | | | | |  |
|  | |  | | Fondul social si medicina | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Transportarea | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Depozitarea | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Total | |  | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Cheltueli de regie | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Total | |  | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Beneficiu de deviz | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | **Total oferta fara TVA: USD** | | | | | | | | | |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.

***Lista Cantităţilor de Lucrări***

***/*** *Conctrucția de evacuare a apei de fund /*

|  |
| --- |
| Valoarea ofertei**: dolari SUA** |

*Data: 15.09.2020*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate | Valoarea de deviz, **Dol. SUA** | |
| Pe unitate de măsură  ————  incl. salariu | Total  —————  incl. salariu |

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **Capitolul 1. Lucrari de construcție si terasamente** | |  | |  | | |  | |  |
| 1 | | TsC06B21 | | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II in coditiile gospodaririi apelor | | 100 m3 | | 0,100 | | |  | |  |
| 2 | | TsE01C | | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare | | 100m2 | | 0,250 | | |  | |  |
| 3 | | TsD04A | | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | | m3 | | 25,200 | | |  | |  |
| 4 | | TsC06B21 | | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II in coditiile gospodaririi apelor  (под земляное русло) | | 100 m3 | | 0,030 | | |  | |  |
| 5 | | TsD01C | | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | | m3 | | 0,030 | | |  | |  |
| 6 | | TsC54C | | Strat de fundatie din pietris | | m3 | | 0,740 | | |  | |  |
| 7 | | AcE13B | | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana | | m3 | | 0,420 | | |  | |  |
| 8 | | Preț de piață | | КЦД -10 | | buc | | 1,000 | | |  | |  |
| 9 | | Preț de piață | | КЦ-10-9 | | buc | | 1,000 | | |  | |  |
| 10 | | AcE10B | | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana | | m3 | | 0,540 | | |  | |  |
| 11 | | Preț de piață | | КЦД -10 | | buc | | 1,000 | | |  | |  |
| 12 | | Preț de piață | | КЦ-10-9 | | buc | | 1,000 | | |  | |  |
| 13 | | Preț de piață | | КЦП-1-10-1 | | buc | | 1,000 | | |  | |  |
| 14 | | Preț de piață | | КЦО-1 | | buc | | 1,000 | | |  | |  |
| 15 | | Preț de piață | | Capac din fonta tip "U" | | buc | | 1,000 | | |  | |  |
| 16 | | RpCE06A | | Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi | | m2 | | 6,530 | | |  | |  |
| 17 | | AcA04B | | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 125-150 mm (teava din otel D=150x4) | | m | | 31,500 | | |  | |  |
| 18 | | IzL08A | | Izolarea manuala a conductelor montate in pamint, cu 2 straturi de bitum si un rind de hirtie tip sulfit tip I | | m2 | | 14,840 | | |  | |  |
| 19 | | AcB01B | | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm (Vana d=150mm) | | buc | | 1,000 | | |  | |  |
| 20 | | AcA26B | | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Flansa d=150mm) | | buc | | 2,000 | | |  | |  |
| 21 | | TsD01B | | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | | m3 | | 10,000 | | |  | |  |
| 22 | | TsD04B | | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | | m3 | | 10,000 | | |  | |  |
| 23 | | Dl129 | | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (зуб из камня) | | m3 | | 0,900 | | |  | |  |
| 24 | | CL17B | | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (сороудерживающая решетка) | | kg | | 14,000 | | |  | |  |
| 25 | | CN21A | | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | | m2 | | 0,380 | | |  | |  |
|  | |  | | **Total lucrări de construcţie** | |  |  | | | USD | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | **Total** | | USD | | | | | | |  |
|  | |  | | Fondul social si medicina | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Transportarea | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Depozitarea | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Total | |  | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Cheltueli de regie | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Total | |  | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Beneficiu de deviz | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | **Total oferta fara TVA: USD** | | | | | | | | | |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.

***Lista Cantităţilor de Lucrări***

***/*** *Deversor de scurgere de tip deschis /*

|  |
| --- |
| Valoarea ofertei**: dolari SUA** |

*Data: 15.09.2020*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate | Valoarea de deviz, **Dol. SUA** | |
| Pe unitate de măsură  ————  incl. salariu | Total  —————  incl. salariu |

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **Cap. 1. Lucrari de construcție** | |  | |  | | |  | |  |
| 1 | | TsC35F11 | | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m  (Планировка дна и гребня отстойника погрузчиком типа "BOBCAT" 0,5-0,99 м3 на расстояние до 20м (130,4м2х0,1м=13,04м3 ) | | 100 m3 | | 0,130 | | |  | |  |
| 2 | | TsA02B | | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | | m3 | | 18,000 | | |  | |  |
| 3 | | TsC53A | | (gr.10cm =0,7m3) Compactarea pamintului cu pietris | | 100m2 | | 0,070 | | |  | |  |
| 4 | | Dl119 | | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale  (Устройство бетонной подготовки толщ 10см, бетон класа..B15,F50,W6 ) | | m3 | | 0,700 | | |  | |  |
| 5 | | Dl126 | | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж рулонной сетки ) | | t | | 0,165 | | |  | |  |
| 6 | | Dl119 | | Fundatii monolite din beton B15 F150 W6 la edificiile artificiale (укладка монолитного бетона в переливную стенку , beton B15 F150 W6) | | m3 | | 4,820 | | |  | |  |
| 7 | | TsJ05C | | (Atentie! - NUMAI LUCRU )  Protejarea terasamentelor, cu pinza din Geotextil 200gr/m2 | | m2 | | 150,000 | | |  | |  |
| 8 | | pret | | Geotextil-fibră de polipropilen 200gr/m2 | | m2 | | 150,000 | | |  | |  |
| 9 | | TsJ05A | | (Atentie! - NUMAI LUCRU )  Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta, pe taluze, contra ravinarilor de tipul СТ100/200(П) sau alt tip echivalent | | m2 | | 150,000 | | |  | |  |
| 10 | | pretul de piata | | Costul pînzei – geogrilă СТ 150/220(П)  (Cтоимость георешетки типа СТ 150/220(П) | | m2 | | 150,000 | | |  | |  |
| 11 | | Dl119 | | Fundatii monolite din beton B15 F150 W6 la edificiile artificiale (заполнение георешетки бетоном B15 F150 W6 ) | | m3 | | 22,500 | | |  | |  |
| 12 | | pret | | Scoabe din otel diam. 8.0mm | | kg | | 9,000 | | |  | |  |
| 13 | | Dl129 | | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (зуб из камня) | | m3 | | 16,700 | | |  | |  |
|  | |  | | **Total lucrări de construcţie** | |  |  | | | USD | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | **Total** | | USD | | | | | | |  |
|  | |  | | Fondul social si medicina | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Transportarea | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Depozitarea | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Total | |  | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Cheltueli de regie | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Total | |  | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Beneficiu de deviz | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | **Total oferta fara TVA: USD** | | | | | | | | | |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.

***Lista Cantităţilor de Lucrări***

***/*** *Drumul de acces la bazin pentru tehnica specială a serviciului de pompieri /*

Valoarea ofertei**: dolari SUA**

*Data: 15.09.20*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, **dol SUA** | |
| Pe unitate de măsură  ————  incl. salariu | Total  —————  incl. salariu |

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **1. Lucrari de constructie** | |  | |  | | |  | |  |
|  | |  | | **1.1. Lucrari de terasament** | |  | |  | | |  | |  |
| 1 | | TsC18B1 | | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Excavare sol fertil) | | 100 m3 | | 0,150 | | |  | |  |
| 2 | | TsC18B1 | | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 ( nivelarea terasamentului) | | 100 m3 | | 0,20 | | |  | |  |
| 3 | | TsC18B1 | | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Excavare sol mineral) | | 100 m3 | | 0,150 | | |  | |  |
| 4 | | TsC18B1 | | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 ( amenajarea solului fertil) | | 100 m3 | | 0,150 | | |  | |  |
| 5 | | TsC02D1 | | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I(incarcarea solului mineral) | | 100 m3 | | 0,150 | | |  | |  |
| 6 | | TsI50A1 k=0.2 | | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1.0 km | | t | | 30,00 | | |  | |  |
|  | |  | | Total | | USD | | | | | | |  |
|  | |  | | **1.2. Imbracamintea rutiera / pavaj** | |  | |  | | |  | |  |
| 7 | | TsC53B | | Compactarea mecanică a pamintului | | 100m2 | | 1,50 | | |  | |  |
| 8 | | DA06A2 | | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | | m3 | | 15,00 | | |  | |  |
| 9 | | Dl134 | | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=16 cm | | 100m2 | | 1,50 | | |  | |  |
| 10 | | CA04A4 | | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C15 W4 F75, la inaltimi pina la 35 m inclusive (dinte) | | m3 | | 0,40 | | |  | |  |
|  | |  | | Total | | USD | | | | | | |  |
|  | |  | | **1.3. Rigole de scurgere** | |  | |  | | |  | |  |
| 11 | | TsC03B1 | | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | | 100 m3 | | 0,15 | | |  | |  |
| 12 | | TsC54B | | Umpluturi in santuri, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare, strat filtrant, executate cu piatră spartă calcar M300, gr.10cm | | m3 | | 0,50 | | |  | |  |
| 13 | | CA02B2 | | Beton simplu ciclopian – cu piatră brută turnat in pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier, turnarea cu mijloace clasice beton B15 | | m3 | | 1,00 | | |  | |  |
| 14 | | TsD03A1 | | Umplerea cu pamint afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | | 100 m3 | | 3,00 | | |  | |  |
| 15 | | TsC53B | | Compactarea manual a pamintului | | 100m2 | | 0,10 | | |  | |  |
| 16 | | AcA04E | | Montarea în pămînt a conductelor din oțel 425x6mm Materiale mărunte (suruburi, bile, sirmă) =1.03 | | m | | 6,00 | | |  | |  |
| 17 | | IzL08A | | Izolarea manual a conductelor montate în pămînt cu 2 straturi de bitum și un rind de hîrtie de tip sulfit tip 1 | | m2 | | 8,00 | | |  | |  |
|  | |  | | Total | | USD | | | | | | |  |
|  | |  | | **1.4 Barieră si semne de securitate** | |  | |  | | |  | |  |
| 18 | | CL10D | | Parapete, podeste, pane cu zabrele, bare si constructii metalice livrate in sub -ansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura (bariera, elemente met. Ø 50mm), cu acesorii de fixare si lacăt | | t | | 0,17 | | |  | |  |
| 19 | | CA02B2 | | Beton simplu ciclopian – cu piatră brută turnat in pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier, turnarea cu mijloace clasice beton B15 | | m3 | | 0,50 | | |  | |  |
| 20 | | IzD05B | | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) | | t | | 0,17 | | |  | |  |
| 21 | | IzD06B | | Vopsirea cu vopsea de ulei in 2 straturi a utilajelor la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme). | | t | | 0,17 | | |  | |  |
| 22 | | Preț de piață | | Instalarea semnelor de securitate -scăldatul interzis, picior metal zincat, diam. 50 mm, h-1.5m, înglobat în beton B7,5, la adîncimea 50cm | | buc | | 4 | | |  | |  |
|  | |  | | Total | | USD | | | | | | |  |
|  | |  | | **Total lucrări de construcţie/montare** | |  |  | | | USD | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | **Total** | | USD | | | | | | |  |
|  | |  | | Fondul social si medicina | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Transportarea | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Depozitarea | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Total | |  | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Cheltueli de regie | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Total | |  | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Beneficiu de deviz | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | **Total oferta fara TVA: USD** | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant |

*(functia, numele, semnatura)*

L..S.