Piata comerciala mixta din sat. Colibasi, raionul Cahul. Actualizare 03.2022	Formular Nr.1
	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1
Solutii arhitecturale (03/2021-1-SA)
(denumirea lucrării)
Valuta ofertei $ SUA

№
 crt.	Simbol norme și cod  resurse  	Denumirea lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de demolare 
			
1	RpCG29C1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice la acoperis
	m3	4,00	
 2	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane
	m2	156,00	
 3	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli la pereti
	m2	560,00	
 4	RpCI42F
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase
	m2	160,00	
 5	RpCK42A
	Desfacerea sapei mortar de ciment la acoperis
	m2	160,00	
 6	RpIzC45B
	Desfacerea materialelor izolante l.a acoperis : granuloase (granuluit sau similare)
	m3	32,00	
 7	RpVB40A
	Demontarea deflectoarelor circulare D=500 mm
	buc	1,00	
 8	RpCB18G
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat- fundatie cazan
	m3	0,80	
 9	RpCG29C1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice la interior
	m3	9,60	
 10	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	141,40	
 11	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
	t	153,30	
 12	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km
	t	153,30	
 		Capitolul 2. Finisari interioare 
			
		Capitolul 2.1. Pardosele 
			
13	CA04A3
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv
	m3	8,28	
 14	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	165,60	
 15	IzF31A
	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda
	m2	165,60	
 16	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	165,60	
 17	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip cuart
	m2	165,60	
 18	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie poecelonata ANTIDERAPANTA inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2
	m2	165,60	
 19	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv
	m	67,90	
 		Capitolul 2.2. Tavane 
			
20	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofob de 12.5 mm grosime, cu executarea carcasei metalice simple plane din profile CW50 si UW50, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie
	m2	13,22	
 21	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului
	m2	152,36	
 22	CF53B k=5
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52)
	m2	152,36	
 23	CF17C
	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 gr/m2, aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat
	m2	152,36	
 24	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor
	m2	165,58	
 25	CF56A
	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	165,58	
 26	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	165,58	
 27	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	165,58	
 		Capitolul 2.3. Pereti 
			
28	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	283,94	
 29	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip cuart
	m2	234,39	
 30	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute si culoare se precizeaza cu Beneficiarul
	m2	234,39	
 31	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti
	m2	182,60	
 32	CF17C
	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 gr/m2, aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat
	m2	182,60	
 33	CF51B k=2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	182,60	
 34	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor
	m2	182,60	
 35	CF56A
	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	182,60	
 36	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	182,60	
 37	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	182,60	
 		Capitolul 2.4. Compartimentari blocuri sanitare 
			
38	CK22D
	Glasvanduri din ancadrament din profile din aluminiu si placaj HPL pentru grupuri sanitare, la constructii cu inaltimi pina la 35 m din foi de usa dotate cu o incuietoare din interior
	m2	11,97	
 39	CK22B
	Glasvanduri din ancadrament din profile din aluminiu si placaj HPL pentru grupuri sanitare, la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe
	m2	13,44	
 		Capitolul 3. Timplarie 
			
40	CK25D1
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice, exterioare, termoizolate, cu supralumina,  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1-2buc). Culoarea se va coordona cu Beneficiarul.
	m2	9,76	
 41	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice, exterioare, termoizolate, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U2-1buc). Culoarea se va coordona cu Beneficiarul.
	m2	2,10	
 42	CK03C
	Usi din lemn interioare in doua  canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U3-1buc). Culoarea se va coordona cu Beneficiarul.
	m2	2,64	
 43	CK03A
	Usi interioare intr-un canat, din MDF rezistent la umezeala si vopsit, suprafata neteda,  inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U4-5buc). Culoarea se va coordona cu Beneficiarul.
	m2	9,45	
 44	CK03A
	Usi interioare intr-un canat, din MDF rezistent la umezeala si vopsit, suprafata neteda,  inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U5-2buc). Culoarea se va coordona cu Beneficiarul.
	m2	2,94	
 45	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice, exterioare, termoizolate, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U6-1buc). Culoarea se va coordona cu Beneficiarul.
	m2	2,10	
 46	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice, exterioare, termoizolate, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U7-2buc). Culoarea se va coordona cu Beneficiarul.
	m2	3,52	
 47	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice, exterioare, termoizolate, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U8-1buc). Culoarea se va coordona cu Beneficiarul.
	m2	1,12	
 48	CK33A
	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor cu greutatea pina la 100 kg
	buc	3,00	
 49	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle, inclusiv minerul, in set cu 5 chei
	buc	11,00	
 50	CK07B
	Pervazuri din MDF montate la usi  Culoarea se va coordona cu Beneficiarul.
	m	56,50	
 51	CK57E
	Montarea ferestrelor din profilurilor PVC cu 5 camere, clasa A, RAL conform pasaportului coloristic, cu punte termica, transfer termic K=2.5 (W/m2K) cu geam termopan din sticla grosime 4.0 mm: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului sub 2 m2 in 2 canaturi, dotat cu plasa antiinsecte (F1-1buc)
	m2	1,65	
 52	CK57E
	Montarea ferestrelor din profilurilor PVC cu 5 camere, clasa A, RAL conform pasaportului coloristic, cu punte termica, transfer termic K=2.5 (W/m2K) cu geam termopan din sticla grosime 4.0 mm: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului sub 2 m2 in 2 canaturi, dotat cu plasa antiinsecte (F2-3buc)
	m2	5,63	
 53	CK57E
	Montarea ferestrelor din profilurilor PVC cu 5 camere, clasa A, RAL conform pasaportului coloristic, cu punte termica, transfer termic K=2.5 (W/m2K) cu geam termopan din sticla grosime 4.0 mm: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului sub 2 m2 in 2 canaturi, dotat cu plasa antiinsecte (F3-2buc)
	m2	1,28	
 54	CK57E
	Montarea ferestrelor din profilurilor PVC, cu 5 camere, clasa A, RAL conform pasaportului coloristic, cu punte termica, transfer termic K=2.5 (W/m2K) cu geam termopan din sticla grosime 4.0 mm: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului sub 2 m2 in 2 canaturi, dotat cu plasa antiinsecte (F4-2buc)
	m2	0,90	
 55	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m	9,40	
 56	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice, inclusiv instalarea dopurilor laterale. Culoarea se va coordona cu Beneficiarul.
	m	9,40	
 		Capitolul 4. Fatada
			
57	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2	502,00	
 58	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - Profil de soclu din aluminiu 100mm, cu modificarea in norma a Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm pe resursa Dibluri cu surub cap hexogonal 12x180 mm
	m	82,60	
 59	CE23C
	Glafuri din tabla zincata protejata anticoroziv cu acoperire RAL, grosime 0,5 mm,  pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 30 cm
	m	82,60	
 60	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala densitate 135 kg/m3, lamda - 0,038, grosime 100 mm
	m2	426,00	
 61	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade
	m2	426,00	
 62	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti, culoare alba
	m2	426,00	
 63	IzF01C
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (2 straturi)
	m2	105,00	
 64	IzF55B
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placa de polistiren
	m2	105,00	
 65	RpCJ10A
	Reparatii de tencuieli exterioare, de 3 cm grosime, executate pe plasa VR1 d=3,0 mm ochi 100x100 mm, driscuite, la pereti, cu mortar de ciment-marca 100-T pentru smir, mortar de ciment marca 50-T pentru grund si mortar de var marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti
	m2	53,00	
 66	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip cuart
	m2	53,00	
 67	CI22B
	Placaj din placute din beton (factura gen piatra de Cosauti) (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv pentru lucrari exterioare,  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm
	m2	53,00	
 68	CE41A
	Montarea elementelor decorative a fatadei din scinduri geluite sectiune 100x40(h) mm, cu tratament antiseptic
	m3	0,60	
 69	CE41A
	Montarea elementelor decorative la balustrada din scinduri geluite sectiune, cu tratament antiseptic
	m3	0,37	
 70	CN17A
	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul
	m2	68,00	
 		Capitolul 5. Acoperis 
			
71	IzF04J1
	Strat hidroizolant executat la pardosele executat cu bariera de difuzie, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite
	m2	174,00	
 72	IzF53A
	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala, densitate 160 kg/m3, grosime 90 mm, lamda=0.039W/mK, intr-un strat
	m2	174,00	
 73	IzF53A
	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala, densitate 160 kg/m3, grosime 100 mm, lamda=0.039W/mK, intr-un strat
	m2	174,00	
 74	IzF04J1
	Strat hidroizolant executat la pardosele executat cu Folie de polietilena gr. 100mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite
	m2	174,00	
 75	IzF18C k=1,667
	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M25 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm - grosime 50 mm, k=1,667
	m2	174,00	
 76	CE17A
	Strat pelicola hidroprotectoare cu urmatoarele caracteristici: sarcina la rupere N/5 >=196; Impermiabilitate la apa >0.2 m coloana de apa; Temperatura de lucru -40*C/+80*C; Rezistenta la razele ultraviolete > 4 luni
	m2	330,00	
 77	CR03A
	Contrasipca 50x30(h) mm din rigle de rasinoase
	m3	1,37	
 78	CE30A
	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din rigle de rasinoase (50x50(h) mm grosime pas 330 mm), la constructii obisnuite.
	m2	330,00	
 79	CN50C
	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.
	100m2	3,78	
 80	CN51K
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme.
	100m2	3,78	
 81	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) RAL 7016
	m2	330,00	
 82	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm, RAL 7016
	m	22,00	
 83	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=150 mm, RAL 7016
	m	57,00	
 84	CK26B
	Montarea opritorilor de zapada din tabla protejata anticoroziv 0.5 mm grosime, B=220mm, RAL 7016
	m	79,00	
 85	CE30A
	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din rigle de rasinoase (50x50(h) mm grosime pas 330 mm), la constructii obisnuite. (fonton)
	m2	15,60	
 86	CE06C
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv h=20 mm, grosime 0.45 mm, cutata, RAL 7016,  montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (fronton)
	m2	15,60	
 87	CE31C
	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase  faltuite si geluite gr. 12,5 mm
	m2	79,80	
 88	CN17A
	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul
	m2	79,80	
 		Capitolul 6. Diverse 
			
		Capitolul 6.1. Gauri perforate 
			
89	RCsB29N
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm, L=400 mm, K=3.6
	buc	2,00	
 90	RCsB29S k=3.989
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm, L=400 mm, K=3.989
	buc	3,00	
 91	RCsB29S k=6.23
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 250 mm, L=400 mm, K=6.23
	buc	1,00	
 92	RCsB30J k=1.08
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 110 mm, L=120 mm, K=1.08
	buc	2,00	
 93	RCsB30S k=1.08
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm, L=120 mm, K=1.08
	buc	1,00	
 94	RCsB30S k=2.97
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 315 mm, L=120 mm, K=2.97
	buc	2,00	
 		Capitolul 6.2. Scari de acces 
			
95	TsA03B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime  teren mijlociu
	m3	3,20	
 96	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	2,50	
 97	CA03C2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)
	m3	9,80	
 98	CC01C
	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate
	kg	86,70	
 99	CB03A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	6,46	
 100	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip cuart
	m2	31,96	
 101	CG47C
	Pardoseli din placi de gresie ceramica porcelonada, anderapanta, rezistenta la inghet, inclusiv stratul suport din adezivi pentru lucrari exterioare
	m2	31,96	
					
		Total
Incl. salariu	$
$		
		Asigurari sociale, 24%	$		
		Cheltueli de transport,    %	$		
		Cheltueli de aprovizionare-depozitare,  %	$		
		Total	$		
		Cheltuieli de regie,   %	$		
		Total	$		
		Beneficiu de deviz,  %	$		
		Total	$		
					
		Total deviz
Incl. salariu	$
$		

	                                                                                                         

Ofertant                                                                            	

Elaborator de devize atestat
                                                                                                (semnătura, numele, prenumele)    	
L.Ș.