|  |  |
| --- | --- |
| **Construirea sistemului de canalizare s. Sculeni r-nul Ungheni (Statie de epurare, statii de pompare) ( I Etapa )** | WinСмета2000  Formular Nr.1 |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Deviz-oferta № 2-1-1

**Statia de pompare principala a apelor uzate N4. Lucrari de constructii**

(denumirea lucrări)

**Valuta ofertei $ SUA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, $ (inclusiv salariu) | Total, $  (col.5 x col.6) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 3,40 |  |  |
| 2 | TsA05E1  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2,01-4 m teren mijlociu | m3 | 10,91 |  |  |
| 3 | TsD03A1  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi pamint afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 3,02 |  |  |
| 4 | TsD01B  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime pentru pat de pamint, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 9,67 |  |  |
| 5 | TsD05B  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 3,12 |  |  |
| 6 | TsC03F1  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - pamint de prisos | 100 m3 | 0,39 |  |  |
| 7 | TsI50A3  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t | 58,84 |  |  |
| 8 | TsC51B  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,39 |  |  |
| 9 | TsC50B  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,39 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Elemente prefabricate |  |  |  |  |
| 10 | TsC53B  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 0,25 |  |  |
| 11 | CA02C  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - B 7,5 | m3 | 0,85 |  |  |
| 12 | AcE15A  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 3,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 5,74 |  |  |
| 13 | Pret de piata  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Element prefabricat CTR-1 V=1,01m3 | buc | 4,00 |  |  |
| 14 | Pret de piata  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Element prefabricat CTN-1, V=1,74m3 | buc | 1,00 |  |  |
| 15 | AcE09B  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea treptelor din otel-beton cu D=12 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din tuburi de beton | buc | 18,00 |  |  |
| 16 | VC34A  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg - de sustinere a inelelor | kg | 22,50 |  |  |
| 17 | Pret de piata  п.  К=1,00 | Piulite M12 | buc | 36,00 |  |  |
| 18 | Pret de piata  п.  К=1,00 | Saibe M12 | buc | 36,00 |  |  |
| 19 | SA34I  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, - teava otel d=250mm | buc | 1,00 |  |  |
| 20 | SA34I  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri - teava otel d=150mm | buc | 3,00 |  |  |
| 21 | SA34G  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 4" - teava otel d=100mm | buc | 1,00 |  |  |
| 22 | IzF20A  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m | 2,51 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Fundatie monolita Fm1 (2 buc) |  |  |  |  |
| 23 | CB01C  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de fundatii FU, exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv | m2 | 1,00 |  |  |
| 24 | CC01B  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 12,00 |  |  |
| 25 | CA04F  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - B15 | m3 | 0,14 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Fundatie FM2 |  |  |  |  |
| 26 | CB01C  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de fundatii, exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv - fundatie FM2 | m2 | 9,42 |  |  |
| 27 | CC01A  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 33,00 |  |  |
| 28 | CC01B  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 117,00 |  |  |
| 29 | CA04F  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - B15 | m3 | 2,52 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Panou monolit - acoperis |  |  |  |  |
| 30 | CB01C  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de fundatii FU, exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv pentru panou monolit | m2 | 7,16 |  |  |
| 31 | CB11B  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R | buc | 4,00 |  |  |
| 32 | CB14A  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 7,16 |  |  |
| 33 | CC01B  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 17,50 |  |  |
| 34 | CC01A  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 17,50 |  |  |
| 35 | CA04F  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - B15 | m3 | 0,90 |  |  |
| 36 | AcE07B  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B - G | buc | 1,00 |  |  |
| 37 | CG42A  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn - capac din lemn | m2 | 1,02 |  |  |
| 38 | CK40A  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Captuseala usii cu tabla zincata pe asbest: dintr-o parte - la capac din lemn | m2 | 1,02 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6. Izolatii |  |  |  |  |
| 39 | IzF30B  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Penebar", cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina: material de hidroizilare | m2 | 5,00 |  |  |
| 40 | IzF30A  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Penecrit", cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina: material de hidroizilare | m2 | 13,00 |  |  |
| 41 | IzF31B  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 41,70 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7. Fundatie monolita sub dispozitiv de ridicat |  |  |  |  |
| 42 | CB01C  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de fundatii FU, exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv | m2 | 2,83 |  |  |
| 43 | CC01B  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 3,00 |  |  |
| 44 | CA04F  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - B15 | m3 | 0,54 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor (ПЗ) \* % |  |  |  |  |
|  |  | Depozitare materiale (ПЗ+Transp) \* % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale si medicale (ПЗ+Transp+Depozi) 24 % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Transp+Depozi+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Transp+Depozi+Asigur) \* % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Transp+Depozi+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Transp+Depozi+Asigur+Cheltu) \* % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Transp+Depozi+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total: |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ofertant |  |
| (funcţia, semnătura) | |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Construirea retelelor de canalizare si statiei de epurare a apelor uzate in s. Sculeni r-nul Ungheni ( I etapa )** | WinСмета2000  Formular Nr.1 |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Deviz-oferta № 2-1-2

**Statia de pompare a apelor uzate. Utilaj tehnologic**

(denumirea lucrări)

**Valuta ofertei $ SUA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, $ (inclusiv salariu) | Total, $ (col.5 x col.6) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | M1A01A  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin simpla asezare, avind greutatea totala de pina la 1 tona - (conteiner) utilaj nestandartizat | t | 0,075 |  |  |
| 2 | VB28A  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN - palarie pe conducra de aerisire d=110 | шт. | 1,00 |  |  |
| 3 | VC07A  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor | шт. | 2,00 |  |  |
| 4 | AcA04B  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 125-150 mm - teava din otel inox d=108x4 | m | 9,70 |  |  |
| 5 | AcA25B  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm - cot din otel inoxd=108x4 | шт. | 2,00 |  |  |
| 6 | AcA25B  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm - teu din otel inox d=108x4 | шт. | 2,00 |  |  |
| 7 | CL17C  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Confectii metalice diverse, montate aparent: diverse (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.- constructii metalice din otel inox | kg | 99,01 |  |  |
| 8 | SA34H  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 5" - teavaPEHD d=125 mm Pn6 | шт. | 2,00 |  |  |
| 9 | SA34F  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 3" - teava PEHD d=75 mm Pn6 | шт. | 1,00 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) \* % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ+Cheltu) \*% |  |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala (ПЗ+Cheltu+Cheltu) \* 24 % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) \* % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
| 10 | AcC07B  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea pe pozitie existenta a pompelor centrifuge, cu un ax orizontal tip EMU 10.34-258E sau analog | шт. | 2,00 |  |  |
| 11 | M1C19A  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Troliu cu actionare mecanica sau hidraulice, clape, ventile, usi, subare, cu greutatea proprie de pina la 5 t. - scripete stationar P/G 0,25t | t | 0,25 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) \* % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit materiale (ПЗ+Cheltu) % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari medicale si sociale (ПЗ+Cheltu+Cheltu) \* 24 % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu pe deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) % |  |  |  |  |
|  |  | Total pe deviz ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Utilaj tehnologic |  |  |  |  |
| 12 | preturi de piata  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Pompa Wilo EMU FA10.34-258, N=7,5, Q=20,63, h=20,56m cu panou de comanda sau analog | шт. | 2,00 |  |  |
| 13 | Preturi de piata  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Scripete stationar P/G 0,25t | шт. | 1,00 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ) \* % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu | 100,00 + |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total: |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ofertant |  |
| (funcţia, semnătura) | |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Construirea retelelor de canalizare si statiei de epurare a apelor uzate in s. Sculeni r-nul Ungheni ( I etapa )** | WinСмета2000  Formular Nr.1 |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Deviz-oferta № 2-1-3

**Statia de pompare a apelor uzate SP. Reteaua sub presiune C1P**

(denumirea lucrări)

**Valuta ofertei $ SUA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, $ (inclusiv salariu) | Total, $ (col.5 x col.6) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | SA14I  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 90 mm - teava PEDH 100Pn d=90 mm | m | 10,00 |  |  |
| 2 | SA14F  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 50 mm - teava PEHD 100 d=50 mm Pn10 | m | 9,50 |  |  |
| 3 | AcA53B  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - cot PHD 90' d=90 mm | шт. | 2,00 |  |  |
| 4 | Pret de piata  п.  К=1,00 | Lant otel inox 2\*6 | m | 14,00 |  |  |
| 5 | AcA52C  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului - teava PEHD d=90 mm | m | 3,60 |  |  |
| 6 | AcA53B  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - conexsiune pompa cu flansa d=80/90 | шт. | 2,00 |  |  |
| 7 | SA37H  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 90 mm | шт. | 8,00 |  |  |
| 8 | AcA53B  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - mufa electrofuziune PE100 d=90 mm | шт. | 2,00 |  |  |
| 9 | AcA53A  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - cot din PHD d=50 mm | шт. | 1,00 |  |  |
| 10 | AcA53A  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - teu din PHD d=50 mm | шт. | 1,00 |  |  |
| 11 | SA14F  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 50 mm - teava perforata PEHD 100 d=50 mm | m | 4,50 |  |  |
| 12 | SA37F  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | шт. | 8,00 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) \* % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ+Cheltu) \* % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala (ПЗ+Cheltu+Cheltu) 24% |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) \* % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) \*% |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total: |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ofertant |  |
| (funcţia, semnătura) | |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Construirea retelelor de canalizare si statiei de epurare a apelor uzate in s. Sculeni r-nul Ungheni ( I etapa )** | WinСмета2000  Formular Nr.1 |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

Deviz-oferta № 2-1-4

**Statia de pompare. Echipament electric de forta**

(denumirea lucrări)

**Valuta ofertei $ SUA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, $ (inclusiv salariu) | Total, $ (col.5 x col.6) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| 1 | CB02A  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 5,25 |  |  |
| 2 | CA03G  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 - beton B15 | m3 | 1,50 |  |  |
| 3 | TsA02E  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 5,10 |  |  |
| 4 | TsD18B  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 5,10 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli transport (ПЗ) \* % |  |  |  |  |
|  |  | Depozitari materiale (ПЗ+Cheltu) \* % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari (ПЗ+Cheltu+Depozi) \* 24 % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Depozi+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli regie (ПЗ+Cheltu+Depozi+Asigur) \* % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Depozi+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu devize (ПЗ+Cheltu+Depozi+Asigur+Cheltu) \* % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Depozi+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Retele |  |  |  |  |
| 5 | 08-03-573-4  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltimea, latimea si adincimea, mm, pina: 600х600х350 | buc | 1,00 |  |  |
| 6 | 08-03-603-1  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Panou de comanda ЩРН 18э 1 36 | buc | 1,00 |  |  |
| 7 | 08-03-521-15  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,00 |  |  |
| 8 | 08-03-526-1  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 1,00 |  |  |
| 9 | 08-03-530-4  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | 08-03-532-1  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3 | buc | 1,00 |  |  |
| 11 | 08-03-481-20  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI PORNIRE, CUPLAREA LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ cu rotor scurtcircuitat, masa pina la 0,15 t | buc | 2,00 |  |  |
| 12 | 08-02-407-2  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m | 0,03 |  |  |
| 13 | 08-02-410-1  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,04 |  |  |
| 14 | 08-02-142-1  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,07 |  |  |
| 15 | 08-02-142-2  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 | 100 m | 0,07 |  |  |
| 16 | 08-02-148-1  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,07 |  |  |
| 17 | 08-02-158-14  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 8,00 |  |  |
| 18 | 08-03-545-5  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cutie cu cleme, montata pe constructie pe perete sau coloana, pentru cabluri sau conductori, sectiune, pina la 10 mm2, cantitate cleme, pina la 4 | buc | 1,00 |  |  |
| 19 | Pret de piata  п.  К=1,00 | Articole de ferarie | kg | 10,00 |  |  |
| 20 | 08-02-472-1  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Priza de pamint orizontala din otel rotund cu diametrul de 12 mm | 100 m | 0,10 |  |  |
| 21 | 08-02-472-7  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Conductor de legare la pamint deschis pe bazele de construire din otel in dungi cu profill de 160 mm2 | 100 m | 0,10 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Materiale ne calculate echipament de forta |  |  |  |  |
| 22 | Pret de piata  п.  К=1,00 | Cablu АВБбШв 5х16 | m | 10,00 |  |  |
| 23 | Рыночные цены  п.  К=1,00 | Cablu ВВГ 5х4 | m | 5,00 |  |  |
| 24 | Рыночные цены  п.  К=1,00 | Cablu ВВГ 4х2,5 | m | 5,00 |  |  |
| 25 | Рыночные цены  п.  К=1,00 | Cablu ВВГ 3х1,5 | m | 5,00 |  |  |
| 26 | Pret de piata  п.  К=1,00 | Teava din otel d=40mm | m | 4,00 |  |  |
| 27 | Pret de piata  п.  К=1,00 | Teava gofra d=25mm | m | 4,00 |  |  |
| 28 | Рыночные цены  п.  К=1,00 | Cutie de montare КУП 1101 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) \* % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) \* % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale medicale (ПЗ+Cheltu+Cheltu) \* 24 % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) \* % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) \* % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilajului |  |  |  |  |
| 29 | Pret de piata  К=1,00 | Constructie metalica dulapului dim.600x600x210mm | buc | 1,00 |  |  |
| 30 | Pret de piata  К=1,00 | Dulap metalic modul dim. ЩРН 18 dim. 265x440x120mm | buc | 1,00 |  |  |
| 31 | Рыночные цены  К=1,00 | Intrerupator cu pirghie ВH 32-3P, I=50A | buc | 1,00 |  |  |
| 32 | Pret de piata  К=1,00 | Intrerupator automat tripolar ВА 47-29, I=16A | buc | 1,00 |  |  |
| 33 | Pret de piata  К=1,00 | Intrerupator automat tripolar ВА 47-29, I=10A | buc | 1,00 |  |  |
| 34 | Pret de piata  К=1,00 | Intrerupator automat unupolar ВА 47-29, I=10A | buc | 3,00 |  |  |
| 35 | Preț de piață  К=1,00 | Demaror КМИ 10911 | buc | 1,00 |  |  |
| 36 | Preț de piață  К=1,00 | Buton de comanda КМЕ 011 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli depozitare (ПЗ) \* % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Chelty | 100,00 + |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total: |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ofertant |  |
| (funcţia, semnătura) | |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Construirea retelelor de canalizare si statiei de epurare a apelor uzate in s. Sculeni r-nul Ungheni ( I etapa )** | WinСмета2000  Formular Nr.1 |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

Deviz-oferta № 2-1-5

**Statia de pompare a apelor uzate. Camin de vane**

**Valuta ofertei $ SUA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, $ (inclusiv salariu) | Total, $ (col.5 x col.6) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | SA34H  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 5" - tub de protectie din teava PE00 d=125 mm SDR26 Pn6 | шт. | 4,00 |  |  |
| 2 | AcA26A  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - teu egal din fonta d=80 mm | шт. | 2,00 |  |  |
| 3 | AcA53B  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - ansamblu flansa capat de conducta d=80/90 mm | шт. | 4,00 |  |  |
| 4 | Pret de piata  п.  К=1,00 | Garnitura din cauciuc d=80 mm | шт. | 12,00 |  |  |
| 5 | AcA26A  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - teu redus din fonta d=80/50 mm | шт. | 1,00 |  |  |
| 6 | AcA53B  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - ansamblu flansa capat de conducta d=50 mm | шт. | 1,00 |  |  |
| 7 | SA34F  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 3" - PE100 d=75x2,9 mm SDR26 Pn6 | шт. | 1,00 |  |  |
| 8 | AcB01A  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - robinet sertar pana cauciucata Pn16 d=50 mm | шт. | 1,00 |  |  |
| 9 | AcA52A  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului - PEH100 d=50 mm SDR27,6 Pn10 | m | 15,00 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) \* % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare 2% (ПЗ+Cheltu) \* % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala (ПЗ+Cheltu+Cheltu) \* % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) \* % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) \* % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
| 10 | AcB01A  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - robinet sertar cu d=80 mm | шт. | 4,00 |  |  |
| 11 | AcB01A  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - supapa de retinere cu d=80 mm | шт. | 2,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari medicale si sociale (ПЗ+Cheltu+Cheltu) \* 24 % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) \* % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu pe deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) \* % |  |  |  |  |
|  |  | Total pe deviz ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 12 | preturi de piata  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Robinet sertar din fonta cu pana cauciucata Pn16 d=80mm | шт. | 4,00 |  |  |
| 13 | Preturi de piata  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Supapa de retinere din fonta d=80 mm | шт. | 2,00 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ) \* % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu | 100,00 + |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total: |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ofertant |  |
| (funcţia, semnătura) | |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Construirea sistemului de canalizare s. Sculeni r-nul Ungheni (Statie de epurare, statii de pompare) ( I Etapa )** | WinСмета2000  Formular Nr.1 |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-1

Deviz-oferta № 2-2-1

**Bazin de omogenizare - stocare si statia automata de pompare apa uzata. Lucrari de constructii**

(denumirea lucrări)

**Valuta ofertei $ SUA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, $ (inclusiv salariu) | Total, $ (col.5 x col.6) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 2,81 |  |  |
| 2 | TsA05E1  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2,01-4 m teren mijlociu | m3 | 9,05 |  |  |
| 3 | TsD03A1  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi pamint afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 1,72 |  |  |
| 4 | TsD01B  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime pentru pat de pamint, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 6,00 |  |  |
| 5 | TsD05B  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 1,78 |  |  |
| 6 | TsC03F1  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - pamint de prisos | 100 m3 | 1,12 |  |  |
| 7 | TsI50A3  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t | 168,00 |  |  |
| 8 | TsC51B  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,12 |  |  |
| 9 | TsC50B  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 1,12 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Bazin monolit Bm1 |  |  |  |  |
| 10 | TsC53B  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 0,57 |  |  |
| 11 | CA02C  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - B 7,5 | m3 | 3,60 |  |  |
| 12 | CB01C  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de fundatii FU, exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv | m2 | 305,49 |  |  |
| 13 | CB14A  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 305,49 |  |  |
| 14 | CC01A  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusive | kg | 222,00 |  |  |
| 15 | CC01B  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 5169,50 |  |  |
| 16 | CL57A  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 122,40 |  |  |
| 17 | SA34I  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul d=244,5x6mm | buc | 4,00 |  |  |
| 18 | SA34I  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul d=140x5mm | buc | 3,00 |  |  |
| 19 | SA34I  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul d=83x5mm | buc | 3,00 |  |  |
| 20 | SA34I  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul d=273x6mm | buc | 1,00 |  |  |
| 21 | SA34I  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul d=180x6mm | buc | 1,00 |  |  |
| 22 | CA04F  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - B20, W4, F150 in pereti | m3 | 52,00 |  |  |
| 23 | CA04F  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton marca B7.5 pentru formarea inclinatie de beton | m3 | 3,60 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Planseu monolit Pm1 |  |  |  |  |
| 24 | CB01C  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de fundatii FU, exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv pentru panou monolit | m2 | 35,27 |  |  |
| 25 | CB11B  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R | buc | 30,00 |  |  |
| 26 | CB14A  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 33,15 |  |  |
| 27 | CC01A  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusive | kg | 52,00 |  |  |
| 28 | CC01B  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 1645,00 |  |  |
| 29 | CA04F  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - B20, W4, F150 in planseu | m3 | 18,00 |  |  |
| 30 | CL57B  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg | 128,80 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Capac metalic (4 buc) |  |  |  |  |
| 31 | CL18A  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - capac metalic Cm1 | kg | 144,80 |  |  |
| 32 | CN20B  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 10,56 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Izolatii |  |  |  |  |
| 33 | 41-01-008-7  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Izolatie prin vopsire pe suprafete verticale din beton: cu bitum cald in doua straturi - pe exterior | 100m2 | 1,42 |  |  |
| 34 | IzF31B  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata interioara a peretilor | m2 | 179,59 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor (ПЗ) \* % |  |  |  |  |
|  |  | Depozitare materiale (ПЗ+Transp) \* % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale si medicale (ПЗ+Transp+Depozi) \* 24% |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Transp+Depozi+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Transp+Depozi+Asigur) \* % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Transp+Depozi+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Transp+Depozi+Asigur+Cheltu) % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Transp+Depozi+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total: |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ofertant |  |
| (funcţia, semnătura) | |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Construirea retelelor de canalizare si statiei de epurare a apelor uzate in s. Sculeni r-nul Ungheni ( I etapa )** | WinСмета2000  Formular Nr.1 |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-2

Deviz-oferta № 2-2-2

**Statia de epurare a apei. Echipament tehnologic**

(denumirea lucrări)

**Valuta ofertei $ SUA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, $ (inclusiv salariu) | Total, $ (col.5 x col.6) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |  |  |
| 1 | Pret de piata  п.  К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Statia de epurare a apelor uzate tip MMBR Q-120m3/zi sau analog. Utilaj tehnologic | set | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare, reglare si demarare |  |  |  |  |
| 2 | Pret de piata  п.  К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Statia de epurare a apelor uzate tip MMBR Q-120m3/zi sau analog. Montare, reglare | set | 1,000 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total: |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ofertant |  |
| (funcţia, semnătura) | |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Construirea sistemului de canalizare s. Sculeni r-nul Ungheni (Statie de epurare, statii de pompare) ( I Etapa )** | WinСмета2000  Formular Nr.1 |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-3

Deviz-oferta № 2-2-3

**Platforma pentru modul echipamente**

(denumirea lucrări)

**Valuta ofertei $ SUA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, $, (inclusiv salariu) | Total, $ (col.5 x col.6) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,64 |  |  |
| 2 | TsA05E1  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2,01-4 m teren mijlociu | m3 | 2,23 |  |  |
| 3 | TsC03F1  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - pamint de prisos | 100 m3 | 0,66 |  |  |
| 4 | TsI50A3  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t | 99,00 |  |  |
| 5 | TsC51B  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,66 |  |  |
| 6 | TsC50B  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,66 |  |  |
| 7 | TsC54C  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat de fundatie din pietris | m3 | 66,20 |  |  |
| 8 | TsD09A1  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 0,662 |  |  |
| 9 | CB01C  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de fundatii FU, exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv | m2 | 24,50 |  |  |
| 10 | CC01B  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 2886,00 |  |  |
| 11 | CC01A  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusive | kg | 70,00 |  |  |
| 12 | CA02C  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - B 7,5 | m3 | 12,70 |  |  |
| 13 | CA04F  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - B20 | m3 | 49,00 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor (ПЗ) \* % |  |  |  |  |
|  |  | Depozitare materiale (ПЗ+Transp) \* % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale si medicale (ПЗ+Transp+Depozi) \* 24% |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Transp+Depozi+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Transp+Depozi+Asigur) \* % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Transp+Depozi+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Transp+Depozi+Asigur+Cheltu) % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Transp+Depozi+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total: |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ofertant |  |
| (funcţia, semnătura) | |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Construirea sistemului de canalizare s. Sculeni r-nul Ungheni (Statie de epurare, statii de pompare) ( I Etapa )** | WinСмета2000  Formular Nr.1 |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-4

Deviz-oferta № 2-2-4

**Platforma pentru nisip**

(denumirea lucrări)

**Valuta ofertei $ SUA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, $ (inclusiv salariu) | Total, $ (col.5 x col.6) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,16 |  |  |
| 2 | TsA05E1  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2,01-4 m teren mijlociu | m3 | 1,24 |  |  |
| 3 | TsC03F1  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - pamint de prisos | 100 m3 | 0,17 |  |  |
| 4 | TsI50A3  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t | 25,50 |  |  |
| 5 | TsC51B  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,17 |  |  |
| 6 | TsC50B  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,17 |  |  |
| 7 | AcA15C  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 160 mm | m | 14,00 |  |  |
| 8 | RCsB21A k=0,05  п.  К=0,50 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 18 cm, in tevi asbociment | buc | 280,00 |  |  |
| 9 | TsC54B  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat de fundatie in canal si pe teren din piatra sparta | m3 | 7,00 |  |  |
| 10 | DB19B  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 2,5 cm, cu asternere manuala | m2 | 56,70 |  |  |
| 11 | DB16B  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 1,5 cm cu asternere manuala | m2 | 56,70 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor (ПЗ) \* % |  |  |  |  |
|  |  | Depozitare materiale (ПЗ+Transp) \* % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale si medicale (ПЗ+Transp+Depozi) \*24 % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Transp+Depozi+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Transp+Depozi+Asigur) \* % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Transp+Depozi+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Transp+Depozi+Asigur+Cheltu) \* % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Transp+Depozi+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total: |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ofertant |  |
| (funcţia, semnătura) | |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Construirea sistemului de canalizare s. Sculeni r-nul Ungheni (Statie de epurare, statii de pompare) ( I Etapa )** | WinСмета2000  Formular Nr.1 |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-5

Deviz-oferta № 2-2-5

**Platforma pentru conteiner operare**

(denumirea lucrări)

**Valuta ofertei $ SUA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, $ (inclusiv salariu) | Total, $ (col.5 x col.6) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,10 |  |  |
| 2 | TsA05E1  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2,01-4 m teren mijlociu | m3 | 0,55 |  |  |
| 3 | TsC03F1  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - pamint de prisos | 100 m3 | 0,11 |  |  |
| 4 | TsI50A3  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t | 15,82 |  |  |
| 5 | TsC51B  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,11 |  |  |
| 6 | TsC50B  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,11 |  |  |
| 7 | TsC54C  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat de fundatie din pietris | m3 | 11,00 |  |  |
| 8 | TsD09A1  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 0,11 |  |  |
| 9 | CB01C  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de fundatii FU, exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv | m2 | 8,64 |  |  |
| 10 | CC01B  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 426,00 |  |  |
| 11 | CC01A  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusive | kg | 20,00 |  |  |
| 12 | CA02C  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - B 7,5 | m3 | 2,00 |  |  |
| 13 | CA04F  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - B20 | m3 | 5,40 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor (ПЗ) \* % |  |  |  |  |
|  |  | Depozitare materiale (ПЗ+Transp) \* % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale si medicale (ПЗ+Transp+Depozi) \*24 % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Transp+Depozi+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Transp+Depozi+Asigur) \* % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Transp+Depozi+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Transp+Depozi+Asigur+Cheltu) \*% |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Transp+Depozi+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total: |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ofertant |  |
| (funcţia, semnătura) | |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Construirea retelelor de canalizare si statiei de epurare a apelor uzate in s. Sculeni r-nul Ungheni ( I etapa )** | WinСмета2000  Formular Nr.1 |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-3

Deviz-oferta № 2-3

**Retele exterioare de canalizare**

(denumirea lucrări)

**Valuta ofertei $ SUA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură,$ (inclusiv salariu) | Total, $ (col.5 x col.6) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 5,52 |  |  |
| 2 | TsA04E1  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu | м3 | 7,77 |  |  |
| 3 | AcF03A  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant executate cu nisip - pat din nisip | м3 | 31,48 |  |  |
| 4 | TsD03A1  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi pamint afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 4,83 |  |  |
| 5 | TsD01B  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluiuri cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | м3 | 16,29 |  |  |
| 6 | TsD05B  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 5,31 |  |  |
| 7 | TsC03B1  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - pamint de prisos | 100 m3 | 0,39 |  |  |
| 8 | TsI51A2  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 58,50 |  |  |
| 9 | TsC51B  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,39 |  |  |
| 10 | TsC50B  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,39 |  |  |
| 11 | TsF15A  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Consolidarea peretilor excavatilor si santurilor (transeelor), cu scinduri in soluri instabile, adincimea: pina la 3 m | 100 m3 | 0,57 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Tevi canalizare |  |  |  |  |
| 12 | AcA08A  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-200 mm - teava SN4 SDR41 d=200mm, sector SE-C582-C583-C584 - AVAL | м | 198,00 |  |  |
| 13 | AcA52C  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului - teava PE100RC Pn10 SDR 17,6 d=90mm, sector sub presiune | м | 262,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Sapaturi camine |  |  |  |  |
| 14 | TsC03B1  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1,05 |  |  |
| 15 | TsA04E1  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu | м3 | 5,32 |  |  |
| 16 | TsD03A1  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi pamint afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 0,86 |  |  |
| 17 | TsD01B  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | м3 | 3,52 |  |  |
| 18 | TsD05B  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,90 |  |  |
| 19 | TsC03A1  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I. - pamint surplus | 100 m3 | 0,19 |  |  |
| 20 | TsI50A4  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 4 km | t | 28,50 |  |  |
| 21 | TsC50B  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K-8 | 100 m3 | 0,19 |  |  |
| 22 | TsC51B  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,19 |  |  |
| 23 | TsF15A  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Consolidarea peretilor excavatilor si santurilor (transeelor), cu scinduri in soluri instabile, adincimea: pina la 3 m | 100 m3 | 0,10 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Instalarea camine |  |  |  |  |
| 24 | TsC53B  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 0,32 |  |  |
| 25 | AcE13A  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana - fara suporti beton din camine | м3 | 11,36 |  |  |
| 26 | Pretde piata  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Element prefabricat КЦД-10 | buc | 16,00 |  |  |
| 27 | Pret de piata  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Element prefabricat КЦ-10-6 | buc | 23,00 |  |  |
| 28 | Pret de piata  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Element prefabricat КЦ-10-9 | buc | 8,00 |  |  |
| 29 | Pret de piata  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Element prefabricat КЦП-1-10 | buc | 16,00 |  |  |
| 30 | Pret de piata | Element prefabricat КЦО-1 | buc | 16,00 |  |  |
| 31 | Pret de piata | Element prefabricat КЦ-7-3 | buc | 16,00 |  |  |
| 32 | CL18A  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - consolidare camine | kg | 431,36 |  |  |
| 33 | CD63C  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la bolti si arce | м3 | 0,10 |  |  |
| 34 | DA06A1  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast - pereu la camine | м3 | 0,38 |  |  |
| 35 | AcF02A  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton | м | 18,40 |  |  |
| 36 | AcE07C  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip G | buc | 16,00 |  |  |
| 37 | CA03A  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) - rigole din beton | м3 | 5,76 |  |  |
| 38 | DA06B1  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast - pereu la camine | м3 | 3,78 |  |  |
| 39 | CA02A  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | м3 | 3,78 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) \* % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) \* % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari (ПЗ+Cheltu+Cheltu) \* 24% |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuie;li de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) \* % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) \* % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total: |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ofertant |  |
| (funcţia, semnătura) | |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Construirea retelelor de canalizare si statiei de epurare a apelor uzate in s. Sculeni r-nul Ungheni ( I etapa )** | WinСмета2000  Formular Nr.1 |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1

Deviz-oferta № 4-1

**Statia de pompare. Alimentarea cu energie electrica**

(denumirea lucrări)

**Valuta ofertei $ SUA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, $ (inclusiv salariu) | Total, $ (col.5 x col.6) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Instalarea stilpilor |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-003-1  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior tip П3 | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | 33-04-016-2  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a stilpilor din beton armat | buc | 1,00 |  |  |
| 3 | 33-04-015-1  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor | 10 m | 3,00 |  |  |
| 4 | TsA02B  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu - legare la pamint | m3 | 1,80 |  |  |
| 5 | TsD01B  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umplutura cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,80 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Suspendarea conductorilor |  |  |  |  |
| 6 | 33-04-017-1  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect - СИП 2А-3х35+1х50 | 1000 m | 0,78 |  |  |
| 7 | п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Costul conductorului tip СИП 2a-3х35+1х50 | m | 780,00 |  |  |
| 8 | 33-04-030-1  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor | set | 1,00 |  |  |
| 9 | Preturi de piata  п.  К=1,00 | Fasie din otel inox F2007 | m | 87,00 |  |  |
| 10 | Preturi de piata  п.  К=1,00 | Cleme de suspendare А200 | buc | 55,00 |  |  |
| 11 | Preturi de piata  п.  К=1,00 | Curea de cablu CSB | buc | 22,00 |  |  |
| 12 | Preturi de piata  п.  К=1,00 | Suport CA 1500 | buc | 4,00 |  |  |
| 13 | Preturi de piata  п.  К=1,00 | Clema de ancora РА 1500 | buc | 6,00 |  |  |
| 14 | Preturi de piata  п.  К=1,00 | Clema de perforare Р2Х95 | buc | 21,00 |  |  |
| 15 | Preturi de piata  п.  К=1,00 | Set СSL 350 | buc | 4,00 |  |  |
| 16 | Pret de piata  п.  К=1,00 | Clema cu surub HEL-6893 ZAc | buc | 4,00 |  |  |
| 17 | Pret de piata  п.  К=1,00 | Teava WCSM33/8 | buc | 4,00 |  |  |
| 18 | Preturi de piata  п.  К=1,00 | Teava de izolare CGPT18/6-0 | buc | 4,00 |  |  |
| 19 | Preturi de piata  п.  К=1,00 | Manusi termice 502КОР16/S | buc | 5,00 |  |  |
| 20 | Preturi de piata  п.  К=1,00 | Profilul de siguranta GPC60/60L 2750 | buc | 3,00 |  |  |
| 21 | Pret de piata  п.  К=1,00 | Cirlig cu surub HEL-5552 | buc | 1,00 |  |  |
| 22 | Preturi de piata  п.  К=1,00 | Clema de ramificatie RDP 25/СN | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli transport (ПЗ) \* % |  |  |  |  |
|  |  | Depozitari materiale (ПЗ+Cheltu) \* % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari (ПЗ+Cheltu+Depozi) \* 24% |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Depozi+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli regie (ПЗ+Cheltu+Depozi+Asigur) \* % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Depozi+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu devize (ПЗ+Cheltu+Depozi+Asigur+Cheltu) \* % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Depozi+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Dulap de evidenta energie electrica BZUM |  |  |  |  |
| 23 | 08-03-573-4  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, tip BZUM -01-100 | buc | 1,00 |  |  |
| 24 | 08-03-521-15  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,00 |  |  |
| 25 | 08-03-526-1  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 1,00 |  |  |
| 26 | 08-01-080-2  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6- contor | buc | 1,00 |  |  |
| 27 | 08-02-411-7  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 78 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 28 | Рыночные цены  п.  К=1,00 | Costul bransamentului d=78mm | buc | 1,00 |  |  |
| 29 | 08-02-411-3  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 78 mm | 100 m | 0,10 |  |  |
| 30 | 08-02-472-9  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Conductor de legare la pamint deschis pe bazele de construire din otel rotund cu diametrul de 10 mm | 100 m | 0,04 |  |  |
| 31 | 08-02-472-1  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Priza de pamint orizontala din otel rotund cu diametrul de 12 mm | 100 m | 0,10 |  |  |
| 32 | 08-02-471-4  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 0,30 |  |  |
| 33 | 08-03-521-15  п.  К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) \* % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) \* |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale medicale (ПЗ+Cheltu+Cheltu) \*24 % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) \* % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilajului |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. LEA 0,4kV |  |  |  |  |
| 34 | Pret d e piata  п.  К=1,00 | Costul limitatorului de tensiune LVA 440-CS | buc | 3,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. BZUM |  |  |  |  |
| 35 | Preturi de piata  п.  К=1,00 | Dulap de masurari "BZUM-TF-01-100 | buc | 1,00 |  |  |
| 36 | Preț de piață.  К=1,00 | Intrerupator cu pirghie ВH 32-3P, I=40A | buc | 1,00 |  |  |
| 37 | Preț de piață. .  К=1,00 | Intrerupator automat tripolar ВА 47-29, I=16A | buc | 1,00 |  |  |
| 38 | Preț de piață. .  К=1,00 | Contor de energie electrica electronic ZMG 110 CR | buc | 1,00 |  |  |
| 39 | Preț de piață. К=1,00 | Intrerupator cu pirghie MH 30/5 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli depozitare (ПЗ) \* % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Chelty | 100,00 + |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total: |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ofertant |  |
| (funcţia, semnătura) | |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura) | |