**CAIET DE SARCINI**

**PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ**

**1. Denumerea beneficiarului: Primăria mun. Cahul**

**2. Organizatorul procedurii de achiziţie: PNUD Moldova**

**3. Obiectul achiziţiilor**  **Construcția mini-stadionului de fotbal la Liceul Teoretic Dmitrie Cantemir din municipiul Cahul**

**Valuta ofertei $ SUA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, $ | |
| Pe unitate de măsură  ————  incl. salariu | Total  —————  incl. salariu |

| 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **1. Lucrari de constructie (stadion)** | | |  | |  | | |  | |  |
| 1 | | TsC01A | | Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3. | | | 100m2 | | 8,20 | | |  | |  |
| 2 | | TsC02D1 | | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | | | 100 m3 | | 2,46 | | |  | |  |
| 3 | | TsI50A5 | | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | | | t | | 294,00 | | |  | |  |
| 4 | | TsE06A | | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | | | 100m2 | | 6,24 | | |  | |  |
| 5 | | TsC54A | | Strat de fundatie din nisip (nisip fin cl.I Gost 8736-93) | | | m3 | | 31,20 | | |  | |  |
| 6 | | 42-01-020-1m | | Geomembrana HDPE 5x50 gr.1mm | | | 100m2 | | 6,24 | | |  | |  |
| 7 | | TsC54A | | Strat de fundatie din nisip (nisip granuliozitate fina GOST 8736-93) | | | m3 | | 62,40 | | |  | |  |
| 8 | | TsC54B | | Strat de fundatie din piatra sparta (fractie 40-70mm) | | | m3 | | 74,90 | | |  | |  |
| 9 | | TsC54B | | Strat de fundatie din piatra sparta (fractie 20-40mm) | | | m3 | | 25,00 | | |  | |  |
| 10 | | TsC54B | | Strat de fundatie din piatra sparta granit (fractie 5-20mm) | | | m3 | | 25,00 | | |  | |  |
| 11 | | TsA02B | | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | | | m3 | | 12,48 | | |  | |  |
| 12 | | CA03F | | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....  Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 | | | m3 | | 23,30 | | |  | |  |
| 13 | | CC01D | | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | | | kg | | 382,00 | | |  | |  |
| 14 | | CC01A | | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | | | kg | | 114,50 | | |  | |  |
| 15 | | CB02A | | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | | | m2 | | 63,00 | | |  | |  |
| 16 | | CL18A | | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | | | kg | | 3 610,60 | | |  | |  |
| 17 | | CL19B | | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) (plasa impletita Betafense) | | | m2 | | 320,00 | | |  | |  |
| 18 | | CC01A | | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | | | kg | | 94,00 | | |  | |  |
| 19 | | CN21A | | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | | | m2 | | 123,00 | | |  | |  |
| 20 | | CK35B | | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | | | buc | | 450,00 | | |  | |  |
| 21 | | TsH43A | | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 40 inaltimea parului 40 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat | | | m2 | | 636,00 | | |  | |  |
| 22 | | RpCH29A | | Plasa de siguranta, refolosibila, la terenuri de mini fotbal ochiul 130x130 dm.2mm ( De inclus cablu otel cu membrana PVC 6mm - 320m)  Mat. marunte (sfoara, cleme)=1,05 | | | m2 | | 963,00 | | |  | |  |
| 23 | | TsA01B1 | | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | | | m3 | | 1,50 | | |  | |  |
| 24 | | DI111 | | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | | | m2 | | 40,00 | | |  | |  |
| 25 | | DE11A | | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | | | m | | 22,00 | | |  | |  |
| 26 | | DE18B | | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (grosime 4cm) | | | m2 | | 40,00 | | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **Total Lucrari de constructie (stadion)**  **Inclusiv salariu** | | |  |  | | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | Total | | | $ | | |  |  | | |  |
|  | |  | | CASM ChD \* 24 % | | | 24,00 % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Total ChD+CASM | | | 100,00 + | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Transportarea materialelor (ChD+CASM) \* % | | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Total ChD+CASM+Transp | | | 100,00 + | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Cheltuieli de regie (ChD+CASM+Transp) \* % | | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Total | | | 100,00 + | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Beneficiu \* % | | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Total | | | 100,00 + | | |  |  | | |  |
|  | |  | |  | | |  | | |  |  | | |  |
|  | |  | | **Total deviz:**  **Inclusiv salariu** |  | | |  | | |  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Ofertant |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) | |
| Elaborator de devize atestat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | |

**CAIET DE SARCINI**

**PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ**

**1. Denumerea beneficiarului: Primăria mun. Cahul**

**2. Organizatorul procedurii de achiziţie: PNUD Moldova**

**3. Obiectul achiziţiilor**: **Amenajarea terenului afferent Liceului Teoretic Dmitrie Cantemir din municipiul Cahul**

**Valuta ofertei $ SUA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea ofertei, $ | |
| Pe unitate de măsură  ————  incl. salariu | Total  —————  incl. salariu |

| 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **1. Amenajari parcare, pavaj** | | |  | |  | | |  | |  |
| 1 | | DC04B | | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | | | m | | 136,00 | | |  | |  |
| 2 | | DG04B | | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | | | m | | 136,00 | | |  | |  |
| 3 | | DG05C | | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, format din asfalt turnat pe fundatii de beton | | | m2 | | 790,00 | | |  | |  |
| 4 | | TsG07H | | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractоare, diametrul cioatelor sau radacinilor peste 70 cm | | | buc | | 6,00 | | |  | |  |
| 5 | | TsC02D1 | | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | | | 100 m3 | | 0,46 | | |  | |  |
| 6 | | TsA01B1 | | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | | | m3 | | 18,60 | | |  | |  |
| 7 | | TsI50E | | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km | | | t | | 101,00 | | |  | |  |
| 8 | | RpAcF01A | | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | | | buc | | 6,00 | | |  | |  |
| 9 | | TsE06A | | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | | | 100m2 | | 7,90 | | |  | |  |
| 10 | | TsC54B | | Strat de fundatie din piatra sparta | | | m3 | | 71,60 | | |  | |  |
| 11 | | DI111 | | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | | | m2 | | 432,00 | | |  | |  |
| 12 | | DE11A | | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | | | m | | 154,00 | | |  | |  |
| 13 | | DE10E | | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm | | | m | | 260,00 | | |  | |  |
| 14 | | DE18B | | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (gr. pavaj 4cm) | | | m2 | | 432,00 | | |  | |  |
| 15 | | DE18B | | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (grosime pavaj 6cm) | | | m2 | | 358,00 | | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **Total Amenajari parcare, pavaj**  **Inclusiv salariu** | | |  |  | | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | Total | | | $ | | |  |  | | |  |
|  | |  | | CASM (ChD \* 24 %) | | | 24,00 % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Transportatrea materialelor (ChD+CASM) \* % | | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Cheltuieli de regie (ChD+CASM+Transp) \* % | | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Beneficiu de deviz (ChD+CASM+Transp+ChR \* % | | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | **Total deviz:**  **Inclusiv salariu** |  | | |  | | |  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Ofertant |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) | |
| Elaborator de devize atestat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | |

**CAIET DE SARCINI**

**PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ**

**1. Denumerea beneficiarului: Primăria mun. Cahul**

**2. Organizatorul procedurii de achiziţie: PNUD Moldova**

**3. Obiectul achiziţiilor** **Reparație împrejmuire la Liceul Teoretic Dmitrie Cantemir din municipiul Cahul**

**Valuta ofertei $ SUA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea ofertei, $ | |
| Pe unitate de măsură  ————  incl. salariu | Total  —————  incl. salariu |

| 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **1. Inprejmuire** | | |  | |  | | |  | |  |
| 1 | | RpCS20F | | Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime | | | m | | 130,00 | | |  | |  |
| 2 | | RpCB18F | | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | | | m3 | | 19,50 | | |  | |  |
| 3 | | TsA01B1 | | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | | | m3 | | 35,00 | | |  | |  |
| 4 | | TsI50E | | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km | | | t | | 81,00 | | |  | |  |
| 5 | | TsA01B1 | | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | | | m3 | | 17,00 | | |  | |  |
| 6 | | CB02A | | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | | | m2 | | 62,00 | | |  | |  |
| 7 | | CA03G | | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (beton c12/15)  Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 | | | m3 | | 13,50 | | |  | |  |
| 8 | | CL18A | | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Stilpi otel conform proiectului, Se adauga capace 100mm-2buc, 60mm-2buc, 50mm-51buc) | | | kg | | 841,20 | | |  | |  |
| 9 | | CO07B | | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ | | | kg | | 3 503,20 | | |  | |  |
| 10 | | CK13A | | Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv | | | m2 | | 1,75 | | |  | |  |
| 11 | | CK13B | | Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp | | | m2 | | 8,50 | | |  | |  |
| 12 | | CN21B | | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul | | | m2 | | 226,00 | | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **Total Inprejmuire**  **Inclusiv salariu** | | |  |  | | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | Total | | | $ | | |  |  | | |  |
|  | |  | | CASM (ChD) \* 24 % | | | 24,00 % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Transportatrea materialelor (ChD+CASM) \* % | | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Cheltuieli de regie (ChD+CASM+Transp) \* % | | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Beneficiu de deviz (ChD+CASM+Transp+ChR) \* % | | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | **Total deviz:**  **Inclusiv salariu** |  | | |  | | |  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Ofertant |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) | |
| Elaborator de devize atestat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | |