**CAIET DE SARCINI**

**PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ**

**1.Denumerea beneficiarului**: IMSP Centrul de sănătate din orașul Cornești

**2. Organizatorul procedurii de achiziţie:** PNUD Moldova, Programul Promovarea securității umane a refugiaților ucraineni, a cetățenilor țărilor terțe (TCN) și a comunităților gazdă din Moldova prin abilitarea și incluziunea socio-economică

**3.Obiectul achizițiilor:** Reabilitarea Centrului de sănătate din orașul Cornești, raionul Ungheni, prin schimbarea ferestrelor și a ușilor interioare

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| (denumirea obiectivului) |  |

**Lista cu cantitaţile de lucrări**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Capitolul 1. Demontari** |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.), inclusiv glafurile interioare | m2 | 143,300 |
| 2 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice, inclusiv glafurile exterioare | kg | 70,100 |
|  |  | **Capitolul 2. Schimbare tamplarie** |  |  |
| 3 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,100 |
| 4 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (5 camere de izolare termica, toc min 74 mm adincime de constructie, coeficient de transfer termic 1.2 W/mpk, armatura perimetrala din otel zincat de min 2 mm, min 32 mm grosime geam termoizolant) | m2 | 30,200 |
| 5 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (5 camere de izolare termica, toc min 74 mm adincime de constructie, coeficient de transfer termic 1.2 W/mpk, armatura perimetrala din otel zincat de min 2 mm, min 32 mm grosime geam termoizolant) | m2 | 4,300 |
| 6 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (ferestre cu profil PVC de 5 camere, consolidate cu profile de metal grosime de 2 mm, profilele PVC conform clasa A si geam cu sticla dubla 4-16-4 Low-E si deschidere in 2 pozitii) | m2 | 89,700 |
| 7 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi , latime 400 mm | m | 48,600 |
| 8 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu, latime 300 mm | m | 48,600 |
|  |  | **Capitolul 3. Reparatie tencuieli** |  |  |
| 9 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 0,100 |
| 10 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 298,200 |
| 11 | RpCJ06C1 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe | m | 18,600 |
| 12 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 316,800 |
| 13 | CK26D | Coltare montate la ferestre sau usi din aluminiu | m | 306,400 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 316,800 |
| 15 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 316,800 |
| 16 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 316,800 |

|  |
| --- |
|  |
| Ofertant |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.