**LISTA CU CANTITĂȚI DE LUCRĂRI**

**PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ**

**1. Denumerea beneficiarului: Primăria comunei Crihana Veche, raionul Cahul**

**2. Organizatorul procedurii de achiziţie: PNUD Moldova/ Programul UE4Moldova: Regiuni-cheie**

**3. Obiectul achiziţiilor** **Drumul de acces si amenajarea teritoriului la Centrul de Dezvoltare a Afacelor Locale din satul Crihana Veche raionul Cahul.**

**Constructia drumului**

**Valuta ofertei USD**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, $ | |
| Pe unitate de măsură  ————  incl. salariu | Total  —————  incl. salariu |

| 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **1. Constructia drumului** | | |  | |  | | |  | |  |
|  | |  | | **1.1. . Lucrari de defrisare** | | |  | |  | | |  | |  |
| 1 | | TsG08D | | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm | | | un | | 0,00 | | |  | |  |
| 2 | | TsG08B | | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm | | | un | | 0,00 | | |  | |  |
| 3 | | TsG17B | | Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile de lunca, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele de la 41cm la 70 cm | | | 100 un | | 0,410 | | |  | |  |
| 4 | | TrI1AG03G2 | | Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2 | | | t | | 7,35 | | |  | |  |
| 5 | | TsI51A1 | | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0.5 km piatra sparta de la demolare k=0.92 | | | t | | 7,35 | | |  | |  |
|  | |  | | **Total Lucrari de defrișare**  **Inclusiv salariu** | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **1.2. Lucrari de demolare. Lucrari terasamente borderoul general** | | |  | |  | | |  | |  |
| 6 | | RpCB18F | | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | | | m3 | | 22,080 | | |  | |  |
| 7 | | TsC03G1 | | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea material de la demolare) | | | 100 m3 | | 0,221 | | |  | |  |
| 8 | | TsI51A2 | | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | | | t | | 52,990 | | |  | |  |
| 9 | | RpCS20G | | Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale | | | kg | | 1 640,000 | | |  | |  |
| 10 | | TrI1AF07A4 | | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m | | | t | | 1,640 | | |  | |  |
| 11 | | TsI51A2 | | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | | | t | | 1,640 | | |  | |  |
| 12 | | DG04B | | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | | | m | | 248,000 | | |  | |  |
| 13 | | TsC03G1 | | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea material de la demolare) | | | 100 m3 | | 0,248 | | |  | |  |
| 14 | | TsI51A2 | | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | | | t | | 62,000 | | |  | |  |
| 15 | | TRI1AA09F1 | | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren | | | t | | 62,000 | | |  | |  |
| 16 | | DI109 | | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | | | m3 | | 132,260 | | |  | |  |
| 17 | | TsC03G1 | | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea material de la demolare) | | | 100 m3 | | 1,320 | | |  | |  |
| 18 | | TsI51A1 | | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | | | t | | 291,000 | | |  | |  |
| 19 | | TsC03B1 | | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | | | 100 m3 | | 0,238 | | |  | |  |
| 20 | | TsC21B1 | | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | | | 100 m3 | | 0,238 | | |  | |  |
| 21 | | TsC22K1 | | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II (k=4) | | | 100 m3 | | 0,238 | | |  | |  |
| 22 | | TsC03B1 | | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | | | 100 m3 | | 21,970 | | |  | |  |
| 23 | | TsI51A2 | | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | | | t | | 4 108,110 | | |  | |  |
| 24 | | TsC51B | | Lucrari la descarcare | | | 100 m3 | | 21,970 | | |  | |  |
| 25 | | TsC03B1 | | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | | | 100 m3 | | 1,420 | | |  | |  |
| 26 | | TsI51A2 | | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | | | t | | 265,070 | | |  | |  |
| 27 | | TsC21B1 | | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II asternerea | | | 100 m3 | | 1,420 | | |  | |  |
| 28 | | TsD08A1 | | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | | | 100 m3 | | 1,420 | | |  | |  |
| 29 | | DH02B | | Scarificarea usoara cu autogreder, inclusin reprofilarea | | | 100m2 | | 21,760 | | |  | |  |
| 30 | | TsE05C | | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat (suprafata platformei) | | | 100m2 | | 21,760 | | |  | |  |
| 31 | | DI96 | | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (in norma se lasa doar compactorul) 2176,00m2 | | | 100 m3 | | 6,530 | | |  | |  |
| 32 | | TsC03E1 | | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea pamintului vegetal) | | | 100 m3 | | 3,395 | | |  | |  |
| 33 | | TsI51A10 | | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | | | t | | 475,230 | | |  | |  |
| 34 | | TsD01B | | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului vegetal) | | | m3 | | 339,450 | | |  | |  |
| 35 | | TsH09C | | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | | | 100m2 | | 22,630 | | |  | |  |
| 36 | | TsH12B | | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | | | 100m2 | | 22,630 | | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **Total Lucrari de demolare. Lucrari terasamente borderoul general**  **Inclusiv salariu** | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **1.3. Amenajarea si constructia sistemul rutier** | | |  | |  | | |  | |  |
| 37 | | TsC03F1 | | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului pentru amplasarea bordurii) | | | 100 m3 | | 0,450 | | |  | |  |
| 38 | | TsI51A2 | | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | | | t | | 84,430 | | |  | |  |
| 39 | | TsC54B | | Strat din piatra sparta LA 40 fr. 16-45mm, conform SM SR EN 13242+A1, sub bordura | | | m3 | | 25,800 | | |  | |  |
| 40 | | DE10E | | Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton 100.30.15 pe fundatie de beton din beton monolit C16/20) | | | m | | 516,000 | | |  | |  |
| 41 | |  | | Beton C16/20 (se adauga la norma DE10E), conform proiectului | | | m3 | | 3,610 | | |  | |  |
| 42 | | DA06B2 | | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip 0/8 mm SM EN 13242 | | | m3 | | 167,700 | | |  | |  |
| 43 | | DA12B | | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire amestic optimal fr. 8-63, LA30 SM SR EN 13242 h=25 cm | | | m3 | | 419,250 | | |  | |  |
| 44 | | DA17B | | Acoperirea cu folie din polietilena minim 90 micr. | | | m2 | | 1 677,000 | | |  | |  |
| 45 | | RpDD03A | | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (beton de ciment rutier C25/30 XF4, XC4, XD1, XM2 conform SM EN 206, h=0.16 m) | | | m3 | | 268,320 | | |  | |  |
| 46 | | DC04A | | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (Rost de comprimare) | | | m | | 494,000 | | |  | |  |
| 47 | | PD04A | | Montarea gujoanelor metalice diam.18 cu L= 500 mm | | | kg | | 370,500 | | |  | |  |
| 48 | | PD04A | | Montarea armatura A240 diam.4 mm, L= 220 mm | | | kg | | 30,320 | | |  | |  |
| 49 | | DC04A | | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (Rost de dilatare) | | | m | | 378,000 | | |  | |  |
| 50 | | PD04A | | Montarea gujoanelor metalice diam.18 cu L= 500 mm | | | kg | | 756,000 | | |  | |  |
| 51 | | PD04A | | Montarea armatura A240 diam.4 mm | | | kg | | 2 531,090 | | |  | |  |
| 52 | | PD04A | | Montarea armatura A240 diam.4 mm, L= 410 mm | | | kg | | 230,610 | | |  | |  |
| 53 | | RpAr6A | | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (rost longitudinal) (masticul bituminos din norma se exclude) | | | m | | 872,000 | | |  | |  |
| 54 | | material | | Mastic bituminos | | | kg | | 1 080,000 | | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **Total Amenajarea si constructia sistemul rutier**  **Inclusiv salariu** | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **1.4. Amenajari si sisteme de evacuarea a apelor** | | |  | |  | | |  | |  |
|  | |  | | **1.4.1. Amenajarea si constructia parcarilor** | | |  | |  | | |  | |  |
| 55 | | DA06B2 | | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip 0/8 mm SM EN 13242 h=0.1 m | | | m3 | | 49,900 | | |  | |  |
| 56 | | DA12B | | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire amestic optimal fr. 8-63, LA30 SM SR EN 13242 h=25 cm | | | m3 | | 124,750 | | |  | |  |
| 57 | | DE18A | | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj h=8 cm ) | | | m2 | | 499,000 | | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **Total Amenajarea si constructia parcarilor**  **Inclusiv salariu** | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **1.4.2. Amenajarea si constructia trotuarelor** | | |  | |  | | |  | |  |
| 58 | | TsC03F1 | | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | | | 100 m3 | | 0,980 | | |  | |  |
| 59 | | TsI51A2 | | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | | | t | | 183,070 | | |  | |  |
| 60 | | DG04B | | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | | | m | | 259,000 | | |  | |  |
| 61 | | DI109 | | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | | | m3 | | 64,500 | | |  | |  |
| 62 | | TsC03F1 | | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea | | | 100 m3 | | 0,710 | | |  | |  |
| 63 | | TsI51A2 | | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | | | t | | 170,340 | | |  | |  |
| 64 | | TsC51B | | Lucrari la descarcare | | | 100 m3 | | 1,830 | | |  | |  |
| 65 | | TsE05C | | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat (suprafata platformei) | | | 100m2 | | 3,740 | | |  | |  |
| 66 | | DI96 | | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (in norma se lasa doar compactorul) 374m2 | | | 100 m3 | | 0,750 | | |  | |  |
| 67 | | DA12B | | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire amestic optimal fr. 8-31.5, LA30 SM SR EN 13242 h=15 cm | | | m3 | | 72,150 | | |  | |  |
| 68 | | DE18A | | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj h=6 cm ) | | | m2 | | 481,000 | | |  | |  |
| 69 | | DE11A | | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Conform SM EN 1340, bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20 X0) | | | m | | 187,000 | | |  | |  |
| 70 | |  | | Beton C16/20 XO (se exclude din la norma DE11A) | | | m3 | | 0.00 | | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **Total Amenajarea si constructia trotuarelor**  **Inclusiv salariu** | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **1.4.3. Amenajarea si ajustarea fintinilor** | | |  | |  | | |  | |  |
| 71 | | RpAcF34A | | Demontarea capacelor la camine | | | buc | | 12,000 | | |  | |  |
| 72 | | Dl119 | | Fundatii monolite din beton C16/20 conform SM EN 206, la edificiile artificiale | | | m3 | | 7,890 | | |  | |  |
| 73 | | AcE08C | | Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CPA-120/62.5/12 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil (Capace cu rama din fonta D400, cu piesa suport din beton) | | | buc | | 12,000 | | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **Total Amenajarea si ajustarea fintinilor**  **Inclusiv salariu** | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **Total Amenajari si sisteme de evacuarea a apelor**  **Inclusiv salariu** | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **1.5. Constructia gardurilor** | | |  | |  | | |  | |  |
|  | |  | | **1.5.1. Executie Euro Gard** | | |  | |  | | |  | |  |
| 74 | | TsA20B | | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | | | m3 | | 15,750 | | |  | |  |
| 75 | | CA03C | | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25 | | | m3 | | 15,750 | | |  | |  |
| 76 | | CC01B1 | | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm plasa sudata | | | kg | | 143,140 | | |  | |  |
| 77 | | CO06B4 | | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otel rotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici - numai montaj | | | m | | 146,000 | | |  | |  |
| 78 | |  | | Panou gard bordurat zincat si vopsit - H2,0 m , D3,7 mm (eurogard) | | | buc | | 64,000 | | |  | |  |
| 79 | |  | | Stilpi zincat 50\*50\*4 H=2,50 m | | | buc | | 63,000 | | |  | |  |
| 80 | |  | | Capaci pentru stilpi | | | buc | | 63,000 | | |  | |  |
| 81 | |  | | Element de fixare vopsit | | | buc | | 126,000 | | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **Total Executie Euro Gard**  **Inclusiv salariu** | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **1.5.2. Executie Gard metalic** | | |  | |  | | |  | |  |
| 82 | | TsC03B2 | | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II | | | 100 m3 | | 0,170 | | |  | |  |
| 83 | | TsA20B | | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | | | m3 | | 4,250 | | |  | |  |
| 84 | | CA03C | | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25 | | | m3 | | 14,540 | | |  | |  |
| 85 | | CC01B1 | | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm plasa sudata | | | kg | | 125,000 | | |  | |  |
| 86 | | CB03E | | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | | | m2 | | 115,560 | | |  | |  |
| 87 | | CO07A | | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit stilp h=2.5 m | | | kg | | 515,520 | | |  | |  |
| 88 | | CO07A | | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit elemente orizontale L=2.44 m | | | kg | | 824,500 | | |  | |  |
| 89 | | CO07A | | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit elemente verticale L=1.25 m | | | kg | | 334,500 | | |  | |  |
| 90 | | CO07A | | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit stilp pentru poarta h=2.5 m | | | kg | | 87,980 | | |  | |  |
| 91 | | CO07A | | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit elemente orizontale pentru poarta | | | kg | | 221,280 | | |  | |  |
| 92 | | CO07A | | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit elemente verticale L=1.25 m | | | kg | | 33,200 | | |  | |  |
| 93 | | CA03C | | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10 sub fundatii | | | m3 | | 0,600 | | |  | |  |
| 94 | | CA03C | | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25 | | | m3 | | 4,320 | | |  | |  |
| 95 | | CC01B1 | | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 8 mm A500 | | | kg | | 55,530 | | |  | |  |
| 96 | | CC01B1 | | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 6 mm A240 | | | kg | | 31,080 | | |  | |  |
| 97 | | CC01B1 | | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 18 mm A500 | | | kg | | 23,980 | | |  | |  |
| 98 | | CL17A | | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri placa metalica | | | kg | | 21,000 | | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **Total Exicutie Gard metalic**  **Inclusiv salariu** | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **Total Constructia gardurilor**  **Inclusiv salariu** | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **1.6. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere** | | |  | |  | | |  | |  |
| 99 | | DF18A | | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.30) beton C16/20 0.076 m3/unit | | | buc | | 6,000 | | |  | |  |
| 100 | | DF19A | | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi, de forma triunghiulara, Dimensiunile 700mm (B1) | | | buc | | 2,000 | | |  | |  |
| 101 | | DF19A | | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi, de forma patrata, Dimensiunile 650x650mm (G2) | | | buc | | 8,000 | | |  | |  |
| 102 | | DF17A | | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba) | | | m2 | | 164,500 | | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **Total Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere**  **Inclusiv salariu** | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **Total Constructia drumului**  **Inclusiv salariu** | | |  |  | | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | Total | | | lei | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Asigurarea medicala si sociala | | | 24,00 % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Cheltuieli directe | | | 100,00 + | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Cheltuieli de regie | | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Total | | | 100,00 + | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Beneficiu de deviz | | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | **Total deviz:**  **Inclusiv salariu** |  | | |  | | |  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Ofertant |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) | |
| Elaborator de devize atestat |  |
| ( semnătura, numele, prenumele) | |