LISTA CU CANTITĂȚI DE LUCRĂRI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

1. Denumerea beneficiarului: Primăria municipiului Ungheni, raionul Ungheni   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: PNUD Moldova/ Programul UE4Moldova: Regiuni-cheie 
3. Obiectul achiziţiilor  Reconstrucția, amenajarea și dotarea HUB-ului  INDUSTRIAL UNGHENI
 
Valuta ofertei USD

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, $	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Pardoseli (50% din et. IV)
					
1	TsC54A	Strat de fundatie din nisip
	m3	34,2000
			
 2	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	1 142,0000
			
 3	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	1 142,0000
			
 4	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2
	m2	1 142,0000
			
 5	CG18A	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	456,0000

		Total	 USD				
		Total Pardoseli (50% din et. IV)
Inclusiv salariu					
		2. Finisare pereti si stilpi
					
6	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor
	m2	282,0000
			
 7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	288,6000
			
 8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	288,6000
			
 9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	570,6000
			
 10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	570,6000

		Total	USD				
		Total Finisare pereti si stilpi
Inclusiv salariu					
		3. Finisare tavane
					
 11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	1 382,0000
			
 12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	1 382,0000
			
13	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	1 382,0000

		Total	USD				
		Total Finisare tavane
Inclusiv salariu					
		4. Pereti despartitori
					
14	CD72H	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea peste 4 m
	m2	915,0000
			
 15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	1 830,0000
			
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	915,0000

		Total	 USD				
		Total Pereti despartitori
Inclusiv salariu					
		5. Canalizare, apeduct interior
					
17	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm
	buc	8,0000
			
 18	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m	54,0000
			
19	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,000			
 20	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	52,0000
			
21	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	11,0000			
 22	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc	18,0000
			
 23	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	10,0000
			
 24	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm
	m	54,0000
			
 25	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm
	m	60,0000
			
 26	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"
	buc	54,0000
			
 27	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
	buc	38,0000
			
 28	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	10,0000

		Total	 USD				
		Total Canalizare, apeduct interior
Inclusiv salariu					
		6. Parcarea, 300m2
					
29	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi
	kg	240,0000
			
 30	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv
	m3	45,0000

		Total	 USD				
		Total Parcarea, 300m2
Inclusiv salariu					
		7. Etaj 1
					
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	400,0000
			
 32	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	400,0000
			
 33	CK13B1	Usi si porti metalice glisante sau pliante in doua canaturi  montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp (porti sectionale industriale (mecanice cu reductor) fara usi pietonale 3.5x3.8m - 2buc.)
	m2	26,6000
			
 34	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv
	m2	12,0000

		Total	 lei				
		Total Etaj 1
Inclusiv salariu					
		8. Etaj 2
					
35	CG22A2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, cu aplicarea unei scliviseli de 2 mm, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2	1 008,0000
			
 36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	600,0000
			
 37	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm
	m2	20,0000
			
 38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	30,0000
			
 39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	30,0000
			
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	30,0000
			
 41	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	30,0000
			
 42	CD72H	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea peste 4 m
	m2	112,8000
			
 43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	112,8000
			
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	112,8000			
 45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	112,8000
			
 46	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor
	m2	108,0000
			
 47	CD64B	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (fortan 12cm) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea peste 4 m
	m3	34,0000
			
 48	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (Corpuri de iluminat Felinar LED Horoz NEHIR-36 36 W LED 6400 K 220 - 240 V IP65)
	buc	50,0000
			
 49	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (prize 220V)
	buc	30,0000
			
 50	RpEE03C	Montarea prizelor bipolare constructie din fonta de 25-63 A, montata pe console sau in cutii si panouri de tablou (priza 380 V)
	buc	30,0000
			
 51	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp 
(cablu VVGng – 3 * 2,5 mm2 cu fire din cupru)
	m	800,0000

		Total	USD				
		Total Etaj 2
Inclusiv salariu					

		Total	 USD				
		Asigurari sociale	24 %				
		Cheltuieli de transport	%				
		Cheltuieli de regie	%				
		Total	 USD				
		Beneficiu de deviz	 %				
		Total	 				
		
Total deviz:
Inclusiv salariu					

Ofertant		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Elaborator de devize atestat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)