**LISTA CU CANTITĂȚI DE LUCRĂRI**

**PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ**

**1. Denumerea beneficiarului: Primăria municipiului Cahul**

**2. Organizatorul procedurii de achiziţie: PNUD Moldova/ Programul UE4Moldova: Regiuni-cheie**

**3. Obiectul achiziţiilor**: **Amenajarea Pietei agro-alimentare prin constructia Halei comerciale din municipiul Cahul, str. Dunarii 6/B**

**Compartimente: Construcții din beton armat monolit, construcții metalice**

**Valuta ofertei USD**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz -ofertă | |
| Pe unitate de măsură,$  ————  incl. salariu | Total,$  —————  incl. salariu |

| 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **1. Terasamente** | | |  | |  | | |  | |  |
|  | |  | | **1.1. Sapatura** | | |  | |  | | |  | |  |
| 1 | | TsC03B1 | | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | | | 100 m3 | | 43,160 | | |  | |  |
| 2 | | TsC03F1 | | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | | | 100 m3 | | 24,120 | | |  | |  |
| 3 | | TsI51A10 | | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | | | t | | 3 859,200 | | |  | |  |
|  | |  | | **Total Sapatura**  **Inclusiv salariu** | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **1.2. Perna de argila** | | |  | |  | | |  | |  |
| 4 | |  | | Argila | | | m3 | | 2 187,000 | | |  | |  |
| 5 | | TsC03F1 | | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / incarcarea in auto | | | 100 m3 | | 21,870 | | |  | |  |
| 6 | | TsI51B5 | | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | | | t | | 3 499,200 | | |  | |  |
| 7 | | TsC51B | | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | | | 100 m3 | | 21,870 | | |  | |  |
| 8 | | TsD32A | | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul | | | 100 m3 | | 21,870 | | |  | |  |
|  | |  | | **Total Perna de argila**  **Inclusiv salariu** | | | $  $ |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **1.3. Grinzi de fundație cota 0.000** | | |  | |  | | |  | |  |
| 9 | | CB03E | | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | | | m2 | | 342,600 | | |  | |  |
| 10 | | CC02M | | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | | | kg | | 224,200 | | |  | |  |
| 11 | | CC02N2 | | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | | | kg | | 6 402,400 | | |  | |  |
| 12 | | CA04F | | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20 | | | m3 | | 52,700 | | |  | |  |
|  | |  | | **Total Planseu cota 0.000**  **Inclusiv salariu** | | | $  $ |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **1.4. Umpluturi** | | |  | |  | | |  | |  |
| 13 | | TsC35A11 | | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m | | | 100 m3 | | 21,870 | | |  | |  |
| 14 | | TsD01C | | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | | | m3 | | 2 187,000 | | |  | |  |
| 15 | | TsD05B | | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | | | 100 m3 | | 21,870 | | |  | |  |
|  | |  | | **Total Umpluturi**  **Inclusiv salariu** | | | $  $ |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **Total Terasamente**  **Inclusiv salariu** | | | $  $ |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **2. Fundatii monolite** | | |  | |  | | |  | |  |
| 16 | | CA03G | | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12,5/M150 | | | m3 | | 38,000 | | |  | |  |
| 17 | | CC01C | | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | | | kg | | 1 059,200 | | |  | |  |
| 18 | | CC01D1 | | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | | | kg | | 8 837,300 | | |  | |  |
| 19 | | CL57A | | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg(pl.12- sisteme de ancorare) | | | kg | | 1 909,200 | | |  | |  |
| 20 | | IzD10C | | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | | | t | | 1,910 | | |  | |  |
| 21 | | CB03A | | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | | | m2 | | 562,500 | | |  | |  |
| 22 | | CA03G | | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/C25 | | | m3 | | 187,000 | | |  | |  |
|  | |  | | **Total Fundatii monolite ,Grinzi de fundatie monolite**  **Inclusiv salariu** | | | $  $ |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **3. Hidroizolatii fundatii** | | |  | |  | | |  | |  |
| 23 | | IzF01B | | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat tip Sika | | | m2 | | 523,800 | | |  | |  |
| 24 | | IzF04F | | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pt 2 straturi tip Sika | | | m2 | | 523,800 | | |  | |  |
| 25 | | IzF18B | | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M200 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | | | m2 | | 266,660 | | |  | |  |
|  | |  | | **Total Hidroizolatii fundatii**  **Inclusiv salariu** | | | $  $ |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **4. Pardosea monolita Cota 0.000** | | |  | |  | | |  | |  |
| 26 | | TsC53A | | Compactarea pamintului cu pietris Pietris fr 5-20mm | | | 100m2 | | 19,700 | | |  | |  |
| 27 | | TsC54C | | Strat de fundatie din pietris h=150 mm | | | m3 | | 295,000 | | |  | |  |
| 28 | | IzF31B Apl | | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec tip Sika Igaso -101 - 2 straturi : ,0.30kg/m2 pentru acoperire (per strat)-2 str =0,6kg/mp | | | m2 | | 1 966,670 | | |  | |  |
| 29 | | CC03C | | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata BP-1 d8 A500C 150x150 | | | kg | | 12 245,000 | | |  | |  |
| 30 | | CA02C | | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B25/M300 h=150mm | | | m3 | | 295,000 | | |  | |  |
|  | |  | | **Total Pardosea monolita Cota 0.000**  **Inclusiv salariu** | | | $  $ |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **5. Planseu cota 4.500** | | |  | |  | | |  | |  |
| 31 | | CB11A | | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | | | buc | | 335,000 | | |  | |  |
| 32 | | CE06A1 | | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.-Tabla profilata 85/120/1120 | | | m2 | | 500,000 | | |  | |  |
| 33 | | CB03E | | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | | | m2 | | 15,000 | | |  | |  |
| 34 | | CC03C | | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata BP-1 d8 A500C 150x150 | | | kg | | 3 752,500 | | |  | |  |
| 35 | | CA04F | | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20 | | | m3 | | 70,000 | | |  | |  |
|  | |  | | **Total Planseu cota 4.500**  **Inclusiv salariu** | | | $  $ |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **6. Elemente metalice** | | |  | |  | | |  | |  |
| 36 | | CL08A | | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | | | t | | 108,881 | | |  | |  |
| 37 | |  | | Metize pl.26 | | | kg | | 1 659,470 | | |  | |  |
| 38 | | IzD10A | | Vopsirea anticoroziva a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | | | t | | 108,881 | | |  | |  |
| 39 | | IzA06A | | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email-Pirex-Metal Plus ) | | | m2 | | 989,930 | | |  | |  |
|  | |  | | **Total Elemente metalice**  **Inclusiv salariu** | | | $  $ |  | | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | Cheltuieli directe | | | $ | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Asigurarea sociala | | | 24 % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Transportul materialelor | | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Cheltuieli de achizitionare depozitare | | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Cheltuieli directe | | |  | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Cheltuieli de regie | | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Total | | |  | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Beneficiu de deviz | | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | **Total**  **Inclusiv salariu** | | | **$**  **$** | | |  |  | | |  |
|  | |  | | **Total deviz:**  **Inclusiv salariu** |  | | |  | | |  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Ofertant |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) | |
| Elaborator de devize atestat |  |
| ( semnătura, numele, prenumele) | |