**LISTA CU CANTITĂȚI DE LUCRĂRI**

**PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ**

**1. Denumerea beneficiarului: Primăria municipiului Cahul**

**2. Organizatorul procedurii de achiziţie: PNUD Moldova/ Programul UE4Moldova: Regiuni-cheie**

**3. Obiectul achiziţiilor**: **Amenajarea Pietei agro-alimentare regionale cu constructia Halei comerciale pe teren cu nr. cadastral 1701124.040, raion Cahul, mun. Cahul, str. Dunarii 6/B**

**Compartiment: Amenajare teritoriu**

**Valuta ofertei USD**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz -ofertă | |
| Pe unitate de măsură,$  ————  incl. salariu | Total,$  —————  incl. salariu |

| 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6 | 7 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **1. Sistematizarea pe verticala** | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 1 | | TsC19A1 | | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I pamint vegetal – taierea | | | 100 m3 | | 1,45 | | |  |  | |
| 2 | | TsC22C1 | | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I se adauga 40м pamint vegetal | | | 100 m3 | | 1,45 | | |  |  | |
| 3 | | TsC03E1 | | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I pamint vegetal in prisos (V=145-57объем для озеленения=88) погрузка лишнего грунта | | | 100 m3 | | 0,88 | | |  |  | |
| 4 | | TsI50A5 | | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 1.3 t/m3 лишнего грунта | | | tn | | 108,24 | | |  |  | |
| 5 | | TsC19B1 | | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II taierea pamintului dupa cartogr | | | 100 m3 | | 1,64 | | |  |  | |
| 6 | | TsC22D1 k=2 | | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II se adauga 40м | | | 100 m3 | | 1,64 | | |  |  | |
| 7 | | TsC19B1 | | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II albia sub accese | | | 100 m3 | | 4,02 | | |  |  | |
| 8 | | TsC22D1 k=2 | | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II se adauga 40м albia sub accese | | | 100 m3 | | 4,02 | | |  |  | |
| 9 | | TsD03C1 | | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 21-30 cm, teren catg. I sau II dupa cartograma(V=213+21=234) | | | 100 m3 | | 2,34 | | |  |  | |
| 10 | | TsD08B1 | | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | | | 100 m3 | | 2,34 | | |  |  | |
| 11 | | TsC03F1 | | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II pamint mineral de prisos | | | 100 m3 | | 3,32 | | |  |  | |
| 12 | | TsI50A5 | | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 1.68 t/m3 | | | tn | | 557,76 | | |  |  | |
| 13 | | TsC51B | | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | | | 100 m3 | | 3,32 | | |  |  | |
| 14 | | TsC50B | | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | | | 100 m3 | | 3,32 | | |  |  | |
|  | |  | | **Total Sistematizarea pe verticala**  **Inclusiv salariu** | | |  |  | | |  | |  | |
|  | |  | | **2. Lucrari de demontare pavaj** | | |  | |  | | |  |  | |
| 15 | | RpCB18F | | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu 2634m2 | | | m3 | | 131,70 | | |  |  | |
| 16 | | RpDB36A | | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) 483m2 | | | m2 | | 483,00 | | |  |  | |
| 17 | | RpDB36C | | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton) | | | m | | 125,00 | | |  |  | |
| 18 | | TrI1AA01C2 | | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | | | tn | | 255,87 | | |  |  | |
| 19 | | TsI50B5 | | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | | | tn | | 255,87 | | |  |  | |
|  | |  | | **Total Lucrari de demontare pavaj**  **Inclusiv salariu** | | | $  $ |  | | |  | |  | |
|  | |  | | **3. Imbracaminte rutieră**  **3.1. Tip A1 2634 mp** | | |  | |  | | |  |  | |
| 20 | | TsD05A | | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | | | 100 m3 | | 5,27 | | |  |  | |
| 21 | | DA18B | | Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica h=0.15 m | | | m3 | | 395,10 | | |  |  | |
| 22 | | DA12C | | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=0.2m | | | m3 | | 526,00 | | |  |  | |
| 23 | | DI107 | | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2 | | | tn | | 1,71 | | |  |  | |
| 24 | | DB19G | | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | | | m2 | | 2 634,00 | | |  |  | |
| 25 | | DI107 | | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,40 l/m2 | | | tn | | 1,05 | | |  |  | |
| 26 | | DB16H | | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BARC-11,2 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Gr. 5 cm, k=1,25) | | | m2 | | 2 634,00 | | |  |  | |
| 27 | | DE10C | | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm tip БР100.30.15 | | | m | | 540,00 | | |  |  | |
| 28 | | DE11A | | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm tip BR100.20.8 | | | m | | 139,00 | | |  |  | |
|  | |  | | **Total Îmbrăcăminte rutieră Tip A1 2634 mp**  **Inclusiv salariu** | | | $  $ |  | | |  | |  | |
|  | |  | | **3.2. Acces transport curte TIP 2 t 100 mm S= 483mp pl 3** | | |  | |  | | |  |  | |
| 29 | | TsD05A | | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | | | 100 m3 | | 0,97 | | |  |  | |
| 30 | | IzF04J1 aplicativ | | Membrana profilata Planter -geo 1,5 mm fixata cu elemente de fixare (4 buc/m2) | | | m2 | | 483,00 | | |  |  | |
| 31 | | DA18B | | Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica h=0.15m | | | m3 | | 72,45 | | |  |  | |
| 32 | | TsC54B | | Strat de fundatie din piatra sparta 200mm | | | m3 | | 96,60 | | |  |  | |
| 33 | | DE17A | | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm gr.100mm | | | m2 | | 483,00 | | |  |  | |
| 34 | | DE11A | | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm tip BR100.20.8 | | | m | | 60,00 | | |  |  | |
|  | |  | | **Total Acces transport curte**  **Inclusiv salariu** | | | $  $ |  | | |  | |  | |
|  | |  | | **3.3. Pereu pl.2 65mp** | | |  | |  | | |  |  | |
| 35 | | IzF04J1 aplicativ | | Membrana profilata Planter -geo 1,5 mm fixata cu elemente de fixare (4 buc/m2) | | | m2 | | 65,00 | | |  |  | |
| 36 | | RpCE33A | | Umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul cladirii, cu mastic bituminos | | | m | | 206,00 | | |  |  | |
| 37 | | TsC54C | | Strat de fundatie din pietris (Grosime strat 150 mm) | | | m3 | | 9,75 | | |  |  | |
| 38 | | TsC54A | | Strat de fundatie din nisip (Grosime strat 100mm) | | | m3 | | 6,50 | | |  |  | |
| 39 | | DE17A | | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm gr.60mm | | | m2 | | 65,00 | | |  |  | |
|  | |  | | **Total Pereu**  **Inclusiv salariu** | | | $  $ |  | | |  | |  | |
|  | |  | | **4. Spatii verzi** | | |  | |  | | |  |  | |
| 40 | | TsC18B1 | | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | | | 100 m3 | | 0,57 | | |  |  | |
| 41 | | TsH04A | | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm | | | m2 | | 190,0 | | |  |  | |
| 42 | | TsH05A | | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | | | m2 | | 190,00 | | |  |  | |
| 43 | | TsH09A | | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% / gazon din ierburi perene | | | 100 m2 | | 1,90 | | |  |  | |
| 44 | | TsH12B | | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | | | 100 m2 | | 1,90 | | |  |  | |
|  | |  | | **Total 4. Spatii verzi**  **Inclusiv salariu** | | | $  $ |  | | |  | |  | |
|  | |  | | **Total Cheltuieli directe**  **Inclusiv salariu** | | | $  $ |  | | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  |
|  | |  | | Cheltuieli directe | | | $ | | |  |  | |  | |
|  | |  | | Asigurarea sociala | | | 24 % | | |  |  | |  | |
|  | |  | | Transportul materialelor | | | % | | |  |  | |  | |
|  | |  | | Cheltuieli de achizitionare depozitare | | | % | | |  |  | |  | |
|  | |  | | Cheltuieli directe | | |  | | |  |  | |  | |
|  | |  | | Cheltuieli de regie | | | % | | |  |  | |  | |
|  | |  | | Total | | |  | | |  |  | |  | |
|  | |  | | Beneficiu de deviz | | | % | | |  |  | |  | |
|  | |  | | **Total**  **Inclusiv salariu** | | | **$**  **$** | | |  |  | |  | |
|  | |  | | **Total deviz:**  **Inclusiv salariu** |  | | |  | | |  | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ofertant |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) | |
| Elaborator de devize atestat |  |
| ( semnătura, numele, prenumele) | |