**LISTA CU CANTITĂȚI DE LUCRĂRI**

**PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ**

**1. Denumerea beneficiarilor: Primăria municipiului Ungheni, IDOMUS COMPANY SRL**

**2. Organizatorul procedurii de achiziţie: PNUD Moldova/ Programul UE4Moldova: Regiuni-cheie**

**3. Obiectul achiziţiilor:** **Edificarea Centrului tehnologic pentru inovare și producere**

**- IloT Pro Center, mun. Ungheni, str. Națională**

|  |  |
| --- | --- |
| **Deviz – ofertă 2-1-2. Soluții arhitecturale (SA)** |  |

**Valuta ofertei USD**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea deviz – ofertă, $ | |
| Pe unitate de măsură  ————  incl. salariu | Total  —————  incl. salariu |

| 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **1. Pereți** | | |  | |  | | |  | |  |
|  | |  | | **1.1. Cota 0,000** | | |  | |  | | |  | |  |
| 1 | | CD73A | | Pereti din panouri usoare cu termoizolare, de tip " SIP" grosime 224 mm, montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. | | | m2 | | 177,000 | | |  | |  |
| 2 | | CK07A (F) | | Profil H 90 x 200 mm din lemn pentru montarea SIP -panouri | | | m | | 192,000 | | |  | |  |
| 3 | | CE40A | | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) 50х200 mm cu tratament antiseptic | | | m3 | | 2,880 | | |  | |  |
| 4 | | CD73A | | Pereti din panouri usoare cu termoizolare, de tip " SIP" grosime 124 mm, montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor | | | m2 | | 181,000 | | |  | |  |
| 5 | | CE40A | | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) 50 x 100 mm cu tratament antiseptic | | | m3 | | 3,200 | | |  | |  |
|  | |  | | **Total Cota 0,000**  **Inclusiv salariu** | | | **$**  **$** |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **1.2. Cota 3,300** | | |  | |  | | |  | |  |
| 6 | | CD73A | | Pereti din panouri usoare cu termoizolare, de tip " SIP" grosime 224 mm, montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. | | | m2 | | 135,000 | | |  | |  |
| 7 | | CK07A (F) | | Profil H 90х200 mm din lemn pentru montarea SIP -panouri | | | m | | 147,000 | | |  | |  |
| 8 | | CE40A | | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) 50х200 mm cu tratament antiseptic | | | m3 | | 2,200 | | |  | |  |
| 9 | | CD73A | | Pereti din panouri usoare cu termoizolare, de tip " SIP" grosime 124 mm montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. | | | m2 | | 238,000 | | |  | |  |
| 10 | | CE40A | | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) 50х100 mm cu tratament antiseptic | | | m3 | | 4,200 | | |  | |  |
|  | |  | | **Total Cota 3,300**  **Inclusiv salariu** | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **1.3. Cota 6,600** | | |  | |  | | |  | |  |
| 11 | | CD73A | | Pereti din panouri usoare cu termoizolare, de tip " SIP" grosime 224 mm, montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. | | | m2 | | 92,000 | | |  | |  |
| 12 | | CK07A (F) | | Profil H 90х200 mm din lemn pentru montarea SIP -panouri | | | m | | 100,000 | | |  | |  |
| 13 | | CE40A | | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) 50х200 mm cu tratament antiseptic | | | m3 | | 1,500 | | |  | |  |
| 14 | | CD73A | | Pereti din panouri usoare cu termoizolare, de tip " SIP" grosime 124 mm montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. | | | m2 | | 90,000 | | |  | |  |
| 15 | | CE40A | | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов деревянного каркаса 50х100мм с антисептированием) | | | m3 | | 1,600 | | |  | |  |
|  | |  | | **Total Cota 6,600**  **Inclusiv salariu** | | | **$**  **$** |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **Total Pereți**  **Inclusiv salariu** | | | **$**  **$** |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **2. Acoperis** | | |  | |  | | |  | |  |
| 16 | | CE40A | | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | | | m3 | | 1,260 | | |  | |  |
| 17 | | CE30B | | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (40 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite - 1,71m3 | | | m2 | | 535,000 | | |  | |  |
| 18 | | CE44A | | Invelitori din panouri usoare cu termoizolare, de tip " SIP" grosime 225mm montate pe rigle metalice. | | | m2 | | 535,000 | | |  | |  |
| 19 | | CK07A (F) | | Profil H 90х200 mm din lemn pentru montarea SIP -panouri | | | m | | 450,000 | | |  | |  |
| 20 | | CE30C | | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime | | | m2 | | 535,000 | | |  | |  |
| 21 | | CE12A | | Invelitori din un strat de carton bitumat batut in cuie montat pe astereala, la constructii provizorii, inclusiv un strat de protectie de bitum presarat cu nisip pe suprafete mai mari de 50 mp | | | m2 | | 535,000 | | |  | |  |
| 22 | | CE03C | | Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante mai mari de 70% | | | m2 | | 535,000 | | |  | |  |
| 23 | | Pret de piata | | Creastă de șindrilă bituminată | | | m | | 23,000 | | |  | |  |
| 24 | | CE22A | | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | | | m | | 22,500 | | |  | |  |
| 25 | | CE20A | | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | | | m | | 44,000 | | |  | |  |
| 26 | | CK26B Aplicabil | | Glafuri din aluminiu montate pentru reținerea zăpezii | | | m | | 42,000 | | |  | |  |
| 27 | | CK17F | | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice | | | m2 | | 49,200 | | |  | |  |
|  | |  | | **Total Acoperis**  **Inclusiv salariu** | | | **$**  **$** |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **3. Usi si vitraliu** | | |  | |  | | |  | |  |
| 28 | | CK11C | | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice | | | m2 | | 29,910 | | |  | |  |
| 29 | | CK25D | | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | | | m2 | | 3,300 | | |  | |  |
| 30 | | CK25D | | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | | | m2 | | 4,200 | | |  | |  |
| 31 | | CK25A | | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | | | m2 | | 2,100 | | |  | |  |
| 32 | | CK11C | | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice | | | m2 | | 33,600 | | |  | |  |
| 33 | | CK25A | | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | | | m2 | | 38,700 | | |  | |  |
| 34 | | CK03B | | Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat,pe toc, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | | | m2 | | 23,900 | | |  | |  |
|  | |  | | **Total Usi si vitraliu**  **Inclusiv salariu** | | | **$**  **$** |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **4. Ferestre** | | |  | |  | | |  | |  |
| 35 | | CK57F | | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi | | | m2 | | 94,200 | | |  | |  |
| 36 | | CK57E | | Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi | | | m2 | | 2,800 | | |  | |  |
| 37 | | CK26A | | Glafuri montate la ferestre din mase plastice | | | m | | 39,000 | | |  | |  |
| 38 | | CK26B | | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | | | m | | 39,000 | | |  | |  |
|  | |  | | **Total Ferestre**  **Inclusiv salariu** | | | **$**  **$** |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **5. Pardosele** | | |  | |  | | |  | |  |
|  | |  | | **5.1. Cota 0,000 - linuleum omogen** | | |  | |  | | |  | |  |
| 39 | | CE17A | | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare | | | m2 | | 165,300 | | |  | |  |
| 40 | | IzF11B | | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистиролцемент толщ.50мм) | | | m3 | | 8,265 | | |  | |  |
| 41 | | CG01A | | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150) | | | m2 | | 165,300 | | |  | |  |
|  | |  | | **Total Cota 0,000 - linuleum omogen**  **Inclusiv salariu** | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **5.2. Cota 0,000 – Plăci de gresie porțelanat (плитка керамогранит)** | | |  | |  | | |  | |  |
| 42 | | CE17A | | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Гидроизоляционная пленка) | | | m2 | | 186,400 | | |  | |  |
| 43 | | IzF11B | | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистиролцемент толщ.50мм) | | | m3 | | 9,320 | | |  | |  |
| 44 | | CG01A | | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | | | m2 | | 186,400 | | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **Total Cota 0,000 -** **Plăci de gresie porțelanat**  **Inclusiv salariu** | | | **$**  **$** |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **5.3. Cota 3,300 - Plăci de gresie porțelanat** | | |  | |  | | |  | |  |
| 45 | | IzF11B | | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистиролцемент толщ.50мм) | | | m3 | | 15,900 | | |  | |  |
| 46 | | CG01A | | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150) | | | m2 | | 318,000 | | |  | |  |
|  | |  | | **Total Cota 3,300 -** **Plăci de gresie porțelanat**  **Inclusiv salariu** | | | **$**  **$** |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **5.4. Cota 6,600 - Plăci de gresie porțelanat** | | |  | |  | | |  | |  |
| 47 | | IzF11B | | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистиролцемент толщ.50мм) | | | m3 | | 12,000 | | |  | |  |
| 48 | | CG01A | | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | | | m2 | | 239,900 | | |  | |  |
|  | |  | | **Total Cota 6,600 - Plăci de gresie porțelanat**  **Inclusiv salariu** | | | **$**  **$** |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **Total Pardosele**  **Inclusiv salariu** | | | **$**  **$** |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **6. Finisări interioare - tavane** | | |  | |  | | |  | |  |
|  | |  | | **6.1. Cota 0,000** | | |  | |  | | |  | |  |
| 49 | | CF55A | | Captusirea tavanelor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre | | | m2 | | 186,400 | | |  | |  |
|  | |  | | **Total Cota 0,000**  **Inclusiv salariu** | | | **$**  **$** |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **6.2. Cota 3,300** | | |  | |  | | |  | |  |
| 50 | | CF55A | | Captusirea tavanelor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre | | | m2 | | 318,000 | | |  | |  |
|  | |  | | **Total Cota 3,300**  **Inclusiv salariu** | | | $  $ |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **6.3. Cota 6,600** | | |  | |  | | |  | |  |
| 51 | | CF55A | | Captusirea tavanelor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre | | | m2 | | 301,000 | | |  | |  |
|  | |  | | **Total Cota 6,600**  **Inclusiv salariu** | | | $  $ |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **Total Finisarea interioare - tavane**  **Inclusiv salariu** | | | $  $ |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **7. Finisarea interioară - pereți** | | |  | |  | | |  | |  |
|  | |  | | **7.1. Cota 0,000** | | |  | |  | | |  | |  |
| 52 | | CF55A | | Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre. | | | m2 | | 585,000 | | |  | |  |
|  | |  | | **Total Cota 0,000**  **Inclusiv salariu** | | | $  $ |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **7.2. Cota 3,300** | | |  | |  | | |  | |  |
| 53 | | CF55A | | Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre | | | m2 | | 650,000 | | |  | |  |
|  | |  | | **Total Cota 3,300**  **Inclusiv salariu** | | | $  $ |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **7.3. Cota 6,600** | | |  | |  | | |  | |  |
| 54 | | CF55A | | Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre | | | m2 | | 311,000 | | |  | |  |
|  | |  | | **Total Cota 6,600**  **Inclusiv salariu** | | | $  $ |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **Total Finisări interioare - pereți**  **Inclusiv salariu** | | | $  $ |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **8. Finisarea ехterioară** | | |  | |  | | |  | |  |
| 55 | | CN54A  Aplicabil | | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori | | | m2 | | 457,000 | | |  | |  |
| 56 | | CI15A | | Placaje din dale flexibile din PVC - SMART STONE | | | m2 | | 457,000 | | |  | |  |
| 57 | | CB15A | | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade | | | m2 | | 178,000 | | |  | |  |
| 58 | | CB15A | | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade | | | m2 | | 416,000 | | |  | |  |
| 59 | | CN54A | | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori | | | m2 | | 29,300 | | |  | |  |
| 60 | | CI15A | | Placaje din dale flexibile SMART STONE din PVC pe soclu | | | m2 | | 29,300 | | |  | |  |
| 61 | | CK18C | | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | | | m | | 262,000 | | |  | |  |
|  | |  | | **Total Finisarea ехterioare**  **Inclusiv salariu** | | | $  $ |  | | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | Total | | | $ | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Fondul social, 24% din salariu | | | $ | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Total | | | $ | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Transportarea materialelor, % | | | $ | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Total | | | $ | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Cheltuieli de regie % | | | $ | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Total | | | $ | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Beneficiu % | | | $ | | |  |  | | |  |
|  | |  | | **Total deviz:**  **Inclusiv salariu** | **$**  **$** | | |  | | |  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Intocmit | Elaborator de devize |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) | |
| Ofertant |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | |