**CAIET DE SARCINI**

**PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ**

**1. Denumerea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziţie**

**3. Obiectul achiziţiilor** **Reconstructia cu supraetajare a sediului viitorului Centru regional Sud de asistenta integrata a copiilor victime/martori ai infractiunilor constructiei proprietatea Statului**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1. Finisarea gardului** | | |
| 1 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 230,0000 |
| 2 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec analog "KRAFT Mozaic (KM1014)" la pereti ( consum 5 kg/m2 ) | m2 | 230,0000 |
| 3 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm ( Tabla zincata 300 mm sur Antracit ) | m | 60,0000 |
| 4 | CE23C | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm ( Tabla zincata 400 mm x 400 mm sur Antracit, desfasurarea 400 mm, lungimea 0.4 m x 3 = 1.2 m ) | m | 1,2000 |
| 5 | CE23A | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm ( Tabla zincata 150 mm sur Antracit ) | m | 32,6000 |
| 6 | CE23C | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm ( Tabla zincata 400 mm x 800 mm sur Antracit, desfasurarea 400 mm, lungimea 0.8 m x 2 = 1.6 m ) | m | 1,6000 |
| 7 | CO07A | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit | kg | 923,7500 |
| 8 | RpIzE16B | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv | t | 0,9240 |
| 9 | IzD03D | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu aparat cu aer comprimat | t | 0,9240 |
| 10 | IzD04D | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu aparat de aer comprimat | t | 0,9240 |
| 11 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Portita pietonala) | kg | 160,0000 |
| 12 | RpIzE16B | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv | t | 0,1600 |
| 13 | IzD03D | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu aparat cu aer comprimat | t | 0,1600 |
| 14 | IzD04D | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu aparat de aer comprimat | t | 0,1600 |