CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria satului Cirnateni
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria satului Cirnateni
3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia cailor de acces la IP LT cu profil arte ,,Grigore Grigoriu" din satul Cirnateni raionul Causeni

   №
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de demontare a asfaltului 
	
1	TsH85A
	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2	1,930	
2	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	13,000	
3	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton	m	522,000	
4	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	93,100	
5	TsC35A1
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	1,089	
6	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,450	
7	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	228,296	
8	TsE05B
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,610	
9	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,861	
10	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,020	
11	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	1,020	
		2. Pavaj	
12	DA11A
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	186,100	
13	DA06A2
	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	186,100	
14	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm. Bordururi gri 80*250*500, am folosit resursa beton cu care se va opera si racorda inceputul si sfirsitul.	m	329,000	
15	DE10E
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	193,000	
16	DE18B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm avele de beton vibropresat cu grosime de 40mm si dimensiuni 200mm x100 mm.	m2	1 839,000	
17	DE18B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm avele de beton vibropresat cu grosime de 60mm si dimensiuni 200mm x100 mm.	m2	162,000	
18	AcE07A
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I. Fara valoare capacului din fonta doar ridicarea la cota necesara
Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	2,000	
19	TsH91A
	Instalarea banci pe 2 picioare L - 3m cu 2 picioare din fontă cu speteaza si dulap de lemn cu grosimea de minim 50mm	buc	24,000	
20	TsH91B
	Instalarea urne din metal de tip pinguin cu rasturnare pentru extragerea gunoiului 50 litri	buc	24,000	
		3. Reparatie la scari	
21	RpCB18B
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	8,400	
22	TsC35A12
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta  21-30 m	100 m3	0,084	
23	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	17,640	
24	RpCC05B
	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de diafragme si pereti drepti, de pina la 20 m inaltime 	m2	9,000	
25	RpCB02D
	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200)
Mat. marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,015	m3	8,400	
26	RpCD08A
	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	26,300	
27	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm, după modelul celor existente	m2	13,200	
28	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	55,000	
29	CH06A
	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta. Bare de sprigin la doua inaltimi - la matur, si copii /	m	9,000	
30	CN22A
	Vopsitorii de calitate superioara pe suprafete metalice executate emailuri  pe baza de derivati celulozici 	m2	6,12	
		4. Panta	
31	RpCS19A
	Demontari: dale din beton, la trotuare, turnate pe loc	m2	20,000	
32	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	1,200	
33	TsC35A12
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta  21-30 m	100 m3	0,022	
34	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	7,400	
35	RpCC05B
	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de diafragme si pereti drepti, de pina la 20 m inaltime 	m2	12,500	
36	RpCB02D
	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200)
Mat. marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,015	m3	1,800	
37	RpCK07B
	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	1,100	
38	RpCK07A1
	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile	m3	3,000	
39	RpCD01A
	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	106,560	
40	RpCB04B
	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250)
Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,030	m3	1,100	
41	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	7,000	
42	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm 
Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010
După modelul celor existente	m2	12,500	
43	CG50A
	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm – tipul selectat de Beneficiar
După modelul celor existente	m2	7,000	
44	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,000	
45	CH06A
	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta. Bare de sprigin la doua inaltimi - la matur, si copii /	m	11,000	
46	CN22A
	Vopsitorii de calitate superioara pe suprafete metalice executate emailuri  pe baza de derivati celulozici 	m2	2,600	
47	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	55,000	
48	CO02A
	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment 	m2	20,000	
		5. Porti si gard	
49	RpCS20G
	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg	457,000	
50	RpCU09C
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0,457	
51	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	0,860	
52	CA03E2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	0,860	
53	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Teava profilatг 100*100*3mm la stilpi l 3m * 6buc 	kg	82,500	
54	CN22A
	Vopsitorii de calitate superioara pe suprafete metalice executate emailuri  pe baza de derivati celulozici 	m2	6,104	
55	RCsP04D
	Montarea portilor metalice din panouri de tabla si din schelet de fier ornamentale. Porti in doua canate + portita -  compuse din ornamete uzinate  cu deschidere maxim intre bare de 11cm, inclusiv stilpii 2 complete	kg	790,000	
56	CN22A
	Vopsitorii de calitate superioara pe suprafete metalice executate emailuri  pe baza de derivati celulozici Renoirea gardului vechi	m2	156,000	
		6. Soclu	
57	RpCE18D
	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atit spre interior, cit si spre exterior, cu placi de polistiren expandat de 24 mm grosime in fisii de 10 cm latime lipite cu mortar de ciment cu aracet 
Mat. marunte=1,030	m	60,800	
58	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	27,363	
59	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm 
Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010
După modelul celor existente	m2	27,360	
60	CG50A
	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm  la fintina de la intrare, După modelul celor existente	m2	9,600	
		7. Lucrari de terasamente si inverzire	
61	TsA01B1
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren mijlociu	m3	4,500	
62	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	2,300	
63	TsD7F1
	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 95-96%	100 m3	0,230	
64	TsH24A
	Plantari arbusti fara balot / Tuie -4m inaltime	buc	24,000	
65	TsH26A
	Plantari pentru gard viu, arbusti foiosi pe un rind / Tuie -3m inaltime	m	18,000	
66	TsH24B
	Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot / trandafir copac -0,5m	buc	36,000	
67	TsH17C
	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren tare	m3	3,226