Reabilitarea si replanificarea edificiul sectorului de politie din or.Singerei	WinСмета
 Formular Nr.1
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 1-1
 Demolarea cladirii si edificiilor

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, USD	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
1	CL14B
	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri refolosibile (demolarea estacadei din metal)	t	0,30			
2	RCsS20F
	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime (demolarea volierului pentru ciini)	m	5,00			
3	RCsI41B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	6,50			
4	RCsS20F
	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime (demontarea gardului din plasa)	m	52,50			
5	TRI1AA04C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,60			
6	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 	t	0,60			

	Total	 USD				
	Asigurari sociale si medicale	27,50 %				
	Cheltuieli de transport	%				
	Cheltuieli  pentru depozitare	%				
	Cheltuieli directe					
	Cheltuieli de regie	%				
	Total					
	Beneficiu de deviz	 %				
	Total deviz:					
	Inclusiv salariu					
Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura)	
	 
Reabilitarea si replanificarea edificiul sectorului de politie din or.Singerei	WinСмета
 Formular Nr.1
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 1-2
 Demolarea incalzire.

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, USD	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
1	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 
	m2	58,60			
2	RpIC19B
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 18-38 mm
	m	250,00			

	Total	 USD				
	Asigurari sociale si medicale	27,50 %				
	Cheltuieli de transport	%				
	Cheltuieli  pentru depozitare	%				
	Cheltuieli directe					
	Cheltuieli de regie	%				
	Total					
	Beneficiu de deviz	%				
	Total deviz:					
	Inclusiv salariu					

Intocmit 	()	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)	

	     
Reabilitarea si replanificarea edificiul sectorului de politie din or.Singerei	WinСмета
 Formular Nr.1
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 2-1-1
 Sectorul de politie. 
Lucrari generale de constructie.

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, USD	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Demontare					
1	RCsO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.)
	m2	95,31			
2	RCsP44B
	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor
Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,03
	kg	2 482,00			
3	RCsO56C
	Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc.
	m2	140,40			
4	RCsG32D
	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 
	m3	1,90			
5	RCsK40A
	Desfacerea pardoselilor calde - dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	16,60			
6	RpCJ34A
	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade
Mat. marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,10
	m2	680,50			
7	RCsK41A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	293,00			
8	RCsG32D
	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 
	m3	61,80			
9	RCsB28A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevetii cu dozaje pina la 150 kg/mc ciment 
	m3	1,90			
10	RCsP44B
	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor
Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,03
	kg	1 780,00			
11	RCsI41B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile
	m2	170,00			
12	RCsH33B
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate
	m2	170,00			
13	RCsI41F
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi
	m2	170,00			
14	RCsG32D
	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 
	m3	3,33			
15		Moloz					
16	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III
	100 m3	2,19			
17	TRI1AA04C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3
	t	109,58			
18	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 10 km 
	t	547,94			

					
 			Total Demontare
	            				
			Inclusiv salariu					
 		2. Fundatie					
19		Усиление фундаментов					
20	RCsA02A
	Sapaturi de pamint la subzidiri executate in conditii si pozitii normale de munca pina la 1,5 m adincime
	m3	15,40			
21	RCsA06B
	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct  de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu placa vibratoare
	m3	12,30			
22	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...   В15, Фм1
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01
	m3	8,40			
23	CC01F
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg	489,60			
24	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	16,80			
25	RCsB21A
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm
Materiale marunte=1,05
	buc	10,00			
26		УФ-1					
27	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...   В7,5
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01
	m3	0,36			
28	CC01F
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg	77,90			
29	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	7,80			
30	RCsB21A
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm
Materiale marunte=1,05
	buc	30,00			
31		Балка ФБ1					
32	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  B7,5
Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01
	m3	5,53			
33	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...   В15
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01
	m3	2,40			
34	CC01E
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg	25,20			
35	CC01F
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg	134,40			
36	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	12,00			

					
 			Total Fundatie
	            				
			Inclusiv salariu					
 		3. Perete 					
37		Рама РМ1, РМ2					
38	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice   В15
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03
	m3	12,32			
39	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	185,58			
40	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 
	kg	384,48			
41	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg
Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01
	kg	11,24			
42	IzD05A
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.   
	t	0,01			
43	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  
	t	0,01			
44	RCsB21A k=0,24
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm
Materiale marunte=0,24
Коэффициент к трудозатратам=0,24
Коэффициент к машинам=0,24
	buc	6,00			
45	CB02D
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 
	m2	92,40			
46		Усиление стен					
47	CA05E
	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa... В15
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03
	m3	29,10			
48	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp
	kg	491,63			
49	RCsB21A
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm
Materiale marunte=1,05
	buc	560,00			
50	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	363,00			
51	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg	54,11			
52		Железобетонный пояс парапета ПП1				
53	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice   В15
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03
	m3	5,10			
54	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	96,10			
55	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 
	kg	214,52			
56	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	25,50			
57	RCsB21A
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm
Materiale marunte=1,05
	buc	124,00			
58		Обрамление проемов ОБ1					
59	RCsB21A k=0,24
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm
Materiale marunte=0,24
Коэффициент к трудозатратам=0,24
Коэффициент к машинам=0,24
	buc	8,00			
60	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice   В15
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03
	m3	0,68			
61	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice   В7,5
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03
	m3	0,23			
62	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	11,16			
63	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 
	kg	74,64			
64	CB02D
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 
	m2	3,40			
65	CD50G
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m
	m3	0,20			
66		Обрамление проемов ОБ2, ОБ3					
67	RCsB21A k=0,24
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm
Materiale marunte=0,24
Коэффициент к трудозатратам=0,24
Коэффициент к машинам=0,24
	buc	16,00			
68	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice   В15
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03
	m3	0,88			
69	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	12,42			
70	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 
	kg	67,20			
71	CB02D
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 
	m2	4,40			
72		Перемычка ПМ1, ПМ2					
73	RCsU06D
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2
	m	6,00			
74	RCsB21A
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm
Materiale marunte=1,05
	buc	8,00			
75	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice   В15
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03
	m3	14,40			
76	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	6,82			
77	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 
	kg	28,24			
78	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg
Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01
	kg	38,88			
79	CB02D
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 
	m2	4,10			
80	CD50G
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m
	m3	5,00			

					
 			Total Perete 
	            				
			Inclusiv salariu					
 		4. Suprapunerea					
81		Монолитный участок УМ1					
82	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice   В15
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03
	m3	1,25			
83	CC02M
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	17,30			
84	CC02N
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	95,70			
85	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	12,50			
86		Балка Б1, Б2					
87	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice   В15
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03
	m3	0,59			
88	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	3,90			
89	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 
	kg	41,80			
90	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	6,90			

					
 			Total Suprapunerea
	            				
			Inclusiv salariu					
 		5. Acoperis					
91	CE41A
	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic 
	m3	7,27			
92	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.
	m3	7,27			
93	CE30B
	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.
	m2	277,50			
94	CN50C
	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.
	100 m2	3,41			
95	CN51F
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.
	100 m2	3,41			
96	IzF18B k=0,75
	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M50-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm  (gr.1,5 cm)
Коэффициент к трудозатратам=0,75
Коэффициент к материалам=0,75
Коэффициент к машинам=0,75
	m2	175,00			
97	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate 
Material marunt=1,03
	m2	175,00			
98	IzF10F
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % ("ROCKWOOL" Y160 kg/m3, gr.150 mm)
	m2	175,00			
99	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate 
Material marunt=1,03
	m2	175,00			
100	IzF18B k=2
	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M50-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm  (gr.4 cm)
Коэффициент к трудозатратам=2,00
Коэффициент к материалам=2,00
Коэффициент к машинам=2,00
	m2	175,00			
101	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)  (tigla metalica) 
Material marunt=1,05
	m2	277,50			
102	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare  (retinator de zapada)
	kg	222,15			
103	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D100
Material marunt=1,03
	m	65,50			
104	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv  D100
Material marunt=1,02
	m	60,50			
105	CE05B
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.
Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,05
	m2	25,20			
106	IzF10G
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale  (vata minerala Y=50 kg/m3, gr.50 mm)
	m2	3,30			
107	CE05B
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.
Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,05
	m2	3,30			
108	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg	40,56			
109		Copertina					
110	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)  (tigla metalica) 
Material marunt=1,05
	m2	20,50			
111	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate 
Material marunt=1,03
	m2	20,50			
112	CL53B
	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului  "Etalbont" 
	m2	8,25			
113	RpCP19A
	Confectionarea si montarea scarilor de incendiu, cu vangurile de otel lat 50/10 mm si trepte de otel rotund d=16 mm de 50 cm latime, asezate la 36 cm distanta una de alta
	kg	0,03			
114	IzD05A
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.  
	t	0,03			
115	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  
	t	0,03			

					
 			Total Acoperis
	            				
			Inclusiv salariu					
 		6. Perete despartitor					
116	CD72D
	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (сухой, Rocmin Y=50kg/m3, gr.50 mm)
Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,00
	m2	14,90			
117	CD72B
	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m  (сухой, Rocmin Y=50kg/m3, gr.50 mm)
Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,00
	m2	102,10			
118	CD72B
	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m  ( влагостойкий, Rocmin Y=50kg/m3, gr.50 mm)
Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,00
	m2	6,00			
119	CD72B
	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m   (сухой, vata minerala bazaltica gr.150mm)
Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,00
	m2	14,40			
120	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m
	100 m2	0,10			
121	IzF10G
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale  (vata minerala gr.50 mm)
	m2	4,30			
122	CE05B
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.
Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,05
	m2	4,30			
123	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane
	m2	4,30			

					
 			Total Perete despartitor
	            				
			Inclusiv salariu					
 		7. Scari					
124		Scara Sc1					
125	RCsA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite
	m3	0,50			
126	RCsA06A
	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct  de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu maiul de mina 
	m3	0,25			
127	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...   В15
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01
	m3	0,23			
128	CC01F
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg	3,20			
129	CL10C
	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura
	t	0,67			
130	IzD05A
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.  
	t	0,67			
131	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  
	t	0,67			
132	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice   В15
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03
	m3	0,27			
133	CC02C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi,  exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	6,10			
134	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	2,70			
135	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2  
	m2	3,00			
136	CH06A
	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (profil de aluminiu H=1100mm)
	m	14,30			
137		Scara Sc2					
138	RCsA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite
	m3	3,20			
139	RCsA06A
	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct  de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu maiul de mina 
	m3	1,60			
140	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...   В15
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01
	m3	1,63			
141	CC01F
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg	14,00			
142	CA07B
	Preparare si punere in opera  beton armat clasa C25/20 (Bc 25/ B 330) sau C 30/25 (Bc 30/ B 400) in subturnari de 70 mm grosime la utilaje tehnologice si la stilpi metalici 
Material marunt (cherestea de rasinoase, cuie, benzina)=1,03
	m2	1,00			
143	RCsG32D
	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 
	m3	0,20			
144	RCsB05A
	Beton armat B25/M300  in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat sau elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice  
Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,03
	m3	0,20			
145	CL10C
	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura
	t	1,76			
146	IzD05A
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.  
	t	1,76			
147	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  
	t	1,76			
148		Scara Sc3					
149	RCsB21A k=0,4
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm
Materiale marunte=0,40
Коэффициент к трудозатратам=0,40
Коэффициент к машинам=0,40
	buc	8,00			
150	RCsG32D
	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 
	m3	0,01			
151	CL10C
	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura
	t	0,08			
152	IzD05A
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.  
	t	0,08			
153	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  
	t	0,08			

					
 			Total Scari
	            				
			Inclusiv salariu					
 		8. Ferestri					
154	CK57G
	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului sub 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelelor ale geamurilor fixe   (PVC cu termopan)
	m2	3,08			
155	CK57H
	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelelor ale geamurilor fixe (PVC cu termopan)
	m2	59,58			
156	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi   PVC
Materiale marunte (dopuri)=1,02
	m	35,30			

					
 			Total Ferestre
	            				
			Inclusiv salariu					
 		9. Usi					
157	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (cu complect de accesorii)
	m2	24,78			
158	CK03C
	Usi din lemn interioare in doua  canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (cu complect de accesorii)
	m2	3,15			
159	CK07B
	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre 
	m	46,20			

					
 			Total Usi
	            				
			Inclusiv salariu					
 		10. Chepeng					
160	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  (PVC)  
	m2	0,72			
161	CO14A
	Chepeng de 0,6 x 0,8 din lemn de fag geluit, izolat cu material termoizolant si captusit cu tabla zincata, montata la iesirile pe terase necirculabile
Material marunt(suruburi, piulite, cuie)=1,03
	buc	1,00			

					
 			Total Chepeng
	            				
			Inclusiv salariu					
 		11. Vitraliu					
162	CK11C
	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (PVC cu geamuri termopan si complect de accesorii)
	m2	27,35			
163		Vr-4					
164	CK57G
	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului sub 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelelor ale geamurilor fixe   (PVC cu termopan)
	m2	1,35			
165	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  (PVC)  
	m2	2,03			
166	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	0,20			

					
 			Total Vitraliu
	            				
			Inclusiv salariu					
 		12. Pardoseli					
		12.1. Тip - 2					
167	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.1,5 cm)
	m2	56,30			
168	CG01A1 k=3
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
Коэффициент к трудозатратам=3,00
Коэффициент к материалам=3,00
Коэффициент к машинам=3,00
	m2	-56,30			
169	CE17A k=2
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ("Flex-Dicht" 2mm, 2 слоя)
Material marunt=2,00
Коэффициент к трудозатратам=2,00
Коэффициент к машинам=2,00
	m2	56,30			
170	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.4,0 cm)
	m2	56,30			
171	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
Коэффициент к трудозатратам=2,00
Коэффициент к материалам=2,00
Коэффициент к машинам=2,00
	m2	56,30			
172	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (30х30х0,8)
	m2	56,30			
173	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 
Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05
	m	40,50			

					
 			Total Тip - 2
	            				
			Inclusiv salariu					
 		12.2. Tip - 3					
174	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.4,7 cm)
	m2	93,50			
175	CG01A1 k=1,57
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga sau se scade 
Коэффициент к трудозатратам=1,57
Коэффициент к материалам=1,57
Коэффициент к машинам=1,57
	m2	93,50			
176	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
Materiale marunte (cuie)=1,01
	m2	93,50			

					
 			Total Tip - 3
	            				
			Inclusiv salariu					
 		12.3. Tip - 4					
177	IzF10F
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (vata minerala bazaltica Y=160 kg/m3, gr.40 mm)
	m2	42,00			
178	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate 
Material marunt=1,03
	m2	42,00			
179	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.4,7 cm)
	m2	42,00			
180	CG01A1 k=1,57
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
Коэффициент к трудозатратам=1,57
Коэффициент к материалам=1,57
Коэффициент к машинам=1,57
	m2	42,00			
181	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  (30х30х0,8)
	m2	42,00			
182	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 
Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05
	m	29,90			

					
 			Total Tip - 4
	            				
			Inclusiv salariu					
 		12.4. Tip - 5					
183	IzF10F
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (vata minerala bazaltica Y=160 kg/m3, gr.40 mm)
	m2	7,85			
184	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate 
Material marunt=1,03
	m2	7,85			
185	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	7,85			
186	IzF04B k=2
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum 
Коэффициент к трудозатратам=2,00
Коэффициент к материалам=2,00
Коэффициент к машинам=2,00
	m2	7,85			
187	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	7,85			
188	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2   (30х30х0,8)
	m2	7,85			

					
 			Total Tip - 5
	            				
			Inclusiv salariu					
 		12.5. Tip - 6					
189	IzF10F
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (vata minerala bazaltica Y=160 kg/m3, gr.40 mm)
	m2	93,60			
190	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate 
Material marunt=1,03
	m2	93,60			
191	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.4,5 cm)
	m2	93,60			
192	CG01A1 k=1,5
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
Коэффициент к трудозатратам=1,50
Коэффициент к материалам=1,50
Коэффициент к машинам=1,50
	m2	93,60			
193	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
Materiale marunte (cuie)=1,01
	m2	93,60			

					
 			Total Tip - 6
	            				
			Inclusiv salariu					

					
 			Total Pardoseli
	            				
			Inclusiv salariu					
 		13. Finisaj interior					
		13.1. Tavan					
194	CL53B
	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului  "Etalbont" 
	m2	6,50			
195	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane 
	m2	293,65			
196	IzF10F
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % ("ROCKWOOL", gr.50 mm)
	m2	293,65			
197	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	293,65			
198	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	293,65			

					
 			Total Tavan
	            				
			Inclusiv salariu					
 		13.2. Pereti					
199	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 
	m2	264,50			
200	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 
	m2	732,34			
201	CF11A
	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu
	m2	219,04			
202	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	513,30			
203	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	57,90			

					
 			Total Pereti
	            				
			Inclusiv salariu					

					
 			Total Finisaj interior
	            				
			Inclusiv salariu					
 		14. Finisaj exterior					
204	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (piatra artificiala)
	m2	43,30			
205	IzF55B
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren (gr.50 mm)
Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01
	m2	377,60			
206	IzF55E
	Termoizolarea  exterioara glafurilorr a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi  ignifugate din vata minerala (gr.50 mm)
Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01
	m2	45,00			
207	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2	422,60			
208	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti
	m2	379,30			
209	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	462,70			

					
 			Total Finisaj exterior
	            				
			Inclusiv salariu					
 		15. Alte lucrari					
		15.1. Крыльца					
210	TsC53B
	Compactarea pamintului cu piatra sparta
	100 m2	0,23			
211	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 
	kg	52,67			
212	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm)
	m2	23,00			
213	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
Коэффициент к трудозатратам=2,00
Коэффициент к материалам=2,00
Коэффициент к машинам=2,00	m2	-23,00			
214	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	23,00			
215	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....  B12,5
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01
	m3	3,70			
216	CH06A
	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (BL 2, H=900mm)	m	12,50			

					
 			Total Крыльца
	            				
			Inclusiv salariu					

					
 			Total Alte lucrari
	            				
			Inclusiv salariu					
 
	Total	 USD				
	Asigurari sociale si medicale	27,50 %				
	Cheltuieli de transport	%				
	Cheltuieli  pentru depozitare	%				
	Cheltuieli directe					
	Cheltuieli de regie	%				
	Total					
	Beneficiu de deviz	%				
	Total deviz:					
	Inclusiv salariu					

Intocmit 	()	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)	

Reabilitarea si replanificarea edificiul sectorului de politie din or.Singerei	WinСмета
 Formular Nr.1
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 2-1-2
 Apeduct, apeduct fierbinte. 
Sectorului de politie.

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, USD	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari sanitare					
1	SA17A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 16х1,8 mm (polipropilen PP-R PN10, cot 90', teu egal)
	m	26,00			
2	SA17A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 16х1,8 mm (polipropilen PP-R PN20, cot 90', teu egal)
	m	26,00			
3	SA17A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20х1,9 mm (polipropilen PP-R PN10, cot 90', teu, mufa-reductie)
	m	4,00			
4	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm
	m	56,00			
5	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm
	m	56,00			
6	SA34I
	Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 219x4 mm (L=0,5 m)
	buc	1,00			
7	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  20 mm (robinet de trecere cu sfera PPR)
	buc	1,00			
8	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  16 mm (robinet de trecere cu sfera PPR)
	buc	3,00			
9	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  15 mm (robinet cu supapa de retinere)
	buc	1,00			

					
 		Total	 USD				
		Asigurari sociale si medicale	27,50 %				
		Cheltuieli de transport	%				
		Cheltuieli pentru depozitare	%				
		Cheltuieli directe					
		Cheltueli de regie	%				
		Total					
		Beneficiu de deviz	%				
			Total Lucrari sanitare
	            				
			Inclusiv salariu					
 		2. Lucrari de montare					
10	IA16A
	Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de pina la 50 l, inclusiv
	buc	1,00			

					
 		Total	USD				
		Asigurari sociale si medicale	27,50 %				
		Cheltuieli de transport	%				
		Cheltueli de depozitare	%				
		Cheltuieli directe					
		Cheltueli de regie	%				
		Total					
		Beneficiu de deviz	%				
			Total Lurrari de montare
	            				
			Inclusiv salariu					
 		3. Utilaj					
11	
	Boiler electric BOSCH Tronic 1000T ES 050-4M, V=50L
	set	1,00			

					
 		Total	 USD				
		Cheltueli de depozitare	%				
			Total Utilaj
	            				
			Inclusiv salariu					
 
	Total deviz:					
	Inclusiv salariu					

Intocmit 	()	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)	

	 
Reabilitarea si replanificarea edificiul sectorului de politie din or.Singerei	WinСмета
 Formular Nr.1
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 2-1-3
 Canalizare. 
Sectorului de politie.

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, USD	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
1	SB05E
	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm 
	m	11,00			
2	SB05C
	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	12,50			
3	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv
	10 m	2,35			
4	SB06D
	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm (piesa inspectie circulara 90') 
	buc	1,00			
5	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	2,00			
6	SC06A
	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (chiuveta inox simpla)
	buc	1,00			
7	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S 
	buc	1,00			
8	SC09A
	Pisoar din  portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	1,00			
9	SA40A
	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (ПМ-110)
	buc	3,00			
10	RCsB28E
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate peste 15 cm grosime
	m3	0,03			
11	SA33I
	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 325x5 mm (L=0,5 m)
	buc	1,00			
12	SB06D
	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm (ramificatie egala)
	buc	1,00			
13	SB06B
	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm (ramificatie egala)
	buc	3,00			
14	SB06D
	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110x50 mm (ramificatie redusa)
	buc	2,00			
15	SB06B
	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm (cot 135')
	buc	2,00			
16	SB06D
	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm (cot 135')
	buc	2,00			
17	SB06D
	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm (cot)
	buc	1,00			
18	SB06B
	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm (cot)
	buc	6,00			

	Total	 USD				
	Asigurari sociale si medicale	27,50 %				
	Cheltuieli de transport	%				
	Cheltuieli  pentru depozitare	%				
	Cheltuieli directe					
	Cheltuieli de regie	%				
	Total					
	Beneficiu de deviz	%				
	Total deviz:					
	Inclusiv salariu					

Intocmit 	()	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)	

 
Reabilitarea si replanificarea edificiul sectorului de politie din or.Singerei	WinСмета
 Formular Nr.1
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 2-1-4
 Sectorul de politie. 
Incalzire.

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, USD	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
1	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv  (Vogel&Noot 22K 500-600)
	buc	5,00			
2	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv  (Vogel&Noot 22K 500-700)
	buc	3,00			
3	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv  (Vogel&Noot 22K 500-800)
	buc	14,00			
4	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv  (Vogel&Noot 22K 500-1000)
	buc	4,00			
5	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (вентиль запорный угловой радиаторный ГЕРЦ-RL-5)
	buc	26,00			
6	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (клапан термостатический угловой ГЕРЦ-TS-90)
	buc	26,00			
7	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (головка термостатическая ГЕРЦ-"МИНИ" с.9000)
	buc	26,00			
8	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1'' inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida ( зажим для пластиковых труб)	buc	52,00			
9	IC35A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 16х2 mm, inclusiv. (металлопласт PE-Xc/AI/-Xc ГЕРЦ)
	m	140,00			
10	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20x2 mm (металлопласт PE-Xc/AI/-Xc ГЕРЦ)
	m	140,00			
11	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 26x3 mm (металлопласт PE-Xc/AI/-Xc ГЕРЦ)
	m	90,00			
12	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	370,00			
13	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	370,00			
14	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=16x10 la D=26x10 mm (трубчатая теплоизоляция толщиной 10 мм Ду16-26)
	m	370,00			
15	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 26х16х26 mm (тройник под пресс)
	buc	8,00			
16	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 26х20х20 mm (тройник под пресс)
	buc	4,00			
17	IC38G
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20х16х20 mm, inclusiv (тройник под пресс)
	buc	22,00			
18	IC38G
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20х16х16 mm, inclusiv (тройник под пресс)
	buc	12,00			
19	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 26х16х20 mm (тройник под пресс)
	buc	8,00			
20	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 26 mm (отвод 90')
	buc	12,00			

	Total	USD				
	Asigurari sociale si medicale	27,50 %				
	Cheltuieli de transport	%				
	Cheltuieli  pentru depozitare	%				
	Cheltuieli directe					
	Cheltuieli de regie	%				
	Total					
	Beneficiu de deviz	%				
	Total deviz:					
	Inclusiv salariu					

Intocmit 	()	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)	

Reabilitarea si replanificarea edificiul sectorului de politie din or.Singerei	WinСмета
 Formular Nr.1
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 2-1-5
 Sectorul de politie. Ventilarea.

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, USD	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari sanitare					
1	VB11B
	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul  600 - 1200 mm, montata pe canal (защитная решетка AGO100)
	buc	2,00			
2	
	Хомут серии Salda, AP 100
	buc	2,00			
3	
	Хомут серии Salda, AP 160
	buc	2,00			
4	VB15B
	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal  (решетка RAG150x200) 
	buc	1,00			
5	VB15B
	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal  (решетка пластиковая Р150х150) 	buc	1,00			
6	VB15A
	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe zidarie (решетка для двери МВМ475х80) 	buc	1,00			
7	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (круглые воздуховоды)	m2	7,54			
8	VA02A
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (прямоугольные воздуховоды)	m2	3,60			
9	IC35A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv (труба ПВХ Д=20 мм)
	m	50,00			
10	VC34A
	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (металл для крепления воздуховодов)
	kg	10,00			
 		Прямые затраты	 USD				
		Asigurari sociale si medicale	27,50 %				
		Cheltuieli de transport	%				
		Cheltuieli pentru depozitare	%				
		Cheltuieli directe					
		Cheltueli de regie	%				
		Total					
		Beneficiu de deviz	%				
			Total Lucrari sanitare            				
			Incluziv salariu					
 		2. Lucrari de montare					
11	VC05B
	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi  - trifoi, in constructie antiexploziva axiale,  de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (вентиляторы)
	buc	3,00			
12	VB18A
	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul  1000 - 2000 mm (шумоглушитель AKS160-600)
	buc	1,00			
 		Total	USD				
		Asigurarea medicala	27,50 %				
		Transport	%				
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	%				
		Cheltuieli directe					
		Cheltuieli de regie	%				
		Total					
		Beneficiu de deviz	%				
			Total Lucrari de montare            				
			Incluziv salariu					
 		3. Utilaj					
13	
	Рекуператор тепла. Система вентиляции Прана серии DV. Децентрализованная прямоточная (приточно-вытяжная) вентиляционная система. Рекуператор 200С L=235/220 м3/час N=0,087 кВт, 220В
	buc	4,00			
14	
	Рекуператор тепла. Система вентиляции Прана серии DVS. Децентрализованная прямоточная (приточно-вытяжная) вентиляционная система. Рекуператор 150С L=120/110 м3/час N=0,087 кВт, 220В
	buc	6,00			
15	
	Вентилятор VKA 160 LD
	buc	1,00			
16	
	Вентилятор VKAS 100 MD
	buc	2,00			
17	
	Шумоглушитель AKS160-600
	buc	1,00			
 		Прямые затраты	USD				
		Cheltueli de depozitare	%				
			Total Utilaj            				
			Incluziv salariu					
 
	Total deviz:					
	Incluziv salariu					

Intocmit 	()	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)	

Reabilitarea si replanificarea edificiul sectorului de politie din or.Singerei	WinСмета
 Formular Nr.1
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 2-1-6
 Termomecanica

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, USD	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lurrari de montare					
1	IA12B
	Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de 28 kw, montat direct pe perete
	buc	1,00			
2	IA38B
	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste  2"  
	buc	1,00			
3	IA41A
	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 50 mm (гидравлический выравниватель)
	buc	1,00			
4	IA23A
	Filtru de combustibil lichid  
	buc	2,00			

					
 		Total	USD				
		Asigurarea medicala	27,50 %				
		Transport	%				
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	%				
		Cheltuieli directe					
		Cheltuieli de regie	%				
		Total					
		Beneficiu de deviz	%				
			Total Lurrari de montare
	            				
			Inclusiv salariu					
 		2. Lucrari sanitare					
5	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (клапан давления прямого дейстия "после себя" со встроенным обратным клапаном С 100С, Danfoss)
	buc	1,00			
6	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (кран шаровый полнопроходной)
	buc	4,00			
7	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (кран шаровый полнопроходной)
	buc	2,00			
8	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (кран шаровый полнопроходной)
	buc	4,00			
9	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (обратный клапан для воды)
	buc	1,00			
10	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (автоматический воздухоотделитель)
	buc	1,00			
11	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (кран шаровый полнопроходной спускной)
	buc	1,00			
12	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (вентиль дренажный)
	buc	1,00			
13	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (вентиль запорный ШТРЕМАКС, фирма "HERZ")
	buc	4,00			
14	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (вентиль балансовый ШТРЕМАКС-R, проходной, фирма "HERZ")
	buc	4,00			
15	IC13C
	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 38x2,5 mm
	m	10,00			
16	IC13C
	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 32x2,5 mm 
	m	30,00			
17	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" 
	m	40,00			
18	IE04B
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" 
	m	40,00			
19	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata 
	kg	10,00			
20	IC46A
	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm (гребенка распредеоительная Ду45х2,5 мм на 4 отв.)
	buc	1,00			
21	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=38x20 (теплоизоляционная трубка TL-38/20-DG-A(самоклеющиеся) типа "Tubolit")
	m	30,00			
22	RpIF09C
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32x13 mm (теплоизоляционная трубка TL-32/13-DG-A(самоклеющиеся) типа "Tubolit")
	m	10,00			

					
 		Total	USD				
		Asigurarea medicala	27,50 %				
		Transport	%				
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	%				
		Cheltuieli directe					
		Cheltuieli de regie	%				
		Total					
		Beneficiu de deviz	%				
			Total Lucrari sanitare
	            				
			Inclusiv salariu					
 		3. Utilaj					
23	
	Газовый настенный котел Q=28квт, со встроенной погодозависимой автоматикой с коаксильным отводом дымовых газов, THERM 28 TCLN 
	buc	1,00			
24	
	Насос циркуляционный Q=1,3 м3/час, Н=4,5 м, WILO-TOP-S25/5 (1 резервный насос на складе)
	buc	2,00			
25	
	Гидравлический разделитель тип I Dn108 mm 
	buc	1,00			
26	
	Фильтр сетчатый для воды Ду25 мм
	buc	1,00			
27	
	Фильтр сетчатый для воды Ду32 мм
	buc	1,00			

					
 		Total	USD				
		Cheltueli de depozitare	 %				
			Total Utilaj
	            				
			Inclusiv salariu				0,00	
 
	Total deviz:					
	Inclusiv salariu					

Intocmit 	()	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)	

	
Reabilitarea si replanificarea edificiul sectorului de politie din or.Singerei	WinСмета
 Formular Nr.1
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 2-1-7
 Alimentari cu gaze. 
Conducte exterioare.

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, USD	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lurrari de montare					
1	ID13B
	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" 
	buc	2,00			
2	IA40A
	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm
	buc	1,00			

					
 		Total	USD				
		Asigurarea medicala	27,50 %				
		Transport	%				
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	%				
		Cheltuieli directe					
		Cheltuieli de regie	%				
		Total					
		Beneficiu de deviz	%				
			Total Lurrari de montare
	            				
			Inclusiv salariu					
 		2. Lucrari sanitare					
3	ID10B
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 20 mm (кран шаровый муфтовый)
	buc	2,00			
4	ID10A
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 15 mm (кран натяжной муфтовый 11ч3бк)
	buc	1,00			
5	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20 mm 
	buc	2,00			
6	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata
	kg	4,90			
7	IC21A
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 15x2,8 mm
	m	0,50			
8	IC21A
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 20x2,8 mm
	m	23,00			
9	IC21B
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 25x3,2 mm
	m	10,00			
10	IE06A
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"
	m	33,50			
11	IE07A
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv
	m	33,50			
12	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (жалюзийная решетка MVM/MBM 200x100)
	buc	1,00			
13	IzJ09B
	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea 
	m2	2,87			
14	AcE51A
	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 20/20 mm
	piesa	1,00			

					
 		Total	USD				
		Asigurarea medicala	27,50 %				
		Transport	%				
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	%				
		Cheltuieli directe					
		Cheltuieli de regie	%				
		Total					
		Beneficiu de deviz	%				
			Total Lucrari sanitare
	            				
			Inclusiv salariu					
 		3. Utilaj					
15	
	Клапан электромагнитный газовый типа EVG/NC, Ду20 мм
	buc	1,00			
16	
	Сигнализатор загазованности "Лелека-2"
	buc	1,00			
17	
	Термозапорный клапан, Ду20 мм
	buc	1,00			

					
 		Total	USD				
		Cheltueli de depozitare	%				
			Total Utilaj
	            				
			Inclusiv salariu					
 
	Total deviz:					
	Inclusiv salariu					

Intocmit 	()	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)	

Reabilitarea si replanificarea edificiul sectorului de politie din or.Singerei	WinСмета
 Formular Nr.1
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 2-1-8
 Sectorul de politie. Instalatie de iluminat, luminat electric.

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, USD	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de montare					
1	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la (BZUM-TF)
	buc	1,00			
2	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare  
	buc	4,00			
3	08-01-054-1
	Transformator, tensiune pina la 10 kV, monofaza (трансформатор тока ТТИ-А-150/5)
	buc	3,00			
4	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, щит распределительный ЩРН-П-36
	buc	1,00			
5	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare  
	buc	19,00			
6	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, щит распределительный ЩРН-П-12
	buc	1,00			
7	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare  
	buc	6,00			
8	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, щит распределительный ЩРН-П-18
	buc	1,00			
9	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare  
	buc	12,00			
10	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (ZGМ 410 5А)
	buc	1,00			
11	08-03-603-1
	Cutie cu transformatori coboritori  (ЯТП-0,25-220/12)
	buc	4,00			
12	08-03-530-4
	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A  пускатель ПРК
	buc	4,00			
13	
	Ввод гибкий К1080У3
	buc	3,00			
14	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1  PRBLUX/S 418
	100 buc	0,52			
15	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1  OPL/S ECO 218
	100 buc	0,27			
16	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1  (CD LED 13 IP65)
	100 buc	0,03			
17	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1  (CD 218 IP65)
	100 buc	0,05			
18	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1  ARCTIC SAN/SMC 218
	100 buc	0,02			
19	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1  ВЗГ 100
	100 buc	0,01			
20	
	Светильник потолочный PRBLUX/S 418
	buc	52,00			
21	
	Светильник потолочный  OPL/S ECO 218
	buc	27,00			
22	
	Светильник потолочный с лампами LED IP65, CD LED 13 4000K
	buc	3,00			
23	
	Светильник потолочный CD 218 IP65
	buc	5,00			
24	
	Светильник потолочный  ARCTIC SAN/SMC 218
	buc	2,00			
25	
	Светильник взрывозащищенный ВЗГ 100
	buc	1,00			
26	
	Светильник ручной переносной СР-2
	buc	1,00			
27	
	Лампа накаливания 220 В, 100 Вт, Б 220-235-100
	buc	1,00			
28	
	Лампа накаливания 12 В, 40 Вт, МО12-40
	buc	1,00			
29	
	Лампа люминесцентная ЛБ-18
	buc	266,00			
30	
	Лампа люминесцентная компактная PL-L18W
	buc	10,00			
31	
	Стартер 80С-220
	buc	81,00			
32	
	Устройство дистанционного управления аварийным освещением TELEMANDO
	buc	1,00			
33	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa  скр. уст. Iн=6А, Uн=250В  IP43  однокл.
	100 buc	0,07			
34	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa  скр. уст. Iн=6А, Uн=250В  IP43 двухклав.
	100 buc	0,15			
35	08-03-591-1
	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (выключатель одноклав. брызгозащищенный)
	100 buc	0,05			
36	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa  (штепсельная скрытой пр-ки Iн=16А 220В IP20)  
	100 buc	0,83			
37	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa  (штепсельная скрытой пр-ки Iн=16А 220В IP20 брызгозащищенная)  
	100 buc	0,01			
38	
	Коробка для установки выключателей и розеток 
	buc	110,00			
39	
	Коробка ответвительная для скрытой проводки
	buc	200,00			
40	10-06-034-14
	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida  кабель-канал 25х16
	m	150,00			
41	08-02-410-1
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm  ПВХ  
	100 m	10,00			
42	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg   (ВВГнг-0,66 сеч. 3х1,5 мм2)
	100 m	6,30			
43	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg   (ВВГнг-0,66 сеч. 3х2,5 мм2)
	100 m	8,50			
44	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg   (ВВГнг-0,66 сеч. 4х1,5 мм2)
	100 m	0,50			
45	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg  (ВВГнг-0,66 сеч. 5х4 мм2)
	100 m	0,20			
46	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg  (ВВГнг-0,66 сеч. 5х6 мм2)
	100 m	0,02			
47	
	Кабель с медными жилами ВВГнг-0,66 сеч. 3х1,5 мм2
	m	630,00			
48	
	Кабель с медными жилами ВВГнг-0,66 сеч. 3х2,5 мм2
	m	850,00			
49	
	Кабель с медными жилами ВВГнг-0,66 сеч. 4х1,5 мм2
	m	50,00			
50	
	Кабель с медными жилами ВВГнг-0,66 сеч. 5х4 мм2
	m	20,00			
51	
	Кабель с медными жилами ВВГнг-0,66 сеч. 5х6 мм2
	m	2,00			
 		Total	USD				
		Asigurarea medicala	27,50 %				
		Transport	%				
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	%				
		Cheltuieli directe					
		Cheltuieli de regie	%				
		Total					
		Beneficiu de deviz	%				
			Total Lucrari de montare            				
			Incluziv salariu					
 		2. Utilaj					
52	
	Шкаф учета "BZUM-TF"
	buc	1,00			
53	
	Выключатель автом. с независимым расцепителем РН-47
	buc	1,00			
54	
	Выключатель автом. трехполюсный ВА 88-33-3Р/С160
	buc	1,00			
55	
	Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/В16
	buc	1,00			
56	
	Ограничитель перенапряжения 400 В ОПС 1В-3Р
	buc	1,00			
57	
	Трансформатор тока ТТИ-А-150/5
	buc	3,00			
58	
	Бокс для установки 36 модулей, IP41, ЩРн-П-36
	buc	1,00			
59	
	Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/С40
	buc	1,00			
60	
	Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/С32
	buc	1,00			
61	
	Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/С25
	buc	1,00			
62	
	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С16
	buc	6,00			
63	
	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В6
	buc	2,00			
64	
	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С3
	buc	7,00			
65	
	Автомат дифференцированный двухполюсный  АД12/2/16/30
	buc	1,00			
66	
	Бокс для установки 12 модулей, IP41, ЩРн-П-12
	buc	1,00			
67	
	Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/С20
	buc	1,00			
68	
	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В3
	buc	4,00			
69	
	Автомат дифференцированный двухполюсный  АД12/2/16/30
	buc	1,00			
70	
	Бокс для установки 18 модулей, IP41, ЩРн-П-18
	buc	1,00			
71	
	Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/С32
	buc	1,00			
72	
	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С16
	buc	6,00			
73	
	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С6
	buc	3,00			
74	
	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С3
	buc	2,00			
75	
	Счетчик электронный  ZGМ 410 5А
	buc	1,00			
76	
	Пускатель ручной кнопочный ПРК32-25
	buc	1,00			
77	
	Пускатель ручной кнопочный ПРК32-4
	buc	1,00			
78	
	Пускатель ручной кнопочный ПРК32-1,6
	buc	2,00			
79	
	Кнопка управления СТОП SB-7
	buc	1,00			
 		Прямые затраты	 USD				
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	%				
			Total Utilaj            				
			Incluziv salariu				0,00	
 
	Total deviz:					
	Incluziv salariu					

Intocmit 	()	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)	

Reabilitarea si replanificarea edificiul sectorului de politie din or.Singerei	WinСмета
 Formular Nr.1
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ LOCAL № 2-1-9
 Sectorul de politie. Instalatie retelelor de calculatoare.

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, USD	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de montare					
1		Компьютерная сеть, телефонизация	
2	10-06-037-05
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 (шкаф 19" 15U)
	buc	1,00			
3	
	Media Converter Optic to IP*
	buc	1,00			
4	
	MG6024N VoIP GATEWAY (IP PBX)
	buc	1,00			
5	
	Роутер MikroTik Hap
	buc	3,00			
6	10-03-013-05
	Utilajul centralelor: Comutator de telecomunicatii de serviciu (switch 16 port Gigabits)
	buc	1,00			
7	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (8 порт patch panel cat. 5e 1U)
	buc	1,00			
8	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (16 порт patch panel cat. 5e 1U)
	buc	1,00			
9	08-01-083-1
	Dispozitiv de blocare-semnalizare (SMART-UPS, 1500VA)
	buc	1,00			
10	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (вентиляционная панель 1U)
	buc	1,00			
11	08-03-591-8
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa  (розетка 2Rj-45)
	100 buc	0,06			
12	08-03-591-8
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa  (розетка Rj-45)
	100 buc	0,02			
13	08-03-591-8
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa  (розетка телефонная Rj-45)
	100 buc	0,08			
14	
	Внешняя рамка RJ-45 одинарная
	buc	10,00			
15	
	Внешняя рамка RJ-45 двойная
	buc	6,00			
16	10-02-030-01
	Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de masa  (телефонный аппарат Panasonic)
	buc	13,00			
17	10-04-066-04
	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare (коробка монтажная диам. 50 мм "Евродоза")
	buc	22,00			
18	10-01-055-02
	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (кабель UTP cat. 3)
	100 m	6,40			
19	10-01-055-02
	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (кабель UTP cat. 5e)
	100 m	3,85			
20	
	Кабель телефонный UTP cat. 3
	m	640,00			
21	
	Кабель телефонный UTP cat. 5е
	m	385,00			
22	
	Патч-корд UTP cat. 5е 0.5 m (Patch-cord)
	buc	3,00			
23	
	Патч-корд UTP cat. 5е 1.5 m 
	buc	22,00			
24	08-02-410-1
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm  труба гофрированная ПВХ 25 мм
	100 m	9,40			
25	08-02-410-2
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 40 mm труба ПВХ 40мм
	100 m	0,10			
26	08-02-407-8
	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm (труба стальная) гильзы
	100 m	0,05			
27	
	Коробка монтажная настенная У210
	buc	15,00			
28	
	Набор для заземления ТЕ
	buc	2,00			
29	08-01-087-3
	Constructii metalice sub utilaj (металл)
	t	0,002			
 		Total	USD				
		Asigurarea medicala	27,50 %				
		Transport	%				
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	%				
		Cheltuieli directe					
		Cheltuieli de regie	%				
		Total					
		Beneficiu de deviz	%				
			Total Lucrari de montare            				
			Incluziv salariu					
 		2. Utilaj					
30	
	Шкаф 19" 15U
	buc	1,00			
31	
	Switch 16 port Gigabits
	buc	1,00			
32	
	8 порт Рatch panel, cat. 5e, 1U
	buc	1,00			
33	
	16 порт Рatch panel, cat. 5e, 1U
	buc	1,00			
34	
	Сетевые фильтры из 5 розеток 19"
	buc	1,00			
35	
	SMART-UPS
	buc	1,00			
36	
	Вентиляционная панель 1U
	buc	1,00			
 		Прямые затраты	 USD				
		Cheltueli de depozitare	%				
			Total Utilaj            				
			Incluziv salariu					
 
	Total deviz:					
	Incluziv salariu					

Intocmit 	()	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)	

Reabilitarea si replanificarea edificiul sectorului de politie din or.Singerei	WinСмета
 Formular Nr.1
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ LOCAL № 2-1-10
 Sectorul de politie. Simnalizarea antiincediu.

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, USD	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Luсrari de montare					
		1.1. Автоматическая пожарная сигнализация	
1	10-08-001-06
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze  (пульт контроля и управления С2000 М)
	buc	1,00			
2	10-08-001-02
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Сигнал-10 М)
	buc	1,00			
3	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5  (релейный блок С2000-СП1) 
	buc	1,00			
4	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5  (блок индикации С2000 БИ) 
	buc	1,00			
5	10-08-001-01
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze (прибор приемно-контрольный С2000-КДЛ)
	buc	1,00			
6	
	Телефонный коммуникатор С 2000 ИТ
	buc	1,00			
7	10-08-002-03
	Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii  (извещатель пожарный тепловой ИП 114-5-А2)
	buc	3,00			
8	10-08-002-03
	Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii  (извещатель пожарный дымовой ИП 212-3СУ)
	buc	37,00			
9	10-08-002-04
	Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor  (извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ)
	buc	7,00			
10	10-08-002-03
	Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii  (светозвуковой оповещатель наружной установки "Свирель 2")
	buc	1,00			
11	10-08-003-09
	Dispozitive optic-(foto)electrice: reflector reglabil (сирена внутренней установки)
	buc	4,00			
12	08-01-101-2
	Convertizor, masa pina la 0,25 t (РИП-12-3А-17А/ч)
	buc	1,00			
13	08-01-121-1
	Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 (аккумулятор 12В, 18А/ч)
	buc	2,00			
14	10-08-019-01
	Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete  (бокс для аккумуляторов 18 А*ч - 12В)
	buc	1,00			
15	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat (шкаф монтажный 600х400х240 мм)
	buc	1,00			
16	10-01-055-02
	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida  (кабель двухпроводной линии связи 1х2х0,75 КПСВВнг-FRLS)	100 m	6,30			
17	10-01-055-02
	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida  (кабель двухпроводной линии связи 1х2х0,75 ШВВПнг-FRLS)	100 m	1,05			
18	
	Кабель двухпроводной линии связи 1х2х0,75 КПСВВнг-FRLS
	m	630,00			
19	
	Кабель двухпроводной линии связи 1х2х0,75 ШВВПнг-FRLS
	m	105,00			
20	
	Коробка разветвительная 
	buc	15,00			
21	08-02-410-2
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 40 mm труба ПВХ 40мм
	100 m	0,10			
22	08-02-410-1
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm  ПВХ  
	100 m	7,30			
23	08-02-407-8
	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm (труба стальная) гильзы
	100 m	0,02			
24	08-01-087-3
	Constructii metalice sub utilaj (металлоизделия)
	t	0,001			
25	10-06-034-14
	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida  (желоб металлический для защиты кабеля)
	m	20,00			
 			Total Автоматическая пожарная сигнализация            		
			Incluziv salariu					
 		1.2. Оборудование для системы охранной сигнализации	
26	10-08-001-06
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze  (прибор приемно-контрольный охранный на 10 зон Сигнал 10)
	buc	1,00			
27	10-08-001-01
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze (прибор приемно-контрольный С2000-КДЛ)
	buc	1,00			
28	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5  (релейный блок С2000-СП1) 
	buc	1,00			
29	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5  (блок индикации С2000 БИ) 
	buc	1,00			
30	08-01-101-2
	Convertizor, masa pina la 0,25 t  резервный источник питания 12В
	buc	1,00			
31	08-01-121-1
	Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 (аккумулятор 12В, 18А/ч)
	buc	2,00			
32	10-08-019-01
	Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete  (бокс для аккумуляторов 18 А*ч - 12В)
	buc	1,00			
33	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat (шкаф монтажный 600х400х240 мм)
	buc	1,00			
34	10-08-002-04
	Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (датчик движения IS-215)
	buc	12,00			
35	10-08-002-05
	Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla  (детектор  целостности стекла GBS-210)
	buc	12,00			
36	10-08-002-01
	Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (датчик миниатюрный магнитоконтактный TANE)
	buc	12,00			
37	10-08-003-01
	Aparat de semnalizare de capacitate (светозвуковой оповещатель внутренней установки)
	buc	1,00			
38	10-08-003-01
	Aparat de semnalizare de capacitate (светозвуковой оповещатель наружной установки)
	buc	1,00			
39	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5  (клавиатура С2000 К) 	buc	1,00			
40	10-01-055-02
	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida  (кабель двухпроводной линии связи 1х2х0,75 ШВВПнг-FRLS)	100 m	0,35			
41	10-01-055-02
	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida  (кабель экронированный емк. 6х0,22)	100 m	5,70			
42	10-01-055-02
	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida  (кабель экронированный емк. 8х0,22)
	100 m	0,30			
43	
	Кабель двухпроводной линии связи 1х2х0,75 ШВВПнг-FRLS
	m	35,00			
44	
	Кабель экранированный емк. 6х0,22 CORэ
	m	570,00			
45	
	Кабель экранированный емк. 8х0,22 CORэ
	m	30,00			
46	08-02-410-1
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm  ПВХ  
	100 m	6,00			
47	10-06-034-14
	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida  (желоб металлический для защиты кабеля)
	m	20,00			
48	08-01-087-3
	Constructii metalice sub utilaj (металлоизделия)
	t	0,001			
 			Total Оборудование для системы охранной сигнализации            		
			Incluziv salariu					
 		Total	USD				
		Asigurarea medicala	27,50 %				
		Transport	%				
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	%				
		Cheltuieli directe					
		Cheltuieli de regie	%				
		Total					
		Beneficiu de deviz	%				
			Total Luсrari de montare            				
			Incluziv salariu					
 		2. Utilaj					
49		Система пожарной сигнализации	
50	
	Прибор управления пожарный С2000М
	buc	1,00			
51	
	Прибор приемно-контрольный Сигнал-10
	buc	1,00			
52	
	Релейный блок С2000-СП1 
	buc	1,00			
53	
	Блок индикации С 2000 БИ
	buc	1,00			
54	
	Прибор приемно-контрольный С 2000-КДЛ
	buc	1,00			
55	
	Извещатель пожарный тепловой ИП 114-5--А2
	buc	3,00			
56	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3СУ
	buc	37,00			
57	
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ
	buc	7,00			
58	
	Свето звуковой извещатель наружной установки
	buc	1,00			
59	
	Сирена внутренней установки Siren PS 40
	buc	4,00			
60	
	Резервированный источник питания 12В
	buc	1,00			
61	
	Аккумулятор 12В, 18А/ч
	buc	2,00			
62	
	Бокс для аккумуляторов 18 А*ч - 12В
	buc	1,00			
63	
	Шкаф монтажный 600х400х240 мм
	buc	1,00			
64	
	Резистор С2-33Н-0,25-1,5 кОм
	buc	10,00			
65		Оборудование для системы охранной сигнализации	
66	
	Прибор приемно-контрольный Сигнал-10
	buc	1,00			
67	
	Прибор приемно-контрольный С 2000-КДЛ
	buc	1,00			
68	
	Релейный блок С2000-СП1 
	buc	1,00			
69	
	Блок индикации С 2000 БИ
	buc	1,00			
70	
	Резервированный источник питания 12В
	buc	1,00			
71	
	Аккумулятор 12В, 18А/ч
	buc	2,00			
72	
	Бокс для аккумуляторов 18 А*ч - 12В
	buc	1,00			
73	
	Шкаф монтажный 600х400х240 мм
	buc	1,00			
74	
	Датчик движения IS-215
	buc	12,00			
75	
	Детектор целостности стекла GBS-210
	buc	12,00			
76	
	Датчик миниатюрный магнитно-контактный TANE
	buc	12,00			
77	
	Свето звуковой извещатель наружной установки
	buc	1,00			
78	
	Свето звуковой извещатель внутренней установки
	buc	1,00			
79	
	Клавиатура С 2000-К
	buc	1,00			
80	
	Резистор С2-33Н-0,25-1,5 кОм
	buc	10,00			
 		Прямые затраты	 USD				
		Cheltueli de depozitare	 %				
			Total Utilaj            				
			Incluziv salariu					
 
	Total deviz:					
	Incluziv salariu					

Intocmit 	()	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)	

Reabilitarea si replanificarea edificiul sectorului de politie din or.Singerei	WinСмета
 Formular Nr.1
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ LOCAL № 2-1-11
 Sectorul de politie. Sisteme video paza

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, USD	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de montare					
1	10-04-067-21
	Aparataj de televiziune color: Videomagnetofon  (монитор видеодомофона)
	buc	1,00			
2	10-08-001-01
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze Вызывная панель видеодомофона (со встроенной видеокамерой)
	buc	1,00			
3	10-04-101-10
	Utilaj de abonat si utilaj divers: Cheie sau buton pe panou  (кнопка выхода D-824)
	buc	1,00			
4	10-08-002-01
	Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala  (магнитно-контактный извещатель положения двери)
	buc	1,00			
5	08-01-101-2
	Convertizor, masa pina la 0,25 t   резервный источник питания РИП
	buc	1,00			
6	10-08-001-06
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (контроллер доступа С2000-2)
	buc	1,00			
7	10-08-001-06
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ)
	buc	1,00			
8	08-01-101-2
	Convertizor, masa pina la 0,25 t   (блок питания СКАТ-1200Д)
	buc	2,00			
9	10-04-112-01
	Telecomunicatii si semnalizari: Dulap sau panou de comutare a telecomunicatiilor si semnalizarii pe perete sau in nisa, cantitate perechi: pina la 20   (шкаф метал. КБ)
	buc	1,00			
10	10-01-055-02
	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida  (КПСВЭВ  1х2х0,5)
	100 m	0,05			
11	10-01-055-02
	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida  (КПСВЭВ  2х2х0,5)
	100 m	0,10			
12	10-01-055-02
	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida  (КПСВЭВ  2х2х1,5)
	100 m	0,15			
13	10-01-055-02
	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida  (компьютерный FTP-T-5E)
	100 m	0,20			
14	
	Кабель КПСВЭВ 1х2х0,5
	м	5,00			
15	
	Кабель КПСВЭВ 2х2х0,5
	м	10,00			
16	
	Кабель КПСВЭВ 2х2х1,5
	м	15,00			
17	
	Кабель компьютерный FTP-T-5E
	м	20,00			
18	08-02-410-1
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm  (ПВХ  гофрированная)
	100 m	8,20			
19	08-01-087-3
	Constructii metalice sub utilaj
	t	0,002			
 		Total	USD				
		Asigurarea medicala	27,50 %				
		Transport	%				
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	%				
		Cheltuieli directe					
		Cheltuieli de regie	%				
		Total					
		Beneficiu de deviz	%				
			Total Lucrari de montare            				
			Incluziv salariu					
 		2. Utilaj					
20	
	Монитор видеодомофона DPV-4MT
	buc	1,00			
21	
	Вызывная панель видеодомофона (со встроенной видеокамерой)
	buc	1,00			
22	
	Считыватель электронных идентификаторов Touch Memory Считыватель-2
	buc	2,00			
23	
	Кнопка выхода D-824
	buc	1,00			
24	
	Замок электромагнитный
	buc	2,00			
25	
	Доводчик дверной TS-72 "Dorma"
	buc	1,00			
26	
	Магнитно-контактный извещатель положения двери
	buc	1,00			
27	
	Резервный источник питания РИП 
	buc	1,00			
28	
	Контролер доступа С2000-2
	buc	1,00			
29	
	Контролер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ
	buc	1,00			
30	
	Блок питания с аккумуляторными батареями СКАТ-1200Д
	buc	2,00			
31	
	Шкаф металлический 50х40х20  КБ
	buc	1,00			
32	
	Персональный компьютер с программным обеспечением
	buc	1,00			
33	
	Карточка доступа
	buc	20,00			
 		Прямые затраты	 USD				
		Заготовительно-складские расходы	 %				
			Total Utilaj            				
			Incluziv salariu					
 
	Total deviz:					
	Incluziv salariu					

Intocmit 	()	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)	

Reabilitarea si replanificarea edificiul sectorului de politie din or.Singerei	WinСмета
 Formular Nr.1
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 6-1
 Retele exterioare de alimentare cu apa

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, USD	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Montarea retelelor					
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	1,22			
2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	3,80			
3	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	0,76			
4	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	0,76			
5	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	19,00			
6	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3	19,00			
7	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
	m3	29,30			
8	AcE10A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 
	m3	0,67			
9	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului 
	buc	1,00			
10	IC44B
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 75 mm (manson de trecere)
	buc	2,00			
11	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 40 mm (manson de trecere)
	buc	1,00			
12	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 20 mm (robinet cu bila) 
	buc	2,00			
13	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 15 mm (supapa de retinere cu clapet) 
	buc	1,00			
14	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 15 mm (robinet cu bila drenaj) 
	buc	1,00			
15	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 15x15 mm (teu)
	buc	1,00			
16	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufa redusa) din polietilena, tevii avind diametrul de 40x25 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufa redusa)  se va include conform proiectului 
	buc	1,00			
17	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufa redusa) din polietilena, tevii avind diametrul de 25x20 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufa redusa)  se va include conform proiectului 
	buc	1,00			
18	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (racord cu flansa) din polietilena, tevii avind diametrul de 50 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (racord cu flansa)  se va include conform proiectului 
	buc	3,00			
19	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50x50 mm (teu)
	buc	1,00			
20	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufa redusa) din polietilena, tevii avind diametrul de 50x32 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufa redusa)  se va include conform proiectului 
	buc	1,00			
21	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 32 mm (robinet bila) 
	buc	1,00			
22	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50 mm (flansa sudabila)
	buc	3,00			
23	AcA25B
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 150x100 mm (teu)
	buc	1,00			
24	AcA25B
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 150 mm (racord-compensator pentru demontaj)
	buc	1,00			
25	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm (vana cu pana caucizata 30ч39р) 
	buc	1,00			
26	AcB01B
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 150 mm (vana cu pana caucizata 30ч39р) 
	buc	1,00			
27	AcA24A
	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune,  avind diametrul de 100 mm (cot fonta cu picior si flanse PN10)  
	buc	1,00			
28	AcA26B
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 150 mm (flansa sudabila)
	buc	2,00			
29	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 100 mm (flansa sudabila)
	buc	1,00			
30	RpAcH12A
	Curatarea manuala de namoluri umede a decontoarelor, diznisipatoarelor, executate in spatiile inguste, de 1-2 m latime si adincime de pina la 2 m
	m3	1,40			
31	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50x2,9 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (PE80 SDR17,6)
	m	92,00			
32	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 40x2,3 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (PE80 SDR17,6)
	m	60,00			
33	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 25x2,0 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (PE80 SDR17,6)
	m	4,40			
34	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20x2,0 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (PE80 SDR17,6)
	m	6,00			
35	AcF11C
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m	162,40			
36	AcF12A
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm 
	m	162,40			
37	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219x5 mm 
	m	0,40			
38	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 
	m3	5,10			
39	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic
	m3	4,70			

					
 		Total	USD				
		Asigurarea medicala	27,50 %				
		Transport	%				
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	%				
		Cheltuieli directe					
		Cheltuieli de regie	%				
		Total					
		Beneficiu de deviz	%				
			Total Montarea retelelor
	            				
			Inclusiv salariu					
 		2. Lucrari de montare					
40	SE58A
	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15 mm
	buc	1,00			
41	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 20 mm
	buc	1,00			
42	AcB06B
	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta,  (hidrant subteran)
	buc	1,00			
43	AcB01B
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 150 mm (racord cu flansa cu doua camere pentru tevi asbociment HAWLE)	buc	2,00			

					
 		Total	USD				
		Asigurarea medicala	27,50 %				
		Transport	%				
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	%				
		Cheltuieli directe					
		Cheltuieli de regie	%				
		Total					
		Beneficiu de deviz	%				
			Total Lucrari de montare
	            				
			Inclusiv salariu					
 		3. Utilaj					
44	
	Apometru Dn15 mm clasa "C" antimagnetic 
	buc	1,00			
45	
	Filtru cu sita Dn20 mm
	buc	1,00			
46	
	Hidrant subteran PN10 Dn100, H=1,0m
	buc	1,00			
47	
	Racord cu flansa cu doua camere pentru tevi asbociment Dn150, HAWLE	buc	2,00			

					
 		Total	USD				
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	%				
			Total Utilaj
	            				
			Inclusiv salariu					
 
	Total deviz:					
	Inclusiv salariu					

Intocmit 	()	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)	

Reabilitarea si replanificarea edificiul sectorului de politie din or.Singerei	WinСмета
 Formular Nr.1
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 6-2
 Retele exterioare de canalizare

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, USD	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Montarea retelelor					
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	0,64			
2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	2,00			
3	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	0,40			
4	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	0,40			
5	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	10,10			
6	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3	10,10			
7	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
	m3	15,10			
8	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 90 mm (polipropilen PP)
	m	6,00			
9	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 90 mm (teu egal PP 45')
	buc	1,00			
10	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 40x2,3 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (PE80 SDR17,6 PN6)
	m	84,00			
11	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot compresiune) din polietilena, tevii avind diametrul de 40 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (cot compresiune)  se va include conform proiectului 
	buc	1,00			
12	RpAcH12A
	Curatarea manuala de namoluri umede a decontoarelor, diznisipatoarelor, executate in spatiile inguste, de 1-2 m latime si adincime de pina la 2 m
	m3	1,40			
13	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic
	m3	1,00			
14		Pompare					
15	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 
	m3	0,67			
16	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului 
	buc	1,00			
17	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	0,11			
18	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  B3,5
	m3	0,11			
19	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	1,10			
20	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	0,78			
21	IzF04F k=2
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 2 слоя
	m2	6,60			
22	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 40 mm (robinet cu bila si maner) 
	buc	1,00			
23	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 40 mm (clapeta sens antirefulare) 
	buc	1,00			
24	IC44B
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 90 mm (manson de trecere)
	buc	1,00			
25	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 40 mm (manson de trecere)
	buc	1,00			
26	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 40x2,3 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (PE80 SDR17,6 PN6)
	m	1,00			

					
 		Total	USD				
		Asigurarea medicala	27,50 %				
		Transport	%				
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	%				
		Cheltuieli directe					
		Cheltuieli de regie	%				
		Total					
		Beneficiu de deviz	%				
			Total Montarea retelelor
	            				
			Inclusiv salariu					
 		2. Lucrari de montare					
27	07-04-030-01
	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦВ6-4-130"
	buc	1,00			

					
 		Total	USD				
		Asigurarea medicala	27,50 %				
		Transport	%				
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	%				
		Cheltuieli directe					
		Cheltuieli de regie	%				
		Total					
		Beneficiu de deviz	%				
			Total Lucrari de montare
	            				
			Inclusiv salariu					
 		3. Utilaj					
28	
	Pompa submersibila FEKA 700 "DAB" Q=2,4m3/h, H=9,0m, N=0,6kw
	buc	1,00			

					
 		Total	 USD				
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	 %				
			Total Utilaj
	            				
			Inclusiv salariu					
 
	Total deviz:					
	Inclusiv salariu					

Intocmit 	()	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)	

Reabilitarea si replanificarea edificiul sectorului de politie din or.Singerei	WinСмета
 Formular Nr.1
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 7-1
 Amenajarea teritoriului in interiorul terenului

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, USD	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructie					
		1.1. Pavaj pietonal din placi de beton B1					
1	DA04B
	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon
	100 m3	0,36			
2	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3	0,36			
3	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 
	t	57,40			
4	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,36			
5	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip 
	m3	17,08			
6	DE17A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm 
	m2	170,80			
7	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (БР 100.20.8) 
	m	60,00			

					
 			Total Pavaj pietonal din placi de beton B1
	            				
			Inclusiv salariu					
 		1.2. Pavaj pentru automobile B2					
8	DA04B
	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon
	100 m3	0,72			
9	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3	0,72			
10	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 
	t	114,79			
11	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,72			
12	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip 
	m3	22,42			
13	Dl134 k=1,2
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15cm (H=18cm)
Коэффициент к трудозатратам=1,20
Коэффициент к материалам=1,20
Коэффициент к машинам=1,20
	100m2	2,24			
14	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica
	m2	224,20			
15	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (БР100.30.15)
	m	59,00			
16	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (jgeab de evacuare a apei pluviale din placi de beton)
	m	22,00			

					
 			Total Pavaj pentru automobile B2
	            				
			Inclusiv salariu					
 		1.3. Gazon obisnuit					
17	TsH05A
	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime
	m2	303,60			
18	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%
	100m2	3,036			
19	TsH96A
	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG 
	100m2	3,036			

					
 			Total Gazon obisnuit
	            				
			Inclusiv salariu					
 		1.4. Panouri eurogard h=1,4 m 					
20	CO06B corect
	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,00 m  (panouri eurogard h=1,4 m)
	m	36,00			

					
 			Total Panouri eurogard h=1,4 m 
	            				
			Inclusiv salariu					
 		1.5. Forme arhitecturale mici					
21	TsH91A
	Instalarea bancilor pe 2 picioare (banca pentru 4 persoane)
	buc	5,00			
22	TsH91B
	Instalarea urnelor (cos pentru gunoi)
	buc	3,00			

					
 			Total Forme arhitecturale mici
	            				
			Inclusiv salariu					

					
 		Cheltuieli directe	USD				
		Asigurari sociale si medicale	27,50 %				
		Cheltuieli de transport	%				
		Cheltuieli pentru depozitare	%				
		Cheltuieli directe					
		Cheltueli de regie	%				
		Total					
		Beneficiu de deviz	%				
			Total Lucrari de constructie
	            				
			Inclusiv salariu					
 		2. Utilaj					
23	
	Clumba cu flori
	buc	5,00			

					
 		Cheltuieli directe	USD				
		Cheltueli de depozitare	%				
			Total Utilaj
	            				
			Inclusiv salariu					
 
	Total deviz:					
	Inclusiv salariu					

Intocmit 	()	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)	

Reabilitarea si replanificarea edificiul sectorului de politie din or.Singerei	WinСмета
 Formular Nr.1
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 7-1a
 Amenajarea teritoriului in exteriorul terenului

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, USD	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Pavaj pietonal din placi de beton B1					
1	DA04B
	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon
	100 m3	0,14			
2	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3	0,14			
3	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 
	t	22,20			
4	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,14			
5	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip 
	m3	6,60			
6	DE17A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm 
	m2	66,00			
7	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (БР 100.20.8) 
	m	25,00			

					
 			Total Pavaj pietonal din placi de beton B1
	            				
			Inclusiv salariu					
 		2. Pavaj pentru automobile B2					
8	DA04B
	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon
	100 m3	0,03			
9	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3	0,03			
10	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 
	t	5,02			
11	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,03			
12	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip 
	m3	0,98			
13	Dl134 k=1,2
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15cm (H=18cm)
Коэффициент к трудозатратам=1,20
Коэффициент к материалам=1,20
Коэффициент к машинам=1,20
	100m2	0,098			
14	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica
	m2	9,80			
15	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (БР100.30.15)
	m	38,00			

					
 			Total Pavaj pentru automobile B2
	            				
			Inclusiv salariu					
 
	Cheltuieli directe	 USD				
	Asigurari sociale si medicale	27,50 %				
	Cheltuieli de transport	%				
	Cheltuieli  pentru depozitare	%				
	Cheltuieli directe					
	Cheltuieli de regie	%				
	Total					
	Beneficiu de deviz	%				
	Total deviz:					
	Inclusiv salariu					

Intocmit 	()	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)