***ITB17/1595 – Lot-2***

***„Reparația parțială a clădirii casei de cultură”***

***din s. Valea Perjei, r. Taraclia***

 ***Lista Cantităţilor de Lucrări***

*/**Lucrări de construcție: acoperiș, pereți, ferestre, uși exterioare, bloc sanitar /*

|  |
| --- |
| Valoarea ofertei de preţ**: dolari SUA** |

*Data: 21.08.2017*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, **dol SUA**  |
| Pe unitate de măsură———— | Total——— |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1. 1 Lucrari de demolare. Demolare Tavanul** |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ35C | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare pe sipci si trestie | m2 | 145,40 |  |  |
| 2 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 145,40 |  |  |
| 3 | RpCH32A | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate | m2 | 145,40 |  |  |
|  |  | **Total 1.1 Lucrari de demolare. Tavan** | **USD** |  |
|  |  | **1. 2 Demolare Pardoseli** |  |  |  |  |
| 4 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 147,80 |  |  |
| 5 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 147,80 |  |  |
|  |  | **Total 1.2 Demolare. Pardoseli** | **USD** |  |
|  |  | **1. 3 Demolare Pereți** |  |  |  |  |
| 6 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice or din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor  | m3 | 14,24 |  |  |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti  | m2 | 102,23 |  |  |
|  |  | **Total 1.3 Demolare Peereți** | **USD** |  |
|  |  | **1.4 Demolare Tîmplărie** |  |  |  |  |
| 8 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.) | m2 | 140,60 |  |  |
|  |  | **Total 1.4 Demolare Tîmplărie** | **USD** |  |
|  |  | **1. 5 Demontare Acoperiș**  |  |  |  |  |
| 9 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 177,00 |  |  |
| 10 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 177,00 |  |  |
| 11 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. - coloane 5 buc, d=200 mm | m3 | 0,54 |  |  |
| 12 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu - prag din beton | m3 | 3,80 |  |  |
|  |  | **Total 1.5 Demontare Acoperiș** | **USD** |  |
| 13 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 46,60 |  |  |
| 14 | TsH92B | Incarcarea in auto  | t | 46,60 |  |  |
| 15 | TsI50B5 | Transportarea molozului de la desfaceri cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 46,60 |  |  |
|  |  | **Total 1. Demolari** | **USD** |  |
|  |  | **2. Pereți** |  |  |  |  |
| 16 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m.  | m3 | 10,95 |  |  |
| 17 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv  | m2 | 4,48 |  |  |
| 18 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante  | kg | 17,82 |  |  |
| 19 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 8,60 |  |  |
| 20 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - buiandrugi | m3 | 0,37 |  |  |
| 21 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 6,00 |  |  |
|  |  | **Total 2 Pereți** | **USD** |  |
|   |  | **3. Tîmplărie** |  |  |  |  |
| 22 | CK23C | Ferestrelor din PVC: cu suprafata golului peste 2,5 m2, profil 5 camere cu miezul din metal gr .≥ 1.5 mm, (vezi cerințele și specificațiile tehnice din documentele de tender) , F1 arcuita! | m2 | 44,16 |  |  |
| 23 | CK23C | Ferestrelor din PVC: cu suprafata golului peste 2,5 m2, profil 5 camere cu miezul din metal gr .≥ 1.5 mm, (vezi cerințele și specificațiile tehnice din documentele de tender ) F2 (3 din 4)  | m2 | 11,28 |  |  |
| 24 | CK23C | Ferestrelor din PVC: cu suprafata golului peste 2,5 m2, profil 5 camere cu miezul din metal gr .≥ 1.5 mm, (vezi cerințele și specificațiile tehnice din documentele de tender), F3  | m2 | 7,96 |  |  |
| 25 | CK23B | Ferestrelor din PVC: cu suprafata golului peste 1.0-2,5 m2, profil 5 camere cu miezul din metal gr. ≥ 1.5 mm (vezi cerințele și specificațiile tehnice din documentele de tender), F4, F5, F6 | m2 | 7,88 |  |  |
| 26 | CK23C | Ferestrelor din PVC: cu suprafata golului peste 2,5 m2, profil 5 camere cu miezul din metal gr .≥ 1.5 mm, (vezi cerințele și specificațiile tehnice din documentele de tender), F7 arcuita! | m2 | 6,62 |  |  |
| 27 | CK23A | Ferestre din PVC: cu suprafata golului peste pina la 1m2, profil 5camere cu miezul din metal gr. ≥ 1.5 mm (vezi cerințele și specificațiile tehnice din documentele de tender) F8 | m2 | 2,84 |  |  |
| 28 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi  | m | 47,02 |  |  |
| 29 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din metal protejat anticoroziv gr. nu mai mica de 0.50mm  | m | 47,02 |  |  |
| 30 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (glafuri) | m2 | 45,15 |  |  |
| 31 | CF02A5 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime k-3 pentru 1.5 cm (glafuri) | m2 | 45,15 |  |  |
| 32 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri interioare) | m2 | 45,15 |  |  |
| 33 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (glafuri interioare) | m2 | 45,15 |  |  |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare (glafuri interioare) | m2 | 45,15 |  |  |
| 35 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele (glafuri interioare) | m2 | 45,15 |  |  |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare (glafuri interioare) | m2 | 45,15 |  |  |
| 37 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri interioare) | m2 | 45,15 |  |  |
| 38 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  | m2 | 19,35 |  |  |
| 39 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (glafuri interioare) | m2 | 19,35 |  |  |
| 40 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (glafuri exterioare) | m2 | 19,35 |  |  |
| 41 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (glafuri exterioare) | m2 | 19,35 |  |  |
|  |  | **Total 3. Tîmplărie** | **USD** |  |
|  |  | **4. Uși exterioare** |  |  |  |  |
| 42 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv In doua canaturi, oarba termoizolata cu supralumina - duritate sporita | m2 | 4,59 |  |  |
| 43 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv In doua canaturi, oarba termoizolata - duritate sporita | m2 | 6,72 |  |  |
| 44 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv In doua canaturi, oarba termoizolata cu supralumina - duritate sporita | m2 | 4,68 |  |  |
| 45 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv oarba, termoizolata | m2 | 4,20 |  |  |
| 46 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv oarba, termoizolata, in doua canaturi cu supralumina | m2 | 4,83 |  |  |
| 47 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv oarba - duritate sporita | m2 | 2,20 |  |  |
| 48 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri | buc | 8,00 |  |  |
| 49 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 8,00 |  |  |
|  |  | **Total 4. Uși exterioare** | **USD** |  |
|  |  | **6. Pardoseli.** **6.1 Prag Pr.1** |  |  |  |  |
| 50 | RpCB15A | Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou | m2 | 167,10 |  |  |
| 51 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  | kg | 306,42 |  |  |
| 52 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2 | 145,50 |  |  |
| 53 | CG47D | Pardoseli din placi de granit ceramic antiderapanta cu grosimea de 12mm, inclusiv stratul suport din adezivi  | m2 | 145,50 |  |  |
| 54 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 10 mm Porcelanat | m2 | 21,60 |  |  |
|  |  | **Total 6.1 Prag Pr.1** | **USD** |  |
|   |  | **6.2 Prag Pr.2 și rampa persoane cu disabilități** |  |  |  |  |
| 55 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 4,80 |  |  |
| 56 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 25,60 |  |  |
| 57 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 3,06 |  |  |
| 58 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 91,50 |  |  |
| 59 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton | m3 | 6,40 |  |  |
| 60 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 89,60 |  |  |
| 61 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 7,10 |  |  |
|  |  | **Total 6.2 Prag Pr.2 și rampa persoane cu disabilități** | **USD** |  |
|  |  | **Total 6 Pardoseli** | **USD** |  |
|  |  | **7. Tavane** |  |  |  |  |
| 62 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala cu grosimea 150 mm densitatea 35kg/m3, fixsate pe dibluri din plastic 200 mm | m2 | 147,80 |  |  |
| 63 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj- bariera de vapori | m2 | 147,80 |  |  |
| 64 | СF60E | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie  | m2 | 147,80 |  |  |
|  |  | **Total 7. Tavane** | **USD** |  |
|  |  | **8 Intrarea central[ (tavan)** |  |  |  |  |
| 65 | RpCJ35C | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare pe sipci si trestie  | m2 | 35,00 |  |  |
| 66 | CK51B | Captusirea tavanului cu placi profilate, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane cu gauri pentru iluminat electric  | m2 | 35,00 |  |  |
| 67 | CJ08B | Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv, cu mortar de ciment var M 100-T, cu strat vizibil din piatra artificiala, executata cu piatra mozaic (gris de piatra), frecate cu peria de sirma (Profiluri turnate din poliuritan 25cm)  | m | 30,00 |  |  |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 7,88 |  |  |
| 69 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2 | 7,88 |  |  |
| 70 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"  | m2 | 7,88 |  |  |
|  |  | **Total 8. Intrare centrala** | **USD** |  |
|  |  | **9. Acoperiș** |  |  |  |  |
| 71 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic  | m3 | 1,88 |  |  |
| 72 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 3,72 |  |  |
| 73 |  | Carton bitumat (diferenta fata de norma) | m2 | 14,25 |  |  |
| 74 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 5,60 |  |  |
| 75 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Diblu de fixare L=250 | buc | 54,00 |  |  |
| 76 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate difuzie | m2 | 300,00 |  |  |
| 77 | CE30B | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.  | m2 | 300,00 |  |  |
| 78 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) gr.0.55mm | m2 | 300,00 |  |  |
| 79 | CE31B | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m  | m2 | 55,50 |  |  |
| 80 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 55,50 |  |  |
| 81 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d200 | m | 18,40 |  |  |
| 82 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d150 | m | 13,50 |  |  |
| 83 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv 125 | m | 25,00 |  |  |
| 84 | CK26B | Aplicativ - Opritori de zapada | m | 34,00 |  |  |
|  |  | **Total 9. Acoperiș** | **USD** |  |
|  |  | **10. Fațada****10.1 Soclu**  |  |  |  |  |
| 85 | RpCH31D | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru inaltimi peste 7 m, inclusiv streasinile din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele necesare si ancorare de elementele constructiei | m2 | 941,30 |  |  |
| 86 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 184,50 |  |  |
| 87 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti  | m2 | 184,50 |  |  |
| 88 | CF02A5 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k-4 pentru 5 cm | m2 | 184,50 |  |  |
| 89 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor  | m2 | 205,60 |  |  |
|  |  | **Total 10.1 Soclu**  | **USD** |  |
|  |  | **10.3 Briu 2** |  |  |  |  |
| 90 | RpCR41B | Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica fara autoturn | m2 | 32,50 |  |  |
| 91 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade  | m2 | 32,50 |  |  |
| 92 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2 | 32,50 |  |  |
| 93 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 32,50 |  |  |
| 94 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"  | m2 | 32,50 |  |  |
|  |  | **Total 10.3 Briu 2** | **USD** |  |
|  |  | **10.4 Pereți de sprigin** |  |  |  |  |
| 95 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 71,00 |  |  |
| 96 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti  | m2 | 71,00 |  |  |
| 97 | CF02A5 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k-2 pentru 4 cm (conform proiectului) | m2 | 71,00 |  |  |
| 98 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade  | m2 | 71,00 |  |  |
| 99 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"  | m2 | 71,00 |  |  |
|  |  | **Total 10.4 Pereți de sprigin** | **USD** |  |
|  |  | **10.5 Perete**  |  |  |  |  |
| 100 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 373,50 |  |  |
| 101 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe plasa de sirma BP-1, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti  | m2 | 492,93 |  |  |
| 102 | CF02A5 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 50 pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k-4 pentru 4 cm | m2 | 492,93 |  |  |
| 103 | RpCJ18A | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi - Amestec uscat pt exterior | m2 | 622,50 |  |  |
| 104 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade  | m2 | 622,50 |  |  |
|  | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti  | m2 | 622,50 |  |  |
|  |  | **Total 10.5 Perete**  | **USD** |  |
|  |  | **10.8 Coloane, pilaștri, capitele, stema** |  |  |  |  |
| 105 | RpCR41B | Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica fara autoturn | m2 | 119,50 |  |  |
| 106 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade  | m2 | 119,50 |  |  |
| 107 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2 | 119,50 |  |  |
| 108 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 119,50 |  |  |
| 109 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent. Vopsea de fatada | m2 | 119,50 |  |  |
|  |  | **Total 10.8 Coloane, pilaștri, capitele, stema** | **USD** |  |
|  |  | **10.9 Element decorativ 1** |  |  |  |  |
| 110 | IzF55D | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 40 mm b-200mm | m2 | 34,36 |  |  |
| 111 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 200+2\*40 | m2 | 48,10 |  |  |
| 112 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (k-0.67 la vopsea pt 2 straturi) Vopsea de fatada | m2 | 48,10 |  |  |
|  |  | **Total 10.9 Element decorative 1** | **USD** |  |
|  |  | **10.10 Element decorativ 2** |  |  |  |  |
| 113 | RCsN02A | Repararea scafelor din ipsos sau profiluri de ipsos, trase pe loc, fara ornamente, la imbinarea peretilor cu tavanul, cu dimensiuni de peste 20 cm latime, executate din mortar de ipsos-var M 25 - profile simple cu latimea desfasurata intre 21-50 cmMaterial marunt (ulei, scinduri)=1,05 | m | 33,32 |  |  |
| 114 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade  | m2 | 19,99 |  |  |
| 115 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2 | 19,99 |  |  |
| 116 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 19,99 |  |  |
| 117 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent Vopsea de fatada | m2 | 19,99 |  |  |
|  |  | **Total 10.10 Element decorative 2** | **USD** |  |
|  |  | **Total 10. Fațada** | **USD** |  |
|  |  | *Total Cheltuieli directe* |  USD |  |
|  |  | *Fondul social si medicina* | % |  |
|  |  | *Transportarea* | % |  |
|  |  | *Total* |   |  |
|  |  | *Cheltueli de regie* | % |  |
|  |  | *Total* |   |  |
|  |  | *Beneficiu de deviz* | % |  |
|  |  | **Total**  |  USD |  |
|  |  | ***Total Lucrări casa de cultură fara TVA: USD*** |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele)  |

L.S

***Lista Cantităţilor de Lucrări***

*/**Lucrări de construcție beton armat /*

|  |
| --- |
| Valoarea ofertei de preţ**: dolari SUA** |

*Data: 21.08.2017*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, **dol SUA**  |
| Pe unitate de măsură———— | Total——— |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1. Lucrari de terasament** |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren cat II. | 100 m3 | 0,86 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 4,50 |  |  |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 15,50 |  |  |
| 4 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 15,50 |  |  |
| 5 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | 0,75 |  |  |
| 6 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,75 |  |  |
| 7 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II -pt umpluturi | 100 m3 | 1,09 |  |  |
| 8 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km  | t | 179,85 |  |  |
| 9 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | 1,09 |  |  |
| 10 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 1,09 |  |  |
|  |  | **Total 1. Lucrari de terasamente** | **USD** |  |
|  |  | **2. Fundații monolite FM 1,2, continui** |  |  |  |  |
| 11 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B3,5 | m3 | 0,20 |  |  |
| 12 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 5,60 |  |  |
| 13 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 11,52 |  |  |
| 14 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 26,32 |  |  |
| 15 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15 | m3 | 1,20 |  |  |
| 16 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 58,00 |  |  |
| 17 | CA09A | Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate | m3 | 11,60 |  |  |
| 18 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 169,20 |  |  |
| 19 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 222,82 |  |  |
| 20 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15 | m3 | 1,50 |  |  |
| 21 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) k-2 | m2 | 63,60 |  |  |
|  |  | **Total 2. Fundații monolite FM 1,2, continui** | **USD** |  |
|  |  | **3 Cadre monolite Cdm1-Cdm6** |  |  |  |  |
| 22 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv  | m2 | 95,60 |  |  |
| 23 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 228,33 |  |  |
| 24 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante  | kg | 519,02 |  |  |
| 25 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice  | m3 | 9,08 |  |  |
|  |  | **Total 3 Cadre monolite Cdm1-Cdm6** | **USD** |  |
|  |  | *Total Cheltuieli directe* |  USD |  |
|  |  | *Fondul social si medicina* | % |  |
|  |  | *Transportarea* | % |  |
|  |  | *Total* |   |  |
|  |  | *Cheltueli de regie* | % |  |
|  |  | *Total* |   |  |
|  |  | *Beneficiu de deviz* | % |  |
|  |  | **Total**  |  USD |  |
|  |  | ***Total Construcții beton armat fara TVA: USD*** |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele)  |

L.S

***Lista Cantităţilor de Lucrări***

*/*Amenajarea teritoriului */*

|  |
| --- |
| Valoarea ofertei de preţ**: dolari SUA** |

*Data: 21.08.2017*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, **dol SUA**  |
| Pe unitate de măsură———— | Total——— |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1. 1Lucrari de constructive. Terasament** |  |  |  |  |
| 1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (17+42,3 | 100 m3 | 0,54 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu - 10% manual | m3 | 6,00 |  |  |
| 3 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. incarcarea in autocamion k-0,85Коэффициент к трудозатратам=0,85 | 100 m3 | 0,06 |  |  |
| 4 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km  | t | 97,84 |  |  |
| 5 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II. K-10Коэффициент к трудозатратам=10,00Коэффициент к материалам=10,00Коэффициент к машинам=10,00 | 100 m3 | 0,98 |  |  |
| 6 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,98 |  |  |
| 7 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. | 100 m3 | 0,075 |  |  |
| 8 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km  | t | 9,00 |  |  |
| 9 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II. K-10Коэффициент к трудозатратам=10,00Коэффициент к материалам=10,00Коэффициент к машинам=10,00 | 100 m3 | 0,075 |  |  |
| 10 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,075 |  |  |
| 11 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 80,00 |  |  |
|  |  | **Total 1.1 Lucrari de terasament** | **USD** |  |
|  |  | **1.2 Tip 1, 97,8m2** |  |  |  |  |
| 12 | RpCK41E | Desfacerea pardoselilor din asfalt turnat pe fundatie existenta | m2 | 97,80 |  |  |
| 13 | RpDB37A | (Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice) | m2 | 97,80 |  |  |
| 14 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 97,80 |  |  |
| 15 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimesiune, asezate pe beton | m | 56,00 |  |  |
| 16 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare. De exclus | t | 26,18 |  |  |
| 17 | TsH92B | Incarcarea in auto | t | 26,18 |  |  |
| 18 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km  | t | 26,18 |  |  |
| 19 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II. K-10 | 100 m3 | 0,222 |  |  |
| 20 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,222 |  |  |
| 21 | DA15A | Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit  | m2 | 97,80 |  |  |
| 22 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris  | m3 | 0,98 |  |  |
| 23 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 6 cm (k-1,2 nisip,ciment p/u strat) placi vibropresate 45 mm | m2 | 97,80 |  |  |
| 24 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x30x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 54,00 |  |  |
|  |  | **Total 1.2 Tip 1** | **USD** |  |
|  |  | **1.3 Tip 2 (101,2m2)** |  |  |  |  |
| 25 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,31 |  |  |
| 26 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris  | m3 | 10,01 |  |  |
| 27 | DA15A | Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte  | m2 | 100,10 |  |  |
| 28 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 6 cm (k-1,2 nisip,ciment p/u strat) placi vibropresate 45 mm | m2 | 100,10 |  |  |
|  |  | **Total 1.3 Tip 2** | **USD** |  |
|  |  | **1.4 Tip 3 (60,7m2)** |  |  |  |  |
| 29 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,18 |  |  |
| 30 | CG32A1 | Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile | m3 | 13,35 |  |  |
| 31 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 6,07 |  |  |
| 32 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - rosturi | m3 | 0,14 |  |  |
| 33 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Dinte din betonMaterial marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 | m3 | 2,48 |  |  |
| 34 | CG22A2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, cu aplicarea unei scliviseli de 2 mm, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. Aplicativ | m2 | 60,70 |  |  |
|  |  | **Total 1.4 Tip 3** | **USD** |  |
|  |  | **1.5 Tip 4 (117,5m2)** |  |  |  |  |
| 35 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,36 |  |  |
| 36 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x30x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 93,30 |  |  |
| 37 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 17,62 |  |  |
| 38 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm  | 100m2 | 1,18 |  |  |
|  |  | **Total 1.5 Tip 4** | **USD** |  |
|  |  | *Total* |  USD |  |
|  |  | *Total Cheltuieli directe* |  USD |  |
|  |  | *Fondul social si medicina* | % |  |
|  |  | *Transportarea* | % |  |
|  |  | *Total* |   |  |
|  |  | *Cheltueli de regie* | % |  |
|  |  | *Total* |   |  |
|  |  | *Beneficiu de deviz* | % |  |
|  |  | **Total Lucrări de construcție**  | USD |  |
|  |  | ***Total Amenajarea teritoriului fara TVA: USD*** |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele)  |

L.S

***Lista Cantităţilor de Lucrări***

*/,Echipament electric de forta și iluminare electrică /*

|  |
| --- |
| Valoarea ofertei de preţ**: dolari SUA** |

*Data: 21.08.2017*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, **dol SUA**  |
| Pe unitate de măsură———— | Total——— |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1. Lucrări de montare** |  |  |  |  |
| 1 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 8,00 |  |  |
| 2 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 8,00 |  |  |
|  |  | **Total 1. Lucrări de montare** | **USD** |  |
|  |  | *Total Cheltuieli directe* |  USD |  |
|  |  | *Fondul social si medicina* | % |  |
|  |  | *Transportarea* | % |  |
|  |  | *Total* |   |  |
|  |  | *Cheltueli de regie* | % |  |
|  |  | *Total* |   |  |
|  |  | *Beneficiu de deviz* | % |  |
|  |  | **Total Lucrări de construcție**  | USD |  |
|  |  | **2. Lucrări de montare, cabluri** |  |  |  |  |
| 3 | Preț de piță | Cablu ВВГнг-FRLS-0,66 3x1,5 mm2 (30+120) | m | 550,00 |  |  |
| 4 | Preț de piță | Cablu ВВГнг-FRLS-0,66 3x2.5 mm2  | m | 250,00 |  |  |
| 5 | Preț de piță | Tub protective metal diam. D=25mm | m | 205,00 |  |  |
| 6 | 08-02-407-6 | Tub protective metal diam. D=25mm | m | 205,00 |  |  |
|  |  | **Total 2. Lucrări de montare** | **USD** |  |
|  |  | *Total Cheltuieli directe* |  USD |  |
|  |  | *Fondul social si medicina* | % |  |
|  |  | *Transportarea* | % |  |
|  |  | *Total* |   |  |
|  |  | *Cheltueli de regie* | % |  |
|  |  | *Total* |   |  |
|  |  | *Beneficiu de deviz* | % |  |
|  |  | **Total Lucrări de montare** | USD |  |
|  |  | ***Total Echipament și iluminare electrică fara TVA: USD*** |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele)  |

L.S

 ***„Reparația capitală a acoperișului liceului”***

***din s. Beșghioz, UTAG***

 ***Lista Cantităţilor de Lucrări***

*/**Blocul.1- Blocul de studii - reparația acoperișului /*

|  |
| --- |
| Valoarea ofertei de preţ**: dolari SUA** |

*Data: 25.07.2017*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, **dol SUA**  |
| Pe unitate de măsură————incl. salariu | Total———incl.salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1. Lucrari de demontaj** |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis- invelitori din: asbociment, PVC, carton, etc, inclusiv. tunsul tablei  | m2 | 940,00 |  |  |
|  2 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor  | m2 | 940,00 |  |  |
|  3 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente  | m2 | 80,00 |  |  |
|  4 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase: zgura, granuluit sau similar, (очистка чердака от мусора) | m3 | 120,00 |  |  |
|  5 | RpCH05E | Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - popi din lemn rotund de rasinoase (Замена поврежденных элем. крыши, 2,58 м3) | M | 109,80 |  |  |
|  6 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi  | m2 | 116,00 |  |  |
|  7 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка бетона или цем. раствора) | m2 | 116,00 |  |  |
|  8 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)  | m3 | 23,20 |  |  |
|  9 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor, diametrul de 5cm, in elementele de beton, cu grosimea de pina la 20cm  | buc | 248,00 |  |  |
|  10 | RpIzC43A | Desfacerea tavanelor fonoabsorbante, executate cu placi din vata minerala sau similare | m2 | 20,00 |  |  |
|  11 | RpCK42A | Desfacerea elem. din beton sau mortar de ciment  | m2 | 20,00 |  |  |
|  12 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm  | m3 | 1,00 |  |  |
|  13 | IzA10A | Curatirea suprafetei tablei negre linse cu perie de sirma si smirghel pentru aplicarea protectiei anticorozive  | m2 | 32,40 |  |  |
|  |  | **Total 1. Lucrari de demontaj** | **USD** |  |
|  |  | **2. Înlăturarea gunoiului de pe șantier** |  |  |  |  |
|  14 | TsC03G1 | Încărcarea gunoiului cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III  | 100 m3 | 1,89 |  |  |
|  15 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte manual prin aruncare - de pe rampa, in auto cat. 3  | T | 8,50 |  |  |
|  16 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km  | T | 42,51 |  |  |
|  |  | **Total 2. Total Gunoi** | **USD** |  |
|   |  | **3. Acoperiș** |  |  |  |  |
| 17 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc (профилированный лист HC20-1100-0,6) | m2 | 940,00 |  |  |
|  18 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (проф. лист C10-1122-0,5) | m2 | 184,00 |  |  |
|  19 | CK26D | Opritori de zăpadă (снегоупоры) | m | 62,00 |  |  |
|  20 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic  | m3 | 1,80 |  |  |
|  21 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.  | m3 | 1,80 |  |  |
|  22 | CE30B | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.  | m2 | 940,00 |  |  |
|  23 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.  | 100m2 | 5,91 |  |  |
|  24 | CN51F | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.  | 100m2 | 5,91 |  |  |
|  25 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de tigla, placi ondulate sau amprentate (полимерный слой, дифузионная пленка) | m2 | 940,00 |  |  |
|  26 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv, Ду125 мм | m | 124,00 |  |  |
|  27 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Ду100 мм | m | 214,00 |  |  |
|  28 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (ограждение ОГ-1) | Kg | 797,00 |  |  |
|  29 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice  | T | 0,80 |  |  |
|  30 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu gr. intre 8 mm si 12 mm incl. cu pensula de mina  | T | 0,80 |  |  |
|  31 | CK57G | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelelor ale geamurilor fixe Facro WLI 86x87 | m2 | 0,75 |  |  |
|  32 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (вентрешотка) ОНК-3, 700х500 (h) | Buc | 1,00 |  |  |
|  33 | Preț de piață | Plasă de protecție | m2 | 0,35 |  |  |
|  34 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.  | m2 | 12,00 |  |  |
|  |  | **Total 3. Total acoperiș** | **USD** |  |
|  |  | **4. Izolarea termică a planseului și a** **canalelor de ventilare** |  |  |  |  |
|  35 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (плиты из базальтовой ваты плотностью ≥35кг/м3 толщ.100 мм) | m2 | 720,00 |  |  |
|  36 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate  | m2 | 720,00 |  |  |
|  |  | **Total 4. Izolarea termică a planseului și a** **canalelor de ventilare** | **USD** |  |
|   |  | **5. Lucarne (2 buc)** |  |  |  |  |
|  37 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic  | m3 | 0,48 |  |  |
|  38 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.  | m3 | 0,48 |  |  |
|  39 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul  | m2 | 2,20 |  |  |
|  40 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)  | m2 | 0,49 |  |  |
|  41 | CO14A | Chepeng de 0,7 x 0,7 din lemn de fag geluit, izolat cu material termoizolant si captusit cu tabla zincata, montata la iesirile pe terase necirculabile (Люк 0,7х0,7 м, из строганного бука) | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | **Total 5. Слуховое окно (2 buc)** | **USD** |  |
|  |  | **6. Frontonurile (2 buc)** |  |  |  |  |
|  42 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic  | m3 | 0,22 |  |  |
|  43 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.  | m3 | 0,22 |  |  |
|  44 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , incl. executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(профилированный лист С10-1122-0,5) | m2 | 10,00 |  |  |
|  45 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri  | m2 | 7,20 |  |  |
| 46 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (вентрешотка ОНК-3 550х800(h) | buc | 8,00 |  |  |
|  47 | Preț de piață | Plasă de protecție | м2 | 3,60 |  |  |
|  48 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (ходовой настил из демонтированных досок, без стоимости досок) | m2 | 30,00 |  |  |
|  49 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 1,20 |  |  |
|  50 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.  | m3 | 1,20 |  |  |
|  |  | **Total 6. Frotonurile (2 buc)** |  |  | **USD** |  |
|   |  | **7. Canale de ventilare ВШ-1 ... ВШ-3** |  |  |  |  |
|  51 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  | Kg | 673,64 |  |  |
|  52 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice  | T | 0,67 |  |  |
|  53 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu gr. intre 8 mm si 12 mm incl. cu pensula de mina  | T | 0,67 |  |  |
|  54 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (проф. лист С10-1122-0,5) | m2 | 22,80 |  |  |
|  55 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri  | m2 | 7,70 |  |  |
|  56 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, ciment-rumeguș preset, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, (цементо-стружечная плита gr.10mm)  | m2 | 121,00 |  |  |
|  57 | IzF10G | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (плиты из базальтовой ваты плотностью ≥35кг/м3 толщ.100 мм)  | m2 | 38,30 |  |  |
|  |  | **Total 7. Canale de ventilare ВШ-1 ... ВШ-3** |  |  | **USD** |  |
|  |  | **8. Consolidarea structurii de rezistență din lemn** |  |  |  |  |
|  58 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic  | m3 | 6,46 |  |  |
|  59  | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  | Kg | 773,90 |  |  |
|  60 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe | m3 | 6,46 |  |  |
|  61 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, В15 | m3 | 10,70 |  |  |
|  62 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton, cu mijloace cl., В7,5 | m3 | 15,60 |  |  |
|  63 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv  | m2 | 68,04 |  |  |
|  64 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Анкера) | Kg | 187,60 |  |  |
|  65 | CB14E | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi 10 m<=H<15 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)  | m2 | 148,80 |  |  |
|  |  | **Total 8. Consolidarea structurii de rezistență**  |  |  | **USD** |  |
|  |  | *Total Cheltuieli directe* |  USD |  |
|  |  | *Fondul social si medicina* | % |  |
|  |  | *Transportarea* | % |  |
|  |  | *Total* |   |  |
|  |  | *Cheltueli de regie* | % |  |
|  |  | *Total* |   |  |
|  |  | *Beneficiu de deviz* | % |  |
|  |  | **Total**  |  USD |  |
|  |  | ***Total Bloc 1 fara TVA: USD*** |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele)  |

L.S

***Lista Cantităţilor de Lucrări***

*/**Blocul 2, Galereia cu anexă – reparația acoperișului /*

|  |
| --- |
| Valoarea ofertei de preţ**: dolari SUA** |

*Data: 25.07.2017*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, **dol SUA**  |
| Pe unitate de măsură————incl. salariu | Total———incl.salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1. Lucrari de demontaj** |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile  | m2 | 280,00 |  |  |
|  2 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor  | m2 | 280,00 |  |  |
|  3 | RpCH05E | Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu noi popi din lemn rotund de rasinoase (0,42 м3) | m | 17,90 |  |  |
|  4 | CP10A к=0,6 з/п | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (демонтаж ж/б карнизных плит) | buc | 14,00 |  |  |
|  5 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate  | m2 | 100,00 |  |  |
|  6 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente  | m2 | 35,00 |  |  |
|  7 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor  | kg | 164,64 |  |  |
|  8 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc.  | m3 | 1,20 |  |  |
|  |  | **Total 1. Lucrari de demontaj** | **USD** |  |
|  |  | **2. Evacuarea gunoiului** |  |  |  |  |
|  9 | TsC03G1 | Încărcarea gunoiului cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III  | 100 m3 | 0,26 |  |  |
|  10 | TRI1AA04C3 | Incarcarea manuașă materialelor din gr. A usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto cat. 3  | T | 2,61 |  |  |
|  11 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km  | T | 13,07 |  |  |
|  |  | **Total 2. Gunoi** | **USD** |  |
|   |  | **3. Acoperiș** |  |  |  |  |
| 12 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (профилированный лист HC20-1100-0,6) | m2 | 290,00 |  |  |
|  13 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (профилированны лист C10-1122-0,5) | m2 | 66,00 |  |  |
|  14 | CK26D | Opritori de zăpadă (снегоупоры) | m | 42,00 |  |  |
|  15 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi tabla de 0,5 mm inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. плоский лист с полимер.покрытием  | m2 | 5,40 |  |  |
|  16 | CE30B | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.  | m2 | 290,00 |  |  |
|  17 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.  | 100m2 | 2,53 |  |  |
|  18 | CN51F | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.  | 100m2 | 2,53 |  |  |
|  19 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (дифузионная пленка) | m2 | 300,00 |  |  |
|  20 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Ду125 мм | m | 50,00 |  |  |
|  21 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Ду100 мм | m | 36,00 |  |  |
|  22 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic  | m3 | 0,04 |  |  |
|  23 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.  | m3 | 0,04 |  |  |
|  24 | IzF10B | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (плита полистирольная толщ.) 100 мм | m2 | 10,00 |  |  |
|  25 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (вентрешотка ОНК-3 250х150(h) | buc | 10,00 |  |  |
|  26 | Preț de piață | Plasă de protecție | м2 | 0,40 |  |  |
|  |  | **Total 3. Acoperiș** | **USD** |  |
|  |  | **4. Izolarea termică a planseului intre axa 4-5** |  |  |  |  |
|  27 | RpCH15A | Grinzi pentru plansee cu deschidere de peste 4 m, din lemn de rasinoase ecarisat inclusiv carbolinizarea capetelor de grinzi  | m3 | 1,80 |  |  |
|  28 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.  | m3 | 1,80 |  |  |
|  29 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (плиты из базальтовой ваты плотностью >35кг/м3 толщ.100 мм толщ.100 мм  | m2 | 100,00 |  |  |
|  30 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) ветрозащитная пленка | m2 | 110,00 |  |  |
|  |  | **Total 4. Izolarea termică a planseului axele 4-5** | **USD** |  |
|  |  | **5. Izolarea Termică a planseului intre axa 3-4** |  |  |  |  |
|  31 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (плиты из базальтовой ваты плотностью >35кг/м3 толщ.100 мм толщ.100 мм)  | m2 | 100,00 |  |  |
|  32 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (плиты из базальтовой ваты плотностью >35кг/м3 толщ.50 мм толщ.100 мм)  | m2 | 100,00 |  |  |
|  33 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (ветрозащитная пленка | m2 | 110,00 |  |  |
|  34 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (пароизоляционная пленка) | m2 | 110,00 |  |  |
|  35 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic  | m3 | 0,45 |  |  |
|  36 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.  | m3 | 0,45 |  |  |
|  37 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Cвесы и фронтоны кровель из досок строганных обычно) ходовой настил | m2 | 14,40 |  |  |
|  38 | СF60E | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie  | m2 | 103,00 |  |  |
|  39 | CE30C | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime (плита OSB-3 gr.12 mm)  | m2 | 103,00 |  |  |
|  |  | **Total 5. Izolarea termică a planseului axele 3-4** |  |  | **USD** |  |
|  |  | **6. Amenajarea frontoane pe axele С, D si 4** |  |  |  |  |
|  40 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic  | m3 | 0,15 |  |  |
|  41 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.  | m3 | 0,15 |  |  |
|  42 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (проф. лист C10-1122-0,5) | m2 | 8,00 |  |  |
|  43 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi tabla de 0,5 mm inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc (плоский лист с полимер.покрытием | m2 | 3,22 |  |  |
|  44 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (вентрешотка ОНК-3 700х500(h) | buc | 2,00 |  |  |
|  45 | Preț de piață | Plasă de protecție | м2 | 0,70 |  |  |
|  |  | **Total 6. Amenajarea frontoane axele С, D, 4** |  |  | **USD** |  |
|  |  | **7. Capriori** |  |  |  |  |
| 46 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic  | m3 | 3,97 |  |  |
|  47 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.  | m3 | 3,97 |  |  |
|  48 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, В15, ПМ-1 | m3 | 2,50 |  |  |
|  49 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante  | kg | 20,90 |  |  |
|  50 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante  | kg | 85,20 |  |  |
|  51 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv  | m2 | 12,50 |  |  |
|  52 | RCsB21B к=0,28 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm (Механизированное бурение отверстий диаметр 5 см в бетонных элементах, толщ. 25 см) | buc | 52,00 |  |  |
|  53 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, pe santier, in structura constructiei usoare (СТ1, 4 шт) | t | 0,16 |  |  |
|  54 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice  | t | 0,16 |  |  |
| 55 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  | t | 0,16 |  |  |
|  56 | CB14E | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi 10 m<=H<15 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)  | m2 | 60,00 |  |  |
|  |  | **Total 7. Capriori** |  |  | **USD** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *Total Cheltuieli directe* |  USD |  |
|  |  | *Fondul social si medicina* | % |  |
|  |  | *Transportarea* | % |  |
|  |  | *Total* |   |  |
|  |  | *Cheltueli de regie* | % |  |
|  |  | *Total* |   |  |
|  |  | *Beneficiu de deviz* | % |  |
|  |  | **Total**  |  USD |  |
|  |  | ***Total Bloc 2 fara TVA: USD*** |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele)  |

 (L.S)

***Lista Cantităţilor de Lucrări***

*/**Blocul 3, Sala de sport, festivitatăți - reparația acoperișului /*

|  |
| --- |
| Valoarea ofertei de preţ**: dolari SUA** |

 *Data: 25.07.2017*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, **dol SUA**  |
| Pe unitate de măsură————incl. salariu | Total———incl.salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1. Lucrari de demontaj** |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile  | m2 | 300,00 |  |  |
|  2 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor  | m2 | 300,00 |  |  |
|  3 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate  | m2 | 300,00 |  |  |
|  4 | CP10A к=0,6 з/п | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (демонтаж ж/б карнизных плит) | buc | 42,00 |  |  |
|  5 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor  | m3 | 0,32 |  |  |
|  6 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente  | m2 | 30,00 |  |  |
|  7 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi  | m2 | 67,00 |  |  |
|  8 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment  | m2 | 67,00 |  |  |
|  9 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)  | m3 | 13,40 |  |  |
|  10 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor  | m3 | 1,20 |  |  |
|  |  | **Total 1. Lucrari de demontaj** | **USD** |  |
|  |  | **2. Evacuarea gunoiului** |  |  |  |  |
|  11 | TsC03G1 | Încărcarea gunoiului cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III  | 100 m3 | 0,60 |  |  |
|  12 | TRI1AA04C3 | Incarcarea manual materialelor din grupa A - usoare marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto cat. 3  | T | 78,78 |  |  |
|  13 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km  | t | 393,92 |  |  |
|  |  | **Total 2. Gunoi** | **USD** |  |
|   |  | **3. Acoperiș** |  |  |  |  |
| 14 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc (профилированный лист HC20-1100-0,6) | m2 | 830,00 |  |  |
|  15 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (проф, лист C10-1122-0,5) | m2 | 70,00 |  |  |
|  16 | CK26D | Opritori de zăpadă (снегоупоры) | m | 190,00 |  |  |
|  17 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic  | m3 | 18,75 |  |  |
|  18 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.  | m3 | 18,75 |  |  |
|  19 | CE30B | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.  | m2 | 900,00 |  |  |
|  20 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.  | 100m2 | 7,86 |  |  |
|  21 | CN51F | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.  | 100m2 | 7,86 |  |  |
|  22 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (дифузионная пленка) | m2 | 900,00 |  |  |
|  23 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv, Ду125 мм | M | 86,00 |  |  |
|  24 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Ду100 мм | M | 76,00 |  |  |
|  25 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi tabla de 0,5 mm iexecutarea doliilor, sorturilor, racordurilor cosuri etc  | m2 | 2,00 |  |  |
|  |  | **Total 3. Acoperiș** | **USD** |  |
|  |  | **4. Amenajare frontoane 2 buc, Lucarna СО-2** |  |  |  |  |
|  26 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic  | m3 | 0,77 |  |  |
|  27 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.  | m3 | 0,77 |  |  |
|  28 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (плита OSB-3 gr.15 mm ) | m2 | 32,00 |  |  |
|  29 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (толщ.50 мм) | m2 | 32,00 |  |  |
|  30 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (вентрешотка ОНК-3 800х800(h) | buc | 4,00 |  |  |
|  31 | Preț de piață | Plasă de protecție | м2 | 2,60 |  |  |
|  32 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusive | m2 | 0,70 |  |  |
|  |  | **Total 4. Amenajare frontoane 2 buc, слуховое окно СО-2** | **USD** |  |
|  |  | **5. Izolarea termică a planseului, inclusiv peretele pe axa "F"** |  |  |  |  |
|  33 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (плиты из базальтовой ваты плотностью ≥35кг/м3 толщ.100 мм)  | m2 | 630,00 |  |  |
|  34 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (ветрозащитная пленка) | m2 | 720,00 |  |  |
|  35 | CI18A | Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala (цементо-стружечная плита gr.10 mm) | m2 | 16,00 |  |  |
|  36 | CI18A | Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala) (ДВП)  | m2 | 7,00 |  |  |
|  |  | **Total 5. Izolarea termică a planseului, inclusiv peretele pe axa "F"** | **USD** |  |
|  |  | **6. Canale ventilare CV-5** |  |  |  |  |
|  37 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  | kg | 88,80 |  |  |
|  38 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice  | t | 0,09 |  |  |
| 39 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm incl.cu pensula de mina  | t | 0,09 |  |  |
|  40 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi dtabla de 0,5 mm incl.executarea doliilor, sorturilor, racordurilor cosuri  | m2 | 0,70 |  |  |
|  41 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc (проф. лист C10-1122-0,5) | m2 | 3,00 |  |  |
|  42 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (цементо-стружечная плита gr.10 mm)  | m2 | 12,60 |  |  |
|  43 | IzF10G | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau vertical, (базальтовой ваты плотностью >35кг/м3 h=50 мм)  | m2 | 5,00 |  |  |
|  44 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi tabla de 0,5 mm incl.executarea doliilor, sorturilor, racordurilor cosuri | m2 | 2,00 |  |  |
|  |  | **Total 6. Canale ventilare CV-5** | **USD** |  |
|  |  |  **7. Canale ventilare CV-6**  |  |  |  |  |
|  45 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  | kg | 84,20 |  |  |
|  46 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice  | t | 0,08 |  |  |
|  47 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu gr. intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  | t | 0,08 |  |  |
|  48 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi tabla de 0,5 mm inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (лист с полимер.покрытием "LIDER") | m2 | 1,00 |  |  |
| 49 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc (проф. лист C10-1122-0,5) | m2 | 4,20 |  |  |
|  50 | CI18A | Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala (цементо-стружечная плита gr.10 mm  | m2 | 16,00 |  |  |
|  51 | IzF10G | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale плиты из базальтовой ваты плотн. >35кг/м3 50 мм  | m2 | 6,00 |  |  |
|  52 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.  | m2 | 2,00 |  |  |
|  |  | **Total 7. Canale ventilare CV-6** | **USD** |  |
|  |  | **8. Canale ventilare CV-4 (4 buc)** |  |  |  |  |
|  53 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  | kg | 127,50 |  |  |
| 54 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice  | t | 0,13 |  |  |
|  55 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu gr. intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  | t | 0,13 |  |  |
|  56 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.  | m2 | 1,00 |  |  |
|  57 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (проф. лист C10-1122-0,5) | m2 | 2,60 |  |  |
|  58 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (цементо-стружечная плита gr.10 mm ) | m2 | 16,00 |  |  |
|  59 | IzF10G | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale плиты из базальтовой ваты плотн.>35кг/м3 50 мм  | m2 | 4,00 |  |  |
|  60 | IzF10G | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (пл. из базальтовой ваты плотн. >35кг/м3, 100 мм  | m2 | 4,00 |  |  |
|  61 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 2,00 |  |  |
|  62 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace cl. В15, ПМ-1, ПМ-2, ПМ-3 | m3 | 12,00 |  |  |
|  63 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante  | kg | 169,20 |  |  |
|  64 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante  | kg | 573,50 |  |  |
|  65 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte ptu turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv  | m2 | 71,40 |  |  |
|  66 | RCsB21B к=0,28 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm  | buc | 109,00 |  |  |
|  67 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice В15 | m3 | 2,30 |  |  |
|  68 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice В7,5 | m3 | 8,80 |  |  |
|  69 | CD50C | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка наружных стен средней сложности, высотой до 4м, размер кирпича 250х120х65 мм) | m3 | 0,80 |  |  |
|  70 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Cвесы и фронтоны кровель из досок строганных обычно) ходовой настил | m2 | 75,60 |  |  |
|  |  | **Total 8. Canale ventilare CV-4 (4 buc)** | **USD** |  |
|  |  | **9. Scara СМ-1** |  |  |  |  |
| 71 | RpCU06D | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2  | m | 1,60 |  |  |
|  72 | RCsB21B к=0,28 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm  | buc | 4,00 |  |  |
|  73 | RCsP19A | Confectionarea si montarea scarilor de incendiu, cu vangurile de otel lat 50/10 mm si trepte de otel rotund d=16 mm de 50 cm latime, asezate la 36 cm distanta una de alta  | kg | 71,22 |  |  |
|  74 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice  | t | 0,07 |  |  |
|  75 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  | t | 0,07 |  |  |
|  76 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade  | m2 | 48,00 |  |  |
|  77 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti  | m2 | 48,00 |  |  |
|  78 | CB14E | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi 10 m<=H<15 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)  | m2 | 103,20 |  |  |
|  |  | **Total 9. Scara СМ-1** |  |  | **USD** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *Total Cheltuieli directe* |  USD |  |
|  |  | *Fondul social si medicina* | % |  |
|  |  | *Transportarea* | % |  |
|  |  | *Total* |   |  |
|  |  | *Cheltueli de regie* | % |  |
|  |  | *Total* |   |  |
|  |  | *Beneficiu de deviz* | % |  |
|  |  | **Total**  |  USD |  |
|  |  | ***Total Bloc 3 fara TVA: USD*** |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele)  |

 (L.S)