ITB17/1595 – Lot-4
 „Reparația parțială a clădirii casei de cultură”
din s. Cișmichioi, UTAG

	Lista Cantităţilor de Lucrări 
/ Lucrări de construcție: acoperiș, pereți, ferestre, uși exterioare, bloc sanitar /

Valoarea ofertei de preţ: dolari SUA	
Data: 10.08.2017
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, dol SUA 	
					Pe unitate de măsură
————	Total
———	

1	2	3	4	5	6	7	
		1. 1 Lucrari de demolare					
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	1 116,00			
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	1 116,00			
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	80,00			
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.)	m2	105,70			
5	RpIzC11A k=0.8	Demontarea (desfacerea) strat termoizolant la terase, acoperisuri sau plansee, executat cu zgura de furnal expandata 7-30 mm, asezata pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7 grade 	m3	130,00			
6	RpCI42B (aplicativ)	Demontarea placajelor la tavane din gips-carton	m2	440,00			
7	RpIzF03E	Transportul manual al materialelor, in spatii libere si neaccidentate, executat cu  scripetele pentru primii 10 m distanta orizontala,inclusiv incarcarea in galeti si descarcarea in depozit sau la locul de punere in opera, montarea si demontarea scripetului (biga si scheletul)	t	45,50			
8	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	65,00			
9	TRI1AA05A3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 3	t	110,50			
10	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km	t	110,50			
		Total 1.1 Lucrari de demolare	USD		
		2. Timplărie					
11	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv F1-F4	m2	51,44			
12	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice V-1	m2	20,46			
13	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa oarba termopan metaloplast	m2	33,70			
14	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi 	m	42,20			
15	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 	m	42,20			
16	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	18,00			
17	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	18,00			
18	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (glafuri interioare)	m2	84,00			
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri interioare)	m2	84,00			
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (glafuri interioare)	m2	84,00			
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (glafuri interioare)	m2	84,00			
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele (glafuri interioare)	m2	84,00			
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (glafuri interioare)	m2	84,00			
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri interioare)	m2	84,00			
25	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (glafuri exterioare)	m2	64,00			
26	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala gr. 30 mm, Q=135 kg/m3, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (glafuri exterioare	m2	64,00			
27	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (glafuri exterioare)	m2	64,00			
28	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (glafuri exterioare)	m2	64,00			
		Total 2. Tîmplărie			
		3. Tavane					
29	CK29B	Tavane suspendate din panouri prefabricate  - Panouri acustice pe carcasa existenta suspendat - 1 strat  AMF Heradesign Superfine 25 mm	m2	350,00			
30	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	440,00			
31	СF60E	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice,  cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 	m2	89,90			
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	89,90			
33	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	89,90			
34	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice. 	m	102,87			
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	89,90			
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	89,90			
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	89,90			
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - rezistenta la umiditate	m2	11,10			
		Total 3. Tavane	USD		
   		4. Pereți					
39	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 	m3	1,95			
40	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 	m3	2,50			
41	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	3,86			
42	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,077			
43	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	6,40			
44	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m anexa	m3	5,83			
45	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	71,50			
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	71,50			
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 	m2	123,00			
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	123,00			
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	123,00			
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	123,00			
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	123,00			
52	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 	m2	14,70			
53	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	123,00			
		Total 4. Pereți	USD		
		5. Scara metalica Sm-1 					
54	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv  parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. 	kg	118,40			
55	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri, beton armat M12	buc	56,00			
56	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic un strat inclusiv grundul	m2	5,88			
		Total 5. Scara metalica Sm-1	USD		
		6. Scara metalică Sm-2 					
57	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv  parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. 	kg	121,00			
58	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Surub M100x7	buc	20,00			
59	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic un strat inclusiv grundul	m2	8,12			
		Total 6. Scara metalică Sm-2	USD		
		7. Acoperiș					
60	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle	m	12,00			
61	RpCH05B	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - contrafise din rigle de rasinoase 	m	18,00			
62	RpCH05C	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - clesti din dulapi de rasinoase	m	10,00			
63	RpCH05D	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - popi din grinzi de rasinoase	m	6,00			
64	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Asterala 10,5 m.c. , contrasipca 3,0 m.c	m2	1 200,00			
65	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. 	100m2	12,00			
66	CN51H	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: despartitori, pe ambele parti. 	100m2	12,00			
67	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1 200,00			
68	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Lindab) gr.0.5mm	m2	1 200,00			
69	CE42A	Executarea lucarnelor 	buc	7,00			
70	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 zero /dupa proiect	m2	40,00			
71	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. STREASNA	m2	40,00			
72	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	72,00			
73	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	70,00			
74	CK26B	Opritori de zapada din aluminiu	m	130,00			
		Total 7. Acoperiș	USD		
		8. Tavan din lemn					
75	RpCH16A	Repararea podinei intre grinzile planseului din lemn, umplutura dintre grinzi executindu-se cu scindura de rasinoase	m2	80,00			
76	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. Pentru toata suprafata cladirii	m2	920,00			
77	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip SUPERROCK gr. 150mm Q=35kg/m3	m2	920,00			
78	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2	920,00			
		Total 8. Tavan din lemn	USD		
		9. Scara					
79	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Scara	kg	85,50			
80	CN27A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, contra vintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,085			
		Total 9. Scara	USD		
		10. Finisări exterioare					
81	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 	m2	1 067,00			
82	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Porcelanat de culoarea marmorei albe	m2	44,00			
83	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Porcelanat (ceramogranit) de culoarea granitului cafeniu	m2	26,00			
84	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Porcelanat (ceramogranit) de culoarea granitului rosu	m2	113,00			
85	CL53L	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, pe pereti cu contur curbiliniu. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Etalbond	m2	5,30			
86	RCsM01A2	Repararea placajelor in suprafete plane, din mozaic din calcar turnat pe loc, in cimp continuu, de 1 cm grosime, la pereti drepti executate cu dozajul  de 800 kg ciment/mc de mozaic, aplicate peste un grund din mortar de ciment marca 100-T, de 2,5 cm grosime, inclusiv frecarea, exclusiv ceruirea si lustruirea, executate pe suprafete mai mari de 16 mp, pentru  (refaceri totale) de placaj	m2	34,00			
87	RpCM05A	Ceruirea si lustruirea placajelor noi frecate cu masina din mozaic turnat pe loc, placi mozaicate si placi din marmura concasata, marmura, travertin, granit etc., la pereti, stilpi si glafuri 	m2	34,00			
88	IzF55C	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala Fasrock 50 mm	m2	200,00			
89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	650,00			
90	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri interioare)	m2	650,00			
91	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50) 	m2	650,00			
92	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 	m2	850,00			
93	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	850,00			
94	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 197,49			
		Total 10. Finisări exterioare	USD		
		Total 	USD		
		Total Cheltuieli directe	                                          USD		
		Fondul social si medicina	%		
		Transportarea	%		
		Total	 		
		Cheltueli de regie	%		
		Total	 		
		Beneficiu de deviz	%		
		Total 	                                        USD		
		Total  Lucrări casa de cultură fara TVA:                                                                                USD

Notă: Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte 

Ofertant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S

Lista Cantităţilor de Lucrări
/ Rețele interioare și exterioare apă și canalizare, blocul sanitar /

Valoarea ofertei de preţ: dolari SUA	
Data: 10.08.2017
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, dol SUA 	
					Pe unitate de măsură
————	Total
———	

1	2	3	4	5	6	7	
		1.	Lucrări de construcție
1.1 Demolări					
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 
	m3	2,80			
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	23,00			
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 
	m2	55,00			
4	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)
	t	12,00			
5	TsH92B	Incarcarea gunoiului in auto 
	t	12,00			
6	TsI50B5	Transportarea molozului de la desfaceri cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t	12,00			
		Total 1.1 Demolări	USD		
		1.2. Pereți					
7	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15	m3	2,85			
8	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	110,00			
9	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	60,00			
10	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	3,90			
11	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,486			
12	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	93,50			
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	93,50			
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala mortarului 	m2	42,00			
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	42,00			
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor	m2	42,00			
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,00			
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	42,00			
19	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	51,50			
		Total 1.2 Pereți	USD		
		1.3 Pardoseli					
20	RpCI28A	Strat polimeric- aplicatv - pelicula tehnica	m2	23,00			
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	23,00			
22	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade k-2	m2	23,00			
23	IzF04C	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum  Izol	m2	23,00			
24	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 	m2	23,00			
25	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 	m	48,00			
		Total 1.3 Pardoseli	USD		
		1.4 Tavan					
26	СF60E	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice,  cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 	m2	23,00			
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 	m2	23,00			
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	23,00			
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	23,00			
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	23,00			
		Total 1.4 Tavan	USD		
		Total	                                         USD		
		Total Cheltuieli directe	                                          USD		
		Fondul social si medicina	%		
		Transportarea	%		
		Total	 		
		Cheltueli de regie	%		
		Total	 		
		Beneficiu de deviz	%		
		Total 1 Lucrări de construcție generale	USD		
		2. Rețele interioare apă și canalizare
2.1 Lucrări construcție
2.1.1 Piese sanitare					
31	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,00			
32	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,00			
33	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00			
34	RpSE24A	Montarea filtrului pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de d20 Filtru magnetic	buc	1,00			
35	RpSE24A	Montarea filtrului pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de d20 Filtru mecanic	buc	1,00			
		Total 2.1.1 Piese sanitare	USD		
		2.1.2 Rețele interioare apă					
37	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul  d20mm Danfoss	buc	1,00			
38	RpSE24A	Montarea filtrului pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de d20 Filtru mecanic	buc	1,00			
39	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet cu sfera d20 Danfoss	buc	2,00			
40	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet cu sfera d15 Danfoss de scurgere	buc	1,00			
41	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Trecere Otel/polipropilen d20/25	buc	2,00			
42	IC47B	Compensator de dilatatie in forma de "U", executat din teava de otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, diametrul de 3/4" Гибкая вставка 20	buc	1,00			
43	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diam. de 3/8" - 1/2" Robinet cu sfera d15 Danfoss	buc	1,00			
44	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm Aquatherm PPR + AL SDR 6 PN20	m	7,00			
45	RpSA15C	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm Aquatherm PPR + AL SDR 6 PN20	m	15,50			
46	RpSA42C	Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/2"	buc	2,00			
47	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	22,50			
48	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	2,30			
		Total 2.1.2 Rețele interioare apă 	USD		
		2.1.3 Rețele interioare apă caldă					
49	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diam. de 3/8" - 1/2" Robinet cu sfera d20 Danfoss	buc	1,00			
50	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm Aquatherm PPR + AL SDR 6 PN20	m	8,00			
51	RpSA15C	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm Aquatherm PPR + AL SDR 6 PN20	m	2,00			
52	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,00			
53	RpSF07A	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	1,00			
		Total 2.1.3 Rețele interioare apă caldă	USD		
		2.1.4 Rețele interioare canalizare					
54	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie d110	buc	1,00			
55	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,00			
56	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	8,00			
		Total 2.1.4 Rețele interioare canalizare	USD		
		Total 2.1 Lucrări construcții					
		Total	                                         USD		
		Total Cheltuieli directe	                                          USD		
		Fondul social si medicina	%		
		Transportarea	%		
		Total	 		
		Cheltueli de regie	%		
		Total	 		
		Beneficiu de deviz	%		
		Total 2.1 Lucrări construcții	USD		
		2.2 Lucrări montare					
57	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc	1,00			
58	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diam. -15 mm	buc	1,00			
59	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control	buc	1,00			
60	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Trecere d20/15	buc	2,00			
		Total 2.2 Lucrări montare	USD		
		Total	                                         USD		
		Total Cheltuieli directe	                                          USD		
		Fondul social si medicina	%		
		Transportarea	%		
		Total	 		
		Cheltueli de regie	%		
		Total	 		
		Beneficiu de deviz	%		
		Total 2.2 Lucrări montare	USD		
		2.3 Utilaj					
61	Pret de piață	Boiler Ariston 150 l	buc	1,00			
62	Pret de piață	Contor d15	buc	1,00			
		Total 			
		Cheltueli achziționare-depozitare	%		
		Total utilaj	USD		
		Total rețele interioare apă canalizare	USD		
		3. Rețele apă canalizare exterioare
3.1 Rețele alimentare cu apă					
63	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 244.5 x 1 mm 0.2m	buc	1,00			
64	CP16A	Montarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) ЛД2-8	buc	1,00			
65	CP16B	Montarea  elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe pentru ЛД2-8	buc	2,00			
66	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 	m3	0,54			
67	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului 	buc	1,00			
68	Preț de piață	Confectii metalice diverse din profile laminate	kg	52,80			
69	Preț de piață	Capacul cu rama din fonta	buc	1,00			
		Total 3.1 Rețele alimentare cu apă	USD		
		3.2 Rețele analizare 					
70	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 SN8 mm	m	17,00			
71	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 45gr	buc	1,00			
72	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45gr	buc	1,00			
73	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Dop	buc	1,00			
74	CP16A	Montarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)  ЛД2-8	buc	2,00			
75	CP16B	Montarea  elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe pentru ЛД2-8	buc	4,00			
76	IC44E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 325 x 7 mm - 0,2m	buc	1,00			
77	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 	m3	0,00			
78	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului 	buc	1,00			
79	Preț de piață	Confectii metalice diverse din profile laminate + scara	kg	52,80			
		Total 3.2 Rețele canalizare	USD		
		3.3 Lucrări terasament					
80	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	4,00			
81	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	2,00			
82	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren cat II.	100 m3	0,30			
83	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	5,20			
84	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,28			
85	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 	t	44,80			
86	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II. K- 10	100 m3	0,28			
87	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,28			
88	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	28,60			
89	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila - pt hazna	m3	15,00			
90	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	2,10			
91	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	8,06			
92	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	8,06			
93	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,24			
94	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,24			
95	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,40			
96	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,40			
97	RpDC07C	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cut-back)	m2	4,00			
98	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	4,00			
99	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,52			
100	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	0,52			
101	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	0,52			
		Total 3.3 Lucrări terasament	USD		
		3.4 Hazna					
102	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (exclusiv beton)	m3	3,28			
103	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului 	buc	1,00			
104		Confectii metalice diverse din profile laminate	kg	21,04			
105	SA34I	Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6"	buc	1,00			
106	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina - 4m 	m3	0,20			
107	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv  parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. 	kg	25,27			
108	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi- scara	m2	1,62			
109	IzF31B	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec  Проникающая гидроизоляция Лахта 1,5 кг/м2	m2	25,12			
110	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	23,86			
		Total 3.4 Hazna	USD		
		Total 	USD		
		Total Cheltuieli directe	                                          USD		
		Fondul social si medicina	%		
		Transportarea	%		
		Total	 		
		Cheltueli de regie	%		
		Total	 		
		Beneficiu de deviz	%		
		Total 	                                        USD		
		Total  Rețele apă, canalizare, bloc sanitar  fara TVA:                                               USD

Notă: Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte 

Ofertant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S

Lista Cantităţilor de Lucrări
/,Echipament și iluminare electrică /

Valoarea ofertei de preţ: dolari SUA	
Data:10.08.2017
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, dol SUA 	
					Pe unitate de măsură
————	Total
———	

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrări de montare					
1	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,00			
2	Pret de piață	Нулевая рабочая шина N на 8 клеемм	buc	2,00			
3	Pret de piață	Нулевая зашитная шина на 8 клеемм	buc	2,00			
4	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-220/12-0 36 УХЛ4	buc	1,00			
5	08-02-407-6	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	8,90			
6	Pret de piață	Teava d20 mm	m	800,00			
7	Pret de piață	Teava d25 mm	m	90,00			
8	08-02-407-7	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 40 mm	100 m	0,40			
9	Pret de piață	Teava d40 mm	m	40,00			
10	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x20 mm	m	20,00			
11	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,05			
12	RpEQ04A	Montarea cutiei k-0,2	buc	170,00			
13	Pret de piață	Cutie Y197	buc	70,00			
14	Pret de piață	Cutie Y196 	buc	100,00			
15	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,07			
16	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchis	100 buc	0,02			
17	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,07			
18	Pret de piață	Intrerupator cu o clapa	buc	7,00			
19	Pret de piață	Intrerupator cu doua clape	buc	2,00			
20	Pret de piață	Intrerupator cu o clapa la instalatie deschisa	buc	7,00			
21	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm  (exclusiv metal)	100 m	0,50			
22	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm  (exclusiv metal)	100 m	0,12			
23	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,20			
24	Pret de piață	Armatura d20 mm	kg	124,00			
25	Pret de piață	Armatura d8 mm	kg	5,00			
26	Pret de piață	Cablu ВВГнг-1,0 5x4 mm2 	m	5,00			
27	Pret de piață	Cablu ВВГнг-1,0 5x6 mm2 	m	5,00			
28	Pret de piață	Cablu ВВГнг-1,0 3x2,5 mm2 	m	170,00			
29	Pret de piață	Fir electric ПВ1 - 0,66 1х1,5 мм2	m	2 000,00			
30	Pret de piață	Fir electric ПВ1 - 0,66 1х2,5 мм2	m	600,00			
31	Pret de piață	Fir electric ПВ1 - 0,66 1х4 мм2	m	500,00			
32	Pret de piață	Fir electric ПВ1 - 0,66 1х16 мм2	m	200,00			
33	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,10			
34	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	18,00			
35	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	3,40			
36	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,08			
37	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,51			
38	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete 	100 buc	0,09			
39	08-03-596-1	Proiector, montat separat pe constructie de otel pe pamint, cu lampa, putere, W: 500	100 buc	0,08			
40	Pret de piață	Corp de iluminat AOT/OPL-2x36 IP40	buc	49,00			
41	Pret de piață	Corp de iluminat Actic-2x36	buc	1,00			
42	Pret de piață	Corp de iluminat ЛПП 05УЕх-2х36	buc	1,00			
43	Pret de piață	Прожектор  с натриевой лампой ИМS 70	buc	8,00			
44	Pret de piață	Плафон с лампой накаливания 60 Вт НПП1101	buc	8,00			
45	Pret de piață	Светильник подвесной с лампой накаливания NsP13E100	buc	4,00			
46	Pret de piață	Информационное светящееся табло со светодиодом с надписю - Выход EFS	buc	9,00			
47	Pret de piață	Лампа накаливания 100 Вт Б 215-235-100	buc	4,00			
48	Pret de piață	Лампа накаливания 60 Вт Б 215-235-60	buc	14,00			
49	Pret de piață	Лампа люминисцентная белая 36 Вт ЛБ-36	buc	100,00			
50	Pret de piață	Лампа галогенная 70 вт ДРИ 70	buc	8,00			
		Total 1. Lucrări de montare	USD		
		Total Cheltuieli directe	                                          USD		
		Fondul social si medicina	%		
		Transportarea	%		
		Total	 		
		Cheltueli de regie	%		
		Total	 		
		Beneficiu de deviz	%		
		Total Lucrări de montare	USD		
		2. Utilaj					
51	Pret de piață	Выключатель ВА47-29(1)B6	buc	1,00			
52	Pret de piață	Диференциальный автомат АД12 2P 10 A 30mA	buc	1,00			
53	Pret de piață	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-220/12-0 36 УХЛ4	buc	1,00			
		Total 			
		Cheltueli achziționare-depozitare	%		
		Total utilaj	USD		
		Total  Echipament și iluminare electrică fara TVA:                                  USD

Notă: Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte 

Ofertant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S

Lista Cantităţilor de Lucrări
/Lucrări amenajare exterioară /

Valoarea ofertei de preţ: dolari SUA	
Data:10.08.2017
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, dol SUA 	
					Pe unitate de măsură
————	Total
———	

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrări de construcție					
1	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	65,00			
2	CI24A	Placarea treptelor cu placi de portelanat incleiate, cu grosimea sub 15 mm, cu plinta din aceleași placi h=15cm; 	m2	65,00			
3	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	103,00			
4	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	20,00			
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,00			
6	DE 11A	Montarea pietrei de borduri mici, prefabricate,  din beton vibropresat, 100x20x8cm, așezate pe fundație de beton de 10x20cm 	m	103,00			
7	CC 03 C	Armarea pereului, montare plasă sudată, BP-1
	kg	170			
8	CG 22 A	Pereu din beton simplu clasa C 10/8 (Bc10/ M150 cu lățimea 1,0m,  grosimea medie de 100mm	m2	103.0			
		Total 1. Lucrări de construcție	USD		
		Total Cheltuieli directe	                                          USD		
		Fondul social si medicina	%		
		Transportarea	%		
		Total	 		
		Cheltueli de regie	%		
		Total	 		
		Beneficiu de deviz	%		
		Total 	USD		
		Total  Lucrări amenajare  fara TVA:                                  USD

Notă: Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte 

Ofertant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S

“Modernizarea sistemului municipal de asigurare cu apă și 
conectarea grădiniței de copii la sistem nou de cabnalizare”
s. Etulia, r. Vulcănețti

 Lista Cantităţilor de Lucrări 

/ Reabilitarea Sondei - fără număr. TH / SAC /

                                                                Valoarea ofertei: dolari SUA

№
crt.	Simbol 
norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, Dol. SUA	
					Pe unitate de măsură
————
salariu	Total
————
   salariu	

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de montare
1.1 Montarea  țevilor					
1	AcA31C
	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, (Оголовок герметизированный) ОГ-51	buc	1,0000			
2	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a armaturilor, inclusiv  a armaturilor,   (Вантуз для впуска и выпуска воздуха ) Д50	buc	1,0000			
3	IA18B	Armaturi fine : manometru  ОБМ1-100	buc	1,0000			
4	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Дн50	buc	2,0000			
5	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, (Клапан обратный поворотный дисковой) Ду 50	buc	1,0000			
6	FjG04A
	Tubarea tevilor de otel cu diametrul pina la 3" in interiorul coloanalor de lucru la puturi executate manual pina la 32 m adincimea avind diametrul 60 mm (Труба водоподьемная Дн60 *5)	m	38,8000			
7	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Муфта соединительная) Дн60*5	buc	5,0000			
8	AcA04A
	Montarea  a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 57 х 3.5 mm	m	1,0000			
9	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala  la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm (Головка соединительная муфтовая)  ГМ Дн50	buc	1,0000			
10	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 57 mm  (Тройник стальной) Дн 57 x 57	buc	1,0000			
11	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm	buc	8,0000			
12	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Racord compresiune cu flansa D63 x 50 mm	buc	1,0000			
13	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie din otel cu flanse 50*40 mm	buc	2,0000			
14	AcF11A
	Spalarea conductelor din otel  pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	38,8000			
		Total 1.1Montarea țevilor	USD		
		1.2. Constructia caminului					
15	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,3900			
 16	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,9000			
 17	TsC22D1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II  	100 m3	0,1100			
 18	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	35,0000			
 19	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv 	m3	35,0000			
 20	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,0700			
 21	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 200мм	m3	1,4200			
 22	CB01B
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	6,0300			
 23	CA03B
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa В15	m3	0,9000			
 24	CA03B
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa В12.5	m3	3,6200			
 25	AcE12A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana
	m3	2,1000			
 26	AcE12A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9	buc	2,0000			
 27	AcE12A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6	buc	1,0000			
 28	AcE12A1	Inel de reazem КЦО-1	buc	1,0000			
 29	AcE12A1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1	buc	1,0000			
 30	AcE07A
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L	buc	1,0000			
 31	RpCU05C
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	6,0000			
 32	Preț de piață	Tub din asbest Дн100 L=600	buc	1,0000			
 33	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton MC-1, MC-2	kg	34,6000			
 34	IzD04C
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0350			
 35	IC44B
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri,   Сальник Дн50	buc	1,0000			
		Total 1.2 Construcția caminului	USD		
		1.3 Ventilarea					
36	RCsU05C
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	1,0000			
 37	RCsU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	1,0000			
 38	VA05A
	Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie din ALP ,  gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm  Воздуховод из асбоцементной трубы Дн200	m	2,0000			
 39	AcA32A
	Imbinarea cu mufa de azbociment a pieselor de legatura, din azbociment, avind diametrul de 150 mm  Муфта Дн200	buc	1,0000			
 40	VA13FG
	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 630 mm	m2	0,7200			
 41	VB28B
	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, Дн200	buc	1,0000			
 42	VB08A
	Sibar inclinat la 45, montat pe canale rectangulare , cu perimetrul  800 - 1600 mm   Заслонка	buc	1,0000			
 43	CC09A
	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusivСетка 20x20	m2	0,0500			
 44	IzL02A
	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind normala	m2	1,0000			
		Total 1.3 Ventilarea	USD		
		Total	                                                USD		
		Fondul social si medicina	%				
		Transportarea	%				
		Total	 				
		Cheltueli de regie	%				
		Total	 				
		Beneficiu de deviz	%				
		Total 	                                                USD		
		2. Montarea utilajului					
45	07-04030-01	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, (marca - indicată in utilaj)	buc	1,0000			
 46	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 	buc	1,0000			
 47	AcB03C
	Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 40 mm
	buc	1,0000			
		Total 2. Montarea utilajului	USD		
		Total	                                                USD		
		Fondul social si medicina	%				
		Transportarea	%				
		Total	 				
		Cheltueli de regie	%				
		Total	 				
		Beneficiu de deviz	%				
		Total 	                                                USD		
		3. Costul utilajului					
48	Preț de piață
	Насос погружной " Pompa SAER NS-96DA/24 cu Q=6.57 m3/h, Hp=117 m N=4 kWt  Panou Smart EVO Tri 7,5 kW	set	1,0000			
 49	Preț de piață	Contor de apa cu  D 40 mm	buc	1,0000			
 50	Preț de piață	Pompa de drenaj TS50H122/15 (depozit)	set	1,0000			
 51	Preț de piață	Electrod de imersie kit 3 buc	set	1,0000			
		Total	                                                USD		
		Depozitarea	%				
		Total Costul utilajului	                                                USD		
		Total  fara TVA	                                                 USD		

Notă: Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte 

Ofertant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.

Lista Cantităţilor de Lucrări 
/ Turnul de apă de tip “Rojnov”, volumul V=50m3, h= 15m, sonda f/n /

Valoarea ofertei: dolari SUA	

№
crt.	Simbol 
norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, Dol. SUA	
					Pe unitate de măsură
————
   salariu	Total
———salariu	

1	2	3	4	5	6	7	
 		1.1 Lucrari de terasament					
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	6,0500			
 2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,0000			
 3	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 	100 m3	2,9100			
 4	TsD32A
	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3	2,8900			
		Total Lucrari de terasament	                                      USD		
		1.2 Fundatia					
5	CB03A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	22,0000			
 6	CA03D
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) 	m3	23,8000			
 7	CC02G
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru constructii speciale (rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 	kg	195,2000			
 8	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  	kg	178,5600			
 9	IzD04C
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,1790			
 10	IzF04F
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	22,0000			
		Total Fundația	                                      USD		
		1.3. Construcția caminului					
11	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,1600			
 12	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,9000			
 13	TsC22D1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II  перемещение	100 m3	0,1100			
 14	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,4200		 Din 	
 15	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv 	m3	5,4200			
 16	AcE11A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana 	m3	1,6200			
 17	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor КЦ15-9 	buc	2,0000			
 18	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat КЦ7-9	buc	1,0000			
 19	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat КЦО- 1	buc	1,0000			
 20	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor КЦП1-15-1 	buc	1,0000			
 21	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor КЦД-15	buc	1,0000			
 22	AcE07A
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L	buc	1,0000			
 23	IC44C
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 114x5 mm	buc	2,0000			
 24	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (metal pentru consolidarea caminelor, dvutabr, scoabe)	kg	4,6000			
 25	IzF04F
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	11,2000			
		Total 1.3 Construcția căminului	                                      USD		
		1.4 Conductele 					
26	AcA04A
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 80 mm	m	30,0000			
 27	AcA04A
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50 mm	m	28,0000			
 28	AcA04A
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 15 mm	m	6,0000			
 29	AcF11B
	Spalarea conductelor din otel   2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	30,0000			
 30	AcF11A
	Spalarea conductelor din otel  pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	34,0000			
 31	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 100-50 mm Teu D80x50	buc	1,0000			
 32	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 100-15 mm Teu D80x15	buc	1,0000			
 33	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-50 mm Teu D50x50	buc	1,0000			
 34	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 Robinet antiincendiar cu mufa si racord D50mm	buc	2,0000			
 35	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de D50 Cap mufa conexiune D50mm	buc	2,0000			
 36	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm Vana D80mm	buc	2,0000			
 37	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm Vana D50 mm	buc	1,0000			
 38	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de D100 mm Cot D 80 mm 90gr	buc	2,0000			
 39	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Racord compresiune cu flansa D90 x 80mm	buc	1,0000			
 40	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Cot compresiune  D90, 45gr	buc	2,0000			
 41	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Cot compresiune  D63, 45gr	buc	2,0000			
 42	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de D80 mm Cot D 80 mm 45gr	buc	2,0000			
 43	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de D50 mm Cot D 50 mm 45gr	buc	4,0000			
 44	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 80 mm Flansa D80mm	buc	11,0000			
 45	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm Flansa D50 mm	buc	5,0000			
 46	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm Pilnie de varsare D50 mm	buc	1,0000			
 47	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de D50 mm Cot D 50 mm 90gr	buc	1,0000			
		Total Conductele	                                                 USD		
		1.5 Montarea turnului de apă					
48	M1A02D
	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de  1-5 tone	t	4,6360			
		Total Montarea turnului	                                                 USD		
		Total	                                                 USD		
		Fondul social si medicina	%				
		Total	 				
		Transportarea	%				
		Total	 				
		Cheltueli de regie	%				
		Total	 				
		Beneficiu de deviz	%				
		Total Lucrări de construcție	                                                 USD		
		1.6 Costul Utilajului					
49	M1A02E
	Costul  turnului de tip Rojnov, complet asamblat și vopsit in condiții de hală la uzină,V=50m3, H=15m	set	1,0000			
		Total 	                                                USD		
		Total utilaj	                                                 USD		
		Total  fara TVA:         USD	

Notă: Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte 

Ofertant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.

Lista Cantităţilor de Lucrări 
/ Alimentarea sondei fără număr cu energie electrică /

Valoarea ofertei: dolari SUA	

№
crt.	Simbol 
norme şi Cod  resurse	
Lucr6ri şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, dol SUA	
					Pe unitate de măsură
————
salariu	Total
———salariu	

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Lucrari de construcție					
1	CA03A3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B 7.5 (Фундамент для защитного ящика ТП 902-1-133-88)	m3	0,2500			
		Total	                                                 USD		
		Fondul social si medicina	%				
		Transportarea	%				
		Total	 				
		Cheltueli de regie	%				
		Total	 				
		Beneficiu de deviz	%				
		Total Lucrari de construcție	                                                 USD		
		2. Lucrari de montare					
2	08-02-376-17	Fixator străpungător  SL11.11	buc	3,0000			
 3	33-04-008-3
	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA  0,38 kV  СИП 4 4 x 16 mm2 	1 km	0,0150			
 4	Preț de piață	Conductor  СИП 4 4 x 16 mm2 	m	15,0000			
 5	Preț de piață	Banda din metal inox F 2007	m	2,0000			
 6	Preț de piață	Clamă A 200	buc	2,0000			
 7	08-02-376-17	Suport CA-1500 	buc	2,0000			
 8	08-02-376-17	Fixator ancorare РA-25х100 	buc	3,0000			
 9	08-02-376-17	Suport PA-1500 	buc	1,0000			
 10	08-02-376-17	Fixator de ramificare CDR/CN1S95UK	buc	4,0000			
 11	Preț de piață	Capac ermetic  CPTAU 16	buc	4,0000			
 12	08-02-376-17	Ermetic pentru cabluri RDSS75+CIPS75	buc	1,0000			
 13	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm L=5m (Заземление)	10 buc	0,1800			
 14	Preț de piață	Centura -cablu CSB	buc	5,0000			
 15	08-03-573-5
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 ШУ "ASCON PLUS"	buc	1,0000			
 16	08-03-524-5
	Cutie cu un intreruptor , montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 A, BZUM	buc	1,0000			
 17	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar,  ВР32-31	buc	1,0000			
 18	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 	buc	5,0000			
 19	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze  	buc	1,0000			
 20	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, KM Пн 2/7	buc	1,0000			
 21	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 	buc	1,0000			
 22	08-02-147-2
	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg	100 m	0,1600			
 23	Preț de piață	Cablu ВВГ  5х6	m	4,0000			
 24	Preț de piață	Cablu ВВГ  3х4	m	12,0000			
 25	Preț de piață	Conductor  ВПВ (ВПП) 1x4 mm2	m	232,0000			
 26	Preț de piață	Conductor  ВПВ (ВПП) 1x1.5 mm2	m	116,0000			
 27	08-02-407-2
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,0500			
 28	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm L=5m 	10 buc	0,5600			
 29	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, KM Пн 2/7	buc	1,0000			
 30	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 	buc	3,0000			
 31	33-04-014-2
	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi LED KSL-30-9	buc	1,0000			
 32	Preț de piață	Cablu ВВГ - 3 х 4 мм2	m	10,0000			
 33	Preț de piață	Cablu  ПВ 3 1x1,5	m	5,0000			
 34	08-02-376-17	Suport КС1	buc	1,0000			
 35	08-02-407-4
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 70 mm	100 m	0,0400			
		Total 2. Lucrari de montare	                                                 USD		
		3. Costul utilajului				
 36	Preț de piață	Dulap de comandă  ШУ "ASCON PLUS"	buc	1,0000			
 37	Preț de piață	Dulap BZUM-TF -01-63	buc	1,0000			
 38	Preț de piață	Deconector ВР32-30	buc	1,0000			
 39	Preț de piață	Întrerupător automat BA47-29/3/C25	buc	1,0000			
 40	Preț de piață	Întrerupător automat  BA47-29/1/B4	buc	1,0000			
 41	Preț de piață	Сontor trifazat  ZMG110  A Ce U=380B 10-60А	buc	1,0000			
 42	Preț de piață	Limitator impulsiv ОПС-1 В 3Р	buc	3,0000			
 43	Preț de piață	Boxa  KM Пн 2/7	buc	1,0000			
 44	Preț de piață	Întrerupător automat BH32-1P-20A	buc	1,0000			
 45	Preț de piață	Intrerupător cu fotorele ФР-1	buc	1,0000			
 46	Preț de piață	Boxa  KM Пн 2/7	buc	1,0000			
47	Preț de piață	Întrerupător automat BA47-29/3/C25	buc	1,0000			
 48	Preț de piață	Întrerupător automat BA47-29/1/C4	buc	1,0000			
 49	Preț de piață	Întrerupător automat BA47-29/1/B4	buc	1,0000			
 50	Preț de piață	Сorp de iluminare stradală  LED KSL-30-9	buc	1,0000			
 51	Preț de piață	Cutie У6 14 А	buc	1,0000			
		Total utilaj	                                                 USD		
		Depozitarea	%				
		Total Costul utilajului	                                                 USD		
							
		Total fara TVA	                                                 USD		

Notă: Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte 

Ofertant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S

Lista Cantităţilor de Lucrări 
/ Amenajarea teritoriului la sonda fără număr /

Valoarea ofertei: dolari SUA	

№
crt.	Simbol 
norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, Dol. SUA	
					Pe unitate de măsură
————
   salariu	Total
———salariu	

1	2	3	4	5	6	7	
 		1.1 Lucrari de terasament					
1	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 ( nivelarea terasamentului)	100 m3	0,3200			
 2	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Excavare sol mineral)	100 m3	0,4800			
 3	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 ( amenajarea solului fertil)	100 m3	0,0500			
 4	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I(incarcarea solului mineral)	100 m3	0,2600			
5	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (sol mineral, fertil)	t	41,6000			
		Total 1.1 Lucrări terasament	                                      USD		
		1.2. Îmbrăcămintea rutieră					
 6	TsC53B	Compactarea pamintului 	100m2	1,5000			
 7	DA06A2
	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	15,0000			
 8	Dl134 k=1.07
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=16 cm 	100m2	1,5000			
		Total 1.2 Îmbrăcămintea rutieră	                                      USD		
		1.3. Împrejmuiri					
 9	CO06A3
	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otel cornier fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,6 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier K=3.895 (pentru stilpi metalici) Stilpi din otel cu capac 50x50x4x2700 30- buc, Panouri cu plasa gata confectionate 4.1 m2- 29 buc	m	72,0000			
 10	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu  для опор калитки  и ворот	m3	0,2600			
11	CP15A
	Montarea  elementelor prefabricate din beton armat  cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv Stilp L=5.2m	buc	2,0000			
 12	CA03B3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B 12.5	m3	0,1400			
 13	CA03A3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B 7.5	m3	0,2560			
 14	CK14A
	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat  Ворота BM1B	m2	7,0000		 Din 	
 15	CN21A
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	115,2000			
 16	CN21C
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  un strat de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate,   Покраска ворот	m2	14,0000			
 17	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	4,0000			
 18	CK33B	Miner	buc	2,0000			
		Total 1.3 Împrejmuiri	                                      USD		
		1.4. Rigole de scurgere					
 19		Rigola tip1		0,0000			
 20	TsC53B	Compactarea pamintului 	100m2	0,5200			
 21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 	m3	5,2000			
 22	CA02B2
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	4,1600			
		Total 1.4 Rigole de curgere	                                      USD		
		1.5. Înverzirea					
 23	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	0,5000			
 24	DE01A
	Impietruirea acostamentelor cu un strat de piatra  de 10 cm 	m2	5,0000			
 25	47-02-040-3
	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri usoare	100 buc	0,0800			
26	TsH226A
	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m	100 buc	0,0800			
 27	TsH24C
	Plantari puieti de  arbori foiosi ,fara balot (кустарники)	buc	8,0000			
 28	TsH94A
	Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani 	100 buc	0,0800			
		Total 1.5 Înverzirea	                                                 USD		
		Total	                                                 USD		
		Fondul social si medicina	%				
		Total	 				
		Transportarea	%				
		Total	 				
		Cheltueli de regie	%				
		Total	 				
		Beneficiu de deviz	%				
		Total Lucrări de construcție	                                                 USD		
		Total  fara TVA:         USD	

Notă: Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte 

Ofertant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.

Lista Cantităţilor de Lucrări 
/ Amenajarea teritoriului la Turnul, pentru sonda f/n /

Valoarea ofertei: dolari SUA	

№
crt.	Simbol 
norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, Dol. SUA	
					Pe unitate de măsură
————
   salariu	Total
———salariu	

1	2	3	4	5	6	7	
 		1.1 Lucrari de terasament					
1	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Excavare sol fertil)	100 m3	1,6000			
 2	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 ( nivelarea terasamentului)	100 m3	2,9200			
 3	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	2,9200			
 4	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Excavare sol mineral)	100 m3	1,6400			
5	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 ( amenajarea solului fertil)	100 m3	0,2000			
6	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I(incarcarea solului mineral, fertil)	100 m3	4,0800			
7	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (sol mineral, fertil)	t	652,8000			
		Total 1.1 Lucrări terasament	                                      USD		
		1.2. Îmbrăcămintea rutieră					
 8	TsC53B	Compactarea pamintului 	100m2	4,0000			
 9	DA06A2
	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	40,0000			
 10	Dl134 k=1.07
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=16 cm 	100m2	4,0000			
		Total 1.2 Îmbrăcămintea rutieră	                                      USD		
		1.3. Împrejmuiri					
11	CO06A3
	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otel cornier fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,6 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier K=3.895 (pentru stilpi metalici) Stilpi din otel cu capac 50x50x4x2700 30- buc, Panouri cu plasa gata confectionate 4.1 m2- 29 buc	m	90,0000			
 12	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu  для опор калитки  и ворот	m3	0,2600			
 13	CP15A
	Montarea  elementelor prefabricate din beton armat  cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv Stilp L=5.2m	buc	2,0000			
 14	CA03B3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B 12.5	m3	0,1400			
 15	CA03A3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B 7.5	m3	0,2560			
 16	CK14A
	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat  Ворота BM1B	m2	7,0000		 Din 	
 17	CN21A
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	144,0000			
 18	CN21C
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  un strat de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate,   Покраска ворот	m2	14,0000			
 19	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	4,0000			
 20	CK33B	Miner	buc	2,0000			
		Total 1.3 Împrejmuiri	                                      USD		
	Preț de piață	1.4. Rigole de scurgere					
 21	Preț de piaț	Rigola tip1		0,0000			
 22	TsC53B	Compactarea pamintului 	100m2	1,1000			
 23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 	m3	11,0000			
 24	CA02B2
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	8,8000			
 25	Preț de piaț	Rigola tip2		0,0000			
26	TsC53B	Compactarea pamintului 	100m2	0,1600			
 27	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 	m3	1,6000			
 28	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	16,0000			
29	CA02B2
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	3,6000			
		Total 1.4 Rigole de curgere	                                      USD		
		1.5. Înverzirea					
30	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	0,5000			
31	TsE01B K=1.2	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu  	100m2	0,9000			
32	47-02-040-3
	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri usoare	100 buc	0,3500			
33	TsH226A
	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m	100 buc	0,3500			
34	TsH24C
	Plantari puieti de  arbori foiosi ,fara balot (кустарники)	buc	35,0000			
35	TsH94A
	Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani 	100 buc	0,3500			
36	DE01A
	Impietruirea acostamentelor cu un strat de piatra  de 10 cm 	m2	10,0000			
		Total 1.5 Înverzirea	                                                 USD		
		1.6. Diverse					
37	DE01A
	Impietruirea acostamentelor cu un strat de piatra  de 10 cm 	m2	21,0000			
38	AcF03D
	Umpluturi in santuri, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant  executate cu argila	m3	0,8000			
39	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,1000			
40	DA19A
	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Pelicula din polietilena in 2 straturi)	m2	38,0000			
41	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,5000			
42	47-02-081-1
	Stropirea culturilor silvice cu stropitoarea Prelucrarea solului cu Glifosat (Gerbecide) - de 2 ori	ha	0,0120			
43	DE01A
	Impietruirea acostamentelor cu un strat de piatra  de 20 cm (Volunul piatra 25 m3)	m2	125,0000			
44	CH01A
	Trepte exterioare din piatra simple sau profilate conform detaliilor de executie, montate pe fundatii existente, cu mortar de ciment marca M 100-Z inclusiv ajustarea csi buciardarea sau frecarea lor	m	7,2000			
		Total 1.6 Diverse	                                                 USD		
		Total	                                                 USD		
		Fondul social si medicina	%				
		Total	 				
		Transportarea	%				
		Total	 				
		Cheltueli de regie	%				
		Total	 				
		Beneficiu de deviz	%				
		Total Lucrări de construcție	                                                 USD		
		Total  fara TVA:         USD	

Notă: Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte 

Ofertant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.

Lista Cantităţilor de Lucrări 

/ Reabilitarea Sondei Nr. 1424. TH / SAC /

                                                                Valoarea ofertei: dolari SUA

№
crt.	Simbol 
norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, Dol. SUA	
					Pe unitate de măsură
————
salariu	Total
————
   salariu	

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de montare
1.1 Montarea  țevilor					
1	AcA31C
	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, (Оголовок герметизированный) ОГ-51	buc	1,0000			
2	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a armaturilor, inclusiv  a armaturilor,   (Вантуз для впуска и выпуска воздуха ) Д50	buc	1,0000			
3	IA18B	Armaturi fine : manometru  ОБМ1-100	buc	1,0000			
4	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Дн50	buc	2,0000			
5	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, (Клапан обратный поворотный дисковой) Ду 50	buc	1,0000			
6	FjG04A
	Tubarea tevilor de otel cu diametrul pina la 3" in interiorul coloanalor de lucru la puturi executate manual pina la 32 m adincimea avind diametrul 60 mm (Труба водоподьемная Дн60 *5)	m	48,8000			
7	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Муфта соединительная) Дн60*5	buc	6,0000			
8	AcA04A
	Montarea  a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 57 х 3.5 mm	m	1,0000			
9	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala  la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm (Головка соединительная муфтовая)  ГМ Дн50	buc	1,0000			
10	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 57 mm  (Тройник стальной) Дн 57 x 57	buc	1,0000			
11	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm	buc	8,0000			
12	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Racord compresiune cu flansa D63 x 50 mm	buc	1,0000			
13	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie din otel cu flanse 50*40 mm	buc	2,0000			
14	AcF11A
	Spalarea conductelor din otel  pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	48,8000			
		Total 1.1Montarea țevilor	USD		
		1.2. Constructia caminului					
15	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,3900			
 16	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,9000			
 17	TsC22D1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II  	100 m3	0,1100			
 18	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	35,0000			
 19	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv 	m3	35,0000			
 20	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,0700			
 21	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 200мм	m3	1,4200			
 22	CB01B
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	6,0300			
 23	CA03B
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa В15	m3	0,9000			
 24	CA03B
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa В12.5	m3	3,6200			
 25	AcE12A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana
	m3	2,1000			
 26	AcE12A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9	buc	2,0000			
 27	AcE12A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6	buc	1,0000			
 28	AcE12A1	Inel de reazem КЦО-1	buc	1,0000			
 29	AcE12A1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1	buc	1,0000			
 30	AcE07A
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L	buc	1,0000			
 31	RpCU05C
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	6,0000			
 32	Preț de piață	Tub din asbest Дн100 L=600	buc	1,0000			
 33	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton MC-1, MC-2	kg	34,6000			
 34	IzD04C
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0350			
 35	IC44B
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri,   Сальник Дн50	buc	1,0000			
36	IzF04A k=2
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	15,8800			
		Total 1.2 Construcția caminului	USD		
		1.3 Ventilarea					
 37	RCsU05C
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	1,0000			
 38	RCsU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	1,0000			
 39	VA05A
	Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie din ALP ,  gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm  Воздуховод из асбоцементной трубы Дн200	m	2,0000			
 40	AcA32A
	Imbinarea cu mufa de azbociment a pieselor de legatura, din azbociment, avind diametrul de 150 mm  Муфта Дн200	buc	1,0000			
 41	VA13FG
	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 630 mm	m2	0,7200			
 42	VB28B
	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, Дн200	buc	1,0000			
 43	VB08A
	Sibar inclinat la 45, montat pe canale rectangulare , cu perimetrul  800 - 1600 mm   Заслонка	buc	1,0000			
 44	CC09A
	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusivСетка 20x20	m2	0,0500			
 45	IzL02A
	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind normala	m2	1,0000			
		Total 1.3 Ventilarea	USD		
		Total	                                                USD		
		Fondul social si medicina	%				
		Transportarea	%				
		Total	 				
		Cheltueli de regie	%				
		Total	 				
		Beneficiu de deviz	%				
		Total 	                                                USD		
		2. Montarea utilajului					
46	07-04030-01	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, (marca - indicată in utilaj)	buc	1,0000			
 47	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 	buc	1,0000			
 48	AcB03C
	Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 40 mm	buc	1,0000			
		Total 2. Montarea utilajului	USD		
		Total	                                                USD		
		Fondul social si medicina	%				
		Transportarea	%				
		Total	 				
		Cheltueli de regie	%				
		Total	 				
		Beneficiu de deviz	%				
		Total 	                                                USD		
		3. Costul utilajului					
49	Preț de piață
	Насос погружной " Pompa SAER NS-96DA/30 cu Q=6.40 m3/h, Hp=119 m N=4 kWt  Panou Smart EVO Tri 7,5 kW	set	1,0000			
 50	Preț de piață	Contor de apa cu  D 40 mm	buc	1,0000			
 51	Preț de piață	Electrod de imersie kit 3 buc	set	1,0000			
		Total	                                                USD		
		Depozitarea	%				
		Total Costul utilajului	                                                USD		
		Total  fara TVA	                                                 USD		

Notă: Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte 

Ofertant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.

Lista Cantităţilor de Lucrări
/ Turnul de apă de tip “Rojnov”, volumul V=50m3, h= 15m, sonda Nr.1424 /

Valoarea ofertei: dolari SUA	

№
crt.	Simbol 
norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, Dol. SUA	
					Pe unitate de măsură
————
   salariu	Total
———salariu	

1	2	3	4	5	6	7	
 		1.1 Lucrari de terasament					
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,7400			
 2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,0000			
 3	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 	100 m3	0,5000			
		Total Lucrari de terasament	                                      USD		
		1.2 Fundatia					
 4	CB03A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	22,0000			
5	CA03D
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) 	m3	23,8000			
 6	CC02G
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru constructii speciale (rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 	kg	195,2000			
 7	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  	kg	178,5600			
 8	IzD04C
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,1790			
 9	IzF04F
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	22,0000			
		Total Fundația	                                      USD		
		1.3. Construcția caminului					
 10	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,1600			
11	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,9000			
 12	TsC22D1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II  перемещение	100 m3	0,1100			
 13	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,4200			
 14	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv 	m3	5,4200		 Din 	
 15	AcE11A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana 	m3	1,6200			
 16	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor КЦ15-9 	buc	2,0000			
 17	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat КЦ7-9	buc	1,0000			
 18	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat КЦО- 1	buc	1,0000			
 19	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor КЦП1-15-1 	buc	1,0000			
 20	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor КЦД-15	buc	1,0000			
 21	AcE07A
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L	buc	1,0000			
 22	IC44C
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 114x5 mm	buc	2,0000			
 23	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (metal pentru consolidarea caminelor, dvutabr, scoabe)	kg	4,6000			
 24	IzF04F
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	11,2000			
		Total 1.3 Construcția căminului	                                      USD		
		1.4 Conductele 					
 25	AcA04A
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 80 mm	m	30,0000			
26	AcA04A
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50 mm	m	28,0000			
 27	AcA04A
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 15 mm	m	6,0000			
 28	AcF11B
	Spalarea conductelor din otel   2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	30,0000			
 29	AcF11A
	Spalarea conductelor din otel  pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	34,0000			
 30	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 100-50 mm Teu D80x50	buc	1,0000			
 31	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 100-15 mm Teu D80x15	buc	1,0000			
 32	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-50 mm Teu D50x50	buc	1,0000			
 33	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 Robinet antiincendiar cu mufa si racord D50mm	buc	2,0000			
 34	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de D50 Cap mufa conexiune D50mm	buc	2,0000			
 35	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm Vana D80mm	buc	2,0000			
 36	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm Vana D50 mm	buc	1,0000			
 37	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de D100 mm Cot D 80 mm 90gr	buc	2,0000			
 38	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Racord compresiune cu flansa D90 x 80mm	buc	1,0000			
 39	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Cot compresiune  D90, 45gr	buc	2,0000			
 40	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Cot compresiune  D63, 45gr	buc	2,0000			
 41	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de D80 mm Cot D 80 mm 45gr	buc	2,0000			
 42	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de D50 mm Cot D 50 mm 45gr	buc	4,0000			
 43	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 80 mm Flansa D80mm	buc	11,0000			
 44	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm Flansa D50 mm	buc	5,0000			
 45	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm Pilnie de varsare D50 mm	buc	1,0000			
 46	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de D50 mm Cot D 50 mm 90gr	buc	1,0000			
		Total Conductele	                                                 USD		
		1.5 Montarea turnului de apă					
 47	M1A02D
	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de  1-5 tone	t	4,6360			
		Total Montarea turnului	                                                 USD		
		Total	                                                 USD		
		Fondul social si medicina	%				
		Total	 				
		Transportarea	%				
		Total	 				
		Cheltueli de regie	%				
		Total	 				
		Beneficiu de deviz	%				
		Total Lucrări de construcție	                                                 USD		
		1.6 Costul Utilajului					
48	M1A02E
	Costul  turnului de tip Rojnov, complet asamblat și vopsit in condiții de hală la uzină,V=50m3, H=15m	set	1,0000			
		Total utilaj	                                                 USD		
		Total  fara TVA:         USD	

Notă: Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte 

Ofertant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.

Lista Cantităţilor de Lucrări 
/ Alimentarea sondei Nr. 1424 cu energie electrică /

Valoarea ofertei: dolari SUA	

№
crt.	Simbol 
norme şi Cod  resurse	
Lucr6ri şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, dol SUA	
					Pe unitate de măsură
————
salariu	Total
———salariu	

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Lucrari de montare					
1	08-02-376-17	Fixator străpungător  SL11.11	buc	3,0000			
2	33-04-008-3
	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA  0,38 kV  СИП 4 4 x 16 mm2 	1 km	0,0250			
 3	Preț de piață	Conductor  СИП 4 4 x 16 mm2 	m	25,0000			
 4	Preț de piață	Banda din metal inox F 2007	m	2,0000			
 5	Preț de piață	Clamă A 200	buc	2,0000			
 6	08-02-376-17	Suport CA-1500 	buc	2,0000			
 7	08-02-376-17	Fixator ancorare РA-25х100 	buc	3,0000			
 8	08-02-376-17	Suport PA-1500 	buc	1,0000			
 9	08-02-376-17	Fixator de ramificare CDR/CN1S95UK	buc	4,0000			
 10	Preț de piață	Capac ermetic  CPTAU 16	buc	4,0000			
 11	08-02-376-17	Ermetic pentru cabluri RDSS75+CIPS75	buc	1,0000			
 12	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm L=5m (Заземление)	10 buc	0,1800			
 13	Preț de piață	Centura -cablu CSB	buc	5,0000			
 14	08-03-524-5
	Cutie cu un intreruptor , montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 A, BZUM	buc	1,0000			
 15	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar,  ВР32-31	buc	1,0000			
 16	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 	buc	4,0000			
 17	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze  	buc	1,0000			
 18	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, KM Пн 2/7	buc	1,0000			
 19	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 	buc	1,0000			
 20	08-02-147-2
	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg	100 m	0,2200			
 21	08-02-147-2
	Cablu ВВГ  5х6	100 m	3,0000			
 22	Preț de piață	Cablu ВВГ  3х4	m	7,0000			
 23	Preț de piață	Cablu ВВГ  3х1,5	m	12,0000			
 24	Preț de piață	Conductor  ВПВ (ВПП) 1x4 mm2	m	240,0000			
 25	Preț de piață	Conductor  ВПВ (ВПП) 1x1.5 mm2	m	120,0000			
 26	08-02-407-1
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,0700			
 27	08-02-407-2
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,1100			
 28	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm L=5m 	10 buc	1,0800			
 29	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, KM Пн 2/7	buc	1,0000			
 30	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 	buc	3,0000			
 31	33-04-014-2
	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi LED KSL-30-9	buc	1,0000			
 32	Preț de piață	Cablu ВВГ - 3 х 4 мм2	m	10,0000			
 33	Preț de piață	Cablu  ПВ 3 1x1,5	m	5,0000			
 34	08-02-376-17	Suport КС1	buc	1,0000			
 35	08-02-407-4
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 70 mm	100 m	0,0400			
		Total 1. Lucrari de montare	                                                 USD		
		Total	                                                 USD		
		Fondul social si medicina	%				
		Transportarea	%				
		Total	 				
		Cheltueli de regie	%				
		Total	 				
		Beneficiu de deviz	%				
		Total Lucrari de construcție	                                                 USD		
		2. Costul utilajului				
 36	Preț de piață	Dulap BZUM-TF -01-63	buc	1,0000			
 37	Preț de piață	Deconector  ВР32-30	buc	1,0000			
 38	Preț de piață	Întrerupător automat BA47-29/3/C25	buc	1,0000			
 39	Preț de piață	Сontor trifazat  ZMG110  A Ce U=380B 10-60А	buc	1,0000			
 40	Preț de piață	Limitator impulsiv ОПС-1 В 3Р	buc	3,0000			
 41	Preț de piață	Boxa  KM Пн 2/7	buc	1,0000			
 42	Preț de piață	Întrerupător automat BH32-1P-20A	buc	1,0000			
 43	Preț de piață	Intrerupător cu fotorele ФР-1	buc	1,0000			
 44	Preț de piață	Boxa  KM Пн 2/7	buc	1,0000			
 45	Preț de piață	Întrerupător automat BA47-29/3/C25	buc	1,0000			
 46	Preț de piață	Întrerupător automat BA47-29/1/C4	buc	1,0000			
47	Preț de piață	Întrerupător automat BA47-29/1/B4	buc	1,0000			
 48	Preț de piață	Сorp de iluminare stradală  LED KSL-30-9	buc	1,0000			
 49	Preț de piață	Cutie У6 14 А	buc	1,0000			
		Total utilaj	                                                 USD		
		Depozitarea	%				
		Total Costul utilajului	                                                 USD		
							
		Total fara TVA	                                                 USD		

Notă: Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte 

Ofertant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S

Lista Cantităţilor de Lucrări 
/ Amenajarea teritoriului la sonda Nr. 1424 /

Valoarea ofertei: dolari SUA	

№
crt.	Simbol 
norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, Dol. SUA	
					Pe unitate de măsură
————
   salariu	Total
———salariu	

1	2	3	4	5	6	7	
 		1.1 Lucrari de terasament					
1	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Excavare sol fertil)	100 m3	6,4800			
 2	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 ( nivelarea terasamentului)
	100 m3	12,7800			
 3	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3	12,7800			
 4	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Excavare sol mineral)
	100 m3	5,4700			
5	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 ( amenajarea solului fertil)
	100 m3	0,8800			
6	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I(incarcarea solului mineral)
	100 m3	18,4700			
7	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (sol mineral, fertil)	t	2 955,2000			
		Total 1.1 Lucrări terasament	                                      USD		
		1.2. Îmbrăcămintea rutieră					
8	TsC53B	Compactarea pamintului 	100m2	15,5000			
9	DA06A2
	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	155,0000			
10	Dl134 k=1.07
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=16 cm 	100m2	15,5000			
		Total 1.2 Îmbrăcămintea rutieră	                                      USD		
		1.3. Împrejmuiri					
11	CO06A3
	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otel cornier fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,6 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier K=3.895 (pentru stilpi metalici) Stilpi din otel cu capac 50x50x4x2700 30- buc, Panouri cu plasa gata confect.e 4.1 m2- 29 buc
	m	95,0000			
 12	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu  для опор калитки  и ворот
	m3	0,2600			
 13	CP15A
	Montarea  elementelor prefabricate din beton armat  cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv Stilp L=5.2m	buc	2,0000			
 14	CA03B3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B 12.5	m3	0,1400			
 15	CA03A3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B 7.5	m3	0,2560			
 16	CK14A
	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat  Ворота BM1B	m2	7,0000		 Din 	
 17	CN21A
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	152,0000			
 18	CN21C
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  un strat de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate,   Покраска ворот	m2	14,0000			
 19	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	4,0000			
 20	CK33B	Miner	buc	2,0000			
		Total 1.3 Împrejmuiri	                                      USD		
		1.4. Rigole de scurgere					
21		Rigola tip1					
22	TsC53B	Compactarea pamintului 	100m2	3,2000			
23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 	m3	32,0000			
24	CA02B2
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)
	m3	25,6000			
		Total 1.4 Rigole de curgere	                                      USD		
		1.5. Tavan din beton armat					
25	CA03D
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B5 (Tiava din beton armat)
	m3	1,1000			
26	DE16B
	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre  0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv Л-5-15
	buc	2,0000			
27	DE16B
	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre  0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv П-6-15
	buc	4,0000			
		Total 1.5 Tavan din beton armat	                                      USD		
		1.6. Înverzirea					
 28	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	2,0000			
 29	TsE01B K=1.2	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu  	100m2	5,0000			
 30	47-02-040-3
	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri usoare	100 buc	0,2500			
31	TsH226A
	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m	100 buc	0,2500			
 32	TsH24C
	Plantari puieti de  arbori foiosi ,fara balot (кустарники)	buc	25,0000			
 33	TsH94A
	Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani 	100 buc	0,2500			
34	DE01A
	Impietruirea acostamentelor cu un strat de piatra  de 10 cm 	m2	10,0000			
		Total 1.6 Înverzirea	                                                 USD		
		Total	                                                 USD		
		Fondul social si medicina	%				
		Total	 				
		Transportarea	%				
		Total	 				
		Cheltueli de regie	%				
		Total	 				
		Beneficiu de deviz	%				
		Total Lucrări de construcție	                                                 USD		
		Total  fara TVA:         USD	

Notă: Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte 

Ofertant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.

Lista Cantităţilor de Lucrări 
/ Amenajarea teritoriului la Turnul, pentru sonda Nr. 1424 /

Valoarea ofertei: dolari SUA	

№
crt.	Simbol 
norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, Dol. SUA	
					Pe unitate de măsură
————
   salariu	Total
———salariu	

1	2	3	4	5	6	7	
 		1.1 Lucrari de terasament					
1	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Excavare sol fertil)	100 m3	0,2000			
 2	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 ( nivelarea terasamentului)	100 m3	2,4000			
 3	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	2,4000			
 4	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Excavare sol mineral)	100 m3	0,4800			
5	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 ( amenajarea solului fertil)	100 m3	0,1700			
6	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I(incarcarea solului mineral, fertil)	100 m3	2,3800			
7	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (sol mineral, fertil)	t	380,8000			
		Total 1.1 Lucrări terasament	                                      USD		
		1.2. Îmbrăcămintea rutieră					
 8	TsC53B	Compactarea pamintului 	100m2	1,4000			
 9	DA06A2
	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	14,0000			
 10	Dl134 k=1.07
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=16 cm 	100m2	1,4000			
		Total 1.2 Îmbrăcămintea rutieră	                                      USD		
		1.3. Împrejmuiri					
11	CO06A3
	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otel cornier fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,6 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier K=3.895 (pentru stilpi metalici) Stilpi din otel cu capac 50x50x4x2700 30- buc, Panouri cu plasa gata confectionate 4.1 m2- 29 buc	m	73,0000			
 12	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu  для опор калитки  и ворот	m3	0,2600			
 13	CP15A
	Montarea  elementelor prefabricate din beton armat  cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv Stilp L=5.2m	buc	2,0000			
 14	CA03B3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B 12.5	m3	0,1400			
 15	CA03A3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B 7.5	m3	0,2560			
 16	CK14A
	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat  Ворота BM1B	m2	7,0000		 Din 	
 17	CN21A
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	116,8000			
 18	CN21C
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  un strat de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate,   Покраска ворот	m2	14,0000			
 19	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	4,0000			
 20	CK33B	Miner	buc	2,0000			
		Total 1.3 Împrejmuiri	                                      USD		
	Preț de piață	1.4. Rigole de scurgere					
 21	Preț de piaț	Rigola tip1		0,0000			
 22	TsC53B	Compactarea pamintului 	100m2	0,6000			
 23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 	m3	6,0000			
 24	CA02B2
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	4,8000			
 25	Preț de piaț	Rigola tip2		0,0000			
26	TsC53B	Compactarea pamintului 	100m2	0,1440			
 27	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 	m3	1,4400			
 28	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	14,4000			
29	CA02B2
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	3,2400			
		Total 1.4 Rigole de curgere	                                      USD		
		1.5. Înverzirea					
30	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	0,5000			
31	TsE01B K=1.2	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu  	100m2	0,9000			
32	47-02-040-3
	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri usoare	100 buc	0,2500			
33	TsH226A
	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m	100 buc	0,2500			
34	TsH24C
	Plantari puieti de  arbori foiosi ,fara balot (кустарники)	buc	25,0000			
35	TsH94A
	Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani 	100 buc	0,2500			
36	DE01A
	Impietruirea acostamentelor cu un strat de piatra  de 10 cm 	m2	10,0000			
		Total 1.5 Înverzirea	                                                 USD		
		1.6. Diverse					
37	DE01A
	Impietruirea acostamentelor cu un strat de piatra  de 10 cm 	m2	21,0000			
38	AcF03D
	Umpluturi in santuri, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant  executate cu argila	m3	0,8000			
39	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,1000			
40	DA19A
	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Pelicula din polietilena in 2 straturi)	m2	38,0000			
41	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,5000			
42	47-02-081-1
	Stropirea culturilor silvice cu stropitoarea Prelucrarea solului cu Glifosat (Gerbecide) - de 2 ori	ha	0,0120			
43	DE01A
	Impietruirea acostamentelor cu un strat de piatra  de 20 cm (Volunul piatra 25 m3)	m2	125,0000			
44	CH01A
	Trepte exterioare din piatra simple sau profilate conform detaliilor de executie, montate pe fundatii existente, cu mortar de ciment marca M 100-Z inclusiv ajustarea csi buciardarea sau frecarea lor	m	7,2000			
		Total 1.6 Diverse	                                                 USD		
		Total	                                                 USD		
		Fondul social si medicina	%				
		Total	 				
		Transportarea	%				
		Total	 				
		Cheltueli de regie	%				
		Total	 				
		Beneficiu de deviz	%				
		Total Lucrări de construcție	                                                 USD		
		Total  fara TVA:         USD	

Notă: Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte 

Ofertant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.

Lista Cantităţilor de Lucrări 
/ Demolare camerei vanelor si a panoului de comanda, sonda Nr. 1424 /

Valoarea ofertei: dolari SUA	

№
crt.	Simbol 
norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, Dol. SUA	
					Pe unitate de măsură
————
   salariu	Total
———salariu	

1	2	3	4	5	6	7	
 		1.1 Lucrari de demolare					
1	CP11A
	Demontarea placilor prefabricate din beton armat pentru plansee, 	buc	2,0000			
 2	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 	m3	15,0000			
 3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,1000			
 4	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje de ciment pina la 150 kg/mc - pereu	m3	2,2500			
5	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje de ciment pina la 150 kg/mc - panou monolit	m3	1,3500			
6	TrI1AA02A3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 3	t	7,2000			
7	TsI51B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	7,2000			
		Total 1.1 Lucrări demolare	                                      USD		
		Total 1.6 Diverse	                                                 USD		
		Total	                                                 USD		
		Fondul social si medicina	%				
		Total	 				
		Transportarea	%				
		Total	 				
		Cheltueli de regie	%				
		Total	 				
		Beneficiu de deviz	%				
		Total Lucrări de construcție	                                                 USD		
		Total  fara TVA:         USD	

Notă: Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte 

Ofertant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.

Lista Cantităţilor de Lucrări 
/ Reparația a 2 sonde, cu tehnica de forat /

Valoarea ofertei: dolari SUA	

№
crt.	Simbol 
norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, Dol. SUA	
					Pe unitate de măsură
————
   salariu	Total
———salariu	

1	2	3	4	5	6	7	
 		1.1 Lucrari de reparație a sondelor					
1	DI54A
	Deplasarea instalatiei de foraj de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (250x2=500 km)	1 km	500,000			
 2	DI54A
	Deplasarea autocisternei  cu remorca vagon de apa de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (250x2=500 km)	1 km	500,000			
 3	FjH03B
	Montarea si demontarea instalatiei de foraj mecanica URB-2,5 A	buc	2,000			
 4	07-04-030-02	Demontarea pompelor arteziene, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦВ6-6,3-85"	buc	2,000			
5	FjB03C
	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-2,5 A ,0-400 m adincime, in teren grupa II. d=151 mm 	m	20,000			
6	FjF04B
	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie URB-2,5 A hidraulica	m	130,000			
7	FjF05B
	Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatie URB-2,5 A hidraulica	m	21,000			
		Total 1.1 Lucrări de reparație a sondelor	                                      USD		
		Total	                                                 USD		
		Fondul social si medicina	%				
		Total	 				
		Transportarea	%				
		Total	 				
		Cheltueli de regie	%				
		Total	 				
		Beneficiu de deviz	%				
		Total Lucrări de reparație a 2 sonde	                                                 USD		
		Total  fara TVA:         USD	

Notă: Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte 

Ofertant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.

Lista Cantităţilor de Lucrări 
/ Conectarea sondelor - f/n si Nr. 1424 la rețelele de apă/

Valoarea ofertei: dolari SUA	
№
crt.	Simbol 
norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, Dol. SUA	
					Pe unitate de măsură
————
   salariu	Total
———salariu	

1	2	3	4	5	6	7	
 		1.1 Lucrari de terasament					
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	14,2800			
 2	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,6900			
 3	TsA03E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime  teren mijlociu	m3	49,7000			
 4	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (intersectii cablu, conducte)	m3	7,6000			
5	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip 	m3	160,0000			
6	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	434,4200			
7	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	434,4200			
8	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	10,5100			
9	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	10,5100			
10	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	271,0000			
11	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,6900			
		Total 1.1 Lucrări de terasament	                                      USD		
		1.2 Tevi si armatura					
12	AcF09A
	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare  Indicator Hidrant antiincendiar 710*560 mm	buc	2,0000			
13	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu suport cu flanse pentru HI D 80 x 80	buc	1,0000			
14	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu suport cu flanse pentru HI D 80 x 65	buc	1,0000			
15	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie cu flansa din fonta 80*50 mm	buc	1,0000			
16	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta  D80mm	buc	2,0000			
17	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta  D65 mm	buc	1,0000			
18	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta  D50mm	buc	1,0000			
19	AcA23A
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 50-100 mm  Flansa libera 90 mm	buc	4,0000			
20	AcA23A
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 50-100 mm  Flansa libera 75 mm	buc	1,0000			
21	AcA23A
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 50-100 mm  Flansa libera 63 mm	buc	1,0000			
22	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Capat flansa 90 mm	buc	4,0000			
23	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Capat flansa 75 mm	buc	1,0000			
24	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Capat flansa 63 mm	buc	1,0000			
25	AcF01A
	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Tub de protectie 219x4.5 L=200 mm 10 buc * 4.76 =  47.6 kg	kg	47,6000			
26	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Cot PE, D 90 90 gr.	buc	3,0000			
27	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm.Cot PE, D 63 90 gr.	buc	2,0000			
28	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Mufa PR 90 mm	buc	4,0000			
29	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Mufa PE, D 63	buc	11,0000			
30	AcA25B
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm Reductie din otel 150*80 mm	buc	2,0000			
31	GD53E
	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adoptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) Capat Flansa 160 mm	buc	6,0000			
32	AcA23B
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 125-300 mm Flansa libera 160 mm	buc	6,0000			
33	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Клапан с заслонкой Ду 150 mm	buc	2,0000			
34	AcA52C
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm.PE100, SDR17 PN10 D90mm	m	440,0000			
35	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. PE 100 SDR17 PN10	m	1 110,0000			
36	AcA08A
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Tiava din polietilena din PVC SN4,  D160	m	165,0000			
37	AcA04C
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm Tub de protectie 273*7 mm	m	20,0000			
38	Preț de piată	Banda de avertizare	m	1 550,0000			
39	AcF11D
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	440,0000			
40	AcF11C
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	1 110,0000			
41	AcF12A
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm 	m	1 550,0000			
42	SF04B
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm 	10 m	16,5000			
		Total 1.2 Țevi si armatura	                                      USD		
		1.3 Demontarea si restabilirea drumului					
43	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri 	m	37,0000			
44	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic 	m3	1,9500			
45	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 	m3	2,0800			
46	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	6,0000			
47	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,3000			
48	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,0400			
49	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta Din decapari 50% numai salariul si mecanismele	m3	1,0400			
50	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0010			
51	DB19C
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala 	m2	13,0000			
52	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala 	m2	13,0000			
		Total 1.3 Demontarea si restabilirea drumului 	                                      USD		
		1.4 Construcția căminelor					
53	RpAcF38A
	Demolarea portiunilor deteriorate ale  caminelor  de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale  cu adincimea de 2-4 m	m3	1,0000			
54	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,9300			
55	TsA20C
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	2,8000			
56	TsD01A
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	24,7500			
57	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,2500			
58	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,5800			
59	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,5800			
60	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,1100			
61	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	17,6000			
62	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1100			
63	AcE11A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana 	m3	2,7800			
64	AcE11A1	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-15	buc	2,0000			
65	AcE11A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6	buc	2,0000			
66	AcE11A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9	buc	2,0000			
67	AcE11A1	Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-2	buc	2,0000			
68	AcE11A1	Inel de reazem КЦО-1	buc	2,0000			
69	AcE11A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3	buc	2,0000			
70	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 	m3	0,6000			
71	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10	buc	1,0000			
72	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9	buc	1,0000			
73	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2	buc	1,0000			
74	AcE13A1	Inel de reazem КЦО-1	buc	2,0000			
75	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,0000			
76	IzF20B
	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu snur de vata minerala cu impletituri din sfoara (sau din sirma zincata),  lipit cu mastic de bitum просмоленная пакля заделки отверстии	m	6,8800			
77	AcF02A
	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	kg	29,1000			
78	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0300			
79	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0300			
80	AcE07C
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip T	buc	3,0000			
81	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	86,4000			
82	IzD04C
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0864			
		Total 1.4 Construcția căminelor	                                      USD		
		2. Lucrări de montare					
83	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu D125 H=1000mm	buc	2,0000			
84	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Manson larga toleranta 160*150 mm	buc	2,0000			
		Total 2. Lucrări de montare	                                      USD		
		Total	                                                 USD		
		Fondul social si medicina	%				
		Total	 				
		Transportarea	%				
		Total	 				
		Cheltueli de regie	%				
		Total	 				
		Beneficiu de deviz	%				
		Total Lucrări 	                                                 USD		
		3. Utilaj					
85	Pret de piata	Hidrant D125 H=1000 mm	buc	2,0000			
86	Pret de piata	Manson larga toleranta 160*150 mm	buc	2,0000			
		Total 3. Utilaj	                                      USD		
		Depozitarea	%		
		Total Utilaj	                                      USD		
		Total  fara TVA:         USD	

Notă: Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte 

Ofertant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.
Lista Cantităţilor de Lucrări 

/ Procurarea, instalarea si punerea in functiune a statiei de epurare, capacitatea 10.0m3/zi /

Valoarea ofertei: dolari SUA	

№
crt.	Simbol 
norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, Dol. SUA	
					Pe unitate de măsură
————
   salariu	Total
———salariu	

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Lucrări de instalare/montare					
1	Preț de piață	Instalarea sistemului de tratare biologica a apei reziduale, statia de epurare de tipul CRIBER, full control cu capacitatea 10.0m3/zi, N-380/220v, in set cu toate materialele, si echipamentele aferente necesare pentru functionarea efficienta a sistemului de tratare, conform Standartului European SREN 12 566-3, agrement tehnic - nr. 01/05-033:2014 
                        (ori echivalent)	set	1,000			
 2	Preț de piață	Costul tuturor materialelor si elementelor necesare pentru montarea si functionarea eficienta a statiei de epurare;	set	1,000			
 3	Preț de piață	Costul panoului electric de distributie; tuturor materialelor si elementelor necesare pentru montarea sistemului electrotehnic, masurare, control si automatizare;	set	1,000			
		2. Utilaj					
4	Preț de piață	Statie de epurare analogic tip Criber SBR 10.00 m3/zi               (ori echivalent)	set	1,0000			
5	Preț de piață	Separator de grasimi cu debitul Q=0.5m3/zi	set	1,0000			
6	Preț de piață	Dozator cu tablete pe baza de hipoclorid de sodiu 
Q=1.00m3/zi	set	2,0000			
		3. Servicii					
7	Preț de piață	Costul servicii testare a echipamentelor,  punerea in functiune a sistemului integral
	set	1,000			
8	Preț de piață	Costul serviciilor de livrare 
	set	1,000			
9	Preț de piață	Costul serviciilor: instruirea operatorilor
	set	1,000			
		Total 	                                      USD		
		Total  fara TVA:         USD	

Notă: Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte 

Ofertant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.

Lista Cantităţilor de Lucrări 
/ Stația de epurare. Lucrări de construcție /

Valoarea ofertei: dolari SUA	
Data: 07.09.2017
№
crt.	Simbol 
norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, Dol. SUA	
					Pe unitate de măsură
————
   salariu	Total
———salariu	

1	2	3	4	5	6	7	
 		1.1 Lucrari de terasament					
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,6300			
 2	TsC03B2
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	3,9200			
 3	TsA20C
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	19,7500			
 4	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	5,9300			
5	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	5,9300			
		Total 1.1 Lucrări de terasament	                                      USD		
		1.2 Canal de evacuare a apelor freatice					
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	13,4000			
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	3,3500			
8	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Doar utilaj si manopera)	m3	1,7600			
9	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10	buc	1,0000			
10	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9	buc	4,0000			
11	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6	buc	2,0000			
12	AcE13A	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1	buc	1,0000			
13	AcE13A1	Inel de reazem КЦО-1	buc	1,0000			
14	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee 	m3	392,0000			
15	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Capac metalic 	kg	40,4600			
16	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton MC-1, MC-2, SC1	kg	64,8000			
17	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0650			
18	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (pereu)	m3	0,5000			
19	CA02B3
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (pereu)	m3	0,5000			
		Total 1.2 Canal de evacuare a apelor freatice	                                      USD		
		1.3 Lucrări de construcție					
20		Placa de fundatie		0,0000			
21	TsC53A	Compactarea pamintului 	100m2	0,3100			
22	CB02B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	17,5000			
23	CC01C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate   D 8 A I	kg	32,3000			
24	CC01D1
	Armaturi din otel beton  PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate  D 10 mm  A III	kg	118,0000			
25	CC01D1
	Armaturi din otel beton  PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate  D 12 mm  A III	kg	736,4000			
26	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B15  W4	m3	14,0000			
27		Pereti din beton armat		0,0000			
28	CB02B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	75,8200			
29	CC01C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate   D 6 A I	kg	6,0000			
30	CC01D1
	Armaturi din otel beton  PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate  D 10 mm  A III	kg	783,5000			
31	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B15  W4	m3	11,6000			
32	IzF04A
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Hidroizolarea suprafetelor din beton)	m2	150,0000			
		Total 1.1 Lucrări construcție	                                      USD		
		Total	                                                 USD		
		Fondul social si medicina	%				
		Total	 				
		Transportarea	%				
		Total	 				
		Cheltueli de regie	%				
		Total	 				
		Beneficiu de deviz	%				
		Total Lucrări 	                                                 USD		
		Total  fara TVA:         USD	

Notă: Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte 

Ofertant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	

Lista Cantităţilor de Lucrări 
/ Montarea  Statiei de pompare /

Valoarea ofertei: dolari SUA	

№
crt.	Simbol 
norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, Dol. SUA	
					Pe unitate de măsură
————
   salariu	Total
———salariu	

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Lucrări de instalare/montare					
1	Preț de piață	Instalarea statiei de pompare din fibra de sticla, parametrii D=1.6m, H=3.0 m, cu scara de acces si capac de inchidere, inclusiv set de pompe submersibile E-TECH tip: ED5, EGT 5 cu plutitor
	set	1,0000			
 2	Preț de piață	Costul tuturor materialelor si elementelor necesare pentru montarea si functionarea eficienta statiei de pompare
	set	1,0000			
		2. Utilaj					
3	Preț de piață	Costul unei statiei de pompare din fibra de sticla, parametrii D=1.6m, H=3.50m, cu scara de acces si capac de inchidere, inclusiv set de pompe submersibile E-TECH tip: ED5, EGT 5 cu plutitor
	set	1,0000			
		3. Servicii					
4	Preț de piață	Costul servicii testare a echipamentelor,  punerea in functiune a sistemului integral
	set	1,000			
5	Preț de piață	Costul serviciilor de livrare 
	set	1,000			
6	Preț de piață	Costul serviciilor: instruirea operatorilor
	set	1,000			
		Total 	                                      USD		
		Total  fara TVA:         USD	

Notă: Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte 

Ofertant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.

Lista Cantităţilor de Lucrări 
/ Reservor de contact – 2 buc /

Valoarea ofertei: dolari SUA	

№
crt.	Simbol 
norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, Dol. SUA	
					Pe unitate de măsură
————
   salariu	Total
———salariu	

1	2	3	4	5	6	7	
 		1.1 Lucrari de construcție					
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,1800			
 2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,4000			
 3	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	108,0000			
 4	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,0800			
5	CB01B
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	1,6400			
6	CA03A
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa В3.5	m3	1,0800			
7	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	9,2000			
8	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade	m2	-9,2000			
9	IzF04F  K=2
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum   2 раза	m2	9,2000			
10	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	9,2000			
11	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade	m2	-9,2000			
12	IzF30B
	Strat  de hidroizolare  executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex",  cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina: material de hidroizilare grupa Hidrotex-B	m2	9,2000			
13	AcE14A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	2,8600			
14	AcE14A1	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-15	buc	2,0000			
15	AcE14A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9	buc	4,0000			
16	AcE14A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6	buc	2,0000			
17	CA03A
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa В7,5	m3	0,4000			
18	IzF30B
	Strat  de hidroizolare  executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex",  cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina: material de hidroizilare grupa Hidrotex-B	m2	22,6100			
19	CF11A k=0.67
	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 100-T 	m2	25,3200			
20	IzF04F  K=2
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum   2 раза	m2	25,3200			
21	CD50A
	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,4800			
22	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Соединительный элемент  двутавр 12	kg	14,4000			
23	IzD05B
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, )	t	0,0150			
24	IzD04C K=2.5
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0150			
25	IC44D
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 200 mm Сальник Дн200, L=300	buc	4,0000			
26	RpCU05B
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime  для скоб	buc	28,0000			
27	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Скобы  AI D20	kg	30,8000			
28	IzD05B
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, )	t	0,0310			
29	IzD04C K=2.5
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0310			
30	CR03A
	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti   Крышка деревянная Дн1700	m3	0,2000			
31	CN51B
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. 	m3	0,2000			
32	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,2000			
33	DA11A
	Strat de fundatie din pietris, pentru drumuri, cu asternere manuala, 	m3	1,7000			
34	DB16A
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2	17,0000			
		Total 1.1 Lucrări construcție	                                      USD		
		Total	                                                 USD		
		Fondul social si medicina	%				
		Total	 				
		Transportarea	%				
		Total	 				
		Cheltueli de regie	%				
		Total	 				
		Beneficiu de deviz	%				
		Total Lucrări de construcție	                                                 USD		
		Total  fara TVA:         USD	

Notă: Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte 

Ofertant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.

Lista Cantităţilor de Lucrări 
/ Rețele exterioare de canalizare /

Valoarea ofertei: dolari SUA	

№
crt.	Simbol 
norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, Dol. SUA	
					Pe unitate de măsură
————
   salariu	Total
———salariu	

1	2	3	4	5	6	7	
 		1.1 Lucrari de terasament					
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint umiditate naturala, descarc. in teren catg. 2	100 m3	13,3000			
 2	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,2400			
 3	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	46,7700			
 4	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (intersectii cablu, conducte)	m3	57,6000			
5	TsF05B
	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici  asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de  pina la 1,50  m intre maluri adincimea sapaturii pina la  4 m, interspatii  intre dulapi 0,21...0,60 m 	m2	792,0000			
6	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	111,5000			
7	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul din teren mijlociu	m3	328,0000			
8	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	328,0000			
9	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu gr. 15-20 cm	100 m3	11,0700			
10	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	11,0700			
11	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	198,4000			
12	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,2400			
		Total 1.1 Lucrări de terasament	                                      USD		
		1.2 Tevi si armatura					
13	AcA23B
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 125-300 mm Flansa libera 160 mm	buc	10,0000			
14	GD53E
	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adoptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) Capat Flansa 160 mm	buc	10,0000			
15	SB09G
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Mufa canal   D 160mm	buc	32,0000			
16	SB09G
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Capac PVC  D 160mm	buc	4,0000			
17	SB10G
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diam. de 160mm Teu PVC.D160mm	buc	4,0000			
18	AcF01A
	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Tub de protectie 377x7.0 L=200 mm 70 buc * 12.774 = 894,18 kg	kg	894,1800			
19	AcA26B
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Flansa oarba D 200 mm	buc	2,0000			
20	AcA08A
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Tiava din polietilena din PVC SN4,  D160	m	640,0000			
21	AcA10B
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 160 mm PE 100 SDR26 PN6	m	10,0000			
22	AcA52C
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. PE 100 SDR 27.6 PN6 D 90 mm	m	10,0000			
23	AcA04E
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 377*7.0 mm	m	10,0000			
24	SF04B
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm 	10 m	64,0000			
		Total 1.2 Tevi si armatura	                                      USD		
		1.3 Demolarea si restabilirea drumului					
25	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri 	m	30,0000			
26	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic 	m3	1,5000			
27	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 	m3	1,6000			
28	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	5,0000			
29	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,0000			
30	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,6000			
31	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0060			
32	DB19C
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala 	m2	10,0000			
33	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala 	m2	10,0000			
		Total 1.3 Demolarea si restabilirea drumului	                                      USD		
		1.4 Construcția caminelor de canalizare					
34	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	6,4300			
35	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,5400			
36	TsA20C
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	21,5400			
37	TsD01A
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul din teren usor 	m3	199,5000			
38	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,9950			
39	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	4,6500			
40	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	4,6500			
41	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	86,4000			
42	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,5400			
43	AcE14A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	2,4300			
44	AcE14A1	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-15	buc	2,0000			
45	AcE14A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-	buc	2,0000			
46	AcE14A	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9	buc	1,0000			
47	AcE14A1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2	buc	2,0000			
48	AcE14A1	Inel de reazem КЦО-1	buc	4,0000			
49	AcE14A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3	buc	2,0000			
50	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 	m3	18,2800			
51	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10	buc	27,0000			
51	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3	buc	20,0000			
53	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9	buc	23,0000			
54	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2	buc	27,0000			
56	AcE13A1	Inel de reazem КЦО-1	buc	49,0000			
57	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3	buc	25,0000			
58	RpCU05I1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	70,0000			
59	IzF20B
	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu snur de vata minerala cu impletituri din sfoara (sau din sirma zincata),  lipit cu mastic de bitum	m	82,8600			
60	AcF02A
	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	kg	307,7000			
61	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,3080			
62	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,3080			
63	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	596,2400			
64	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,5970			
65	AcE07A
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T	buc	29,0000			
66	IzF04A k=2
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Hidroizolare interioara si exterioara a caminelor)	m2	41,6600			
67	CA02B3
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	10,3700			
		Total 1.4 Construcția căminelor	                                      USD		
		2. Lucrări de montare a utilajului					
68	AcA26B
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm  Vana din fonta 150	buc	1,0000			
69	AcA26B
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm  Siber 160	buc	2,0000			
		Total 2. Lucrări de montare a utilajului	                                      USD		
		Total	                                                 USD		
		Fondul social si medicina	%				
		Total	 				
		Transportarea	%				
		Total	 				
		Cheltueli de regie	%				
		Total	 				
		Beneficiu de deviz	%				
		Total Lucrări 	                                                 USD		
		3. Utilaj					
70	Pret de piata	Vana din fonta 150	buc	1,0000			
71	Pret de piata	Siber D 160 mm	buc	2,0000			
		Total 3. Utilaj	                                      USD		
		Depozitarea	%		
		Total Utilaj	                                      USD		
		Total  fara TVA:         USD	

Notă: Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte 

Ofertant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.

Lista Cantităţilor de Lucrări 
/ Alimentarea Stației de epurare cu energie electrică /

Valoarea ofertei: dolari SUA	

№
crt.	Simbol 
norme şi Cod  resurse	
Lucr6ri şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, dol SUA	
					Pe unitate de măsură
————
salariu	Total
———salariu	

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Lucrari de construcție					
1	33-04-003-2
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea CB-95-2	buc	9,0000			
 2	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	9,0000			
 3	CA03A3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B 7.5 (Фундамент для защитного ящика ТП 902-1-133-88)	m3	0,5000			
 4	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	6,7500			
 5	08-02-142-1
	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,1300			
 6		Nisip 	m3	1,0000			
 7	TsD18B
	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu  Засыпка с уплотнением	m3	5,7500			
 8	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu  Разбрасывание грунта	m3	1,0000			
		Total 1. Lucrari de construcție	                                                 USD		
		2. Lucrari de  montare					
9	08-03-521-1
	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A РПС-1	buc	1,0000			
 10	33-04-008-3
	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA  0,38 kV  СИП 2А 3 x 50+1x50 mm2 	1 km	0,1800			
 11		Conductor СИП 2А 3 x 50+1x50 mm2 	m	180,0000			
 12		Bandă din inox F 2007	m	18,0000			
 13		Clamă A 200	buc	18,0000			
 14	08-02-376-17	Suport CA-1500 	buc	6,0000			
 15		Centura ptu cablu CSB	buc	26,0000			
 16	08-02-376-17	Fixator ancorare РA-25х100 	buc	2,0000			
 17	08-02-376-17	Fixator ramificare CDR/CN1S95UK	buc	4,0000			
 18	08-02-376-17	Suport PA-1500 	buc	5,0000			
 19		Set suspendare intermediară ES 1500	buc	3,0000			
 20		Capac ermetic  CPTAU 50	buc	4,0000			
 21	08-02-376-17
	Ermetic pentru trecerea de cabluri RDSS75+CIPS75	buc	1,0000			
 22	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm L=5m 	10 buc	0,4000			
 23	08-02-376-17	Fixator prin strapungere Р2х95	buc	2,0000			
 24	08-03-524-5
	Cutie cu un intreruptor , montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 A  BZUM	buc	1,0000			
 25	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 	buc	5,0000			
 26	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze  	buc	1,0000			
 27	08-03-545-2
	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 20   ЩРН-24	buc	1,0000			
 28	08-03-522-28
	Comutator pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent pina la 250 A  ПП3-25	buc	1,0000			
 29	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A   	buc	3,0000			
 30	08-03-530-1
	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina 40 A КМИ-10910	buc	1,0000			
 31	08-01-080-1
	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2 Фотореле ФР-2	buc	1,0000			
 32		Cablu ВВГ  5х4	m	10,0000			
 33		Cablu ВВГ  3х1.5	m	5,0000			
 34	08-02-141-1
	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель АПсБбШв сеч.5х6, в траншее)	100 m	0,1300			
 35		Cablu АПсБбШв 5х6 мм	m	13,0000			
 36	08-02-407-2
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,0400			
 37	08-02-407-1
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,0700			
 38	08-02-407-4
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 70 mm	100 m	0,0400			
 39	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm 	100 m	0,0600			
 40	08-03-573-5
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 ШУ "ASCON PLUS"	buc	1,0000			
 41	33-04-014-2
	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente  РКУ--01	buc	1,0000			
 42		Cablu ВВГ - 3 х 4 мм2	m	10,0000			
 43		Conductor  ПВ 3 1x1,5	m	5,0000			
 44	08-02-376-17	Suport КС1	buc	1,0000			
45	08-02-407-1
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,0400			
		Total 2. Lucrari de montare	                                                 USD		
		Total	                                                 USD		
		Fondul social si medicina	%				
		Transportarea	%				
		Total	 				
		Cheltueli de regie	%				
		Total	 				
		Beneficiu de deviz	%				
		Total Lucrari de construcție	                                                 USD		
		3. Costul utilajului				
46	Pret de piata	Deconector РПС-1	buc	1,0000			
 47	Pret de piata	Dulap BZUM-TF -02-63	buc	1,0000			
 48	Pret de piata	Întrerupător al sarcinii ВН 32-3 63 А	buc	1,0000			
 49	Pret de piata	Întrerupător automat BA47-29/3/C32	buc	1,0000			
 50	Pret de piata	Contor tri fazat  ZMG110  A Ce U=380B 10-60А	buc	1,0000			
 51	Pret de piata	Limitator al tensiunii ОПС-1 В 3Р	buc	3,0000			
 52	Pret de piata	Cutie ЩРН-24	buc	1,0000			
 53	Pret de piata	Pachet conectare  ПП3-25	buc	1,0000			
 54	Pret de piata	Întrerupător Automat BA47-29/3/C25	buc	1,0000			
 55	Pret de piata	Întrerupător Automat BA47-29/1/B4	buc	1,0000			
 56	Pret de piata	Întrerupător Automat BH32-1P-20A	buc	1,0000			
 57	Pret de piata	Conector cu magnet КМИ-10910	buc	1,0000			
 58	Pret de piata	Fotorele ФР-2	buc	1,0000			
 59	Pret de piata	Generator dizel 6 kW 380 V	buc	1,0000			
 60	Pret de piata	Dulap ШУ "ASCON PLUS"	buc	1,0000			
 61	Pret de piata	Corp de iluminat  РКУ-01-125 lampa LED 	buc	1,0000			
 62	Pret de piata	Cutie contact У614А	buc	1,0000			
		Total utilaj	                                                 USD		
		Depozitarea	%				
		Total Costul utilajului	                                                 USD		
							
		Total fara TVA	                                                 USD		

Notă: Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte 

Ofertant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S

Lista Cantităţilor de Lucrări 
/ Amenajarea teritoriului la Stația de epurare /

Valoarea ofertei: dolari SUA	

№
crt.	Simbol 
norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, Dol. SUA	
					Pe unitate de măsură
————
   salariu	Total
———salariu	

1	2	3	4	5	6	7	
 		1.1 Lucrari de terasament					
1	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Excavare sol fertil)	100 m3	1,3600			
 2	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 ( nivelarea terasamentului)
	100 m3	1,9200			
 3	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3	1,9200			
 4	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Excavare sol mineral)
	100 m3	0,6800			
5	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 ( amenajarea solului fertil)
	100 m3	0,1300			
6	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I(incarcarea solului mineral)
	100 m3	3,7000			
7	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (sol mineral, fertil)	t	592,0000			
		Total 1.1 Lucrări terasament	                                      USD		
		1.2. Îmbrăcămintea rutieră					
8	TsC53B	Compactarea pamintului 	100m2	2,6000			
9	DA06A2
	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	26,0000			
10	Dl134 k=1.07
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=16 cm 	100m2	2,6000			
		Total 1.2 Îmbrăcămintea rutieră	                                      USD		
		1.3. Împrejmuiri					
11	CO06A3
	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otel cornier fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,6 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier K=3.895 (pentru stilpi metalici) Stilpi din otel cu capac 50x50x4x2700 30- buc, Panouri cu plasa gata confect.e 4.1 m2- 29 buc
	m	67,0000			
 12	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu  для опор калитки  и ворот
	m3	0,2600			
 13	CP15A
	Montarea  elementelor prefabricate din beton armat  cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv Stilp L=5.2m	buc	2,0000			
 14	CA03B3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B 12.5	m3	0,1400			
 15	CA03A3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B 7.5	m3	0,2560			
 16	CK14A
	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat  Ворота BM1B	m2	7,0000		 Din 	
 17	CN21A
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	107,2000			
 18	CN21C
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  un strat de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate,   Покраска ворот	m2	14,0000			
 19	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	4,0000			
 20	CK33B	Miner	buc	2,0000			
		Total 1.3 Împrejmuiri	                                      USD		
		1.4. Înverzirea					
 28	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	10,0000			
 29	TsE01B K=1.2	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu  	100m2	0,5000			
 30	47-02-040-3
	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri usoare	100 buc	0,6000			
31	TsH226A
	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m	100 buc	0,2500			
 32	TsH24C
	Plantari puieti de  arbori foiosi ,fara balot (кустарники)	buc	0,2500			
 33	TsH94A
	Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani 	100 buc	25,0000			
34	DE01A
	Impietruirea acostamentelor cu un strat de piatra  de 10 cm 	m2	0,2500			
		Total 1.4 Înverzirea	                                                 USD		
		Total	                                                 USD		
		Fondul social si medicina	%				
		Total	 				
		Transportarea	%				
		Total	 				
		Cheltueli de regie	%				
		Total	 				
		Beneficiu de deviz	%				
		Total Lucrări de construcție	                                                 USD		
		Total  fara TVA:         USD	

Notă: Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte 

Ofertant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.