“Construcția unui sector de drum pe strada Pușchin”, 
în satul Cazaclia, UTAG

Lista Cantităţilor de Lucrări 
/ Lucrari de construcții și amenajare a drumului - pe un sector de 1,1km /

Valoarea ofertei: dolari SUA	
Data: 24.04.2018
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, Dol. SUA	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	

 		1.1 Demolarea construct. existente					
1	PJ06B
	Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat 	m3	7,80			
2	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	0,08			
3	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 	t	19,50			
4	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,08			
		Total 					
		1.2. Defrișarea copacilor, arbuștilor					
5	TsG08A
	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind d. de 10...30 cm 	buc	10,00			
6	TsG17A
	Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile de lunca, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele pina la 40 cm 	100 buc	0,17			
7	TrI1AG03G2
	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto cat.2 	t	3,60			
8	TsI51A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t distanta de: 2 km	t	3,60			
9	TsG03D
	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacinilor pentru suprafete mai mici de 500 mp 	100m2	1,30			
		Total 					
		1.3. Lucrări de terasament					
10	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (saparea covatei)	100 m3	1,82			
11	TsC22B1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (k=4)	100 m3	1,82			
12	DI96
	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (terasament)	100 m3	1,82			
13	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (saparea covatei)	100 m3	27,09			
14	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de:5km	t	4 930,23			
15	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	27,09			
16	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (saparea covatei)	100 m3	3,996			
17	TsC22B1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (k=1)	100 m3	3,996			
18	DI95
	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II  (in norma este prevazut transportarea la 1km)	100 m3	0,21			
19	TsI51A4
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km  (adaugator la norma DI95)	t	37,78			
20	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,21			
21	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (impingerea pamintului din lateral)	100 m3	3,996			
22	TsC22B1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (k=1)	100 m3	3,996			
23	DI96
	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (acostament)	100 m3	3,996			
24	TsE05C
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (platforma drumului)	100m2	99,46			
25	DI96
	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea platformei) 9946m2	100 m3	29,84			
		Total 		USD			
		1.4 Sistemul rutier					
26	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip, h=15cm	m3	1 432,64			
27	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  (h=0.15m) 	m3	1 033,02			
28	DI134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 	100m2	68,87			
29	DI134A1
	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (k=-2) 	100m2	-68,87			
30	DI115
	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta M400 de 10 cm 	m2	2 233,47			
31	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.80-120mm, h=15cm	m3	173,40			
		Total 					
		1.5 Drumuri laterale					
32	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (executia covatei)	100 m3	4,786			
33	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (transportarea surplusului)	t	523,40			
34	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	2,876			
35	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (impingerea in acostamente rambleatei)	100 m3	1,91			
36	DI96
	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma 	100 m3	1,91			
37	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip, h=15cm	m3	209,55			
38	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  (h=0.15m) 	m3	175,20			
39	DI134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 	100m2	11,68			
40	DI134A1
	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (k=-2) 	100m2	-11,68			
		Total 					
		1.6 Deversoare carosabile					
41	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (executia covatei)	100 m3	3,03			
42	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	551,82			
43	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	3,03			
44	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip, h=15cm	m3	113,70			
45	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  (h=0.15m) 	m3	113,70			
46	DI134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 	100m2	7,58			
47	DI134A1
	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (k=-2) 	100m2	-7,58			
48	Dl119
	Fundatii monolite din Butto-beton la edificiile artificiale (deversor din Butto-beton) h=18cm	m3	136,44			
		Total 					
		1.7 					
49	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (executia covatei)	100 m3	4,48			
50	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	814,87			
51	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	4,48			
52	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu 	100m2	20,35			
53	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip, h=10cm	m3	203,51			
54	DI134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 	100m2	20,35			
55	DI134A1
	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (k=+3) 	100m2	20,35			
		Total 					
		1.8 Construcția trotuarelor					
56	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	27,65			
57	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea)	100 m3	0,28			
58	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	66,36			
59	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,28			
60	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (executia covatei)	100 m3	0,77			
61	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	140,03			
62	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,77			
63	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu 	100m2	7,694			
64	DI96
	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (acostament)	100 m3	2,31			
65	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm,  pe fundatie de beton B15)	m	653,00			
66	Pret de piata	Beton B15 (se exclude la norma DE11A)	m3	-18,93			
67	Dl111
	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta M400 la trotuare	m2	769,40			
68	Dl112
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111(к=-2)	m2	-769,40			
69	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm  (piatra de pavaj presata h=6cm)	m2	594,40			
70	PI06A
	Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (demontarea placilor 4mx1.4mx0.1m) k=0.8	buc	44,00			
71	DI124
	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri ( montarea placilor 4mx1.4m x0.1m DE LA DEMOLARE) 41buc	m3	22,96			
		Total 					
		1.9 Ridicarea capacilor fintini					
72	RpAcF34A	Demontarea capacilor la camine	buc	6,00			
73	Dl119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artif. (ridicare fintinilor) 10buc	m3	1,87			
74	AcE07B
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (montarea capacelor de la demontare, fara pret)	buc	6,00			
		Total 					
		1.10 Construcția casiurilor					
75	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  	m3	26,07			
76	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta M400, h=10cm	m3	6,56			
77	DE16B
	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv ( Blocul B-6) 1buc=0.022m3	buc	24,00			
78	DE16B
	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv ( Blocul B-5) 1buc=0.08m3	buc	16,00			
79	DE16B
	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv ( Blocul B-9) 1buc=0.09m3	buc	2,00			
80	DE10E
	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х15 см, pe fundatie de beton B15) 	m	13,00			
81	DE16B
	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv ( Blocul disipator) 1buc=0.02m3	buc	2,00			
82	Dl119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (casiu la intrare)	m3	4,56			
83	Dl119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (casiu la iesire)	m3	1,68			
		Total 					
		1.11 Constructia podetului d. 1,2m					
84	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (executia covatei)
	100 m3	1,60			
85	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  	m3	68,70			
86	DI122
	Demontarea podetelor tubulare cu diametrul 1,2 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (din norma au fost excluse materialele) k=0.8	m3	5,00			
87	Dl119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale  (sub corpul podetului)	m3	7,10			
88	DI122
	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (inele de la demolare)	m3	5,00			
89	Dl119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale  (deversor) h=20cm	m3	1,60			
90	IzK01A
	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей)	t	0,001			
91	Dl119	Mortar de ciment la capetele de podet	m3	0,24			
92	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 	m3	2,60			
93	TsC54C	Strat de fundatie din amestec nisip-pietris 	m3	29,40			
94	Dl125
	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portal tip СT12) 2buc	m3	3,12			
95	Dl125
	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi tip СT5) 	m3	4,96			
96	Dl120
	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri 	m2	92,80			
97	Dl121
	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri 	m2	4,50			
98	Dl119	Consolidari cu mortar de ciment	m3	0,25			
99	TsD03A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II 	100 m3	2,00			
100	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	2,00			
101	PD04A	Montarea armaturilor 	kg	18,54			
102	Dl130
	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (cu beton monolit B20 h=8cm si piatra sparta h=10cm) taluz in amonte	100m2	0,127			
103	Dl131
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130  k=-7	100m2	-0,127			
104	pretul firmei	Chit asfaltic	m3	0,11			
105	PD04A	Montarea armaturilor 	kg	26,94			
106	Dl130
	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (cu beton monolit B20 h=8cm si piatra sparta h=10cm) albia in amonte	100m2	0,185			
107	Dl131
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130  k=-7	100m2	-0,185			
108	pretul firmei	Chit asfaltic	m3	1,49			
109	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta M400 h=10cm	m3	0,40			
110	Dl119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale  (pinten)	m3	0,70			
111	PD04A	Montarea armaturilor 	kg	10,64			
112	Dl130
	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (cu beton monolit B20 h=8cm si piatra sparta h=10cm) taluz in aval	100m2	0,073			
113	Dl131
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130  k=-7	100m2	-0,073			
114	pretul firmei	Chit asfaltic	m3	0,06			
115	PD04A	Montarea armaturilor 	kg	36,91			
116	Dl130
	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (cu beton monolit B20 h=12cm si piatra sparta h=10cm) albia in aval	100m2	0,169			
117	Dl131
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130  k=-3	100m2	-0,169			
118	pretul firmei	Chit asfaltic	m3	2,00			
119	Dl119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale  (pinten)	m3	0,70			
120	PD04A	Montarea armaturilor 	kg	35,44			
121	Dl130
	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (cu beton monolit B20 h=12cm si piatra sparta h=10cm) sfirsitul albiei	100m2	0,162			
122	Dl131
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130  k=-3	100m2	-0,162			
123	pretul firmei	Chit asfaltic	m3	1,08			
124	DI129
	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri 	m3	7,40			
125	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (reprofilarea albiei)	100 m3	0,33			
126	TsC22B1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (k=4)	100 m3	0,33			
		Total 					
		1.12 Lucrări pentru siguranța circulatiei rutiere					
127	DF18A
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.30)	buc	23,00			
128	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoareA900	buc	12,00			
129	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B900	buc	17,00			
130	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D-700	buc	5,00			
		Total 		USD			
		Total	 USD				
		Fondul social si medicina	%				
		Total	 				
		Cheltueli de regie	%				
		Total	 				
		Beneficiu de deviz	%				
		Total 15					

		Total fara TVA	                                              USD		

Notă: Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte 

Ofertant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.