WinСмета2000     
Reparația a 4 lacuri din parcul Rodina, s. Ciobruci	Formular Nr.2	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 1
 Reparatia si betonarea a 4 lacuri

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, $	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lacul 1  / Пруд №1 (Лебединное озеро)					
		1.1. Fundatia lacului/Дно водоема					
1	RpCB18G
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - Демонтаж старого бетона механическими средствами, железобетон	m3	72,60			
2	RpDA18B aplic
	Curatirea prin spalare a suprafetilor (detergent se exclude) - Очистка поверхностей водой при помощи брандсбойта	m2	916,82			
3	RpDA03B
	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete - Разборка и очистка осенних камер проливов и бассейнов под мостиками	m3	10,00			
4	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat,  - Применение грунтовки с глубоким проникновением	m2	916,82			
5	RpDC29C
	Repararea imbracamintilor din beton de ciment plombarea gropilor) stabilite in functie de adincimea degradarii - cu mortar asfaltic si georgile sau geotextile din plastic - Ремонт ям для заливки цементобетонных изделий, установленных в соответствии с глубиной разложения - асфальтовым раствором и геодезическими или пластмассовыми геотекстилями.	m2	280,00			
6	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat,  - Применение грунтовки с глубоким проникновением	m2	280,00			
7	CC03D
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale - Установка сварных сеток на высоте не более 35 м для специальных конструкций	kg	4 765,00			
8	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... F100 W-6 - Литой железобетон, армированный классическими средствами, в фундаментах, подвалах, опорных стенах, стенах ниже нуля, подготовленный бетонным заводом или бетонными изделиями. искусство. CA01, литье классическим способом, железобетон класса ... F100 W-6	m3	72,60			
9	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	916,82			
10	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade 1,0 cm k=2	m2	-916,82			
 			Total Fundatia lacului/Дно водоема	            				
			Incluziv salariu					
 		1.2. Maluri - Берега					
11	TsB19A1
	Sapatura in stinca in spatii limitate, in taluzurile cu inclinare mai mare de 1:1, executata cu ciocanul de abataj pneumatic si unelte de mina (fara exploziv), pentru curatarea si indepartarea peretilor, la fundatiile barajelor precum si ale taluzurilor prevazute a se consolida cu lucrari speciale. : roca semidura. - Срез в породе в ограниченном пространстве, склоны с наклоном больше, чем 1: 1, сделанный с помощью молотка и инструментов для шахты (без взрывчатого вещества) для очистки и удаления стен, фундаменты плотин и насыпей при условии, чтобы усилить со специальными работами. : полутвердый камень.	m3	43,33			
12	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv - Уплотнение в шахте наполнителей, выполненных в горизонтальных или 1/4 наклонных скважинах, включая полив каждого слоя земли отдельно, с когезионной землей толщиной 10 см	m3	7,00			
13	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris - слой из галечника	m3	7,00			
14	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... F100 W-6 - Литой железобетон, армированный классическими средствами, в фундаментах, подвалах, опорных стенах, стенах ниже нуля, подготовленный бетонным заводом или бетонными изделиями. искусство. CA01, литье классическим способом, железобетон класса ... F100 W-6	m3	14,00			
 			Total Maluri - Берега	            				
			Incluziv salariu					
 		1.3. Podet 1 - Мостик 1					
15	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile - Опалубка из каркасов из мягкой древесины для заливки монолитного бетона между сборными элементами (полами, балками и диафрагмами), включая опоры	m2	33,00			
16	CC01A
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv - Арматура железобетонная ОВ 37 отливается в строительных мастерских диаметром до 8 мм, в том числе	kg	420,00			
17	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... F100 W-6 - Литой железобетон, армированный классическими средствами, в фундаментах, подвалах, опорных стенах, стенах ниже нуля, подготовленный бетонным заводом или бетонными изделиями. искусство. CA01, литье классическим способом, железобетон класса ... F100 W-6	m3	5,20			
 			Total Podet 1 - Мостик 1	            				
			Incluziv salariu					
 			Total Lacul 1  / Пруд №1 (Лебединное озеро)	            				
			Incluziv salariu					
 		2. Lacul 2  / Пруд №2 (Западное)					
		2.1. Fundatia lacului/Дно водоема					
18	RpCB18G
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - Демонтаж старого бетона механическими средствами, железобетон	m3	77,30			
19	RpDA18B aplic
	Curatirea prin spalare a suprafetilor (detergent se exclude) - Очистка поверхностей водой при помощи брандсбойта	m2	773,00			
20	RpDA03B
	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete - Разборка и очистка осенних камер проливов и бассейнов под мостиками	m3	10,00			
21	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat,  - Применение грунтовки с глубоким проникновением	m2	773,00			
22	RpDC29C
	Repararea imbracamintilor din beton de ciment plombarea gropilor) stabilite in functie de adincimea degradarii - cu mortar asfaltic si georgile sau geotextile din plastic - Ремонт ям для заливки цементобетонных изделий, установленных в соответствии с глубиной разложения - асфальтовым раствором и геодезическими или пластмассовыми геотекстилями.	m2	106,33			
23	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat,  - Применение грунтовки с глубоким проникновением	m2	106,33			
24	CC03D
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale - Установка сварных сеток на высоте не более 35 м для специальных конструкций	kg	4 666,37			
25	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... F100 W-6 - Литой железобетон, армированный классическими средствами, в фундаментах, подвалах, опорных стенах, стенах ниже нуля, подготовленный бетонным заводом или бетонными изделиями. искусство. CA01, литье классическим способом, железобетон класса ... F100 W-6	m3	77,30			
26	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	773,00			
27	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade 1,0 cm k=2	m2	-773,00			
 			Total Fundatia lacului/Дно водоема	            				
			Incluziv salariu					
 		2.2. Maluri - Берега					
28	TsB19A1
	Sapatura in stinca in spatii limitate, in taluzurile cu inclinare mai mare de 1:1, executata cu ciocanul de abataj pneumatic si unelte de mina (fara exploziv), pentru curatarea si indepartarea peretilor, la fundatiile barajelor precum si ale taluzurilor prevazute a se consolida cu lucrari speciale. : roca semidura. - Срез в породе в ограниченном пространстве, склоны с наклоном больше, чем 1: 1, сделанный с помощью молотка и инструментов для шахты (без взрывчатого вещества) для очистки и удаления стен, фундаменты плотин и насыпей при условии, чтобы усилить со специальными работами. : полутвердый камень.	m3	32,03			
29	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv - Уплотнение в шахте наполнителей, выполненных в горизонтальных или 1/4 наклонных скважинах, включая полив каждого слоя земли отдельно, с когезионной землей толщиной 10 см	m3	18,00			
30	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris - слой из галечника	m3	18,00			
31	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... F100 W-6 - Литой железобетон, армированный классическими средствами, в фундаментах, подвалах, опорных стенах, стенах ниже нуля, подготовленный бетонным заводом или бетонными изделиями. искусство. CA01, литье классическим способом, железобетон класса ... F100 W-6	m3	32,03			
 			Total Maluri - Берега	            				
			Incluziv salariu					
 		2.3. Podet 2 - Мостик 2					
32	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile - Опалубка из каркасов из мягкой древесины для заливки монолитного бетона между сборными элементами (полами, балками и диафрагмами), включая опоры	m2	29,00			
33	CC01A
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv - Арматура железобетонная ОВ 37 отливается в строительных мастерских диаметром до 8 мм, в том числе	kg	407,00			
34	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... F100 W-6 - Литой железобетон, армированный классическими средствами, в фундаментах, подвалах, опорных стенах, стенах ниже нуля, подготовленный бетонным заводом или бетонными изделиями. искусство. CA01, литье классическим способом, железобетон класса ... F100 W-6	m3	4,80			
 			Total Podet 2 - Мостик 2	            				
			Incluziv salariu					

					
 			Total Lacul 2  / Пруд №2 (Западное)	            				
			Incluziv salariu					
 		3. Lacul 3  / Пруд №3 (Восточное)					
		3.1. Fundatia lacului/Дно водоема					
35	RpCB18G
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - Демонтаж старого бетона механическими средствами, железобетон	m3	58,68			
36	RpDA18B aplic
	Curatirea prin spalare a suprafetilor (detergent se exclude) - Очистка поверхностей водой при помощи брандсбойта	m2	586,81			
37	RpDA03B
	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete - Разборка и очистка осенних камер проливов и бассейнов под мостиками	m3	10,00			
38	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat,  - Применение грунтовки с глубоким проникновением	m2	586,81			
39	RpDC29C
	Repararea imbracamintilor din beton de ciment plombarea gropilor) stabilite in functie de adincimea degradarii - cu mortar asfaltic si georgile sau geotextile din plastic - Ремонт ям для заливки цементобетонных изделий, установленных в соответствии с глубиной разложения - асфальтовым раствором и геодезическими или пластмассовыми геотекстилями.	m2	70,30			
40	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat,  - Применение грунтовки с глубоким проникновением	m2	70,30			
41	CC03D
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale - Установка сварных сеток на высоте не более 35 м для специальных конструкций	kg	2 443,00			
42	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... F100 W-6 - Литой железобетон, армированный классическими средствами, в фундаментах, подвалах, опорных стенах, стенах ниже нуля, подготовленный бетонным заводом или бетонными изделиями. искусство. CA01, литье классическим способом, железобетон класса ... F100 W-6	m3	58,68			
43	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	586,81			
44	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade 1,0 cm k=2	m2	-586,81			
 			Total Fundatia lacului/Дно водоема	            				
			Incluziv salariu					
 		3.2. Maluri - Берега					
45	TsB19A1
	Sapatura in stinca in spatii limitate, in taluzurile cu inclinare mai mare de 1:1, executata cu ciocanul de abataj pneumatic si unelte de mina (fara exploziv), pentru curatarea si indepartarea peretilor, la fundatiile barajelor precum si ale taluzurilor prevazute a se consolida cu lucrari speciale. : roca semidura. - Срез в породе в ограниченном пространстве, склоны с наклоном больше, чем 1: 1, сделанный с помощью молотка и инструментов для шахты (без взрывчатого вещества) для очистки и удаления стен, фундаменты плотин и насыпей при условии, чтобы усилить со специальными работами. : полутвердый камень.	m3	23,41			
46	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv - Уплотнение в шахте наполнителей, выполненных в горизонтальных или 1/4 наклонных скважинах, включая полив каждого слоя земли отдельно, с когезионной землей толщиной 10 см	m3	14,00			
47	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris - слой из галечника	m3	14,00			
48	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... F100 W-6 - Литой железобетон, армированный классическими средствами, в фундаментах, подвалах, опорных стенах, стенах ниже нуля, подготовленный бетонным заводом или бетонными изделиями. искусство. CA01, литье классическим способом, железобетон класса ... F100 W-6	m3	26,88			
 			Total Maluri - Берега	            				
			Incluziv salariu					
 		3.3. Podet 3 - Мостик 3					
49	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile - Опалубка из каркасов из мягкой древесины для заливки монолитного бетона между сборными элементами (полами, балками и диафрагмами), включая опоры	m2	29,00			
50	CC01A
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv - Арматура железобетонная ОВ 37 отливается в строительных мастерских диаметром до 8 мм, в том числе	kg	407,00			
51	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... F100 W-6 - Литой железобетон, армированный классическими средствами, в фундаментах, подвалах, опорных стенах, стенах ниже нуля, подготовленный бетонным заводом или бетонными изделиями. искусство. CA01, литье классическим способом, железобетон класса ... F100 W-6	m3	4,80			
52	CF17D
	Diverse lucrari - material hidrofug, etc.Penetron Admix - Различные работы - водостойкий материал и др. Penetron Admix	kg	25,00			
 			Total Podet 3 - Мостик 3	            				
			Incluziv salariu					

					
 			Total Lacul 3  / Пруд №3 (Восточное)	            				
			Incluziv salariu					
 		4. Lacul 4  / Пруд №4 (Озеро окружающее #Северную скалу с забытым кувшином#)					
		4.1. Fundatia lacului/Дно водоема					
53	RpCB18G
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - Демонтаж старого бетона механическими средствами, железобетон	m3	30,91			
54	RpDA18B aplic
	Curatirea prin spalare a suprafetilor (detergent se exclude) - Очистка поверхностей водой при помощи брандсбойта	m2	309,17			
55	RpDA03B
	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete - Разборка и очистка осенних камер проливов и бассейнов под мостиками	m3	10,00			
56	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat,  - Применение грунтовки с глубоким проникновением	m2	309,17			
57	RpDC29C
	Repararea imbracamintilor din beton de ciment plombarea gropilor) stabilite in functie de adincimea degradarii - cu mortar asfaltic si georgile sau geotextile din plastic - Ремонт ям для заливки цементобетонных изделий, установленных в соответствии с глубиной разложения - асфальтовым раствором и геодезическими или пластмассовыми геотекстилями.	m2	46,00			
58	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat,  - Применение грунтовки с глубоким проникновением	m2	46,00			
59	CC03D
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale - Установка сварных сеток на высоте не более 35 м для специальных конструкций	kg	1 147,00			
60	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... F100 W-6 - Литой железобетон, армированный классическими средствами, в фундаментах, подвалах, опорных стенах, стенах ниже нуля, подготовленный бетонным заводом или бетонными изделиями. искусство. CA01, литье классическим способом, железобетон класса ... F100 W-6	m3	30,92			
61	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	309,17			
62	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade 1,0 cm k=2	m2	-309,17			

					
 			Total Fundatia lacului/Дно водоема
	            				
			Incluziv salariu					
 		4.2. Maluri - Берега					
63	TsB19A1
	Sapatura in stinca in spatii limitate, in taluzurile cu inclinare mai mare de 1:1, executata cu ciocanul de abataj pneumatic si unelte de mina (fara exploziv), pentru curatarea si indepartarea peretilor, la fundatiile barajelor precum si ale taluzurilor prevazute a se consolida cu lucrari speciale. : roca semidura. - Срез в породе в ограниченном пространстве, склоны с наклоном больше, чем 1: 1, сделанный с помощью молотка и инструментов для шахты (без взрывчатого вещества) для очистки и удаления стен, фундаменты плотин и насыпей при условии, чтобы усилить со специальными работами. : полутвердый камень.	m3	14,33			
64	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv - Уплотнение в шахте наполнителей, выполненных в горизонтальных или 1/4 наклонных скважинах, включая полив каждого слоя земли отдельно, с когезионной землей толщиной 10 см	m3	12,00			
65	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris - слой из галечника	m3	12,00			
66	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... F100 W-6 - Литой железобетон, армированный классическими средствами, в фундаментах, подвалах, опорных стенах, стенах ниже нуля, подготовленный бетонным заводом или бетонными изделиями. искусство. CA01, литье классическим способом, железобетон класса ... F100 W-6	m3	20,00			
 			Total Maluri - Берега
	            				
			Incluziv salariu					
 		4.3. Podet 4 - Мостик 4					
67	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile - Опалубка из каркасов из мягкой древесины для заливки монолитного бетона между сборными элементами (полами, балками и диафрагмами), включая опоры	m2	29,00			
68	CC01A
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv - Арматура железобетонная ОВ 37 отливается в строительных мастерских диаметром до 8 мм, в том числе	kg	407,00			
69	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... F100 W-6 - Литой железобетон, армированный классическими средствами, в фундаментах, подвалах, опорных стенах, стенах ниже нуля, подготовленный бетонным заводом или бетонными изделиями. искусство. CA01, литье классическим способом, железобетон класса ... F100 W-6	m3	4,80			
70	CF17D
	Diverse lucrari - material hidrofug, etc.Penetron Admix - Различные работы - водостойкий материал и др. Penetron Admix	kg	25,00			
 			Total Podet 4 - Мостик 4	            				
			Incluziv salariu					
 			Total Lacul 4  / Пруд №4 (Озеро окружающее #Северную скалу с забытым кувшином#)	            				
			Incluziv salariu					
 
	Cheltuieli directe	$				
	Asigurari sociale si medicale	22,50 %				
	Transportarea materialelor	%				
	Total	100,00 +				
	Cheltuieli de regie	%				
	Total	100,00 +				
	Beneficiu de deviz	%				
	Total	100,00 +				
	Total deviz:				
	Incluziv salariu					

Intocmit 	()	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)