Reabilitarea apeductului din str.Nationala si str.Solidaritatii, din or.Ungheni	
	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări 
Deviz-oferta 
Retele exterioare de apeduct			Valuta ofertei dollari SUA ($)
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, USD
 salariu	Total, 
USD
salariu	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Utilaj					
1	Preț Firmă
	Hidrant de incendiu din fontă cu D=125mm montat subteran,  H=1,00m	buc	4			
 2	Preț Firmă
	Hidrant de incendiu din fontă cu D=125mm montat subteran,  H=1,25m	buc	1			
 3	Preț Firmă
	Hidrant de incendiu din fontă cu D=125mm montat subteran,  H=1.50m	buc	4			
 4	Preț Firmă
	Hidrant de incendiu din fontă cu D=125mm montat subteran ,  H=2,0 m	buc	1			
 5	Preț Firmă
	Teu din fonta TФ300x100mm	buc	1			
 6	Preț Firmă
	Teu din fonta  ТФ 300х150mm	buc	1			
 7	Preț Firmă
	Teu din fonta  drept cu flanse  100 мм	buc	1			
 8	Preț Firmă
	Teu din fonta  drept cu flanse  200 mm	buc	1			
 9	Preț Firmă
	Teu din fonta  drept cu flanse  300 mm	buc	2			
 10	Preț Firmă
	Teu din fonta drept cu flanse  400 mm	buc	1			
 11	Preț Firmă
	Vana din fonta emailata cu pana caucicata cu flanse  D300mm, similar cu HAWLE 	buc	5			
 12	Preț Firmă
	Vana din fonta  emailata cu pana caucicata  cu flanse  D150mm, similar cu HAWLE 	buc	3			
 13	Preț Firmă

	Vana din fonta  emailata cu pana caucicata cu flanse  D100 mm, similar cu HAWLE 	buc	16			
 14	Preț Firmă
	Vana din fonta  emailata cu pana caucicata cu flanse  D200 mm, similar cu HAWLE 	buc	1			
 15	Preț Firmă
	Vana din fonta emailata cu pana caucicata cu flanse   D50 mm, similar cu HAWLE  	buc	6			
 16	Preț Firmă
	Vana din fonta  emailata cu pana caucicata cu flanse  D65 mm, similar cu HAWLE 	buc	1			
 17	Preț Firmă
	Vana din fonta  emailata cu pana caucicata cu flanse  D400 mm, similar cu HAWLE 	buc	4			
 18	Preț Firmă
	Capat de flansa 400mm	buc	4			
 19	Preț Firmă
	Capat de flansa 315mm	buc	6			
 20	Preț Firmă
	Cot   din PE  90*   D315 мм	buc	1			
 21	Preț Firmă	Cot   din PE  30*   D315 мм	buc	2			
 22	Preț Firmă	Adaptor din fonta mufa -flansa 300mm	buc	3			
 23	Preț Firmă	Adaptor din fonta Mufa -flansa 400mm	buc	2			
 24	Preț Firmă	Reductie  din fonta XPФ 300x150 mm	buc	1			
 25	Preț Firmă	Reductie  din fonta XФ 110/50 mm	buc	2			
 26	Preț Firmă	Reductie  din fonta XФ 110/65 mm	buc	1			
 27	Preț Firmă	Sa de conectare cu emisie Flansa din fonta 400/100mm	buc	1			
 28	Preț Firmă	Sa de conectare cu emisie FI din fonta 300/32mm	buc	2			
 29	Preț Firmă	Sa de conectare cu emisie FI din fonta 400/32mm	buc	1			
 30	Preț Firmă
	Sa de conectare cu emisie FI din fonta 400/50mm	buc	5			
 31	Preț Firmă	Compensator cu mufa dubla din fonta 400mm	buc	5			
 32	Preț Firmă	Suport p/t hidrant  de  incendiu cu D=150mm	buc	1			
 33	Preț Firmă	Suport p/t hidrant  de incendiu cu D=100mm	buc	9			
 34	Preț Firmă	Indicator hidrant (fosforicent)	buc	10			
 35	Preț Firmă	Cot 30*  din polietilena PE100 PN10 d400mm	buc	5			
 36	Preț Firmă
	Cot 15*  din polietilena PE100 PN10 d400mm	buc	4			
 37	Preț Firmă	Cot 45*  din polietilena PE100 PN10 d400mm	buc	8			
 38	Preț Firmă	Teu redus din polietilena cu mufe si emisie cu flansa 400/100mm	buc	8			
 39	Preț Firmă	Teu redus din polietilena cu mufe si emisie cu flansa 400/150mm	buc	1			
 40	Preț Firmă	Teu redus din polietilena cu mufe si emisie cu flansa 400/200mm	buc	1			
  		Cheltuieli directe	 USD				
		Cheltuieli depozitare	- %				
		TOTAL, Capitol 1 UTILAJ	USD				
		Inclusiv salariu	USD				
 		Capitolul 2. Lucrari de montare
					
41	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa , avind diametrul de 50-100 mm 	buc	23			
 42	AcB01B
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm  	buc	3			
 43	AcB01C
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm  	buc	1			
 44	AcB01D
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane ), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300-400 mm 	buc	6			
 45	AcB13A
	Manevrarea (inchiderea si deschiderea) manuala a vanelor montate in pamint, in vederea izolarii diferitelor zone din retea, vanele avind diametrul 50-200 mm 	buc	27			
 46	AcB13B
	Manevrarea (inchiderea si deschiderea) manuala a venelor montate in pamint, in vederea izolarii diferitelor zone din retea, vanele avind diametrul 250-350 mm 	buc	5			
 47	AcB13C
	Manevrarea (inchiderea si deschiderea) manuala a venelor montate in pamint, in vederea izolarii diferitelor zone din retea, vanele avind diametrul 400-500 mm 	buc	1			
  		Cheltuieli directe	 USD				
		Asigurari sociale si medicale	27,50 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuieli de regie	- %				
		Total	100,00 +				
		Benificiu de deviz	- %				
		TOTAL, Capitolul 2. Lucrari de montare	USD				
		Inclusiv salariu	USD				
 		Capitolul 3. Lucrari de constructie					
		Capitolul 3.1. Lucrari de terasamente					
48	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	24,20			
 49	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка грунта)	m3	74,87			
 50	TsA16B3
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte communicatii, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri	m3	726,80			
 51	Dl105
	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice  la adincimea de 0.6m	100 m3	10,05			
 52	TsF05B
	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici  asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de  pina la 1,50  m intre maluri adincimea sapaturii pina la  4 m, interspatii  intre dulapi 0,21...0,60 m 	m2	4 479,90			
 53	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(sapatura si inacracrea pamintului necesar l a astupare)
	100 m3	4,91			
 54	TsI50C
	Transportarea pamintului cu autocamione la distanta 3 km 
	t	834,05			
 55	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,91			
 56	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1 114,00			
 57	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	1 602,87			
 58	TsD02B1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	25,99			
 59	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	25,99			
		TOTAL, Capitolul 3.1.Lucrări de terasamente	USD				
		Inclusiv salariu	USD				
							
   		Capitolul 3.2. Tevi si armaturi
					
60	AcA10D
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 400 mm (Teava din PE pentru apa potabila RC PE100PN10 SDR17)
	m	1 324,00			
 61	AcA10C
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de  315 mm,PE100 PN10 SDR17 RC
	m	329,00			

 63	AcA10B
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 160 mm  PE100 PN10	m	20,50			
 64	AcA10B
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 200 mm  PE100 PN10	m	5,00			
 65	AcA10A
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 110 mm  PE100 PN-10 	m	20,50			
 66	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63mm,РЕ 80; PN=10	m	16,50			
 67	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 32 mm,РЕ 80; PN=10	m	6,00			
 68	GA08H
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 630 x 7 mm  	m	58,50			
 69	GA08G
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 530 x 7 mm  	m	26,50			
 70	AcB06B
	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=125 mm (Установка пожарных гидрантов,  H=1,0) 	buc	4			
 71	AcB06B
	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=125 mm (Установка пожарных гидрантов,  H=1,25) 	buc	1			
 72	AcB06B
	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=125 mm (Установка пожарных гидрантов,  H=1.5) 	buc	4			
 73	AcB06B
	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=125 mm (Установка пожарных гидрантов,  H=2) 	buc	1			
 74	AcA26C
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 300-400 mm (Teu din fonta   300/100)	buc	1			
 75	AcA26C
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 300-400 mm  ( Teu din fonta   300/150 мм)	buc	1			
 76	AcA26C
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 300-400 mm  ( Teu din fonta 300  мм)	buc	2			
 77	AcA24C
	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune,  avind diametrul de 300-400 mm (Teu din fonta  400 мм)	buc	1			
 78	AcA24B
	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune,  avind diametrul de 125-250 mm (Teu din fonta 200 мм)	buc	1			
 79	AcA24A
	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune,  avind diametrul de 50-100 mm (Teu din fonta 100)	buc	1			
 80	AcA26C
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 300-400 mm  ( Reductie din fonta FM 300-400mm)	buc	1			
 81	AcA26B
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm  (Reductie din fonta  110/50мм)	buc	2			
 82	AcA26B
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm  (Reductie din fonta  110/65мм)
	buc	1			
 83	AcA26C
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 300-400 mm  (Sa de conectare cu emisie Flansa din fonta 400/100mm)
	buc	1			
 84	AcA26C
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 300-400 mm  (Sa de conectare cu emisie Flansa din fonta 300/32mm)
	buc	2			
 85	AcA26C
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 300-400 mm  (Sa de conectare cu emisie Flansa din fonta 400/32mm)
	buc	1			
 86	AcA26C
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 300-400 mm  (Sa de conectare cu emisie Flansa din fonta 400/50mm)
	buc	5			
 87	AcA26C
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 300-400 mm  (Capat de flansa 400mm)
	buc	4			
 88	AcA26C
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 300-400 mm  (Capat  flansa 315mm)	buc	6			
 89	AcA26B
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm  (Capat flansa D200)	buc	1			
 90	AcA26B
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm  (Capat flansa  D160)	buc	3			
 91	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm  (Capat flansa 110 мм)	buc	14			
 92	AcA24C
	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune,  avind diametrul de 300-400 mm (Adaptor din fonta Mufa-flansa  D300 мм)
	buc	2			
 93	AcA24C
	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune,  avind diametrul de 300-400 mm (Adaptor din fonta Mufa-flansa  D400 мм)
	buc	2			
 94	AcA24C
	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune,  avind diametrul de 300-400 mm (Compensator cu mufa dubla din fonta D400 мм)
	buc	5			
 95	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(robinet din alama d25mm)
	buc	3			
 96	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm.(Racord electrofuziune cu flansa  D63 )
	buc	9			
 97	AcA54A
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Racord  conexiune 32mm)	buc	4			
 98	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm.(Cot din PE 90* 315mm )	buc	1			
 99	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm.(Cot din PE 30* 315mm )	buc	2			
 100	AcA53C
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm.  (Racord electrofuziune  flansa 75mm)
	buc	1			
 101	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm.  (Mufa electrofuziune    PE   D63)
	buc	3			
 102	GD53M
	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 400 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului)(cot 30*  din polietilena PE100 PN10 d400mm)
	buc	5			
 103	GD53M
	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 400 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului)(cot 15*  din polietilena PE100 PN10 d400mm)
	buc	4			
 104	GD53M
	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 400 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului)(cot 45*  din polietilena PE100 PN10 d400mm)	buc	8			
 105	GD53M
	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 400 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului)(teu redus din polietilena cu mufe si emisie cu flansa 400/100)	buc	8			
 106	GD53M
	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 400 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului)(teu redus din polietilena cu mufe si emisie cu flansa 400/150)
	buc	1			
 107	GD53M
	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 400 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului)(teu redus din polietilena cu mufe si emisie cu flansa 400/200)
	buc	1			
 108	SA34I
	Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin peretii caminelor, avind diametrul de 630mm L=0.2m
	buc	16			
 109	SA34I
	Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin peretii caminelor, avind diametrul de 426.x7mm L=0.2m	buc	7			
 110	SA34I
	Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin peretii caminelor, avind diametrul de 219mm L=0.2m	buc	3			
 111	SA34H
	Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 5" l=0.2 159mm	buc	12			
 112	SA34G
	Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 4" 108mm l=0.2m	buc	14			
 113	AcA31C
	Montarea prin sudura electrica a flanselor , din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 300 mm	buc	1			
 114	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor , din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 mm 	buc	3			
 115	AcA31B
	Montarea prin sudura electrica a flanselor , din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 150 mm 
	buc	2			
 116	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flansa oarba , din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 mm 
	buc	3			
 117	CL18A
	Suport pentru tevi d315mm-27buc.
	kg	81,00			
 118	CL18A
	Suport pentru tevi d400mm-24buc.
	kg	78,96			
 119	AcA26C
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 300 mm (flansa libera din otel zincat d400mm)
	buc	4			
 120	AcA26C
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 300 mm (flansa libera)
	buc	6			
 121	AcA26B
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 150 mm (flansa libera)	buc	3			
 122	AcA26B
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 200 mm (flansa libera)	buc	1			
 123	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 100 mm (flansa libera)	buc	14			
 124	AcE51E
	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 200 mm 	piesa	17			
 125	AcF11C
	Spalarea tevilor din  polietilena  20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei  	m	22,50			
 126	AcF11D
	Spalarea tevilor din  polietilena  80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei  	m	20,50			
 127	AcF11E
	Spalarea tevilor din  polietilena  150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei 	m	25,50			
 128	AcF11F
	Spalarea tevilor din  polietilena  peste 225 mm,  de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei  	m	1 653,00			
		TOTAL Capitol 3.2.Țevi și armaturi	USD				
		Inclusiv salariu	USD				
   		Capitolul 3.3. Camine,  lucrari de constructie					
129	AcD22B1
	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor prin interior cu H 1,8-4 m si acoperire 1-5 m, pentru beton B10 procurat din statii centralizate  ( Упоры бетонные из бетона В10)	m3	19,16			
 130	IzF04J1
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite  (Упоры)	m2	80,34			
 131	AcD53B
	Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentara apa, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana  	m3	18,40			
 132	AcD53B1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana 	buc	12,00			
 133	AcD53C
	Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentara apa, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana  	m3	8,99			
 134	AcD53C1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentara apa, in teren fara apa subterana 	put	4,00			
 135	AcD52A
	Executarea caminelor de vane din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, in teren fara apa subterana  
	m3	6,15			
 136	AcD52A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana	put	7			
 137	AcE07C
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Установка чугуных люков Т)	buc	23			
 138	AcE09A
	Montarea treptelor din otel-beton cu D=20 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din zidarie, beton sau boltari 	buc	161			
 139	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast. (Отмостка)	m3	8,60			
 140	DE12C
	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm. (Отмостка)	m2	41,80			
 141	CN01A
	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var 	m2	135,00			
		TOTAL, Capitolul 3.3. Camine,  lucrari de constructie	USD				
		Inclusiv salariu
	USD				
   		Capitolul 3.4. Demolarea si restabilirea partii carosabile si trotuarului					
142	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura a partii carosabile si trotuar	m	1 947,00			
 143	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic si dale din beton a partii carosabile si trotuar	m3	83,03			
 144	Dl118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din pietris+nisip a partii  carosabile si trotuar	m3	178,79			
 145	TsC03H1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV  Погрузка на а/самосвалы
	100 m3	1,72			
 146	TsI50C
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km 	t	216,55			
 147	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III работы на отвале	100 m3	1,72			
 148	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta 	m3	71,32			
 149	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip	m3	107,47			
 150	DB16H k=1.5
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (partea carosabila)	m2	475,50			
 151	DB19F k=1.6
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 8,0 cm, cu asternere mecanica  (partea carosabila)	m2	475,50			
 152	DB20C
	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (trotuar)	m2	216,50			
 153	DI20A
	Prepararea imbracamintilor din beton de ciment, cu beton de ciment fluidizat, preparat in statii fixe, comprimare cu placa vibratoare M200 (trotuar)	m3	5,63			
 154	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton 	m	168,00			
 155	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm ( возврат 80%)	m	168,00			
 156	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	7,53			
 157	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	7,53			
    		TOTAL, Capitolul 3.4. Demolarea si restabilirea partii carosabile si trotuarului	 USD				
		Inclusiv salariu	USD				
		Cheltuieli directe
	USD				
		Transport material
	- %				
		Cheltuieli depozitare
	- %				
		Asigurari sociale si medicale
	27,50 %				
		Total
	100,00 +				
		Ridicarea topografică de control în format DVG și pe planșete	USD				
		Cheltuieli de regie	- %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu de deviz	-  %				
 
	Total:					
	Total deviz:					

Notă: Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte 

Ofertant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)