**Annex 1**

**Specifications of works required (Caiet de sarcini)**

**Lucrări de reparații in 5 (cinci) blocuri sanitare în incinta Clădirii ONU,**

**Mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 131**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| Pe unitate de măsură————incl. salariu | Total—————incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  | **1. Lucrari de constructie (ofertantul indica in devizul oferta materialele propuse pentru aplicare)** |  |  |  |  |
|  |  | **1.1. GTS Et.2 incapere Nr.7** |  |  |  |  |
|  |  | **1.1.1. Lucrari de demolare** |  |  |  |  |
| 1 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 4,120 |  |  |
|  2 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 19,230 |  |  |
|  3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 19,230 |  |  |
|  4 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment | m2 | 4,120 |  |  |
|  5 | RpCO56C | Demontari: tavane suspendate | m2 | 4,120 |  |  |
|  6 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,470 |  |  |
|  7 | TrB01A2-1 | Transportul materialelor din grupa 4 (mortar, beton), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m | t | 1,200 |  |  |
|  8 | TrI1AA02B3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in containere, categoria 3 | t | 1,200 |  |  |
|  9 | TrB22D1C1 | Incarcarea materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 1-1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m | t | 1,200 |  |  |
|  10 | TsI51A10 | Transportarea deseuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 1,200 |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Total* |  lei |  |  |  |
|  |  | **Total Lucrari de demolare****Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|  |  | **1.1.2. Finisari - Pardoseli**  |  |  |  |  |
| 11 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment-nisip semiuscat M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 4,120 |  |  |
|  12 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" sau analog intr-un strat | m2 | 4,120 |  |  |
|  13 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 4,120 |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Total* |  lei |  |  |  |
|  |  | **Total Finisari - Pardoseli** **Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|  |  | **1.1.3. Finisari - Pereti**  |  |  |  |  |
| 14 | RpCJ12A | Tencuieli interioare sclivisite, executate cu mortar de ciment-nisip M 50 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 19,230 |  |  |
|  15 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" sau analog intr-un strat | m2 | 19,230 |  |  |
|  16 | CI22B | Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) | m2 | 19,230 |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Total* |  lei |  |  |  |
|  |  | **Total Finisari - Pereti** **Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|  |  | **1.1.4. Finisari - Tavane**  |  |  |  |  |
| 17 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 4,120 |  |  |
|  18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 4,120 |  |  |
|  19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate | m2 | 4,120 |  |  |
|  20 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) | m2 | 4,120 |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Total* |  lei |  |  |  |
|  |  | **Total Finisari - Tavane** **Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|  |  | **1.1.5. Timplarii** |  |  |  |  |
| 21 | CK03A | Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m 700x2100(h) - 1buc | m2 | 1,470 |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Total* |  lei |  |  |  |
|  |  | **Total Timplarii****Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Total* |  lei |  |  |  |
|  |  | **Total GTS Et.2 incapere Nr.7****Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|  |  | **1.2. GTS Et.2 incapere Nr.9** |  |  |  |  |
|  |  | **1.2.1. Lucrari de demolare** |  |  |  |  |
| 22 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 4,630 |  |  |
|  23 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 23,350 |  |  |
|  24 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 23,350 |  |  |
|  25 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment | m2 | 4,630 |  |  |
|  26 | RpCO56C | Demontari: tavane suspendate | m2 | 4,630 |  |  |
|  27 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 0,150 |  |  |
|  28 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,890 |  |  |
|  29 | TrB01A2-1 | Transportul materialelor din grupa 4 (mortar, beton), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m | t | 1,430 |  |  |
|  30 | TrI1AA02B3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in containere, categoria 3 | t | 1,430 |  |  |
|  31 | TrB22D1C1 | Incarcarea materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 1-1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m | t | 1,430 |  |  |
|  32 | TsI51A10 | Transportarea deseuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 1,430 |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Total* |  lei |  |  |  |
|  |  | **Total Lucrari de demolare****Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|  |  | **1.2.2. Pereti** |  |  |  |  |
| 33 | RpCJ12A | Tencuieli interioare sclivisite, executate cu mortar de ciment-nisip M 50 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 23,350 |  |  |
|  34 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" sau analog intr-un strat | m2 | 23,350 |  |  |
|  35 | CI22B | Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) | m2 | 23,350 |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Total* |  lei |  |  |  |
|  |  | **Total Pereti****Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|  |  | **1.2.3. Tavane** |  |  |  |  |
| 36 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 4,630 |  |  |
|  37 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 4,630 |  |  |
|  38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate | m2 | 4,630 |  |  |
|  39 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) | m2 | 4,630 |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Total* |  lei |  |  |  |
|  |  | **Total Tavane****Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|  |  | **1.2.4. Pardoseli** |  |  |  |  |
| 40 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment-nisip semiuscat M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 4,630 |  |  |
|  41 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" sau analog intr-un strat | m2 | 4,630 |  |  |
|  42 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 4,630 |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Total* |  lei |  |  |  |
|  |  | **Total Pardoseli****Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|  |  | **1.2.5. Timplarii** |  |  |  |  |
| 43 | CK03A | Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m 1000x2100(h) - 1buc | m2 | 2,100 |  |  |
|  44 | CL21A | Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati din teava de inox diam.30mm, inclusiv elementele de fixare (3 seturi) | m | 2,400 |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Total* |  lei |  |  |  |
|  |  | **Total Timplarii****Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Total* |  lei |  |  |  |
|  |  | **Total GTS Et.2 incapere Nr.9****Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|  |  | **1.3. GTS Et.4 incapere Nr.13** |  |  |  |  |
|  |  | **1.3.1. Lucrari de demolare** |  |  |  |  |
| 45 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 4,750 |  |  |
|  46 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 21,370 |  |  |
|  47 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 21,370 |  |  |
|  48 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment | m2 | 4,750 |  |  |
|  49 | RpCO56C | Demontari: tavane suspendate | m2 | 4,750 |  |  |
|  50 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 0,150 |  |  |
|  51 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,890 |  |  |
|  52 | TrB01A2-1 | Transportul materialelor din grupa 4 (mortar, beton), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m | t | 1,330 |  |  |
|  53 | TrI1AA02B3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in containere, categoria 3 | t | 1,330 |  |  |
|  54 | TrB22D1C1 | Incarcarea materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 1-1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m | t | 1,330 |  |  |
|  55 | TsI51A10 | Transportarea deseuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 1,330 |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Total* |  lei |  |  |  |
|  |  | **Total Lucrari de demolare****Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|  |  | **1.3.2. Pereti** |  |  |  |  |
| 56 | RpCJ12A | Tencuieli interioare sclivisite, executate cu mortar de ciment-nisip M 50 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 21,370 |  |  |
|  57 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" sau analog intr-un strat | m2 | 21,370 |  |  |
|  58 | CI22B | Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) | m2 | 21,370 |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Total* |  lei |  |  |  |
|  |  | **Total Pereti****Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|  |  | **1.3.3. Tavane** |  |  |  |  |
| 59 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 5,700 |  |  |
|  60 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 5,700 |  |  |
|  61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate | m2 | 5,700 |  |  |
|  62 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) | m2 | 5,700 |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Total* |  lei |  |  |  |
|  |  | **Total Tavane****Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|  |  | **1.3.4. Pardoseli** |  |  |  |  |
| 63 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment-nisip semiuscat M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 4,750 |  |  |
|  64 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" sau analog intr-un strat | m2 | 4,750 |  |  |
|  65 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 4,750 |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Total* |  lei |  |  |  |
|  |  | **Total Pardoseli****Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|  |  | **1.3.5. Timplarii** |  |  |  |  |
| 66 | CK03A | Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m 1000x2100(h) - 1buc | m2 | 2,100 |  |  |
|  67 | CL21A | Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati din teava de inox diam.30mm, inclusiv elementele de fixare (3 seturi) | m | 2,400 |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Total* |  lei |  |  |  |
|  |  | **Total Timplarii****Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Total* |  lei |  |  |  |
|  |  | **Total GTS Et.4 incapere Nr.13****Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Total* |  lei |  |  |  |
|  |  | *Asigurarea sociala si medicala* | 22,5 % |  |  |  |
|  |  | *Transportul materialelor* | 7 % |  |  |  |
|  |  | *Cheltuieli de achizitionare-depozitare* | 2 % |  |  |  |
|  |  | *Total* |   |  |  |  |
|  |  | *Cheltuieli de regie* | 14,5 % |  |  |  |
|  |  | *Total* |   |  |  |  |
|  |  | *Beneficiu de deviz* | 6 % |  |  |  |
|  |  | **Total Lucrari de constructie (ofertantul indica in devizul oferta materialele propuse pentru aplicare)****Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|  |  | **2. Lucrari tehnico-sanitare (OFERTANTUL COORDONEAZA CU BENEFICIARUL MATERIALELE PROPUSE PENTRU APLICARE)** |  |  |  |  |
|  |  | **2.1. GTS Et.2 incapere Nr.7** |  |  |  |  |
|  |  | **2.1.1. Retele tehnico-sanitare** |  |  |  |  |
| 68 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,000 |  |  |
|  69 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |  |  |
|  70 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 3,000 |  |  |
|  71 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,000 |  |  |
|  72 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 2,000 |  |  |
|  73 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare, cu recuperarea radiatorului pentru montare ulterioara | m2 | 1,850 |  |  |
|  74 | SA20A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Teava de polipropilena PN10 ф20х2,8 | m | 2,000 |  |  |
|  75 |  | Racord FE PP ф1/2"х1/2" | buc | 3,000 |  |  |
|  76 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" | buc | 3,000 |  |  |
|  77 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (fara costul radiatoarelor) | m2 | 1,850 |  |  |
|  78 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala / Кран для выпуска воздуха | buc | 1,000 |  |  |
|  79 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,000 |  |  |
|  80 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet colt radiator (tur+retur) | buc | 2,000 |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Total* |  lei |  |  |  |
|  |  | **Total Retele tehnico-sanitare****Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|  |  | **2.1.2. Obiecte sanitare** |  |  |  |  |
| 81 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,000 |  |  |
|  82 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. cu mobilier | buc | 1,000 |  |  |
|  83 | SD03A | Amestecator pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |  |  |
|  84 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., dim. 1150x1000(h) | buc | 1,000 |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Total* |  lei |  |  |  |
|  |  | **Total Obiecte sanitare****Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Total* |  lei |  |  |  |
|  |  | **Total GTS Et.2 incapere Nr.7****Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|  |  | **2.2. GTS Et.2 incapere Nr.9** |  |  |  |  |
|  |  | **2.2.1. Retele tehnico-sanitare** |  |  |  |  |
| 85 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,000 |  |  |
|  86 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |  |  |
|  87 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 3,000 |  |  |
|  88 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,000 |  |  |
|  89 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 2,000 |  |  |
|  90 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare, cu recuperarea radiatorului pentru montare ulterioara | m2 | 1,850 |  |  |
|  91 | SA20A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Teava de polipropilena PN10 ф20х2,8 | m | 2,000 |  |  |
|  92 |  | Racord FE PP ф1/2"х1/2" | buc | 3,000 |  |  |
|  93 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" | buc | 3,000 |  |  |
|  94 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (fara costul radiatoarelor) | m2 | 1,850 |  |  |
|  95 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala / Кран для выпуска воздуха | buc | 1,000 |  |  |
|  96 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,000 |  |  |
|  97 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet colt radiator (tur+retur) | buc | 2,000 |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Total* |  lei |  |  |  |
|  |  | **Total Retele tehnico-sanitare****Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|  |  | **2.2.2. Obiecte sanitare** |  |  |  |  |
| 98 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,000 |  |  |
|  99 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |  |  |
|  100 | SD03A | Amestecator pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |  |  |
|  101 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., dim. 1180\*1000(h) | buc | 1,000 |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Total* |  lei |  |  |  |
|  |  | **Total Obiecte sanitare****Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Total* |  lei |  |  |  |
|  |  | **Total GTS Et.2 incapere Nr.9****Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|  |  | **2.3. GTS Et.4 incapere Nr.13** |  |  |  |  |
|  |  | **2.3.1. Retele tehnico-sanitare** |  |  |  |  |
| 102 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,000 |  |  |
|  103 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |  |  |
|  104 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 3,000 |  |  |
|  105 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,000 |  |  |
|  106 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 2,000 |  |  |
|  107 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare, cu recuperarea radiatorului pentru montare ulterioara | m2 | 1,850 |  |  |
|  108 | SA20A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Teava de polipropilena PN10 ф20х2,8 | m | 2,000 |  |  |
|  109 |  | Racord FE PP ф1/2"х1/2" | buc | 3,000 |  |  |
|  110 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" | buc | 3,000 |  |  |
|  111 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (fara costul radiatoarelor) | m2 | 1,850 |  |  |
|  112 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala / Кран для выпуска воздуха | buc | 1,000 |  |  |
|  113 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,000 |  |  |
|  114 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet colt radiator (tur+retur) | buc | 2,000 |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Total* |  lei |  |  |  |
|  |  | **Total Retele tehnico-sanitare****Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|  |  | **2.3.2. Obiecte sanitare** |  |  |  |  |
| 115 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,000 |  |  |
|  116 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |  |  |
|  117 | SD03A | Amestecator pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |  |  |
|  118 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., 900x900(h) | buc | 1,000 |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Total* |  lei |  |  |  |
|  |  | **Total Obiecte sanitare****Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Total* |  lei |  |  |  |
|  |  | **Total GTS Et.4 incapere Nr.13****Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Total* |  lei |  |  |  |
|  |  | *Asigurarea sociala si medicala* | 22,5 % |  |  |  |
|  |  | *Transportul materialelor* | 7 % |  |  |  |
|  |  | *Cheltuieli de achizitionare-depozitare* | 2 % |  |  |  |
|  |  | *Total* |   |  |  |  |
|  |  | *Cheltuieli de regie* | 14,5 % |  |  |  |
|  |  | *Total* |   |  |  |  |
|  |  | *Beneficiu de deviz* | 6 % |  |  |  |
|  |  | **Total Lucrari tehnico-sanitare (ofertantul coordoneaza cu beneficiarul materialele propuse pentru aplicare)****Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|  |  | **3. Lucrari de electromontare**  |  |  |  |  |
|  |  | **3.1. Lucrari de electromontare GTS Et.2 incapere Nr.7** |  |  |  |  |
| 119 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip | buc | 1,000 |  |  |
|  120 | RpEA05A | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm | m | 4,000 |  |  |
|  121 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp | m | 4,000 |  |  |
|  122 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W | buc | 2,000 |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Total* |  lei |  |  |  |
|  |  | **Total Lucrari de electromontare GTS Et.2 incapere Nr.7****Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|  |  | **3.2. Lucrari de electromontare GTS Et.2 incapere Nr.9** |  |  |  |  |
| 123 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip | buc | 1,000 |  |  |
|  124 | RpEA05A | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm | m | 4,000 |  |  |
|  125 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp | m | 4,000 |  |  |
|  126 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W | buc | 2,000 |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Total* |  lei |  |  |  |
|  |  | **Total Lucrari de electromontare GTS Et.2 incapere Nr.9****Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|  |  | **3.3. Lucrari de electromontare GTS Et.4 incapere Nr.13** |  |  |  |  |
| 127 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip | buc | 1,000 |  |  |
|  128 | RpEA05A | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm | m | 4,000 |  |  |
|  129 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp | m | 4,000 |  |  |
|  130 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W | buc | 2,000 |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Total* |  lei |  |  |  |
|  |  | **Total Lucrari de electromontare GTS Et.4 incapere Nr.13****Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Total* |  lei |  |  |  |
|  |  | *Asigurarea sociala si medicala* | 22,5 % |  |  |  |
|  |  | *Transportul materialelor* | 7 % |  |  |  |
|  |  | *Cheltuieli de achizitionare-depozitare* | 2 % |  |  |  |
|  |  | *Total* |   |  |  |  |
|  |  | *Cheltuieli de regie* | 76 % |  |  |  |
|  |  | *Total* |   |  |  |  |
|  |  | *Beneficiu de deviz* | 6 % |  |  |  |
|  |  | **Total Lucrari de electromontare** **Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  | **1. Lucrari de constructie (ofertantul indica in devizul oferta materialele propuse pentru aplicare)** |  |  |  |  |
|  |  | **1.1. GTS Et.3 incapere Nr.11** |  |  |  |  |
|  |  | **1.1.1. Lucrari de demolare** |  |  |  |  |
| 131 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 3,850 |  |  |
|  132 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 19,030 |  |  |
| 133 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 19,030 |  |  |
| 134 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment | m2 | 3,850 |  |  |
|  135 | RpCO56C | Demontari: tavane suspendate | m2 | 3,850 |  |  |
|  136 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,680 |  |  |
|  137 | TrB01A2-1 | Transportul materialelor din grupa 4 (mortar, beton), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m | t | 1,170 |  |  |
|  138 | TrI1AA02B3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in containere, categoria 3 | t | 1,170 |  |  |
| 139 | TrB22D1C1 | Incarcarea materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 1-1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m | t | 1,170 |  |  |
|  140 | TsI51A10 | Transportarea deseuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 1,170 |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Total* |  lei |  |  |  |
|  |  | **Total Lucrari de demolare****Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|  |  | **1.1.2. Finisari - Pardoseli**  |  |  |  |  |
| 141 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment-nisip semiuscat M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 3,850 |  |  |
|  142 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" sau analog intr-un strat | m2 | 3,850 |  |  |
|  143 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 3,850 |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Total* |  lei |  |  |  |
|  |  | **Total Finisari - Pardoseli** **Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|  |  | **1.1.3. Finisari - Pereti**  |  |  |  |  |
| 144 | RpCJ12A | Tencuieli interioare sclivisite, executate cu mortar de ciment-nisip M 50 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 19,030 |  |  |
|  145 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" sau analog intr-un strat | m2 | 19,030 |  |  |
|  146 | CI22B | Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) | m2 | 19,030 |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Total* |  lei |  |  |  |
|  |  | **Total Finisari - Pereti** **Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|  |  | **1.1.4. Finisari - Tavane**  |  |  |  |  |
| 147 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 3,850 |  |  |
|  148 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,850 |  |  |
|  149 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate | m2 | 3,850 |  |  |
|  150 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) | m2 | 3,850 |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Total* |  lei |  |  |  |
|  |  | **Total Finisari - Tavane** **Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|  |  | **1.1.5. Timplarii** |  |  |  |  |
| 151 | CK03A | Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m 800x2100(h) - 1buc | m2 | 1,680 |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Total* |  lei |  |  |  |
|  |  | **Total Timplarii****Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Total* |  lei |  |  |  |
|  |  | **Total GTS Et.3 incapere Nr.11****Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|  |  | **1.2. GTS Et.3 incapere Nr.12** |  |  |  |  |
|  |  | **1.2.1. Lucrari de demolare** |  |  |  |  |
| 152 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 4,520 |  |  |
|  153 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 23,030 |  |  |
|  154 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 23,030 |  |  |
|  155 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment | m2 | 4,520 |  |  |
|  156 | RpCO56C | Demontari: tavane suspendate | m2 | 4,520 |  |  |
| 157 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 0,150 |  |  |
| 158 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,890 |  |  |
|  159 | TrB01A2-1 | Transportul materialelor din grupa 4 (mortar, beton), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m | t | 1,410 |  |  |
|  160 | TrI1AA02B3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in containere, categoria 3 | t | 1,410 |  |  |
| 161 | TrB22D1C1 | Incarcarea materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 1-1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m | t | 1,410 |  |  |
| 162 | TsI51A10 | Transportarea deseuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 1,410 |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Total* |  lei |  |  |  |
|  |  | **Total Lucrari de demolare****Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|  |  | **1.2.2. Pereti** |  |  |  |  |
| 163 | RpCJ12A | Tencuieli interioare sclivisite, executate cu mortar de ciment-nisip M 50 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 23,030 |  |  |
|  164 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" sau analog intr-un strat | m2 | 23,030 |  |  |
| 165 | CI22B | Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) | m2 | 23,030 |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Total* |  lei |  |  |  |
|  |  | **Total Pereti****Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|  |  | **1.2.3. Tavane** |  |  |  |  |
| 166 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 4,520 |  |  |
|  167 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 4,520 |  |  |
|  168 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate | m2 | 4,520 |  |  |
|  169 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) | m2 | 4,520 |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Total* |  lei |  |  |  |
|  |  | **Total Tavane****Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|  |  | **1.2.4. Pardoseli** |  |  |  |  |
| 170 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment-nisip semiuscat M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 4,520 |  |  |
|  171 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" sau analog intr-un strat | m2 | 4,520 |  |  |
|  172 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 4,520 |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Total* |  lei |  |  |  |
|  |  | **Total Pardoseli****Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|  |  | **1.2.5. Timplarii** |  |  |  |  |
| 173 | CK03A | Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m 1000x2100(h) - 1buc | m2 | 2,100 |  |  |
|  174 | CL21A | Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati din teava de inox diam.30mm, inclusiv elementele de fixare (3 seturi) | m | 2,400 |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Total* |  lei |  |  |  |
|  |  | **Total Timplarii****Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Total* |  lei |  |  |  |
|  |  | **Total GTS Et.3 incapere Nr.12****Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Total* |  lei |  |  |  |
|  |  | *Asigurarea sociala si medicala* | 22,5 % |  |  |  |
|  |  | *Transportul materialelor* | 7 % |  |  |  |
|  |  | *Cheltuieli de achizitionare-depozitare* | 2 % |  |  |  |
|  |  | *Total* |   |  |  |  |
|  |  | *Cheltuieli de regie* | 14,5 % |  |  |  |
|  |  | *Total* |   |  |  |  |
|  |  | *Beneficiu de deviz* | 6 % |  |  |  |
|  |  | **Total Lucrari de constructie (ofertantul indica in devizul oferta materialele propuse pentru aplicare)****Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|  |  | **2. Lucrari tehnico-sanitare (ofertantul coordoneaza cu beneficiarul materialele propuse pentru aplicare)** |  |  |  |  |
|  |  | **2.1. GTS Et.3 incapere Nr.11** |  |  |  |  |
|  |  | **2.1.1. Retele tehnico-sanitare** |  |  |  |  |
| 175 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,000 |  |  |
|  176 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |  |  |
|  177 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 3,000 |  |  |
|  178 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,000 |  |  |
|  179 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 2,000 |  |  |
|  180 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare, cu recuperarea radiatorului pentru montare ulterioara | m2 | 1,850 |  |  |
|  181 | SA20A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Teava de polipropilena PN10 ф20х2,8 | m | 2,000 |  |  |
|  182 |  | Racord FE PP ф1/2"х1/2" | buc | 3,000 |  |  |
|  183 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" | buc | 3,000 |  |  |
|  184 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (fara costul radiatoarelor) | m2 | 1,850 |  |  |
|  185 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala / Кран для выпуска воздуха | buc | 1,000 |  |  |
| 186 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,000 |  |  |
| 187 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet colt radiator (tur+retur) | buc | 2,000 |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Total* |  lei |  |  |   |
|  |  | **Total Retele tehnico-sanitare****Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|  |  | **2.1.2. Obiecte sanitare** |  |  |  |  |
| 188 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,000 |  |  |
|  189 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. cu mobilier | buc | 1,000 |  |  |
| 190 | SD03A | Amestecator pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |  |  |
| 191 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., 1150x1000(h) | buc | 1,000 |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Total* |  lei |  |  |  |
|  |  | **Total Obiecte sanitare****Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Total* |  lei |  |  |  |
|  |  | **Total GTS Et.3 incapere Nr.11****Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|  |  | **2.2. GTS Et.3 incapere Nr.12** |  |  |  |  |
|  |  | **2.2.1. Retele tehnico-sanitare** |  |  |  |  |
| 192 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,000 |  |  |
|  193 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |  |  |
|  194 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 3,000 |  |  |
|  195 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,000 |  |  |
|  196 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 2,000 |  |  |
|  197 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare, cu recuperarea radiatorului pentru montare ulterioara | m2 | 1,850 |  |  |
|  198 | SA20A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Teava de polipropilena PN10 ф20х2,8 | m | 2,000 |  |  |
|  199 |  | Racord FE PP ф1/2"х1/2" | buc | 3,000 |  |  |
|  200 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" | buc | 3,000 |  |  |
|  201 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (fara costul radiatoarelor) | m2 | 1,850 |  |  |
|  202 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala / Кран для выпуска воздуха | buc | 1,000 |  |  |
| 203 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,000 |  |  |
|  204 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet colt radiator (tur+retur) | buc | 2,000 |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Total* |  lei |  |  |   |
|  |  | **Total Retele tehnico-sanitare****Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|  |  | **2.2.2. Obiecte sanitare** |  |  |  |  |
| 205 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,000 |  |  |
| 206 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |  |  |
|  207 | SD03A | Amestecator pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |  |  |
| 208 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., 1150x1000(h) | buc | 1,000 |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Total* |  lei |  |  |  |
|  |  | **Total Obiecte sanitare****Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Total* |  lei |  |  |  |
|  |  | **Total GTS Et.3 incapere Nr.12****Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Total* |  lei |  |  |  |
|  |  | *Asigurarea sociala si medicala* | 22,5 % |  |  |  |
|  |  | *Transportul materialelor* | 7 % |  |  |  |
|  |  | *Cheltuieli de achizitionare-depozitare* | 2 % |  |  |  |
|  |  | *Total* |   |  |  |  |
|  |  | *Cheltuieli de regie* | 14,5 % |  |  |  |
|  |  | *Total* |   |  |  |  |
|  |  | *Beneficiu de deviz* | 6 % |  |  |  |
|  |  | **Total Lucrari tehnico-sanitare (ofertantul coordoneaza cu beneficiarul materialele propuse pentru aplicare)****Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|  |  | **3. Lucrari de electromontare**  |  |  |  |  |
|  |  | **3.1. Lucrari de electromontare GTS Et.3 incapere Nr.11** |  |  |  |  |
| 209 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip | buc | 1,000 |  |  |
|  210 | RpEA05A | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm | m | 4,000 |  |  |
| 211 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp | m | 4,000 |  |  |
| 212 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W | buc | 2,000 |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Total* |  lei |  |  |  |
|  |  | **Total Lucrari de electromontare GTS Et.3 incapere Nr.11****Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|  |  | **3.2. Lucrari de electromontare GTS Et.3 incapere Nr.12** |  |  |  |  |
| 213 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip | buc | 1,000 |  |  |
|  214 | RpEA05A | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm | m | 4,000 |  |  |
| 215 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp | m | 4,000 |  |  |
|  216 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W | buc | 2,000 |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Total Lucrari de electromontare GTS Et.3 incapere Nr.12****Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Total* |  lei |  |  |  |
|  |  | *Asigurarea sociala si medicala* | 22,5 % |  |  |  |
|  |  | *Transportul materialelor* | 7 % |  |  |  |
|  |  | *Cheltuieli de achizitionare-depozitare* | 2 % |  |  |  |
|  |  | *Total* |   |  |  |  |
|  |  | *Cheltuieli de regie* | 76 % |  |  |  |
|  |  | *Total* |   |  |  |  |
|  |  | *Beneficiu de deviz* | 6 % |  |  |  |
|  |  | **Total Lucrari de electromontare** **Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  lei |  |  |  |
|  |  | TVA | 20 % |  |  |  |
|  |  | **Total deviz:****Inclusiv salariu** |  |  |  |  |