Accesibilitatea intrarii in clădirea Ministerului Apărării	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 35-01/2019

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	Valoarea de deviz, MDL	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Rampa exterioara
					
1	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	8,8000			
 2	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	8,8000			
 3	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	8,8000			
 4	CA03A2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,9600			
 5	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	44,0000			
 6	CC01E
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	35,0000			
 7	CC01F1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	617,0000			
 8	CA03C2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 	m3	7,7000			
 9	TsC53A
	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,0900			
 10	CA02A2
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,9000			
 11	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	20,1600			
 12	CA02B2
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,3500			
 13	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa sub granit)	kg	36,3000			
 14	CG19A1
	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu straifuri	m2	17,0000			
 15	CK26D
	Montarea profilului pentru scari cu cauciuc	m	36,0000			
 16	CI11A
	Placaje din granit aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Grosimea si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	13,0000			
 17	CH06A calcul
	Mina curenta metalica din inox in 2 nivele pentru persoane cu dezabilitati cu inaltimea 900 mm  fixata pe granit (Materiale - tiava din inox 50*50 mm - 25 m.l, tiava pentu tilpi 30*50 - 26 m.l, tiava rotunda 40 mm - 50 ml)	m	24,6500			
 		Capitolul 2. Rampa din hol
					
18	CH06A calcul
	Mina curenta metalica din inox in 2 nivele pentru persoane cu dezabilitati cu inaltimea 900 mm  fixata pe granit (Materiale - tiava pentu tilpi 30*50 - 19 m.l, tiava rotunda 40 mm - 20 ml)	m	10,0000			
 19	CL17A  calcul
	Confectii metalice din inox, montate aparent: Pandus din tanba expandata de 5 mm grosime gata confectionat	kg	79,5000			

	                                                                                                         

	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.