|  |  |
| --- | --- |
| **Работы по консервации объекта "Бендерская крепость"**  **(Первая фаза)** | Формуляр № 1  WinСmeta |
| (наименование объекта) |  |

**СМЕТА РАСХОДОВ № 2-1-6**

**Обновление ортофотопланах планов и модели 3D**

**Обновление**

Сметный расчет выполнен в текущих ценах:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  позиции | Символ нормы и код ресурса | Работы и расходы | Ед.изм. | Количество в соответствии с проектными данными | Расчетная стоимость, $ | |
| На расчетную единицу  ————  в том числе, зарплата | Всего  —————  в том числе, зарплата |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 |
| 1 | | цена поставщика | | Проверка и обновление панорамных планов. Панорамные планы основанные на ортофотопланах (1;50) необходимо обновить и проверить после сборки лесов для проведения работ с возможностью  наблюдения и анализа поверхностей с близкого расстояния. Обновление будет выполнено одним из реставраторов культурного наследия с официальной аккредитацией или сертификатом.  Панорамные планы будут согласованы с автором проекта, техническим ответственным и представителем Программы ЕС-СВМ | | | КОМПЛЕКТ | | 1 | | |  | |  |
| 2 | | цена поставщика | | Обновление модели BIM. Во время проведения работ и после их завершения, подрядчик дополнит модель BIM всей информацией, касающейся материалов, стратиграфии всех элементов (зданий, напольных покрытий, кровли и др.), а также произведенных вмешательств. По завершению реставрационного вмешательства, модель будет обновлена всеми необходимыми элементами для извлечения снимков (чертежей) для последующих этапов | | | КОМПЛЕКТ | | 1 | | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | Всего | | | $ | | |  |  | | |  |
|  | |  | | **Всего по смете:**  **В том числе заработная плата** |  | | |  | | |  | |  | |