**Annex 2**

**FORM FOR SUBMITTING SUPPLIER’S QUOTATION**

***(This Form must be submitted only using the Supplier’s Official Letterhead/Stationery[[1]](#footnote-1))***

We, the undersigned, hereby accept in full the UNDP General Terms and Conditions, and hereby offer to supply the items listed below in conformity with the specification and requirements of UNDP as per RFQ Reference No. RfQ20/02082:

|  |  |
| --- | --- |
| **Conservarea cetatii Bender** | Formular Nr.7WinСmeta |
| (denumirea obiectivului) |  |

**DEVIZ LOCAL № 2/07.2020**

 **Lucrari de alimentare cu energie electrica Cetatea Bender**

Intocmit in preţuri curente

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, USD |
| Pe unitate de măsură————incl. salariu | Total—————incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  | **1. Lucrari de constructie** |  |  |  |  |
| 1 | TsA16B2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu cu obstacol | m3 | 45,000 |  |  |
| 2 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 22,000 |  |  |
| 3 | Pret de piata | Pozitionarea caramizii de protectie 250x120x65 | buc | 1 130,000 |  |  |
| 4 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 45,000 |  |  |
| 5 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,450 |  |  |
| 6 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 4,000 |  |  |
| 7 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 4,000 |  |  |
| 8 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 | 18,000 |  |  |
| 9 | RpCS19G | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton | m | 6,000 |  |  |
| 10 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 6,000 |  |  |
| 11 | RpCS05A1 | Repararea denivelarilor la trotuare executate din placi de beton, pe o suprafata sub 50 mp la un punct de lucru, cu rosturi umplute cu ciment | m2 | 18,000 |  |  |
| 12 | TsC39A1 | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m | buc | 13,000 |  |  |
| 13 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 5,000 |  |  |
| 14 | 33-04-003-5 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea  | buc | 4,000 |  |  |
| 15 | Pret de piata | Dispozitiv de fixare a proptelei de stilp У4 (УПК) | buc | 5,000 |  |  |
| 16 | TsD19A | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu | m3 | 6,500 |  |  |
| 17 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 13,000 |  |  |
| 18 | 34-02-004-2 | Executarea conductelor din tevi de polietilena reciclata: mai mult de 2 gauri | 1 km | 0,022 |  |  |
| 19 | 34-02-001-1 | Executarea conductelor din tuburi de azbociment prin imbinarea lor cu mansete de otel: pina la 2 gauri | 1 km | 0,020 |  |  |
| 20 | Pret de piata | Teava dura gofrata cu 2 pereti din polietilena DKC-94/110 "Seria16"  | m | 22,000 |  |  |
| 21 | Pret de piata | Teava dura gofrata cu 2 pereti din polietilena DKC-94/110 "Seria12" | m | 20,000 |  |  |
| 22 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Cornier 90x90x6 | kg | 125,000 |  |  |
| 23 | IzA01E | Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate de metal - confectii si constructii metalice - executate din profile cu grosimi pina la 7 mm - cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm | t | 0,200 |  |  |
| 24 | IzA06B | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de perclorvinilic si trei straturi de email) | m2 | 4,000 |  |  |
|  |  | *Total* |  $ |  |  |  |
|  |  | *Asigurari sociale si medicale* | 22,5 % |  |  |  |
|  |  | *Transportarea materialelor* |  % |  |  |  |
|  |  | *Colectarea materialelor* |  % |  |  |  |
|  |  | *Cheltuieli directe* |   |  |  |  |
|  |  | *Cheltuieli de regie* |  % |  |  |  |
|  |  | *Total* |   |  |  |  |
|  |  | *Beneficiul de deviz* |  % |  |  |  |
|  |  | *Total* |   |  |  |  |
|  |  | **Total Lucrari de constructie****Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|  |  | **2. Lucrari de montare**  |  |  |  |  |
|  |  | **2.1. Dulapuri** |  |  |  |  |
| 25 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик акт. энергии ) | buc | 1,000 |  |  |
| 26 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения) | set | 6,000 |  |  |
| 27 | 08-01-001-3 | Transformator cu trei faze de 35 kV, putere, kV А: 630 | buc | 3,000 |  |  |
| 28 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щиты распределительные навесные ЩРн) | buc | 2,000 |  |  |
| 29 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щиты) | buc | 20,000 |  |  |
| 30 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/12) | buc | 3,000 |  |  |
| 31 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A (Пакетные выключатели) | buc | 3,000 |  |  |
|  |  | *Total* | $ |  |  |  |
|  |  | **Total Dulapuri****Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|  |  | **2.2. Cablaje** |  |  |  |  |
| 32 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 0,400 |  |  |
| 33 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 0,150 |  |  |
| 34 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm | 100 m | 0,500 |  |  |
| 35 | 08-02-412-7 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 150 mm2 | 100 m | 0,900 |  |  |
| 36 | 08-02-412-13 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 150 mm2 | 100 m | 0,900 |  |  |
| 37 | Pret de piata | Cablu АВБбШв 4х150мм2 | m | 596,000 |  |  |
| 38 | 08-02-367-9 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului. Norma a fost anulat in Modificari 26 | 1000 m | 0,520 |  |  |
| 39 | Pret de piata | Сablu СИП 2А 3х95мм2 + 1х95мм2 | m | 520,000 |  |  |
| 40 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg  | 100 m | 2,130 |  |  |
| 41 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в трубе) | 100 m | 10,000 |  |  |
| 42 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (Кабеля по швеллеру) | 100 m | 0,120 |  |  |
| 43 | Pret de piata | Cablu АПВ 4х16мм2 | m | 9,000 |  |  |
|  |  | *Total* |  $ |  |  |  |
|  |  | **Total Cablaje****Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|  |  | **2.3. Materiale pentru montare** |  |  |  |  |
| 44 | Pret de piata | Заделка кабельная КВТп-1-4(150-240) | buc | 4,000 |  |  |
| 45 | Pret de piata | Заделка кабельная КHТп-1-4(150-240) | buc | 4,000 |  |  |
| 46 | Pret de piata | Наконечник алюминевый ТА50-10-9 ухлз | buc | 32,000 |  |  |
| 47 | Pret de piata | Анкерный зажим 95-120/2000 (РА2000) | buc | 4,000 |  |  |
| 48 | Pret de piata | Кронштейн анкерный КАМ-4000 (СА2000,02) | buc | 48,000 |  |  |
| 49 | Pret de piata | Cкрепа для крепления лент СГ-20 | buc | 48,000 |  |  |
| 50 | Pret de piata | Лента из нержавеющей стали F 20,7 | m | 48,000 |  |  |
| 51 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка с ЗК для скрытой установки однополюсная IP20 РС10-3-ГБ) | 100 buc | 0,100 |  |  |
| 52 | Pret de piata | Комплект промежуточной подвески ES 54--14P | buc | 14,000 |  |  |
| 53 | Pret de piata | Хомут стяжной 350мм Е 350 | buc | 54,000 |  |  |
| 54 | Pret de piata | Герметичный прокалывающий зажим ПАЗ-2 | buc | 16,000 |  |  |
| 55 | Pret de piata | Влагозащищенный ответвительный зажим СВР-1 | buc | 7,000 |  |  |
| 56 | Pret de piata | Зажим плашечный ПС-1-1 | buc | 10,000 |  |  |
|  |  | *Total* | $ |  |  |  |
|  |  | **Total Materiale pentru montare****Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|  |  | *Total* |  $ |  |  |  |
|  |  | *Asigurare sociala* | 22,5 % |  |  |  |
|  |  | *Total* |   |  |  |  |
|  |  | *Cheltueli de transport* |  % |  |  |  |
|  |  | *Total* |   |  |  |  |
|  |  | *Celtueli de semifabricat si depozitie* |  % |  |  |  |
|  |  | *Total* |   |  |  |  |
|  |  | *Cheltuele de regie* |  % |  |  |  |
|  |  | *Total* |   |  |  |  |
|  |  | *Beneficiu de deviz* |  % |  |  |  |
|  |  | **Total Lucrari de montare** **Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|  |  | **3. Valoare utilajului** |  |  |  |  |
| 57 | Pret de piata | Счетчик акт. энергии 380В 5А RS 485 (montat оn transformator) | buc | 1,000 |  |  |
| 58 | Pret de piata | Siguranta fuzabila 380V I=250A ПН2-250 | buc | 6,000 |  |  |
| 59 | Pret de piata | Transformator 600/5 ТШ -0,66-УЗ | buc | 3,000 |  |  |
| 60 | Pret de piata | Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-31 100A | buc | 2,000 |  |  |
| 61 | Pret de piata | Выключатель нагрузки с предохранителями 3-хпол. 32A, АВВ XLP000-6CC | buc | 2,000 |  |  |
| 62 | Pret de piata | Ограничитель перенапряжений ОПН-0,38 | buc | 2,000 |  |  |
| 63 | Pret de piata | Щит ЩРн-36з-1 36 IP54 разм.540х310х120мм | buc | 2,000 |  |  |
| 64 | Pret de piata | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 63А | buc | 2,000 |  |  |
| 65 | Pret de piata | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 10А(С) | buc | 2,000 |  |  |
| 66 | Pret de piata | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 5А(С) | buc | 3,000 |  |  |
| 67 | Pret de piata | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 2А(С) | buc | 3,000 |  |  |
| 68 | Pret de piata | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 10, 16А(В) | buc | 10,000 |  |  |
| 69 | Pret de piata | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 1, 5А(В) | buc | 7,000 |  |  |
| 70 | Pret de piata | Независимый расцепитель РН-47 | buc | 2,000 |  |  |
| 71 | Pret de piata | Диф. автомат.выключатель 2-хпол. АВДТ 32/С16, 10А 30мА | buc | 9,000 |  |  |
|  |  | *Total* |  $ |  |  |  |
|  |  | *Cheltuili de semifabricat si depozitie* | % |  |  |  |
|  |  | **Total Valoare utilajului****Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Total deviz:****Inclusiv salariu** |  |  |  |  |

*[Name and Signature of the Supplier’s Authorized Person]*

*[Designation]*

*[Date]*

*Dully stamped*

1. *Official Letterhead/Stationery must indicate contact details – addresses, email, phone and fax numbers – for verification purposes*  [↑](#footnote-ref-1)