WinСмета2000

|  |  |
| --- | --- |
| **Hala auto de elemente metalice pentru organizarea activitatii operatorului de servicii publice SRL ServComSud din regiunea Cahul pe teren cu nr. cadastral 1742302.212 situata in c. Zirnesti, s. Zirnesti r. Cahul** | Formular Nr.7 |
| (denumirea obiectivului) |  |

**1-7. Lista cu cantități de lucrări.**

**Iluminat exterior**

|  |
| --- |
| **Valuta ofertei $** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, $ | |
| Pe unitate de măsură  ————  incl. salariu | Total  —————  incl. salariu |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | **1. Lucrari de montaj** | |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-573-4 | | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (бокс на 24 модуля, металлический, встраиваемый, ЩРв-24з-1, IP31) РЩ-НО | | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | 08-03-525-1 | | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A (выключатель нагрузки ВН32-3Р/20) | | buc | 1,00 |  |  |
| 3 | 08-03-526-2 | | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (сумеречный выключатель с фотореле Iн=20А) | | buc | 1,00 |  |  |
| 4 | 08-03-526-1 | | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | | buc | 3,00 |  |  |
| 5 |  | | Реле времени РТ-1Р/10А | | buc | 2,00 |  |  |
| 6 | 08-02-412-1 | | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, 1х1,5 mm2 ПВ1 сеч. 1,5 мм2 | | 100 m | 1,80 |  |  |
| 7 |  | | Провод ПВ1 сеч. 1,5 мм2 | | m | 180,00 |  |  |
| 8 | 08-02-141-1 | | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (АПвБбШп-1 сеч. 3х6 мм2 в траншее) | | 100 m | 6,41 |  |  |
| 9 | 08-02-412-2 | | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (АПвБбШп-1 сеч. 3х6 мм2 в трубе) | | 100 m | 0,52 |  |  |
| 10 | 08-02-412-2 | | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (ВВГнг-LS сеч. 5х4 мм2) | | 100 m | 0,05 |  |  |
| 11 |  | | Кабель с алюминиевыми жилами, бронированный, АПвБбШп -1 сеч.3x6 мм2 | | m | 641,00 |  |  |
| 12 |  | | Кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией, ВВГнг-LS сеч. 5x4 мм2 | | m | 5,00 |  |  |
| 13 | 08-02-410-1 | | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (труба ПВХ 25мм) | | 100 m | 0,05 |  |  |
|  |  | | Прямые затраты | | $ |  |  |  |
|  |  | | Asigurarea sociala | | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | | Total | | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | | Transport | | % |  |  |  |
|  |  | | Total | | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | | Cheltuieli de achizitionare-depozitare | | % |  |  |  |
|  |  | | Cheltuieli directe | | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | | Cheltuieli de regie | | % |  |  |  |
|  |  | | Total | | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | | Beneficiu de deviz | | % |  |  |  |
|  |  |  | | **Total Lucrari de montaj** | |  |  |  |
|  |  |  | | **Incluziv salariu** |  |  |  |  |
|  |  | | **2. Lucrari de constructie** | |  |  |  |  |
| 14 | 33-04-003-1 | | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (опора осветительная кабельная стойка ОГК-5 с 1 светильником) | | buc | 12,00 |  |  |
| 15 | 33-04-014-2 | | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente (установка светильника на опоре) | | buc | 12,00 |  |  |
| 16 | 08-03-641-2 | | Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36х36 (коробка клеммная IP54 У614) | | buc | 12,00 |  |  |
| 17 |  | | Коробка клеммная | | buc | 12,00 |  |  |
| 18 |  | | Кронштейн однорожковый безрадиусный КГ1К-0,5-1,0-0,15-0,048 | | buc | 12,00 |  |  |
| 19 |  | | Лампа LED 100 Вт | | buc | 12,00 |  |  |
| 20 | 34-02-003-1 | | Executarea conductelor din tevi de polietilena: (труба ПВХ Д=50 мм в траншее) | | 1 km | 0,052 |  |  |
|  |  | | Прямые затраты | | $ |  |  |  |
|  |  | | Asigurarea sociala | | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | | Total | | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | | Transport | | % |  |  |  |
|  |  | | Total | | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | | Cheltuieli de achizitionare-depozitare | | % |  |  |  |
|  |  | | Cheltuieli directe | | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | | Cheltuieli de rejie | | % |  |  |  |
|  |  | | Total | | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | | Beneficiu de deviz | | % |  |  |  |
|  |  |  | | **Total Lucrari de constructie** | |  |  |  |
|  |  |  | | **Incluziv salariu** |  |  |  |  |
|  |  | | **3. Utilaj** | |  |  |  |  |
| 21 |  | | Бокс для установки 24 модулей, встраиваемый, металлический с замком, ЩРв-24з-1, IP31 | | buc | 1,00 |  |  |
| 22 |  | | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/20 | | buc | 1,00 |  |  |
| 23 |  | | Сумеречный выключатель с фотореле | | buc | 1,00 |  |  |
| 24 |  | | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1Р/В6 | | buc | 3,00 |  |  |
|  |  | | Прямые затраты | | $ |  |  |  |
|  |  | | Cheltuieli de achizitionare-depozitare | | % |  |  |  |
|  |  |  | | **Total Utilaj** | |  |  |  |
|  |  |  | | **Incluziv salariu** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Total deviz:** |  |  |  |  |
|  | **Incluziv salariu** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ofertant |  |
| (funcţia, semnătura) | |
| Elaborator de devize atestat |  |
| (funcţia, semnătura) | |