WinСмета2000

|  |  |
| --- | --- |
| **Hala auto de elemente metalice pentru organizarea activitatii operatorului de servicii publice SRL ServComSud din regiunea Cahul pe teren cu nr. cadastral 1742302.212 situata in c. Zirnesti, s. Zirnesti r. Cahul** | Formular Nr.7 |
| (denumirea obiectivului) |  |

**1-7. Lista cu cantitaţile de lucrări:**

**Alimentarea cu energie electrica. CL-0,4 kV, T1=0,146 km, T2=0,260 km, T3=0,037 km**

|  |
| --- |
| **Valuta ofertei $ SUA** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz,$ | |
| Pe unitate de măsură  ————  incl. salariu | Total  —————  incl. salariu |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | **1. Lucrari de montaj** | |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-572-4 | | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, (шкаф учета BZUM-TF-02-100-12) | | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | 08-03-525-2 | | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (выключатель нагрузки ВН-3Р/100А) | | buc | 1,00 |  |  |
| 3 | 08-03-600-2 | | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (счетчик ZMG-310Cr, 380В, 5-100А) | | buc | 1,00 |  |  |
| 4 | 08-03-526-2 | | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (выключатель автоматичсекий ВАрег.расцеп./3Р/100А) | | buc | 1,00 |  |  |
| 5 | 08-02-148-2 | | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (АПвБбШп-1 сеч. 4х70 мм2 в коробе) | | 100 m | 0,06 |  |  |
| 6 | 08-02-141-2 | | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg (АПвБбШп-1 сеч. 4х70 мм2 в траншее) | | 100 m | 1,82 |  |  |
| 7 | 08-02-412-5 | | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 (АПвБбШп-1 сеч. 4х70 мм2 в трубе) | | 100 m | 0,17 |  |  |
| 8 | 08-02-148-3 | | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg (АПвБбШп-1 сеч. 5х70 мм2 в коробе) | | 100 m | 0,06 |  |  |
| 9 | 08-02-141-3 | | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg (АПвБбШп-1 сеч. 5х70 мм2 в траншее) | | 100 m | 0,22 |  |  |
| 10 | 08-02-412-5 | | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 (АПвБбШп-1 сеч. 5х70 мм2 в трубе) | | 100 m | 0,18 |  |  |
| 11 | 08-02-142-1 | | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Т1) | | 100 m | 1,46 |  |  |
| 12 | 08-02-143-1 | | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu (Т1) | | 100 m | 1,46 |  |  |
| 13 | 08-02-142-1 | | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Т2) | | 100 m | 2,60 |  |  |
| 14 | 08-02-142-2 | | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 (для кабелей АПвБбШп-1 3х6 мм2, 4х70мм2) (Т2) | | 100 m | 2,60 |  |  |
| 15 | 08-02-143-1 | | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu (Т2) | | 100 m | 2,60 |  |  |
| 16 | 08-02-143-2 | | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator (для кабелей АПвБбШп-1 3х6 мм2, 4х70 мм2) (Т2) | | 100 m | 2,60 |  |  |
| 17 | 08-02-142-1 | | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Т3) | | 100 m | 0,37 |  |  |
| 18 | 08-02-142-2 | | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 (для кабелей АПвБбШп-1 3х6 мм2, 5х70мм2) (Т3) | | 100 m | 0,37 |  |  |
| 19 | 08-02-143-1 | | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu (Т3) | | 100 m | 0,37 |  |  |
| 20 | 08-02-143-2 | | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator (для кабелей АПвБбШп-1 3х6 мм2, 5х70 мм2) (Т3) | | 100 m | 0,37 |  |  |
| 21 |  | | Кабель с алюминиевыми жилами, бронированный, АПвБбШп -1 сеч. 4x70 мм2 | | m | 188,00 |  |  |
| 22 |  | | Кабель с алюминиевыми жилами, бронированный, АПвБбШп -1 сеч. 5x70 мм2 | | m | 28,00 |  |  |
| 23 | 08-02-472-1 | | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (сталь круглая Д=20мм) | | 100 m | 0,40 |  |  |
| 24 | 08-02-471-4 | | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (вертикальный заземлитель ст. Д=20 мм, L=5м) | | 10 buc | 3,00 |  |  |
| 25 | 08-02-396-5 | | Canal metalic pe pereti si tavane, (короб стальной с крышкой 100х50 мм) | | 100 m | 0,06 |  |  |
|  |  | | Cheltuieli directe | | $ |  |  |  |
|  |  | | Asigurarea sociala | | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | | Total | | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | | Transport | | % |  |  |  |
|  |  | | Total | | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | | Cheltuieli de achizitionare-depozitare | | % |  |  |  |
|  |  | | Cheltuieli directe | | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | | Cheltuieli de rejie | | % |  |  |  |
|  |  | | Total | | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | | Beneficiu de deviz | | % |  |  |  |
|  |  |  | | **Total Lucrari de montaj** | |  |  |  |
|  |  |  | | **Incluziv salariu** |  |  |  |  |
|  |  | | **2. Lucrari de constructie** | |  |  |  |  |
| 26 | 33-04-030-4 | | Montarea intreruptoarelor: manual (разъединитель-предохранитель РПС-I, 380В, 100А) | | set | 1,00 |  |  |
| 27 | 34-02-003-1 | | Executarea conductelor din tevi de polietilena: (труба ПВХ Д=90 мм в траншее) | | 1 km | 0,035 |  |  |
| 28 | 1 | | Песок | | m3 | 36,60 |  |  |
| 29 | 37 | | Кирпич строительный красный | | buc | 3 209,00 |  |  |
| 30 | TsC03B1 | | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (рытье траншеи механизмами) | | 100 m3 | 106,56 |  |  |
| 31 | TsA20B | | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (рытье траншеи вручную) | | m3 | 3,29 |  |  |
| 32 | TsD02A1 | | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная засыпка механизмами) | | 100 m3 | 58,56 |  |  |
| 33 | TsD01B | | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обратная засыпка вручную) | | m3 | 14,64 |  |  |
| 34 | TsD05A | | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (трамбовка механизмами) | | 100 m3 | 58,56 |  |  |
| 35 | TsD04A | | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (трамбовка вручную) | | m3 | 14,64 |  |  |
|  |  | | Cheltuieli directe | | $ |  |  |  |
|  |  | | Asigurarea sociala | | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | | Total | | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | | Transport | | % |  |  |  |
|  |  | | Total | | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | | Cheltuieli de achizitionare-depozitare | | % |  |  |  |
|  |  | | Cheltuieli directe | | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | | Cheltuieli de rejie | | % |  |  |  |
|  |  | | Total | | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | | Beneficiu de deviz | | % |  |  |  |
|  |  |  | | **Total Lucrari de constructie** | |  |  |  |
|  |  |  | | **Incluziv salariu** |  |  |  |  |
|  |  | | **3. Utilaj** | |  |  |  |  |
| 36 |  | | Шкаф учета BZUM-TF-02-100-12 | | buc | 1,00 |  |  |
| 37 |  | | Выключатель нагрузки ВН-3Р-100А | | buc | 1,00 |  |  |
| 38 |  | | Счетчик ZMG 310 Cr 380 В, 5-100 А | | buc | 1,00 |  |  |
| 39 |  | | Выключатель автоматический трехполюсный с регулируемым расцепителем ВА-3Р/100А | | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | | Прямые затраты | | $ |  |  |  |
|  |  | | Cheltuieli de achizitionare-depozitare | | % |  |  |  |
|  |  |  | | **Total Utilaj** | |  |  |  |
|  |  |  | | **Incluziv salariu** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Total deviz:** |  |  |  |  |
|  | **Incluziv salariu** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ofertant |  |
| (funcţia, semnătura) | |
| Elaborator de devize atestat |  |
| (funcţia, semnătura) | |