**LISTA CU CANTITĂȚI DE LUCRĂRI**

**PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ**

**1. Denumerea beneficiarului: Primăria comunei Crihana Veche, raionul Cahul**

**2. Organizatorul procedurii de achiziţie: PNUD Moldova/ Programul UE4Moldova: Regiuni-cheie**

**3. Obiectul achiziţiilor** **Drumul de acces si amenajarea teritoriului la Centrul de Dezvoltare a Afacelor Locale din satul Crihana Veche raionul Cahul.**

**Iluminat electric exterior**

**Valuta ofertei USD**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, $ | |
| Pe unitate de măsură  ————  incl. salariu | Total  —————  incl. salariu |

| 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **1. Lucrari de constructie** | | |  | |  | | |  | |  |
| 1 | | TsC58B | | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 | | | 100 m3 | | 1,99 | | |  | |  |
| 2 | | TsA02B | | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | | | m3 | | 21,70 | | |  | |  |
| 3 | | TsD02A1 | | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | | | 100 m3 | | 1,953 | | |  | |  |
| 4 | | TsD05A | | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | | | 100 m3 | | 1,953 | | |  | |  |
| 5 | | 34-02-003-1 | | Executarea conductelor din tevi de PVC: Diam.40mm | | | km | | 0,023 | | |  | |  |
| 6 | | 33-04-004-1 | | Montarea pilonilor metalici neoxidabili | | | buc | | 19,00 | | |  | |  |
| 7 | | material | | Pilon de iluminat metalic neoxidabil tip Fumagalli KARMEL 3.5 m sau analog | | | set | | 19,00 | | |  | |  |
| 8 | | 33-04-016-2 | | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | | | buc | | 19,00 | | |  | |  |
| 9 | | 33-04-016-5 | | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | | | buc | | 19,00 | | |  | |  |
| 10 | | CA03G | | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 | | | m3 | | 1,20 | | |  | |  |
| 11 | | CK34C | | Bolturi impuscate in plansee sau in pereti din beton armat ( 3 un pentru o fundație) | | | buc | | 57,00 | | |  | |  |
| 12 | | 33-04-009-6 | | Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor (conductori АВБШВ 3х16-1) | | | km | | 0,433 | | |  | |  |
| 13 | | Preț firmă | | Papuc de cablu ТМЛс 6-6 | | | buc | | 19,00 | | |  | |  |
| 14 | | Pretul firmei | | Șină N – neutrală zero | | | buc | | 57,00 | | |  | |  |
| 15 | |  | | Наконечник в лентах | | | buc | | 19,00 | | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | *Total* | | | $ | | |  |  | | |  |
|  | |  | | *Fondul social* | | | 24,00 % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | *Transportarea materialelor* | | | 10,00 % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | *Cheltuieli de depozit* | | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | *Cheltuieli directe* | | | 100,00 + | | |  |  | | |  |
|  | |  | | *Cheltuieli de regie* | | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | *Total* | | | 100,00 + | | |  |  | | |  |
|  | |  | | *Beneficiul de deviz* | | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | **Total Lucrari de constructie**  **Inclusiv salariu** | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **2. Lucrari de montare** | | |  | |  | | |  | |  |
| 16 | | 08-02-142-1 | | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | | | 100 m | | 3,71 | | |  | |  |
| 17 | |  | | Nisip | | | m3 | | 28,10 | | |  | |  |
| 18 | | 08-02-143-1 | | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | | | 100 m | | 3,71 | | |  | |  |
| 19 | |  | | Caramida 250x120x65 mm | | | buc | | 3 339,00 | | |  | |  |
| 20 | | 08-02-141-2 | | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg | | | 100 m | | 4,33 | | |  | |  |
| 21 | |  | | Cablu АВБШВ-3х16-1 | | | m | | 433,00 | | |  | |  |
| 22 | | 08-02-412-1 | | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | | | 100 m | | 0,665 | | |  | |  |
| 23 | |  | | Cablu ВВГ-3х2,5-1 | | | m | | 66,50 | | |  | |  |
| 24 | | 08-02-412-1 | | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | | | 100 m | | 0,19 | | |  | |  |
| 25 | |  | | Cablu ПВ3-1х6 | | | m | | 19,00 | | |  | |  |
| 26 | | 08-02-369-2 | | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, tip Fumagalli RICU BISSO/GOLIA 2L 60 W E27 IP55 220 | | | buc | | 38,00 | | |  | |  |
| 27 | | 08-02-412-1 | | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | | | 100 m | | 0,05 | | |  | |  |
| 28 | |  | | Cablu ПВ3-1х4 | | | m | | 5,00 | | |  | |  |
| 29 | | 08-03-572-4 | | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, (Щит ЩМП-65,50,22 IP31) | | | buc | | 1,00 | | |  | |  |
| 30 | | 08-03-530-4 | | Montare contactor KMИ-18811 (KKM11-018-400-01) | | | buc | | 1,00 | | |  | |  |
| 31 | | 08-03-526-1 | | Dispozitiv de conectare montat pe perete,25 А, (ВН 32 2Р (63А)) | | | buc | | 1,00 | | |  | |  |
| 32 | | 08-01-080-4 | | Montare Limitator ОПС 1С 1Р | | | buc | | 1,00 | | |  | |  |
| 33 | | 08-01-083-1 | | Montarea taimer тэ-15 16A | | | buc | | 1,00 | | |  | |  |
| 34 | | 08-03-526-1 | | Dispozitiv (Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне) , 25 А, (ВА47-29/1/ (10А)) | | | buc | | 2,00 | | |  | |  |
| 35 | | 08-01-080-4 | | Montare șină РЕ împămîntare | | | buc | | 1,00 | | |  | |  |
| 36 | | 08-01-080-4 | | Montare șină N zero | | | buc | | 1,00 | | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | *Total* | | | $ | | |  |  | | |  |
|  | |  | | *Fondul social* | | | 24,00 % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | *Transportarea materialelor* | | | 10,00 % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | *Cheltuieli de depozit* | | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | *Cheltuieli directe* | | | 100,00 + | | |  |  | | |  |
|  | |  | | *Cheltuieli de regie* | | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | *Total* | | | 100,00 + | | |  |  | | |  |
|  | |  | | *Beneficiul de deviz* | | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | **Total Lucrari de montare**  **Inclusiv salariu** | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **3. Utilaj** | | |  | |  | | |  | |  |
| 37 | | pretul firmei | | Corp de iluminat tip Fumagalli RICU BISSO/GOLIA 2L 60 W E27 IP55 220 cu 2 becuri | | | buc | | 19,00 | | |  | |  |
| 38 | | pretul firmei | | Panou ЩМП-65,50,22 IP31 | | | buc | | 1,00 | | |  | |  |
| 39 | | pretul firmei | | Сontactor KMИ-18811 (KKM11-018-400-01) | | | buc | | 1,00 | | |  | |  |
| 40 | | pretul firmei | | Deconector de sarcină IEK ВН-32 2P 63А | | | buc | | 1,00 | | |  | |  |
| 41 | | pretul firmei | | Limitator ОПС 1С 1Р | | | buc | | 1,00 | | |  | |  |
| 42 | | pretul firmei | | Тaimer тэ-15 16A | | | buc | | 1,00 | | |  | |  |
| 43 | |  | | Intrerupator BA47-29/1 (10A) | | | buc | | 2,00 | | |  | |  |
| 44 | | pretul firmei | | Șină РЕ împămîntare | | | buc | | 1,00 | | |  | |  |
| 45 | | pretul firmei | | Șină N zero | | | buc | | 1,00 | | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | *Total* | | | $ | | |  |  | | |  |
|  | |  | | *Cheltuieli de depozit* | | | 1,20 % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | **Total Utilaj**  **Inclusiv salariu** | | |  |  | | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | **Total deviz:**  **Inclusiv salariu** |  | | |  | | |  | | —————— | |

|  |  |
| --- | --- |
| Ofertant |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) | |
| Elaborator de devize atestat |  |
| ( semnătura, numele, prenumele) | |