**LISTA CU CANTITĂȚI DE LUCRĂRI**

**PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ**

**1. Denumerea beneficiarilor: Primăria municipiului Ungheni, IDOMUS COMPANY SRL**

**2. Organizatorul procedurii de achiziţie: PNUD Moldova/ Programul UE4Moldova: Regiuni-cheie**

**3. Obiectul achiziţiilor:** **Edificarea Centrului tehnologic pentru inovare și producere**

**- IloT Pro Center, mun. Ungheni, str. Națională**

|  |  |
| --- | --- |
| **Deviz – ofertă 2-1-5. Montare generator de curent electric.** |  |

**Valuta ofertei USD**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, $ | |
| Pe unitate de măsură  ————  incl. salariu | Total  —————  incl. salariu |

| 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **1. Lucrari de constructie** | | |  | |  | | |  | |  |
| 1 | | TsA02B | | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления) | | | m3 | | 5,040 | | |  | |  |
| 2 | | TsD01B | | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления) | | | m3 | | 5,040 | | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | *Total* | | | $ | | |  |  | | |  |
|  | |  | | *Asigurare sociala, 24%* | | | $ | | |  |  | | |  |
|  | |  | | *Total* | | | $ | | |  |  | | |  |
|  | |  | | *Cheltuieli de transport, %* | | | $ | | |  |  | | |  |
|  | |  | | *Total* | | | $ | | |  |  | | |  |
|  | |  | | *Cheltuieli de regie, %* | | | $ | | |  |  | | |  |
|  | |  | | *Total* | | | $ | | |  |  | | |  |
|  | |  | | *Beneficiu de deviz, %* | | | $ | | |  |  | | |  |
|  | |  | | **Total Lucrari de constructie**  **Inclusiv salariu** | | | $  $ |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **2. Lucrari de montare** | | |  | |  | | |  | |  |
| 3 | | M1H05B | | Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone | | | t | | 1,000 | | |  | |  |
| 4 | | 08-03-482-17 | | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 1,2 t | | | buc | | 1,000 | | |  | |  |
| 5 | | 08-02-148-2 | | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | | | 100 m | | 0,300 | | |  | |  |
| 6 | | Pret de piață | | Cablu de curent alternativ, cu fire din aluminiu, izolatie PVC AVVG 5x50mm2 | | | m | | 30,000 | | |  | |  |
| 7 | | 08-02-163-2 | | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | | | buc | | 2,000 | | |  | |  |
| 8 | | Pret de piață | | Mufa terminala 50mm2 | | | buc | | 2,000 | | |  | |  |
| 9 | | 08-02-471-4 | | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (Electrod rotund zincat pentru impamantare, l=3m, d=20mm) | | | 10 buc | | 0,600 | | |  | |  |
| 10 | | 08-02-472-2 | | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2, (Banda metalica pentru impamantare 40x4mm) | | | 100 m | | 0,180 | | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | *Total* | | |  | | |  |  | | |  |
|  | |  | | *Asigurare sociala, 24%* | | | $ | | |  |  | | |  |
|  | |  | | *Total* | | | $ | | |  |  | | |  |
|  | |  | | *Cheltueli de transport, %* | | | $ | | |  |  | | |  |
|  | |  | | *Total* | | | $ | | |  |  | | |  |
|  | |  | | *Cheltuieli de regie, %* | | | $ | | |  |  | | |  |
|  | |  | | *Total* | | | $ | | |  |  | | |  |
|  | |  | | *Beneficiu de deviz, %* | | | $ | | |  |  | | |  |
|  | |  | | **Total Lucrari de montare**  **Inclusiv salariu** | | | $  $ |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **3. Valoare utilajului** | | |  | |  | | |  | |  |
| 11 | | Pretul | | DIESEL GENERATOR SET / 50Hz / 35 kVA / 28 kW / 1500 R.P.M. / BAUDOUIN DIESEL ENGINE / EKO A+ ALTERNATOR / A.V.R. ELECTRONIC / WITH CANOPY / 3P ATS / 3P CB sau analog | | | buc | | 1,000 | | |  | |  |
|  | |  | |  | | | $ |  | | |  | | |  |
|  | |  | | *Total* | | |  | | |  |  | | |  |
|  | |  | | *Cheltuili de semifabricat si depozitie, %* | | |  | | |  |  | | |  |
|  | |  | | **Total Valoarea utilajului**  **Inclusiv salariu** | | |  |  | | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | **Total deviz:**  **Inclusiv salariu** | $  $ | | |  | | |  | |  | |

Elaborator de devize

Ofertant