**LISTA CU CANTITĂȚI DE LUCRĂRI**

**PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ**

**1. Denumerea beneficiarilor: Primăria municipiului Ungheni, IDOMUS COMPANY SRL**

**2. Organizatorul procedurii de achiziţie: PNUD Moldova/ Programul UE4Moldova: Regiuni-cheie**

**3. Obiectul achiziţiilor:** **Edificarea Centrului tehnologic pentru inovare și producere**

**- IloT Pro Center, mun. Ungheni, str. Națională**

|  |  |
| --- | --- |
| **Deviz – ofertă 2-1-8. Montare sistem de ventilare.** |  |

**Valuta ofertei USD**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, USD | |
| Pe unitate de măsură  ————  incl. salariu | Total  —————  incl. salariu |

| 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **1. Lucrari de constructii.** | | |  | |  | | |  | |  |
| 1 | | IC41C | | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, Suport elestic D355 | | | buc | | 16,000 | | |  | |  |
| 2 | | VB24A | | Anemostat patrat, cu refulare pe 2, 3 si 4 directii tip AP 2 (Anemostat 450x450) | | | buc | | 52,000 | | |  | |  |
| 3 | | Pretul firmei | | Anemostat 450x450 | | | buc | | 52,000 | | |  | |  |
| 4 | | VB25A | | Anemostat circular plan, tip I (Difuzor circular aspiratie ACP 150 EV) | | | buc | | 26,000 | | |  | |  |
| 5 | | Pretul firmei | | Difuzor circular aspiratie ACP 150 EV | | | buc | | 26,000 | | |  | |  |
| 6 | | VA21B | | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 800-1000 mm. (Tabla din otel zincat d=0,5 mm) | | | m2 | | 135,000 | | |  | |  |
| 7 | | VA22C | | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: din 1800 mm. (Tabla din otel zincat d=0,7 mm) | | | m2 | | 590,000 | | |  | |  |
| 8 | | IC41C | | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, (Euro prindere a canalelor la 1 m2 de tabla zincata) | | | buc | | 725,000 | | |  | |  |
| 9 | | IC41C | | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, (Euro flanta a canalelor la 1 m2 de tabla zincata) | | | buc | | 679,000 | | |  | |  |
| 10 | | IzH22A | | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (Montare izolatie termica R-Flex) | | | m2 | | 843,000 | | |  | |  |
| 11 | | IzH22A | | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (Montare izolatie din vata minerala cu folie de aluminiu) | | | m2 | | 32,000 | | |  | |  |
| 12 | | Pretul firmei | | Banda adeziva din cauciuc | | | buc | | 140,500 | | |  | |  |
| 13 | | Pretul firmei | | Banda adeziva din aluminiu | | | buc | | 5,300 | | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | Cheltuieli directe | | | $ | | |  |  | | |  |
|  | |  | | *Fondul social, 24 %* | | | $ | | |  |  | | |  |
|  | |  | | *Transport material, %* | | | $ | | |  |  | | |  |
|  | |  | | *Cheltuieli depozitare, %* | | | $ | | |  |  | | |  |
|  | |  | | *Total* | | | $ | | |  |  | | |  |
|  | |  | | *Cheltuieli de regie, %* | | | $ | | |  |  | | |  |
|  | |  | | *Total* | | | $ | | |  |  | | |  |
|  | |  | | *Beneficiu de deviz, %* | | | $ | | |  |  | | |  |
|  | |  | | **Total Lucrari de constructii.**  **Inclusiv salariu** | | | $  $ |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **2. Lucrari de montare.** | | |  | |  | | |  | |  |
| 14 | | VC18A | | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5 sau analog, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h -Unitate de tratare a aerului VHRU 3000 inclus cu sistema de automatizare | | | compl | | 4,000 | | |  | |  |
| 15 | | VC05A | | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw - Ventilator de baie Silent 100 CZ | | | un | | 7,000 | | |  | |  |
| 16 | | VB17A | | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm -Atenautor de zgomot D355 | | | un | | 16,000 | | |  | |  |
| 17 | | VC29A | | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg - Incalzitor de aer C-EVN-K-S1-315-9,0 | | | un | | 4,000 | | |  | |  |
| 18 | | VB04A | | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm -Clapeta de reglaj C-KVK-400-0 | | | un | | 8,000 | | |  | |  |
| 19 | | AcB09A | | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm - Servomotor clapeta DA5FU230-D 100-240V on/off cu arc intoarcere Hoocon | | | un | | 8,000 | | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | *Cheltuieli directe* | | | $ | | |  |  | | |  |
|  | |  | | *Fondul social, 24%* | | | $ | | |  |  | | |  |
|  | |  | | *Transport material %* | | | $ | | |  |  | | |  |
|  | |  | | *Cheltuieli depozitare %* | | | $ | | |  |  | | |  |
|  | |  | | *Total* | | | $ | | |  |  | | |  |
|  | |  | | *Cheltuieli de regie %* | | | $ | | |  |  | | |  |
|  | |  | | *Total* | | | $ | | |  |  | | |  |
|  | |  | | *Beneficiu de deviz %* | | | $ | | |  |  | | |  |
|  | |  | | **Total Lucrari de montare.**  **Inclusiv salariu** | | | $  $ |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **3. Valoarea utilajului.** | | |  | |  | | |  | |  |
| 20 | | Pretul firmei | | Unitate de tratare a aerului VHRU 3000 sau analog inclus cu sistema de automatizare | | | buc | | 4,000 | | |  | |  |
| 21 | | Pretul firmei | | Ventilator de baie Silent 100 CZ | | | buc | | 7,000 | | |  | |  |
| 22 | | Pretul firmei | | Atenautor de zgomot D355 | | | buc | | 16,000 | | |  | |  |
| 23 | | Pretul firmei | | Incalzitor de aer C-EVN-K-S1-315-9,0 sau analog | | | buc | | 4,000 | | |  | |  |
| 24 | | Pretul firmei | | Clapeta de reglaj C-KVK-400-0 | | | buc | | 8,000 | | |  | |  |
| 25 | | Pretul firmei | | Servomotor clapeta DA5FU230-D 100-240V on/off cu arc intoarcere Hoocon | | | buc | | 8,000 | | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | *Cheltuieli directe* | | | $ | | |  |  | | |  |
|  | |  | | *Cheltuieli depozitare %* | | | $ | | |  |  | | |  |
|  | |  | | **Total Valoarea utilajului.**  **Inclusiv salariu** | | | $  $ |  | | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | **Total deviz:**  **Inclusiv salariu** | $  $ | | |  | | |  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Intocmit | Elaborator de devize |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) | |
| Ofertant |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | |