„Reparația parțială a clădirii casei de cultură”
din s. Cișmichioi, UTAG

	Lista Cantităţilor de Lucrări 
/ Lucrări de construcție și reparații capitale interioare. Etapa II /

Valoarea ofertei de preţ: dolari SUA	
Data: 10.05.2018
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, dol SUA 	
					Pe unitate de măsură
————	Total
———	

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de demolare					
1	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 	m2	850,00			
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.) 	m2	4,50			
3	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida 7,5 m3 b-0,12 m 	m2	62,50			
4	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - driscuirea tavan. b-5 	m2	250,90			
5	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. placilor de regips a tavanului si de pe pereti b-15 	m2	1 415,00			
6	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc 	m2	260,00			
7	RpCU09C
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) 	t	72,00			
8	TRI1AA05A3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 3 	t	72,00			
9	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km 	t	72,00			
 							
			Total Lucrari de demolare	            				
 		2. Timplarie					
10	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa cu sticla termopan metaloplast 	m2	18,17			
11	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa oarba termopan metaloplast 	m2	6,72			
12	CK33B
	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri 	buc	12,00			
13	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle 	buc	12,00			
			Total Timplarie	            				
 		3. Pardoseli					
		3.1. Cota -0,500					
14	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta 	100m2	0,142			
15	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - beton marfa B7,5 	m2	14,20			
16	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - beton marfa B25 	m2	14,20			
17	CC02N
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d10 AIII 150x150 	kg	117,39			
18	CG27A	Ceruirea si lustruirea pardoselilor 	m2	14,20			
			Total Cota -0,500	            				
 		3.2. Cota -0,480					
19	RpCI28A	Strat polimeric- aplicatv - pelicula tehnica 	m2	69,20			
20	IzF10A
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc Placi polisteren M25 (placi din cimentoplast) 50 mm 	m2	69,20			
21	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  	m2	69,20			
22	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade k-2 	m2	69,20			
23	IzF04C
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum  Izol 	m2	69,20			
24	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2  	m2	69,20			
25	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv  	m	62,28			
			Total Cota -0,480	            				
 		3.3. Cota 0,000					
26	RpCI28A	Strat polimeric- aplicatv - pelicula tehnica 	m2	122,20			
27	IzF10A
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc Placi polisteren M25 (placi din cimentoplast) 50 mm 	m2	122,20			
28	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  	m2	122,20			
29	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade k-2 	m2	122,20			
30	IzF04C
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum  Izol 	m2	122,20			
31	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2  	m2	122,20			
32	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv  	m	109,98			
33	RpCR17A
	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite Nitroemail - consum 0,32 kg/m2 	m2	403,50			
			Total Cota 0,000	            				
 		3.4. Cota 0,500					
34	RpCI28A	Strat polimeric- aplicatv - pelicula tehnica 	m2	11,10			
35	IzF10A
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc Placi polisteren M25 (placi din cimentoplast) 50 mm 	m2	11,10			
36	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  	m2	11,10			
37	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade k-2 	m2	11,10			
38	IzF04C
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum  Izol 	m2	11,10			
39	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2  	m2	11,10			
40	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv  	m	10,00			
			Total Cota 0,500	            				
 		3.5. Cota 3,100					
41	RpCI28A	Strat polimeric- aplicatv - pelicula tehnica 	m2	118,90			
42	IzF10A
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc Placi polisteren M25 (placi din cimentoplast) 50 mm 	m2	118,90			
43	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  	m2	118,90			
44	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade k-2 	m2	118,90			
45	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  	m2	118,90			
46	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv  
	m	107,01			
			Total Cota 3,100	            				
			Total Pardoseli	            				
 		4. Tavane					
47	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 	m2	285,70			
48	CK29B
	Tavane suspendate din panouri prefabricate  - Panouri acustice pe carcasa existenta suspendat - 1 strat  AMF Heradesign Superfine 35 mm 	m2	90,00			
49	CK29B
	Tavane suspendate din panouri prefabricate  - Panouri acustice  - 1 strat  AMF Heradesign Superfine 35 mm 	m2	161,90			
50	CB14C
	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) 	m2	90,00			
51	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  	m2	24,40			
52	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  	m2	24,40			
53	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice.  	m	24,40			
54	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  	m2	24,40			
55	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  	m2	24,40			
56	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 	m2	13,30			
			Total Tavane	            				
 		5. Pereti					
57	RpCG29D
	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie  	m3	2,80			
58	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m 	100m2	0,49			
59	CD50A
	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m anexa 	m3	5,83			
60	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 	m2	2 121,50			
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti /tavane  	m2	2 121,50			
62	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  	m2	2 003,80			
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti /tavane  	m2	2 003,80			
64	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  	m2	2 003,80			
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti /tavane  	m2	2 003,80			
66	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 	m2	2 003,80			
67	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor  	m2	51,50			
68	CI18A
	Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala - AMF Heradesign Superfine 35 mm 	m2	900,00			
69	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) 	m2	486,80			
			Total Pereti	            				
 		6. Tavan din lemn					
70	СF60F
	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice,  cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie  	m2	80,00			
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti/ tavane 	m2	80,00			
72	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor K-2 	m2	80,00			
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti /tavane  	m2	80,00			
74	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 	m2	80,00			
			Total Tavan din lemn	            				
 
	Total					
	Contributii asigurari sociale si medical					
	Cheltuieli de transport					
	Total					
	Cheltuieli de regie					
	Total					
	Beneficiu de deviz					
	Total 	                                                                  USD	
	Total  Lucrări fara TVA:                                                                                                  USD

Notă: Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte 

Ofertant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S

„Reparația parțială a clădirii casei de cultură”
din s. Cișmichioi, UTAG

Lista Cantităţilor de Lucrări
/ Lucrări de construcții beton armat. Etapa II /

Valoarea ofertei de preţ: dolari SUA	
Data: 10.05.2018
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, dol SUA 	
					Pe unitate de măsură	Total	

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de terasamente					
1	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren cat II. 	100 m3	0,45			
2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu 	m3	3,10			
3	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul  din teren mijlociu 	m3	14,20			
4	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv 	m3	14,20			
5	TsD02B1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu gr.de 21-30 cm 	100 m3	0,26			
6	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv 	100 m3	0,26			
7	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. 	100 m3	0,08			
8	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km  	t	13,20			
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamint in depozit, teren catII 	100 m3	0,08			
10	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamint, ptu fiecare 0,5km, teren catII 	100 m3	0,08			
			Total Lucrari de terasamente	            				
 		2. Fundatii					
11	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 	m2	6,33			
12	CA02A
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) C7,5 	m3	1,90			
13	CC01F
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere 	kg	86,20			
14	CC01E
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere 	kg	61,14			
15	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C15 	m3	1,90			
16	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C7,5 	m3	3,85			
17	IzF04A
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc k-2 	m2	22,35			
			Total Fundatii	            				
 		3. Cadre monolite 					
18	CB02D
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv  	m2	29,20			
19	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 	kg	155,18			
20	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante  	kg	40,06			
21	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice  C15 	m3	2,92			
			Total Cadre monolite 	            				
	Total					
	Contributii asigurari sociale si medical					
	Cheltuieli de transport					
	Total					
	Cheltuieli de regie					
	Total					
	Beneficiu de deviz					
	Total 	                                                                  USD	
	Total  Lucrări fara TVA:                                                                                                              USD	

Notă: Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte 

Ofertant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S
„Reparația parțială a clădirii casei de cultură”
din s. Cișmichioi, UTAG

Lista Cantităţilor de Lucrări
/ Grupul sanitar. WC, inclusiv rețele - Etapa II /

Valoarea ofertei de preţ: dolari SUA	
Data: 10.05.2018
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, dol SUA 	
					Pe unitate de măsură	Total	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructii generale					
		1.1. Pereti					
1	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15 	m3	2,85			
2	CC01F
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere 	kg	110,00			
3	CC01E
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere 	kg	60,00			
4	IzF50A
	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale 	m2	3,90			
5	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m 	100m2	0,486			
6	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 	m2	93,50			
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	93,50			
8	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  	m2	42,00			
9	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  	m2	42,00			
10	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor 	m2	42,00			
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	42,00			
12	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti 	m2	42,00			
13	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor  	m2	51,50			
			Total Pereti	            				
 		1.2. Pardoseli					
14	RpCI28A	Strat polimeric- aplicatv - pelicula tehnica 	m2	23,00			
15	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  	m2	23,00			
16	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade k-2 	m2	23,00			
17	IzF04C
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum  Izol 	m2	23,00			
18	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2  	m2	23,00			
19	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv  	m	48,00			
			Total Pardoseli	            				
 		1.3. Tavane					
20	СF60E
	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice,  cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie  	m2	23,00			
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  	m2	23,00			
22	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor 	m2	23,00			
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 	m2	23,00			
24	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane 	m2	23,00			
			Total Tavane	            				
			Total Lucrari de constructii 	            				
 		2. Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare					
		2.1. Lucrari de constructii					
		2.1.1. Utilaj sanitar					
25	RpSC24A1
	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S 	buc	2,00			
26	RpSC21A
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. 	buc	3,00			
27	RpSD35A
	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 	buc	3,00			
28	RpSE24A
	Montarea filtrului pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de d20 Filtru magnetic 	buc	1,00			
29	RpSE24A
	Montarea filtrului pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de d20 Filtru mecanic 	buc	1,00			
30	SD12A
	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, diam.  d15 mm 	buc	1,00			
			Total Utilaj sanitar	            				
 		2.1.2. Alimentare cu apa					
31	SD12A
	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul  d20mm Danfoss 	buc	1,00			
32	RpSE24A
	Montarea filtrului pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de d20 Filtru mecanic 	buc	1,00			
33	RoSD18A
	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul 3/8" - 1/2" Robinet cu sfera d20 Danfoss 	buc	2,00			
34	RoSD18A
	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet cu sfera d15 Danfoss de scurgere 	buc	1,00			
35	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Trecere Otel/polipropilen d20/25 	buc	2,00			
36	IC47B
	Compensator de dilatatie in forma de "U", executat din teava de otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, avind diametrul 3/4" Гибкая вставка 20 	buc	1,00			
37	RoSD18A
	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul 3/8" - 1/2" Robinet cu sfera d15 Danfoss 	buc	1,00			
38	RpSA15B
	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm Aquatherm PPR + AL SDR 6 PN20 	m	7,00			
39	RpSA15C
	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm Aquatherm PPR + AL SDR 6 PN20 	m	15,50			
40	RpSA42C
	Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/2" 	buc	2,00			
41	RpSF05A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" 	m	22,50			
42	RpSF06A
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diam. 3/8"-2" 	10 m	2,30			
			Total Alimentare cu apa	            				
 		2.1.3. Sistema de alimentare cu apa calda					
43	RoSD18A
	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul 3/8" - 1/2" Robinet cu sfera d20 Danfoss 	buc	1,00			
44	RpSA15B
	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm Aquatherm PPR + AL SDR 6 PN20 	m	8,00			
45	RpSA15C
	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm Aquatherm PPR + AL SDR 6 PN20 	m	2,00			
46	RpSF05A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" 	m	10,00			
47	RpSF07A
	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2" 	10 m	1,00			
			Total Sistema alimentare cu apa calda	            				
 		2.1.4. Sistema de canalizare					
48	RpSB16C
	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie d110 	buc	1,00			
49	RpSB13C
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm 	m	5,00			
50	RpSB13E
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm 	m	8,00			
			Total Sistema de canalizare	            				
			Total Lucrari de constructii	            				
 		2.2. Lucrari de montare					
51	RpSE25A
	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l 	buc	1,00			
52	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diam. -15 mm 	buc	1,00			
53	IA18B
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control 	buc	1,00			
54	SA35A
	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Trecere d20/15 	buc	2,00			
			Total Lucrari de montare	            				
 		2.3. Utilaj					
55	Pret de pata	Boiler Ariston 150 l 	buc	1,00			
56	Pret de piata	Contor d15 	buc	1,00			
 		Total					
		Celtuieli de achizitionare-depozitare					
			Total Utilaj	            				
			Total Alimentare cu apa și canalizare	            				
 		3. Retele de apa si canalizare exterioare					
		3.1. Alimentarea cu apa exterioară					
57	IC44D
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 244.5 x 1 mm 0.2m 	buc	1,00			
58	CP16A
	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) ЛД2-8 	buc	1,00			
59	CP16B
	Montarea  elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe pentru ЛД2-8 	buc	2,00			
60	AcE10A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana  	m3	0,54			
61	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului  	buc	1,00			
62	Pret de piata	Confectii metalice diverse din profile laminate 	kg	52,80			
63	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta 	buc	1,00			
			Total Alimentarea cu apa, exterioară	            				
 		3.2. Retele de canalizare					
64	AcA07B
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 SN8 mm 	m	17,00			
65	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 45gr 	buc	1,00			
66	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45gr 	buc	1,00			
67	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Dop 	buc	1,00			
68	CP16A
	Montarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)  ЛД2-8 	buc	2,00			
69	CP16B
	Montarea  elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe pentru ЛД2-8 	buc	4,00			
70	IC44E
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 325 x 7 mm - 0,2m 	buc	1,00			
71	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana  	m3	0,00			
72	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului  	buc	1,00			
73	Pret de piata	Confectii metalice diverse, profile laminate + scara 	kg	52,80			
			Total Retele de canalizare	            				
 		3.3. Lucrari de terasamente					
74	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie/dilatatie in betonul de uzura ladrumuri 	m	4,00			
75	RpDB37A
	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice 	m2	2,00			
76	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren cat II. 	100 m3	0,30			
77	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu 	m3	5,20			
78	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. 	100 m3	0,28			
79	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km  	t	44,80			
80	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II. K- 10 	100 m3	0,28			
81	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamint in depozit, teren catII 	100 m3	0,28			
82	TsF01B
	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m 	m2	28,60			
83	AcF03D
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila - pt hazna 	m3	15,00			
84	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip 	m3	2,10			
85	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 	m3	8,06			
86	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv 	m3	8,06			
87	TsD02B1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu gr.de 21-30 cm 	100 m3	0,24			
88	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 	100 m3	0,24			
89	TsC54A	Strat de fundatie din nisip 	m3	0,40			
90	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 	m3	0,40			
91	RpDC07C
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cut-back) 	m2	4,00			
92	DB16B
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala 	m2	4,00			
93	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu 	100m2	0,52			
94	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% 	100m2	0,52			
95	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti 	100m2	0,52			
			Total Lucrari de terasamente	            				
 		3.4. Hazna					
96	AcE15A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (exclusiv beton) 	m3	3,28			
97	AcE15A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norm 0,0(zero) se ia conform proiectului  	buc	1,00			
98	Pret de piata	Confectii metalice diverse din profile laminate 	kg	21,04			
99	SA34I
	Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" 	buc	1,00			
100	CD58A
	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la4m  	m3	0,20			
101	CL17C
	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv  parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.  	kg	25,27			
102	CN21A
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi- scara 	m2	1,62			
103	IzF31B
	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec  (Проникающая гидроизоляция Лахта 1,5 кг/м2) 	m2	25,12			
104	IzF04A
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 	m2	23,86			
			Total Hazna	            				
 		Total					
		Contributii asigurari sociale si medical					
		Cheltuieli de transport					
		Total					
		Cheltuieli de regie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
			Total Retele de apa si canalizare exterioare	            				
 
	Total 	                                                                  USD	
	Total  Lucrări fara TVA:                                                                                                              USD	

Notă: Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte 

Ofertant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S

„Reparația parțială a clădirii casei de cultură”
din s. Cișmichioi, UTAG

Lista Cantităţilor de Lucrări
/ Soluții termomecanice. Etapa II /

Valoarea ofertei de preţ: dolari SUA	
Data: 10.05.2018
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, dol SUA 	
					Pe unitate de măsură	Total	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructie					
1	SE56A1
	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Danfoss d65 Y333 	buc	1,00			
2	SE56A1
	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Danfoss d25 Y222 	buc	1,00			
3	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata 	kg	30,00			
4	IzD03C
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 	t	0,03			
5	IzD04C
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 	t	0,03			
6	ID05B
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm Vana manuala d65 Danfoss 149G 010 910 	buc	7,00			
7	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm Robinet sferic Dn40 V3000 149B5044 	buc	4,00			
8	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet sferic Dn25 V3000 149B5042 	buc	5,00			
9	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet sferic Dn15 V3000 149B5040 	buc	3,00			
10	SD12A
	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul  3/4" - 1"  Emmeti 40G30442 dn25 	buc	1,00			
11	SD12A
	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul  3/4" - 1"  Supapa Fantini M23F25 	buc	1,00			
12	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Воздухоотводчик автоматический Ду=15 	buc	4,00			
13	IC12C
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,0 mm 	m	0,00			
14	IC11E
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" D45x2,5 	m	9,00			
15	IC11D
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" 32x2 	m	10,00			
16	IC11C
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diam. 25 mm 	m	3,00			
17	IC11B
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diam. 18x2 	m	2,00			
18	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata 	kg	70,00			
19	IzD03C
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu gr. pina la 8 mm incl. cu pensula de mina 	t	0,07			
20	IzD04C
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 	t	0,07			
21	RpCR27A1
	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac  	m	24,00			
22	RpCR27B1
	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de vopsea si un strat de lac 	m2	2,01			
23	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" 	m	5,00			
24	IE03C
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm 	m	27,00			
25	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" 	m	5,00			
26	IE04C
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm 	m	27,00			
27	IzH04A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla pe carton ondulat tip SCO  sau cu saltele din vata minerala tip P cusute pe carton ondulat tip SCO, gata confectionate, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv  	m2	4,96			
28	IzI07D1
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare 	m2	5,90			
29	IzI07D2
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare 	m2	5,90			
30	RpCU05I1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat 	buc	4,00			
31	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari 	buc	4,00			
			Total Lucrari de constructie	            				
 		2. Lucrari de montare					
32	IA14B
	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 71 - 130 kw 	buc	2,00			
33	11-04-002-01	Aparat de masa, masa, t, pina la: 0,015 
	buc	1,00			
34	IA41A
	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 50 sau 65 mm 	buc	1,00			
35	IA37A
	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv 	buc	2,00			
36	IA28A
	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 500 l 	buc	1,00			
37	IA39A
	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h 	buc	1,00			
38	ID05B
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm Vana manuala d65 Danfoss 149G 010 910 	buc	7,00			
39	SD12C
	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diam.  2" 	buc	2,00			
40	SD12B
	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" Emmeti 40G50442 dn 40 	buc	2,00			
 		Total					
		Contributii asigurari sociale si medical					
		Cheltuieli de transport					
		Total					
		Cheltuieli de regie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
			Total Lucrari de montare	            				
 		3. Utilaj					
41	Pret de piata	Cazan Therm Trio 90T. Thermona 	set	2,00			
42	Pret de piata	Kit de evacuare fortat a gazelor in set cu accestorii 	set	2,00			
43	Pret de piata	Reglator programabil Therm RC 03 	buc	1,00			
44	Pret de piata	Гидравлический выравниватель thermona d65 	buc	1,00			
45	Pret de piata	Pompa de circulatie Evoplus B 80/220.40M 	buc	2,00			
46	Pret de piata	Vas de expansiune R2 150 471 	buc	1,00			
47	Pret de piata	Instalatie de pregatire chimica a apei ACSV 60 	buc	1,00			
48	Pret de piata	 Vana manuala d65 Danfoss 149G 010 910 	buc	7,00			
49	Pret de piata	Supapa de retinere Socla 149B30001 	buc	2,00			
50	Pret de piata	Supapa Emmeti 40G50442 dn40 	buc	2,00			
 		Total					
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare					
			Total Utilaj	            				
	Total 	                                                                USD	
	Total  Lucrări fara TVA:                                                                                                              USD	

Notă: Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte 

Ofertant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S

„Reparația parțială a clădirii casei de cultură”
din s. Cișmichioi, UTAG

Lista Cantităţilor de Lucrări
/ Echipament electric de forță și iluminarea elecrică. Etapa II /

Valoarea ofertei de preţ: dolari SUA	
Data: 10.05.2018
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, dol SUA 	
					Pe unitate de măsură	Total	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructie
					
1	33-04-003-2
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea 	buc	1,00			
2	33-04-042-1
	Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior 	buc	1,00			
3	RpCU05B1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 	buc	48,00			
4	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari 	buc	48,00			
5	RpCU06A1
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata 	m	1,00			
6	RpCU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari 	m	1,00			
 		Total					
		Contributii asigurari sociale si medical					
		Cheltuieli de transport					
		Total					
		Cheltuieli de regie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
			Total Lucrari de constructie	   
         				
 		2. Lucrari de montare					
		2.1. Montare echipament pină 1000В					
7	08-03-572-1
	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete 	buc	1,00			
8	08-03-523-1
	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A 	buc	1,00			
9	Pret de piata	Siguranta НПН63 20А 	buc	1,00			
10	08-01-121-1	Acumulator acid stationar 	buc	1,00			
11	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 	buc	1,00			
12	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 	buc	4,00			
13	08-01-058-2
	Intreruptor de sarcina electrica cu dispozitiv de actionare: electromagnetic Разряднк ОПС1-C 3C 	buc	1,00			
14	Pret de piata	Нулевая рабочая шина N, 8 клеемм 	buc	1,00			
15	Pret de piata	Нулевая зашитная шина на 8 клеемм 	buc	1,00			
16	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime- latime, mm, pina la 600х600 Dulap ЩРн - 12з-074 	buc	1,00			
17	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 	buc	5,00			
18	Pret de piata	Нулевая рабочая шина N, 8 клеемм 	buc	1,00			
19	Pret de piata	Нулевая зашитная шина на 8 клеемм 	buc	1,00			
20	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 Dulap BZUM TF 01-200-11 	buc	1,00			
21	08-03-521-1
	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina 250 A 	buc	1,00			
22	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 	buc	1,00			
23	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 	buc	1,00			
24	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime- latime, mm, pina la 600х600 Dulap ЩМП-6-036У2 	buc	1,00			
25	08-03-521-1
	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A Переключатель Sircover 125A 	buc	1,00			
26	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 	buc	6,00			
27	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare Реле электротепловое 220В РТИ-1308  	buc	2,00			
28	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ПКИ-20 	buc	2,00			
29	Pret de piata	Нулевая рабочая шина N с изоляторами на 14 клеемм 	buc	1,00			
30	Pret de piata	Нулевая зашитная шина PE c изоляторами на 14 клеемм 	buc	1,00			
31	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 Dulap ЩРв - 36з-0136УХЛ3 	buc	1,00			
32	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 	buc	14,00			
33	Pret de piata	Нулевая рабочая шина N с изоляторами на 12 клеемм 	buc	2,00			
34	Pret de piata	Нулевая зашитная шина PE c изолторами на 12 клеемм 	buc	2,00			
35	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 Dulap ЩРв - 18з-0136УХЛ3 	buc	1,00			
36	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 	buc	6,00			
37	Pret de piata	Нулевая рабочая шина N с изоляторами на 12 клеемм 	buc	1,00			
38	Pret de piata	Нулевая зашитная шина PE c изоляторами на 12 клеемм 	buc	1,00			
39	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 Dulap ЩРв - 18з-0136УХЛ3 	buc	1,00			
40	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 	buc	6,00			
41	
	Нулевая рабочая шина N с изоляторами на 12 клеемм 	buc	1,00			
42	
	Нулевая зашитная шина PE c изоляторами на 12 клеемм 	buc	1,00			
43	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 Dulap ЩРв - 18з-0136УХЛ3 - ЩО-4 	buc	1,00			
44	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 	buc	5,00			
45	
	Нулевая рабочая шина N с изоляторами на 12 клеемм 	buc	1,00			
46	
	Нулевая зашитная шина PE c изоляторами на 12 клеемм 	buc	1,00			
47	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime latime, mm, pina la 600х600 Dulap ЩРн - 12з-136 	buc	2,00			
48	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 	buc	10,00			
49	08-03-603-1
	Cutie cu transformatori coboritori (Ящик с понижающим трансформат. ЯТП-0,25-220/12-0 36 УХЛ4) 	buc	1,00			
50	08-02-407-6
	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diam.pina la 25mm 	100 m	7,20			
51	Pret de piata	Teava d20 mm 	m	670,00			
52	Pret de piata	Teava d25 mm 	m	50,00			
53	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa 	100 buc	0,30			
54	Pret de piata	Priza (штепсельная двухместн) IP44	buc	7,00			
55	Pret de piata	Рriza (штепсельная двухместн) IP20 	buc	20,00			
56	Pret de piata	Рriza (штепсельная одноместн) IP44 	buc	3,00			
57	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa 	100 buc	0,22			
58	08-03-591-1
	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa 	100 buc	0,10			
59	Pret de piata	Intrerupator cu o clapa 	buc	22,00			
60	Pret de piata	Intrerupator cu doua clape 	buc	7,00			
61	Pret de piata	Intrerupator cu o clapa la instalatie deschisa 	buc	12,00			
62	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (excl. metal) 	10 buc	0,70			
63	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm  (exclusiv metal) 	100 m	1,49			
64	08-02-472-9
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm  (excl. metal) 	100 m	0,48			
65	Pret de piata	Armatura d20 mm 	kg	96,00			
66	Pret de piata	Armatura d6 mm 	kg	55,00			
67	Pret de piata	Cablu AВВГ-1,0 4x25 mm2  	m	10,00			
68	Pret de piata	Cablu AВВГ-1,0 5x25 mm2  	m	5,00			
69	Pret de piata	Fir electric ПВ1 - 0,66 1х1,5 мм2 	m	1 700,00			
70	Pret de piata	Fir electric ПВ1 - 0,66 1х2,5 мм2 	m	300,00			
71	Pret de piata	Fir electric ПВ1 - 0,66 1х4 мм2 	m	250,00			
72	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir / multifir impletire comuna, sectiune sumara pina la 6mm2 	100 m	15,40			
73	08-02-412-9
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 	100 m	15,00			
74	08-02-401-1
	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire sectiunea firuluipina la 16mm2 	100 m	4,40			
75	08-02-146-2
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg 	100 m	0,07			
76	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de ilu	100 buc	0,67			
77	08-03-593-4
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu insurubare pe teava pentru incaperi explozive 	100 buc	0,10			
78	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa 	100 buc	0,18			
79	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 	100 buc	0,57			
80	Pret de piata	Corp de iluminat OWR/R 418 	buc	51,00			
81	Pret de piata	Corp de iluminat BAT 136 	buc	46,00			
82	Pret de piata	Corp de iluminat OPL/R418 	buc	16,00			
83	Pret de piata	Corp de iluminat ASM/B 136 	buc	11,00			
84	Pret de piata	Corp сu lampa 60 Вт НПП1101 	buc	6,00			
85	Pret de piata	Lampa de zi 36 Вт ЛБ-36 	buc	50,00			
86	Pret de piata	Lampa de zi 18 Вт ЛБ-18 	buc	170,00			
 		Total					
		Contributii asigurari sociale si medical					
		Cheltuieli de transport					
		Total					
		Cheltuieli de regie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
			Total Lucrari de montare
	            				
 		3. Utilaj					
		3.1. Echipament electric pină 1000В					
87	Pret de piata	Dulap ЯРВ 6122 	buc	1,00			
88	Pret de piata	Sursa de energie constantaPSS-3000 	buc	1,00			
89	Pret de piata	Întrerupător ВН32-3P-40A 	buc	1,00			
90	Pret de piata	Întrerupător ВА47-29(3)С16 12,5A 	buc	1,00			
91	Pret de piata	Întrerupător ВА47-29(3)С16 	buc	2,00			
92	Pret de piata	Descarcator  ОПС1-C 3C 	buc	1,00			
93	Pret de piata	Dulap ЩРн - 12з-YXЛЗ 	buc	1,00			
94	Pret de piata	Întrerupător  ВН63--3P 20A 	buc	1,00			
95	Pret de piata	Întrerupător  ВА47-29(1)B16 	buc	4,00			
96	Pret de piata	Dulap BZUM TF 01-200-11 	buc	1,00			
97	Pret de piata	Întrerupător  Вр32-100 	buc	1,00			
98	Pret de piata	Întrerupător ВА88 32A 	buc	1,00			
99	Pret de piata	Contor ZMG310-CR 	buc	1,00			
100	Pret de piata	Dulap ЩМП-6-0 36У2 	buc	1,00			
101	Pret de piata	Comutator  Sircover 125A 	buc	1,00			
102	Pret de piata	Întrerupător  ВА47-29(3)C10 	buc	4,00			
103	Pret de piata	Cotactor dimensiuni mici КМИ-10910 	buc	2,00			
104	Pret de piata	Rele/sensor 220В РТИ-1308 	buc	2,00			
105	Pret de piata	Conector  ПКИ-20 	buc	2,00			
106	Pret de piata	Dulap ЩРв - 36з-0136УХЛ3 	buc	1,00			
107	Pret de piata	Întrerupător  ВН63--3P 20A 	buc	1,00			
108	Pret de piata	Întrerupător ВА47-29(1)B6 	buc	10,00			
109	Pret de piata	Întrerupător ВА47-29(1)B10 	buc	1,00			
110	Pret de piata	Automat  АД12 2P 10 A 30mA 	buc	4,00			
111	Pret de piata	Dulap ЩРв - 18з-0136УХЛ3 	buc	1,00			
112	Pret de piata	Întrerupător  ВН63--3P 20A 	buc	1,00			
113	Pret de piata	Întrerupător  ВА47-29(1)B6 	buc	3,00			
114	Pret de piata	Automat  АД12 2P 10 A 30mA 	buc	2,00			
115	Pret de piata	Dulap ЩРв - 18з-0136УХЛ3 	buc	1,00			
116	Pret de piata	Automat ВН63--3P 20A 	buc	1,00			
117	Pret de piata	Выключатель ВА47-29(1)B6 	buc	2,00			
118	Pret de piata	Automat АД12 2P 10 A 30mA 	buc	3,00			
119	Pret de piata	Dulap ЩРв - 18з-0136УХЛ3 - ЩО-4 	buc	1,00			
120	Pret de piata	Automat  ВН63--3P 20A 	buc	1,00			
121	Pret de piata	Întrerupător  ВА47-29(1)B6 	buc	3,00			
122	Pret de piata	Dulap ЩРн - 12з-YXЛЗ 	buc	2,00			
123	Pret de piata	Întrerupător  ВН63--3P 20A 	buc	20,00			
124	Pret de piata	Выключатель ВА47-29(1)B6 	buc	10,00			
125	Pret de piata	Dulap ЯТП-0,25-220/12-0 36 УХЛ4 	buc	1,00			
126	Pret de piata	Schele telescopică ТЕМП 	buc	1,00			
			Total Echipament 1000B	            				
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare					
			Total Utilaj	            				
 
	Total 	                                                                USD	
	Total  Lucrări fara TVA:                                                                                                              USD	

Notă: Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte 

Ofertant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S

„Reparația parțială a clădirii casei de cultură”
din s. Cișmichioi, UTAG

Lista Cantităţilor de Lucrări
/ Sistem Ventilație. Etapa II /

Valoarea ofertei de preţ: dolari SUA	
Data: 10.05.2018
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, dol SUA 	
					Pe unitate de măsură	Total	
1	2	3	4	5			
		1. Lucrari de constructie					
1	IC36A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. d20 Aquatehrm  	m	229,00			
2	IC36A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. d20 Aquatehrm (Pentru Fitinguri 30% din teava) 	m	68,70			
3	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. d25 Aquatehrm  	m	148,00			
4	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. d25 Aquatehrm  (Pentru Fitinguri 30% din teava) 	m	44,40			
5	IC36C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. d32 Aquatehrm  	m	233,00			
6	IC36C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. d32 Aquatehrm   (Pentru Fitinguri 30% din teava) 	m	69,90			
7	IC36D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. d40  Aquatehrm  	m	66,00			
8	IC36D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. d40  Aquatehrm (Pentru Fitinguri 30% din teava) 	m	22,00			
9	IC36E
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. d50 Aquatehrm  	m	152,00			
10	IC36E
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. d50 Aquatehrm (Pentru Fitinguri 30% din teava) 	m	50,67			
11	IC12C
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 75,5 x 3,2 mm 	m	3,00			
12	RpCR27B1
	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de vopsea si un strat de lac 	m2	0,72			
13	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" 	m	377,00			
14	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" 	m	451,00			
15	IE03C
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm 	m	3,00			
16	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" 	m	377,00			
17	IE04B
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" 	m	451,00			
18	IE04C
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm 	m	3,00			
19	RpCU05B1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 	buc	18,00			
20	RpCU05I1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat 	buc	18,00			
21	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari 	buc	94,00			
22	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv Korado 22K 500-1000 	buc	2,00			
23	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm  Korado 22K 500-1100 	buc	1,00			
24	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv Korado 22K 500-700 	buc	3,00			
25	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv Korado 22K 500-900 	buc	4,00			
26	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv Korado 33K 500-1000 	buc	4,00			
27	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm  Korado 33K 500-1100 	buc	2,00			
28	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm  Korado 33K 500-1200 	buc	10,00			
29	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm  Korado 33K 500-1400 	buc	2,00			
30	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Korado 33K 500-1600 	buc	1,00			
31	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv Korado 33K 500-900 	buc	3,00			
32	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv Korado 33K 900-1000 	buc	1,00			
33	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Korado 33K 900-1800 	buc	14,00			
34	ID07A
	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" Clapeta termostat dn15 caleffi 	buc	38,00			
35	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet trmostatic tur d15 caleffi 42412403 	buc	12,00			
36	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet retur d15 caleffi 42412402 	buc	50,00			
37	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Maievschii 	buc	50,00			
38	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Шаровый кран d40 Danfoss 	buc	2,00			
39	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"Robinet cu cep d15 pentru drenare Danfoss 	buc	10,00			
40	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Dezaerator d15 	buc	10,00			
41	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Robinet de inchidere Herz 14115 d40 	buc	2,00			
42	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Clapeta de balansare Herz 14117 d40 	buc	2,00			
43	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet de inchidere Herz 14115 d25 	buc	6,00			
44	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Clapeta de balansare Herz 14117 d25 	buc	6,00			
45	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la 40x19 Armaflex AC 	m	10,00			
46	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la 60x19 Armaflex AC 	m	60,00			
47	IC44B
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" 88,5x3,5 mm 	buc	24,00			
48	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ADH 600x200 	buc	1,00			
49	VB28A
	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN d200 Moven 	buc	1,00			
 		Total					
		Contributii asigurari sociale si medical					
		Cheltuieli de transport					
		Total					
		Cheltuieli de regie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
			Total Lucrari de constructie	            				
 		2. Lucrari de montare					
50	VC07A
	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw 	buc	1,00			
 		Total					
		Contributii asigurari sociale si medical					
		Total					
		Cheltuieli de regie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
			Total Lucrari de montare	            				
 		3. Utilaj					
51	Pret de piata	Ventilator MF 100/4 Vortice Punto 	buc	1,00			
 		Total					
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare					
			Total Utilaj	            				
 
	Total 	                                                                USD	
	Total  Lucrări fara TVA:                                                                                                              USD	

Notă: Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte 

Ofertant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S

„Reparația parțială a clădirii casei de cultură”
din s. Cișmichioi, UTAG

Lista Cantităţilor de Lucrări
/ Automatica sistemului termomecanic. Etapa II /

Valoarea ofertei de preţ: dolari SUA	
Data: 10.05.2018
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, dol SUA 	
					Pe unitate de măsură	Total	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructie					
		1.1. Piese si mijloace de automatică					
1	IA18A
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda A52.080 	buc	4,00			
2	IA18B
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru/manometru cu robinet control МПУЗ-У 	buc	11,00			
3	IA18B
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (Напоромер НМП - 52М1 )	buc	1,00			
			Total Piese si mijloace de automatică	            				
 		1.2. Armatura pe conducte					
4	ID03A
	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura,  pentru instalatiile de incalzire centrala, diam. nominal de 15 - 20 mm 14М1-16 	buc	13,00			
5	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Кран пробковый 12нж29нж 	buc	3,00			
6	IC11A
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" 14х2-10 	m	20,00			
			Total armature pe conducte	            				
		Contributii asigurari sociale si medical					
		Cheltuieli de transport					
		Total					
		Cheltuieli de regie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
			Total Lucrari de constructie	            				
 		2. Lucrari de montare					
		2.1. Piese si mijloace de automatică					
7	IA18B
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru manometru cu robinet controlДм2010cr 	buc	3,00			
8	11-02-001-02	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5 Дн-2,5 , senzor – тип. ДНТ-10-200 	buc	2,00			
9	11-02-001-02	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5 Сейсмический сенсор Seismic M16 	buc	1,00			
10	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer  	buc	1,00			
11	11-04-004-01	Aparat de perete, Каскадный регулятор РТ-59Х 	buc	1,00			
12	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 Термодатчик сетевой воды SO10001 	buc	1,00			
13	IA18A
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru  Senzor temperatur exterior Q01-40597 	buc	1,00			
14	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100A - Контактор S20-10-230-4079 	buc	1,00			
15	RpEG09A
	Legaturi electrice (conexiuni)  (Наконечник) BS95/1-21647 	buc	1,00			
16	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg,: 1,5 Convector TUV-21645 	buc	1,00			
17	11-04-004-01	Aparat de perete, Интерфейс IU04.10 	buc	1,00			
18	11-04-004-01	Aparat de perete, Интерфейс IU05 	buc	1,00			
			Total Piese si mijloace de automatică	            				
 		2.2. Dulap automatica					
19	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 Щмп-3-0 (IP31) 	buc	1,00			
20	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 	buc	4,00			
21	10-01-003-06	Utilaj centrala  Bloc de releu RelPol 	10 buc	2,30			
22	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 Колодка GZM RelPol  	buc	23,00			
23	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare  Кнопка поворотная 3-поз. стабильная Lovato 8LP2TS130 	buc	1,00			
24	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare Контакт открытый 8LM2TC10 Lovato  	buc	7,00			
25	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare  Контакт открытый 8LM2TC01 Lovato  	buc	4,00			
26	11-02-001-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 Моноблок с защитой контактов Lovato 8LP2TILM4 	buc	8,00			
27	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare  Кнопка управления красная Lovato 8LP2TB104 	buc	2,00			
28	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare  Кнопка управления  зеленая Lovato 8LP2TB103 	buc	1,00			
29	RpEG09A	Legaturi electrice (conexiuni)  Диод Д226 	buc	19,00			
			Total Щит автоматики	            				
 		2.3. Щиток сигнализаций - ЩС					
30	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 Щмп-1-0 (IP31) 	buc	1,00			
31	11-02-001-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 Моноблок с защитой контактов Lovato 8LP2TILM4 	buc	4,00			
32	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare  Кнопка управления красная Lovato 8LP2TB104 	buc	1,00			
33	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare Контакт открытый 8LM2TC10 Lovato  	buc	2,00			
34	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare  Кнопка управления  зеленая Lovato 8LP2TB103 	buc	1,00			
35	10-04-066-05	Aparataj de perete: Сирена сигнальная СС-1 	buc	1,00			
			Total Dulap automatica - ЩС	            				
 	Pret de piata	2.4. Aparate incorporate pe loc					
36	10-04-066-05	Aparataj de perete: Сирена сигнальная СС-1 	buc	1,00			
			Total Aparate pe loc	            				
 		2.5. Cabluri, conductoare					
37	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida 	100 m	2,00			
38	Pret de piata	КВВГнг-LS 4x1,0 mm2 	m	110,00			
39	Pret de piata	КВВГЭнг-LS 4x1,0 mm2 	m	30,00			
40	Pret de piata	КВВГнг-LS 5x1,0 mm2 	m	25,00			
41	Pret de piata	КВВГнг-LS 7x1,0 mm2 	m	65,00			
			Total Cabluri, conductoare	            				
 		2.6. Materiale consumabile					
42	11-04-028-01
	Racordarea conectorilor de priza in aparataj, cantitatea contactelor in conector, buc, pina la: 14 ВКУ-12 	1 conector	18,00			
43	Pret de piata	ВКУ-12 	buc	18,00			
44	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m 	100 m	0,20			
45	Pret de piata	Короб металический 	m	20,00			
46	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj 	t	0,03			
47	IzD03C
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 	t	0,03			
48	IzD04C
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 	t	0,03			
49	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diam. pina la 25 mm 	100 m	0,10			
50	Pret de piata	Gofra d16 	m	10,00			
51	IA18I
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Отборные устройство 	buc	18,00			
52	Pret de piata	Отборные устройство ТКЧ-130-70 	buc	4,00			
53	Pret de piata	Отборные устройство Штуцер ЗКЧ-46-87 	buc	14,00			
54	Pret de piata	Прокладка 10х18 	buc	14,00			
			Total Мateriale consumabile	            				
 		Total					
		Contributii asigurari sociale si medical					
		Cheltuieli de transport					
		Total					
		Cheltuieli de regie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
			Total Lucrari de montare	            				
 		3. Utilaj					
		3.1. Aparate și mijloace pentru automatică					
55	Pret de piata	Manometru Дм2010cr 	buc	3,00			
56	Pret de piata	Датчик - реле типа Дн 4-250 Дн - 2,5 	buc	1,00			
57	Pret de piata	Датчик - реле типа ДНТ-10-200 	buc	1,00			
58	Pret de piata	Сигнализатор СН4 CD98E 	buc	1,00			
59	Pret de piata	Сейсмический сенсор Seismic M16 	buc	1,00			
60	Pret de piata	Каскадный регулятор РТ-59Х 	buc	1,00			
61	Pret de piata	Термодатчик сетевой воды SO10001 	buc	1,00			
62	Pret de piata	Датчик наружной температуры Q01-40597 	buc	1,00			
63	Pret de piata	Контактор S20-10-230-4079 	buc	1,00			
64	Pret de piata	Наконечник BS95/1-21647 	buc	1,00			
65	Pret de piata	Конектор TUV-21645 	buc	1,00			
66	Pret de piata	Интерфейс IU04.10 	buc	1,00			
67	Pret de piata	Интерфейс IU05 	buc	1,00			
			Total Aparate, mijloace ptu automatică 	            				
 		3.2. Dulap automatică					
68	Pret de piata	Щмп-3-0 (IP31) 	buc	1,00			
69	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29-1P 3A C 	buc	3,00			
70	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29-1P 4A C 	buc	1,00			
71	Pret de piata	Реле малогаборитное R4-2014-23-5230-WT 	buc	22,00			
72	Pret de piata	Реле Времени T-R4-E-2014-23-5230 	buc	1,00			
73	Pret de piata	Колодка GZM RelPol  	buc	23,00			
74	Pret de piata	Кнопка поворотная 3-поз. стабильная Lovato 8LP2TS130 	buc	1,00			
75	Pret de piata	Контакт открытый 8LM2TC10 Lovato  	buc	7,00			
76	Pret de piata	Контакт открытый 8LM2TC01 Lovato  	buc	4,00			
77	Pret de piata	Моноблок с защитой контактов Lovato 8LP2TILM4 	buc	8,00			
78	Pret de piata	Кнопка управления красная Lovato 8LP2TB104 	buc	2,00			
79	Pret de piata	Кнопка управления зеленая Lovato 8LP2TB103 	buc	1,00			
80	Pret de piata	Диод Д226 	buc	19,00			
			Total Dulap automatica	            				
 		3.3. Dulap semnalizarea - ЩС					
81	Pret de piata	Щмп-1-0 	buc	1,00			
82	Pret de piata	Моноблок с защитой контактов Lovato 8LP2TILM4 	buc	4,00			
83	Pret de piata	Кнопка управления красная Lovato 8LP2TB104 	buc	1,00			
84	Pret de piata	Контакт открытый 8LM2TC10 Lovato  	buc	2,00			
85	Pret de piata	Кнопка управления зеленая Lovato 8LP2TB103 	buc	1,00			
86	Pret de piata	Сирена сигнальная СС-1 	buc	1,00			
			Total Dulap  - ЩС	            				
 		3.4. Aparate inglobate pe loc					
87	Pret de piata	Сирена сигнальная СС-1 	buc	1,00			
			Total Aparate inglobate pe loc	            				
 		Total					
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare					
			Total Utilaj	            				
 
	Total 	                                                                USD	
	Total  Lucrări fara TVA:                                                                                                              USD	

Notă: Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte 

Ofertant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S

„Reparația parțială a clădirii casei de cultură”
din s. Cișmichioi, UTAG

Lista Cantităţilor de Lucrări
/ Semnalizare de incendiu și pază. Etapa II /

Valoarea ofertei de preţ: dolari SUA	
Data: 10.05.2018
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, dol SUA 	
					Pe unitate de măsură	Total	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructie					
1	RpCU05B1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 	buc	62,00			
2	RpCU05I1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat 	buc	18,00			
3	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari 	buc	80,00			
 		Total					
		Contributii asigurari sociale si medical					
		Cheltuieli de transport					
		Total					
		Cheltuieli de regie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
			Total Lucrari de constructie	            				
 		2. Lucrari de montare					
		2.1. Semnalizarea incendiu					
4	10-08-001-01
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze Артон-08П 	buc	1,00			
5	08-01-121-1
	Acumulator acid stationar (Резервный источник) РИП 	buc	1,00			
6	10-04-101-04	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator  	buc	1,00			
7	08-01-121-1	Acumulator acid stationar Акумулятор 12V 7 Ah 	buc	1,00			
8	10-04-066-05	Aparataj de perete: Сирена SA-107 	buc	5,00			
9	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala 	buc	57,00			
10	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Извещятель пожарный)  ИПР-513-10 	buc	9,00			
11	10-04-001-02
	Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 	set	1,00			
12	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare Реле РПУ-2 	buc	1,00			
13	RpEA06A
	Montarea dozelor de derivatie pentru tevi de instalatii, avind diametrul pina la 1 1/2" - 	buc	25,00			
14	10-04-066-05
	Aparataj de perete: (Оповещятель свето звуковой уличный) SL-200 	buc	1,00			
15	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune pina la 6mm2 	100 m	1,70			
16	10-01-055-03
	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton 	100 m	8,95			
17	Pret de piata	Cablu КПСнгFRLS1x2x0,5 	m	880,00			
18	Pret de piata	Conductor 3х1,0 ВВГнг 3х1,0 	m	185,00			
19	RpEA09A
	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor  cablurilor electrice 10x22 	m	250,00			
20	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm 	100 m	0,10			
21	Pret de piata	Furtun metal flexibil д25 	m	10,00			
22	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25mm 	100 m	0,10			
23	08-02-409-2
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50mm 	100 m	0,10			
24	Pret de piata	Teava PVH d25 	m	10,00			
25	Pret de piata	Teava PVH d40 	m	10,00			
			Total Semnalizarea incendiu	            				
 		2.2. Semnalizarea incendiu (CT)					
26	10-08-001-01
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze Артон-2П 	buc	1,00			
27	08-01-121-1
	Acumulator acid stationar (Резервный источник питания) РИП 	buc	1,00			
28	08-01-121-1	Acumulator acid stationar Акумулятор 12V 7 Ah 	buc	1,00			
29	10-08-002-01
	Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact,  contact magnetic executare normala 	buc	2,00			
30	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Извещятель пожарный ручной) ИПР-513-10 	buc	1,00			
31	10-04-001-02
	Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 	set	1,00			
32	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare Relе РПУ-2 	buc	1,00			
33	10-04-066-05
	Aparataj de perete: (Оповещятель свето звуковой уличный) SL-200 	buc	1,00			
34	RpEA06A
	Montarea dozelor de derivatie pentru tevi de instalatii, avind diametrul pina la 1 1/2" 	buc	20,00			
35	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune pina la 6mm2 	100 m	0,10			
36	10-01-055-03
	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton 	100 m	0,40			
37	RpEA09A
	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor cablurilor electrice 10x22 	m	50,00			
38	Pret de piata	Cablu КПСнгFRLS1x2x0,5 	m	30,00			
39	Pret de piata	Conductor 3х1,0 ВВГнг 3х1,0 	m	20,00			
40	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm 	100 m	0,10			
41	Pret de piata	Furtun д25 	m	10,00			
			Total Semnalizarea incendiu (CT)	            				
 		2.3. Semnalizarea pază (CT)					
42	10-08-001-01
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze PC-585 	buc	1,00			
43	10-04-101-04	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator  	buc	1,00			
44	08-01-121-1
	Acumulator acid stationar Резервный источник питания РИП 	buc	1,00			
45	08-01-121-1	Acumulator acid stationar Акумулятор 12V 7 Ah 	buc	1,00			
46	10-04-001-02
	Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 	set	1,00			
47	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala 	buc	1,00			
48	10-08-002-04
	Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor 	buc	3,00			
49	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Реле промежуточное) РП21-004 	buc	1,00			
50	10-01-055-03
	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton 	100 m	0,50			
51	Pret de piata	Cablu CQR 6x0.22 	m	40,00			
52	Pret de piata	Провод 3х1,0 ВВГнг 3х1,0 	m	20,00			
53	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm 	100 m	0,10			
54		Металорукав д25 	m	10,00			
55	RpEA09A
	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor cablurilor electrice 10x22 	m	60,00			
56	10-03-013-05
	Utilajul centralelor: Comutator de telecomunicatii de serviciu 	buc	1,00			
			Total Semnalizarea pază (CT)	            				
 		Total					
		Contributii asigurari sociale si medical					
		Cheltuieli de transport					
		Total					
		Cheltuieli de regie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
			Total Lucrari de montare	            				
 		3. Utilaj					
		3.1. Semnalizarea incendiu					
57	Pret de piata	Контрольная панель Артон-08П 	buc	1,00			
58	Pret de piata	Огнетушитель углекислый 	buc	3,00			
59	Pret de piata	Резервный источник питания РИП 	buc	1,00			
60	Pret de piata	Трансформатор TR-30 	buc	1,00			
61	Pret de piata	Акумулятор 12V 7 Ah 	buc	1,00			
62	Pret de piata	Сирена SA-107 	buc	5,00			
63	Pret de piata	Датчик СПД-3.10 	buc	63,00			
64	Pret de piata	Извещятель пожарный ручной ИПР-513-10 	buc	9,00			
65	33500017	Радиопередатчик ATS-100  	buc	1,00			
66	33500017	Реле РПУ-2 	buc	1,00			
67	33500017	Оповещятель свето звуковой уличный SL-200 	buc	1,00			
			Total Semnalizarea incendiu	            				
 		3.2. Semnalizarea incendiu (CT)					
68	Pret de piata	Контрольная панель Артон-2П 	buc	1,00			
69	Pret de piata	Резервный источник питания РИП 	buc	1,00			
70	Pret de piata	Акумулятор 12V 7 Ah 	buc	1,00			
71	Pret de piata	Датчик тепловой FT-2A 	buc	2,00			
72	Pret de piata	Извещятель пожарный ручной ИПР-513-10 	buc	1,00			
73	33500017	Радиопередатчик ATS-100  	buc	1,00			
74	33500017	Реле РПУ-2 	buc	1,00			
75	33500017	Оповещятель свето звуковой уличный SL-200 	buc	1,00			
			Total Semnalizarea incendiu (CT)	            				
 		3.3. Semnalizarea pază (CT)					
76	Pret de piata	Контрольная панель PC-585 	buc	1,00			
77	Pret de piata	Трансформатор TR-30 	buc	1,00			
78	Pret de piata	Резервный источник питания РИП 	buc	1,00			
79	Pret de piata	Акумулятор 12V 7 Ah 	buc	1,00			
80	33500017	Радиопередатчик ATS-100  	buc	1,00			
81	Pret de piata	Датчик движения LC100PI 	buc	1,00			
82	Pret de piata	Датчик магнитоконтактный СМК 	buc	3,00			
83	33500017	 Реле промежуточное РП21-004 	buc	1,00			
84	33500017	Клавиатура LCD551 	buc	1,00			
			Total Semnalizarea pază (CT)	            				
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare					
			Total Utilaj	            				
 
	Total 	                                                                USD	
	Total  Lucrări fara TVA:                                                                                                              USD	

Notă: Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte 

Ofertant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S