|  |  |
| --- | --- |
| **Reconstructia, replanificarea, modernizarea, spatiului de la parterul sediului Primariei mun. Ungheni, necesar p/u amenajarea serviciului public de deservire a populatiei, crearea "Ghiseului Unic"** |  **Atenție la poziția 26 care a fost modificată (în Roșu mai jos)** |
| (denumirea obiectivului) |  |

**Lista cu cantități de lucrări**

 **Semnalizarea de paza SPA**

|  |
| --- |
| **Valuta ofertei US$** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  №crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, US$ |
| Pe unitate de măsură————incl. salariu | Total—————incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  | 1. Lucrari de constructie  |  |  |  |  |
| 1 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 60,00 |  |  |
|  2 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 60,00 |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Total* |  US$ |  |  |   |
|  |  | *Asigurari sociale* | 24 % |  |  |   |
|  |  | *Cheltueli de transport* |  % |  |  |  |
|  |  | *Cheltueli de aprovizionare-depozitare* |  % |  |  |   |
|  |  | *Total* |   |  |  |   |
|  |  | *Cheltueli de regie* |  % |  |  |   |
|  |  | *Total* |   |  |  |   |
|  |  | *Beneficiu de deviz* |  % |  |  |   |
|  |  | **Total Lucrari de constructie** **Inclusiv salariu** | ***US$******US$*** |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare  |  |  |  |  |
| 3 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze (PC1864) | buc | 1,00 |  |  |
|  4 | 08-03-575-1 | Dispozitiv: Modul de expansiune pentru 8 zone | buc | 1,00 |  |  |
|  5 | 10-08-003-03 | Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare 16.5V(AC), 40VA | buc | 1,00 |  |  |
|  6 | 08-01-121-1 | Acumulator montat in panou, tip: 7A\*h, 12V | buc | 2,00 |  |  |
|  7 | 10-08-003-04 | Dispozitive de ultrasunet: convertizor (ATS-100) | buc | 1,00 |  |  |
|  8 | 10-08-001-03 | Aparate receptoare: tastatura PK5500E1 | 10 buc | 0,30 |  |  |
|  9 | 10-08-003-05 | Dispozitive optic-(foto)electrice: aparat optico-electric in executare monobloca (LC 102 PI) | buc | 9,00 |  |  |
|  10 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor NK-Y1313 | buc | 7,00 |  |  |
|  11 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete (LD-95) | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  12 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 4,00 |  |  |
|  13 | pret furnizor | Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm | m.l. | 400,00 |  |  |
|  14 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 5,40 |  |  |
|  15 | pret furnizor | Cablu de semnalizare, fara halogeni, ecranat, nr. conductori x sectiune: 6x0.5 mm2 | m.l. | 410,00 |  |  |
|  16 | pret furnizor | Cablu ВВГнг(A)-FRHF 3x1.0 mm2 | m.l. | 80,00 |  |  |
|  17 | pret furnizor | Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x24AWG, cat.6A, dublu ecranat, cu izolatie din PVC fara halogeni (HF) de tip FTP | m.l. | 50,00 |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Total* |  US$ |  |  |  |
|  |  | *Asigurari sociale* | 24 % |  |  |  |
|  |  | *Cheltueli de transport* |  % |  |  |  |
|  |  | *Cheltueli de aprovizionare-depozitare* |  % |  |  |  |
|  |  | *Total* |   |  |  |  |
|  |  | *Cheltueli de regie* |  % |  |  |  |
|  |  | *Total* |   |  |  |  |
|  |  | *Beneficiu de deviz* |  % |  |  |  |
|  |  | **Total Lucrari de montare** **Inclusiv salariu** | **US$****US$** |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 18 |  | Dispozitiv logic pentru sisteme de paza cu 8 zone de securitate, expandabil pina la 32 zone de tip PC-1864 | buc | 1,00 |  |  |
|  19 |  | Modul de expansiune pentru 8 zone de securitate de tip PC5108 | buc | 1,00 |  |  |
|  20 | pret furnizor | Bloc de alimentare 16.5V(AC), 40VA | buc | 1,00 |  |  |
|  21 | pret furnizor | Acumulator 12V, 12A\*h | buc | 2,00 |  |  |
|  22 | pert furnizor | Radioemitator de tip ATS-100 | buc | 1,00 |  |  |
|  23 |  | Claviatura PK-5500 E1, productor "DSC" Canada sau analog | buc | 1,00 |  |  |
|  24 | pret furnizor | Senzor combinat: infrarosu+deteriorare LC 102 PI | buc | 9,00 |  |  |
|  25 | pret furnizor | Avertizoare de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor | buc | 7,00 |  |  |
|  26 | pret furnizor | Sirena LD-95, 12V, 150mA, 90dB | buc | 2,00 |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Total* |  US$ |  |  |  |
|  |  | *Cheltueli de aprovizionare-depozitare* |  % |  |  |  |
|  |  | **Total Utilaj****Inclusiv salariu** | **US$****US$** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  lei |  |  |  |
|  |  | **Total deviz:****Inclusiv salariu** | **US$** **US$**  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ofertant  |  |
|  (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |
| Verificat |  |
|  (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |