|  |  |
| --- | --- |
| **Reconstructia, replanificarea, modernizarea, spatiului de la parterul sediului Primariei mun. Ungheni, necesar p/u amenajarea serviciului public de deservire a populatiei, crearea "Ghiseului Unic"** | **Atenție la poziția 26 care a fost modificată (în Roșu mai jos)** |
| (denumirea obiectivului) |  |

**Lista cu cantități de lucrări**

**Semnalizarea de paza SPA**

|  |
| --- |
| **Valuta ofertei US$** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, US$ | |
| Pe unitate de măsură  ————  incl. salariu | Total  —————  incl. salariu |

| 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | 5 | | | 6 | | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | 1. Lucrari de constructie | | |  |  | | |  | |  |
| 1 | | RpCU06A1 | | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | | | m | 60,00 | | |  | |  |
| 2 | | RpCU07D | | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | | | m | 60,00 | | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  | |  |  | | |  |
|  | |  | | *Total* | | | US$ |  | |  | | |  |
|  | |  | | *Asigurari sociale* | | | 24 % |  | |  | | |  |
|  | |  | | *Cheltueli de transport* | | | % |  | |  | | |  |
|  | |  | | *Cheltueli de aprovizionare-depozitare* | | | % |  | |  | | |  |
|  | |  | | *Total* | | |  |  | |  | | |  |
|  | |  | | *Cheltueli de regie* | | | % |  | |  | | |  |
|  | |  | | *Total* | | |  |  | |  | | |  |
|  | |  | | *Beneficiu de deviz* | | | % |  | |  | | |  |
|  | |  | | **Total Lucrari de constructie**  **Inclusiv salariu** | | | ***US$***  ***US$*** | |  |  | | |  |
|  | |  | | 2. Lucrari de montare | | |  |  | | |  | |  |
| 3 | | 10-08-001-02 | | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze (PC1864) | | | buc | 1,00 | | |  | |  |
| 4 | | 08-03-575-1 | | Dispozitiv: Modul de expansiune pentru 8 zone | | | buc | 1,00 | | |  | |  |
| 5 | | 10-08-003-03 | | Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare 16.5V(AC), 40VA | | | buc | 1,00 | | |  | |  |
| 6 | | 08-01-121-1 | | Acumulator montat in panou, tip: 7A\*h, 12V | | | buc | 2,00 | | |  | |  |
| 7 | | 10-08-003-04 | | Dispozitive de ultrasunet: convertizor (ATS-100) | | | buc | 1,00 | | |  | |  |
| 8 | | 10-08-001-03 | | Aparate receptoare: tastatura PK5500E1 | | | 10 buc | 0,30 | | |  | |  |
| 9 | | 10-08-003-05 | | Dispozitive optic-(foto)electrice: aparat optico-electric in executare monobloca (LC 102 PI) | | | buc | 9,00 | | |  | |  |
| 10 | | 10-08-002-04 | | Avertizoare "ОС" automatice: de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor NK-Y1313 | | | buc | 7,00 | | |  | |  |
| 11 | | 08-03-593-10 | | Indicatori de iluminat de perete (LD-95) | | | 100 buc | 0,02 | | |  | |  |
| 12 | | 08-02-409-1 | | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | | | 100 m | 4,00 | | |  | |  |
| 13 | | pret furnizor | | Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm | | | m.l. | 400,00 | | |  | |  |
| 14 | | 08-02-412-2 | | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | | | 100 m | 5,40 | | |  | |  |
| 15 | | pret furnizor | | Cablu de semnalizare, fara halogeni, ecranat, nr. conductori x sectiune: 6x0.5 mm2 | | | m.l. | 410,00 | | |  | |  |
| 16 | | pret furnizor | | Cablu ВВГнг(A)-FRHF 3x1.0 mm2 | | | m.l. | 80,00 | | |  | |  |
| 17 | | pret furnizor | | Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x24AWG, cat.6A, dublu ecranat, cu izolatie din PVC fara halogeni (HF) de tip FTP | | | m.l. | 50,00 | | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  | |  |  | | |  |
|  | |  | | *Total* | | | US$ |  | |  | | |  |
|  | |  | | *Asigurari sociale* | | | 24 % |  | |  | | |  |
|  | |  | | *Cheltueli de transport* | | | % |  | |  | | |  |
|  | |  | | *Cheltueli de aprovizionare-depozitare* | | | % |  | |  | | |  |
|  | |  | | *Total* | | |  |  | |  | | |  |
|  | |  | | *Cheltueli de regie* | | | % |  | |  | | |  |
|  | |  | | *Total* | | |  |  | |  | | |  |
|  | |  | | *Beneficiu de deviz* | | | % |  | |  | | |  |
|  | |  | | **Total Lucrari de montare**  **Inclusiv salariu** | | | **US$**  **US$** | |  |  | | |  |
|  | |  | | 3. Utilaj | | |  |  | | |  | |  |
| 18 | |  | | Dispozitiv logic pentru sisteme de paza cu 8 zone de securitate, expandabil pina la 32 zone de tip PC-1864 | | | buc | 1,00 | | |  | |  |
| 19 | |  | | Modul de expansiune pentru 8 zone de securitate de tip PC5108 | | | buc | 1,00 | | |  | |  |
| 20 | | pret furnizor | | Bloc de alimentare 16.5V(AC), 40VA | | | buc | 1,00 | | |  | |  |
| 21 | | pret furnizor | | Acumulator 12V, 12A\*h | | | buc | 2,00 | | |  | |  |
| 22 | | pert furnizor | | Radioemitator de tip ATS-100 | | | buc | 1,00 | | |  | |  |
| 23 | |  | | Claviatura PK-5500 E1, productor "DSC" Canada sau analog | | | buc | 1,00 | | |  | |  |
| 24 | | pret furnizor | | Senzor combinat: infrarosu+deteriorare LC 102 PI | | | buc | 9,00 | | |  | |  |
| 25 | | pret furnizor | | Avertizoare de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor | | | buc | 7,00 | | |  | |  |
| 26 | | pret furnizor | | Sirena LD-95, 12V, 150mA, 90dB | | | buc | 2,00 | | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  | |  |  | | |  |
|  | |  | | *Total* | | | US$ |  | |  | | |  |
|  | |  | | *Cheltueli de aprovizionare-depozitare* | | | % |  | |  | | |  |
|  | |  | | **Total Utilaj**  **Inclusiv salariu** | | | **US$**  **US$** | |  |  | | |  |
|  |  | |  | | |  | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | | |  |  | |  | |
|  | |  | | Total | | | lei |  | |  | | |  |
|  | |  | | **Total deviz:**  **Inclusiv salariu** | **US$**  **US$** | | | |  |  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Ofertant |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) | |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | |